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1. [bookmark: _Toc32183]产品简介
我公司研制、生产的HYAD400S-25D型FPV无人机电池专用充电器，支持6-8S锂电池充电，采用单相交流输入方式,该类型充电电源输出纹波小、效率高，工作温度范围为-40℃-65℃,采用金属外壳结构设计，输出采用XT60专用接口，可适配多种型号锂电接口。
2. [bookmark: _Toc13822]产品外观
产品外观如图所示：




[image: 5f8299081f7d35b90c91d52bbd17e8b0]


[bookmark: _Toc29773]

图1：产品外观图
3. 物理特性
表1 物理特性
	
	参数
	容许误差
	说明

	深
	101.7mm
	±0.5mm
	-

	宽
	296mm
	±0.5mm
	

	高
	117.6mm
	±0.5mm
	


4. [bookmark: _Toc28909]技术参数
测试条件：常温常压环境，测得的指标值如表2所示
	输入特性
	最小值
	额定值
	最大值
	单位
	备注

	输入电压范围
	198
	220
	242
	Vac
	

	输入欠压保护
	
	175
	
	Vac
	

	输入过压保护
	
	248
	
	Vac
	

	最大输入电流
	
	
	4
	A
	

	整机效率
	
	92
	
	%
	额定输入输出条件

	功率因数
	
	0.95
	
	PF
	

	输出特性
	
	
	
	
	

	输出电压设定值
	
	25.2
	
	V
	全电压输入范围，满载

	最大输出功率
	
	
	450
	W
	

	绝缘强度
	
	
	
	
	

	输入到输出
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输入到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输出到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	绝缘电阻
	
	
	
	
	

	输入到机壳
	10
	
	
	MΩ
	500V

	输出到机壳
	10
	
	
	MΩ
	500V

	工作温度
	
	
	
	
	

	工作环境温度范围
	-41
	
	65
	°C
	

	储存温度范围
	-55
	
	85
	°C
	

	过温保护点(灌封式)
	
	95
	
	°C
	机壳内部温度

	平均无故障间隔时间
	
	20000
	
	hrs.
	环境温度25°C

	其他保护功能
	
	
	
	
	

	输出短路保护
	有
	故障排除后自恢复

	过温保护
	有
	故障排除后自恢复
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