

HQ1400/HQ1401/HQ1402 型四通道数字隔离器 数据手册

1. 产品特性
[bookmark: _GoBack]u 四通道隔离
u 隔离电压：2500V
u 低功耗运行：
[image: ]   5V 工作电压下：
0Mbps 到 2Mbps 时每通道最大 1.0mA 10Mbps 时每通道最大 3.5mA
80Mbps 时每通道最大 31mA [image: ]  3.3V 工作电压下：
0Mbps 到 2Mbps 时每通道最大 0.7mA
10Mbps 时每通道最大 2. 1mA 80Mbps 时每通道最大 20mA
u 数据传输率：DC 到 80Mbps
u 传输延迟：<45ns
u 时序精度：
[image: ] 脉冲宽度失真：最大 2ns
[image: ] 信道间匹配：最大 2ns
u 共模瞬态抑制比：>25kV/us

2.  产品应用
u 多通道的隔离                          u 数字现场总线隔离
u SPI 接口和数字转换器的隔离            u 混合动力汽车，蓄电池监控，电机驱动
u RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离
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3. 产品说明
HQ140x 是基于磁耦隔离技术的四通道数字隔离器，其核心器件采用片上集成硅基变 压器。由于采用了高速 CMOS 工艺和芯片级的变压器技术，本产品在性能、功耗、体积等 各方面都有光电隔离器件无法比拟的优势。
片上集成微型变压器磁耦合技术是一种基于芯片尺寸的变压器隔离技术，而非传统的 光电耦合器所采用的发光二极管（LED）与光敏三极管的组合。由于其取消了光电耦合器 中影响效率的光电转换环节，因此其功耗大大降低，数据传输速率 、时序精度和瞬态共  模抑制能力大为提高，并消除了光电耦合不稳定的电流传输率，非线性传输，温度和使用 寿命等方面的问题。在相同的传输数据率的情况下，本产品的功耗仅为光耦的十分之一到 六分之一。
HQ140x 在一个器件中提供四个独立的数据通道，两侧的电源电压范围为 2.7 至 5.5V， 并支持低电压工作和电平转换。本产品具有很低的脉冲宽度失真（<2ns）和良好的信道间 匹配性能（<2ns）。本产品还应用了直流校正技术。该技术能确保在没有输入逻辑转换和 其中一个电源未通电的情况下输出状态与输入状态保持匹配。

4.  引脚排列

[image: ][image: ][image: ]
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5.  电气参数

5.1  绝对最大额定值
表 1  除非另有说明，TA=25℃ , 所有电压都相对于各自接地。

	特性
	符号
	条件/描述
	最小值
	最大值
	单位

	电源电压
	VDD1 ，VDD2
	
	﹣0.5
	+7.0
	V

	输入电压
	VIx ，VEx
	VIA ，VIB ，VIC ，VID ，VE1 ，VE2
	﹣0.5
	VDDI+0.5
	V

	输出电压
	VOx
	VOA ，VOB ，VOC ，VOD
	﹣0.5
	VDDO+0.5
	V

	每引脚平均输出电流
	IO1
	
	﹣ 18
	+18
	mA

	每引脚平均输出电流
	IO2
	
	﹣22
	+22
	mA

	共模瞬态抗扰度
	CMTI
	
	﹣25
	+25
	kV/us

	存储温度范围
	TSTG
	
	﹣65
	+150
	℃



5.2  推荐工作条件
[image: ]表 2

	特性
	描述
	最小值
	最大值
	单位

	电源电压
	
	2.7
	5.5
	V

	工作温度范围
	
	﹣55
	+125
	℃



















6.  封装信息


	符号
	尺寸
	符号
	尺寸

	
	最小值
	公称值
	最大值
	单位
	
	最小值
	公称值
	最大值
	单位

	A
	2.35
	-
	2.65
	mm
	E
	10.00
	-
	10.63
	mm

	A1
	0.10
	-
	0.30
	mm
	e
	-
	1.27
	-
	mm

	b
	0.33
	-
	0.51
	mm
	L
	0.40
	-
	1.27
	mm

	c
	0.23
	-
	0.32
	mm
	h
	0.25
	-
	0.75
	mm

	D
	10.10
	-
	10.50
	mm
	θ
	0
	-
	8
	度

	E1
	7.40
	-
	7.60
	mm
	-
	-
	-
	-
	-


      P-SOP16 外形及尺寸示意图
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7  订购指南

	订货型号
	温度范围
	质量等级
	封装形式

	HQ1400 产品
	
	
	

	HQ1400MM1
	-55℃至 +125℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1400DM1
	-55℃至 +100℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1400EM2
	-40℃至 +85℃
	GJB 10164 -M2 级
	P-SOP16

	HQ1401 产品
	
	
	

	HQ1401MM1
	-55℃至 +125℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1401DM1
	-55℃至 +100℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1401EM2
	-40℃至 +85℃
	GJB 10164 -M2 级
	P-SOP16

	HQ1402 产品
	
	
	

	HQ1402MM1
	-55℃至 +125℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1402DM1
	-55℃至 +100℃
	GJB 10164 -M1 级
	P-SOP16

	HQ1402EM2
	-40℃至 +85℃
	GJB 10164 -M2 级
	P-SOP16
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