唐山航宇未来科技有限公司







HYAD300S
产品规格书









1. [bookmark: _Toc32183]产品简介
[bookmark: _GoBack]    我公司研制、生产的HYAD300S型智能机器人/机器狗充电器，输出线缆线身上设计有抗干扰铁气体磁珠。长方体造型设计采用PC阻燃材质黑色塑料外壳结构设计，机身顶部设计有状态指示灯，输出线缆做了抗弯折保护设计，输入端采用线体分离设计方式，方便用户更换不同规格电源线使用。
2. [bookmark: _Toc13822]产品外观
产品外观如图所示：

[image: 542cc738f09381743a34abb141dfa8f3_d91ze38t1tj9txvftp]
图1：产品外观图
3. 物理特性
表1 物理特性
	
	参数
	容许误差
	说明

	长
	210mm
	±0.5mm
	-

	宽
	108mm
	±0.5mm
	

	高
	48.2mm
	±0.5mm
	


4. 指示灯定义
红灯亮：充电
绿灯亮：充满

5. [bookmark: _Toc28909]技术参数
测试条件：常温常压环境，测得的指标值
	基础电气参数
	最小值
	额定值
	最大值
	单位
	备注

	输入电压范围
	100
	
	240
	Vac
	50/60Hz

	输入电流
	
	1.5
	
	A
	

	输出电压
	
	34.0
	
	VDc
	

	输出电流
	
	3.5
	
	A
	

	额定输入功率
	
	119.0
	
	W
	

	转灯电流
	
	0.4
	
	A
	充满自动停充
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