






HYAD1800S-29D
380V车载充电机
产品规格书













[bookmark: _Toc32183]1.产品简介
我公司研制、生产的HYAD1800S-29D型380V车载充电机，采用三相交流输入方式。该类型充电电源输出纹波小、效率高，工作温度范围为-40℃-65℃,采用密封设计，输入输出接口采用航空连接器，其防水、防尘、防盐雾等环境适应能力强，可广泛应用于多种恶略工作环境。

[bookmark: _Toc13822]2.产品外观
产品外观如图所示：

[bookmark: _GoBack][image: f99a9a76a99e9c6b17cc37775d074fff]











图1：产品外观图


3. [bookmark: _Toc29773][image: ]物理特性












表1 物理特性
	
	参数
	容许误差
	说明

	深
	350mm
	±0.5mm
	-

	宽
	180mm
	±0.5mm
	

	高
	145mm
	±0.5mm
	


[bookmark: _Toc28909]4.指示灯定义
红灯亮：充电
绿灯亮：充满
黄灯亮：故障
5.技术参数
测试条件：常温常压环境，测得的指标值如表2所示
	输入特性
	最小值
	额定值
	最大值
	单位
	备注

	输入电压范围
	320
	380
	440
	V
	

	输入欠压保护
	
	308
	
	V
	恢复值328V

	输入过压保护
	
	447
	
	V
	恢复值414V

	最大输入电流
	
	
	5
	A
	

	整机效率
	
	92
	
	%
	额定输入输出条件

	功率因数
	
	0.95
	0.95
	PF
	

	输出特性
	
	
	
	
	

	输出电压设定值
	
	29
	
	V
	全电压输入范围，满载

	 输出电流限流值
	
	60
	
	A
	

	输出欠压保护
	
	16
	
	V
	恢复值20V

	输出过压保护
	
	35
	
	V
	恢复值30V

	最大输出功率
	
	
	1800
	W
	

	绝缘强度
	
	
	
	
	

	输入到输出
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输入到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输出到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	绝缘电阻
	
	
	
	
	

	输入到机壳
	10
	
	
	MΩ
	1000V

	输出到机壳
	10
	
	
	MΩ
	1000V

	工作温度
	
	
	
	
	

	工作环境温度范围
	-41
	
	65
	°C
	

	储存温度范围
	-55
	
	85
	°C
	

	过温保护点(灌封式)
	
	95
	
	°C
	恢复值80℃

	平均无故障间隔时间
	
	20000
	
	hrs.
	环境温度25°C

	其他保护功能
	
	
	
	
	

	输出短路保护
	有
	故障排除后自恢复

	过温保护
	有
	故障排除后自恢复
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