CBB81高压金属化聚丙烯膜电容器
High Voltage Metallized Poiygropylene Film Capacitor	
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特点Characteristic                    
★高频特征优异、损耗小、升温小；
★良好的自愈性；
★ 优良的温度特征。
应用场景Application Scenario
适用于低消耗、频率高、大电流电路，各种交直流脉冲较大电路。广泛用于仪器仪表、家用电气线路、各类型节能灯、电子整流器电焊机。


技术参数Technical Specifications 
	引用标准
	GB/T10190　IEC60384-16

	气候类别
	40/105/21

	工作温度范围
	-40℃～+105℃

	额定电压
	100V/250V/400V/630V/1000V

	电容量范围
	0.01μF～8.2μF

	电容量偏差
	5%（J)；±10%（K)；

	耐电压
	1.6UR/5S

	损耗角正切
	≤0.001(1KHz 1.0v)

	绝缘电阻
	≥30000ＭΩ；CR≤0.33μF；
≥5000S；CR﹥0.33μF；            100V，60S

	脚距
	7.5mm，10mm，15mm，22.5mm，27.5mm
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