CL21金属化聚酯薄膜电容器
Metallized Polyester Film Capacitor 
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特点Characteristic                   
★金属化聚酯薄膜，无感卷绕结构；
★容量范围宽，体积小；
★自愈性好，寿命长；
★阻燃性环绕氧粉末包封。
应用场景Application Scenario
适用于直流和VAF级信号的隔直流、旁路和耦合。广泛用于滤波、低脉冲电路。适用于高温节能工具。

技术参数Technical Specifications 
	引用标准
	GB/T 7332（IEC 60384-2)

	气候类别
	55/105/21

	工作温度范围
	-55℃～+105℃

	额定电压
	63V/100V/250V/400V/630V

	电容器范围
	0.010μF～10.0μF

	电容器偏差
	±5%（J）；±10%（K）

	耐电压
	1.5UR（5ｓ）

	损耗角正切
	≤0.001（1KHZ 20℃）

	绝缘电阻
	UR＞100v；≥30000ＭΩ；CR≤0.33μF；
≥10000S；CR﹥0.33μF
	100V　60S

	
	UR≤100v；≥15000ＭΩ；CR≤0.33μF；
≥5000S；CR﹥0.33μF
	

	脚距
	5mm,7.5mm,10mm,15mm
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