Y2 金属化聚丙烯抗干扰类电容器 
Metalized Polypropylene Anti-Interference Capacitor(Class Y)

[image: ]特点Characteristic  
                 
★金属化聚丙烯膜；                                          
★自愈性能优异，能承受浪涌电压冲击；
★性阻燃环氧粉末包封（UL94/V-0）；
★长期负载下优异的电容量稳定。
	气候类别
	40/105/56

	阻燃等级 
	B

	工作温度范围 
	40℃~105℃


	额定电压 
	300Vac

	电容量范围 
	0.001μF~1.0μF

	电容量偏差 
	 ±10%(K),  ±20%(M)

	耐电压 
	CR ≤0.33uF   4000VDC（2S）;CR＞0.33uF   3700VDC（2S）

	损耗角正切 
	≤10×10-4 (20℃, 1kHz)

	绝缘电阻
	≥15 000MΩ, CR≤0.33μF； ≥5 000s, CR＞0.33μF       100V, 1min                           

	脚距
	 10mm,15mm,22.5mm.27.5mm,37.5mm


应用场景Application Scenario
广泛用于电源接地、旁路、天线耦合等抗干扰场合。
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