CBB82(MKP)双面金属化膜谐振电容器
Double-Sided Metallized Film Resonant Capacitor
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特点Characteristic                           
★双面金属化聚丙烯膜；
★损耗小，内部温升小；
★负电容量温度系数；
★优异的阻燃性能。
应用场景Application Scenario
广泛应用与高压高频脉冲电路中电子镇流器和节能灯中，
吸收和SCR整流电路。


技术参数Technical Specifications 
	引用标准
	GB/T10190

	气候类别
	40/105/56

	工作温度范围
	﹣40℃～+105℃

	额定电压
	250V/400V/630V/1000V/1600V/2000V/2500V/3000V

	电容量范围
	0.00022μF～3.9μF

	电容量偏差
	±5%（J)；±10%（K)；±20%(M）

	耐电压
	1.6UR/5S

	损耗角正切
	≤0.0001(1KHz 1.0v)

	绝缘电阻
	≥50000Ω;CR≤0.33uF;≥15000S;CR＞0.33uF     100V,60S

	脚距
	7.5mm,10mm,15mm,22.5mm,27.5mm
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