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1. [bookmark: _Toc32183]产品简介
    我公司研制、生产的HYCD6000S-8040型无人机电池双充智能风冷充电器，支持18S锂电池充电，采用单相交流输入方式。该类型充电电源输出纹波小、效率高，工作温度范围为-40℃-65℃，采用金属外壳结构设计，风冷散热方式，输出采用T50专用接口，适配多种型号智能电池，具有平衡充电功能。
2. [bookmark: _Toc13822]产品外观
[image: 31efe6e73a591aec3eda2b2ca172f67c]产品外观如图所示：







[bookmark: _Toc29773]


图1：产品外观图
3. 物理特性
表1 物理特性
	
	参数
	容许误差
	说明

	长
	401mm
	±0.5mm
	-

	宽
	364.5mm
	±0.5mm
	

	高
	[bookmark: _GoBack]312.5mm
	±0.5mm
	


4. [bookmark: _Toc28909]技术参数
测试条件：常温常压环境，测得的指标值如表2所示
	输入特性
	最小值
	额定值
	最大值
	单位
	备注

	输入电压范围
	198
	220
	242
	Vac
	

	输入欠压保护
	
	175
	
	Vac
	

	输入过压保护
	
	248
	
	Vac
	

	单路最大输入电流
	
	
	15
	A
	

	整机效率
	
	92
	
	%
	额定输入输出条件

	功率因数
	
	0.95
	
	PF
	

	输出特性
	
	
	
	
	

	输出电压设定值
	
	80
	
	V
	全电压输入范围，满载

	单路最大输出功率
	
	
	3000
	W
	

	绝缘强度
	
	
	
	
	

	输入到输出
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输入到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	输出到机壳
	
	2800
	
	Vdc
	1分钟之内

	绝缘电阻
	
	
	
	
	

	输入到机壳
	10
	
	
	MΩ
	500V

	输出到机壳
	10
	
	
	MΩ
	500V

	工作温度
	
	
	
	
	

	工作环境温度范围
	-41
	
	65
	°C
	

	储存温度范围
	-55
	
	85
	°C
	

	平均无故障间隔时间
	
	20000
	
	hrs.
	环境温度25°C

	其他保护功能
	
	
	
	
	

	输出短路保护
	有
	故障排除后自恢复

	过温保护
	有
	故障排除后自恢复
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