CT81 中高压陶瓷电容
Medium/High Voltage Ceramic Capacitor
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特点Characteristic耐高压，低损耗，频率特性好，介电常数高，温度稳定性较好，可靠性高，使用时间长。
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应用场景Application Scenario
广泛应用于通讯电源，负离子发生器(直流电容主要应用）激光、高压包、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂等其他需要高压高频的机电设备中。


技术参数Technical Specifications 
	SZ
	耐电压(DC)
	温度特征
	脚距（mm）

	
	
	SL UJ DJ
	X7R
	Y5P
	Y5U
	YSV
	

	1KV
	2.0KV
	100～101K
	221～152K
	121～682K
	102～103M
	152～223M/Z
	10

	2KV
	3.5KV
	100～101K
	/
	101～472K
	102～103M
	152～103M/Z
	10

	3KV
	5.0KV
	100～101K
	/
	101～222K
	471～472M
	102～103M/Z
	10

	6KV
	9.0KV
	100～101k
	/
	101～102K
	331～472M
	102～472M/Z
	10

	8KV
	12.0KV
	101K
	/
	331～471K
	471～102，222m
	/
	10

	10KV
	15.0KV
	101K
	/
	471K
	471～102，222m
	/
	10

	12KV
	18.0KV
	101k
	/
	471K
	471～102，222m
	/
	10
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