X2抗干扰用安规电容器
EMI Suppression Safety Capacitor(Class X)
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特点Characteristic                   
★金属化聚丙烯；
★能承受过压冲击；
★优异的阻燃性能；
应用场景Application Scenario
适用于电源跨接电路中抑制电源电磁干扰。
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技术参数Technical Specifications 
	气候类别
	40/110/56

	阻燃等级
	B

	工作温度范围
	﹣40℃～＋110℃

	额定电压
	275VAC/305VAC/310VAC

	电容量范围
	0.001μF～2.2μF

	电容量偏差
	±10%（K)

	耐电压
	4.3UR（DC)/5S

	损耗角正切
	≤0.001(1KHz 1.0v)

	绝缘电阻
	≥15000MΩ；CR≤0.33UF；≥6000S；CR＞0.33uF   100V,60S

	脚距
	7.5mm,10mm，15mm,22.5mm,27.5mm
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