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[bookmark: _Toc28767][bookmark: _Toc12799_WPSOffice_Level2]1.概述
[bookmark: _GoBack]HYCD800-28S40型电源是一款输入直流电压16-40Vdc,输出直流电压16-40V可变，最大输出电流20A的升降压充电模块；本产品具有恒流恒压充电特性，保护功能有输入过欠压保护、输出短路保护、输出过压，过温保护；同时还有CAN通讯，监控充电电压和电流等状态。 

2.外形尺寸
[image: e69fe62fe9984374c961c50ecbc0f169]











3. [bookmark: _Toc29773]物理特性

     表1 物理特性

	
	参数
	容许误差
	说明

	长
	188mm
	±0.5mm
	-

	宽
	92mm
	±0.5mm
	

	高
	32mm
	±0.5mm
	


3.电气特性
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注/条件

	输入基本特性
	

	输入电压范围
	16
	28
	40
	Vdc
	

	额定输入电压
	-
	28
	-
	Vdc
	

	输入电流
	-
	60
	
	A
	[bookmark: OLE_LINK1]Vin=16Vdc，输出40V/20A

	输出基本特性
	

	输出电压范围
	16
	
	40
	V
	CV模式测试

	输出电流范围
	0
	-
	20
	A
	

	恒压精度
	-
	-
	±1
	%
	

	恒流精度
	
	
	±1
	%
	

	开关机过冲幅度
	
	
	55
	V
	BOOST模式下测试最高

	效率 
	
	93
	
	%
	带电池充电测试

	输出纹波噪音
	
	
	30
	mVp-p
	带电池充电测试

	启动时间
	
	
	3
	S
	BUCK模式或BOOST模式

	保护特性
	

	输入欠压保护
	
	12
	
	V
	14V恢复值
	不加电池条件下测试

	输入过压保护
	
	42
	
	V
	40V恢复值
	

	输出过压保护
	
	有
	
	V
	-
	

	过温保护
	
	95
	
	°C
	-

	抗电强度
	

	输入对输出
	
	2000
	
	Vdc
	无击穿、无飞弧
测试条件：5mA /1 min,上升速率500V/s

	输入对地
	
	1500
	
	Vdc
	

	输出对地
	
	1000
	
	Vdc
	

	绝缘电阻
	

	输入对输出
	
	≥100
	
	MΩ
	在正常大气压力下，相对湿度为90%，测试电压：500Vdc

	使用环境
	

	工作温度
	-40
	25
	+65
	℃
	环境温度

	储存温度
	-55
	25
	+105
	℃
	

	相对湿度
	5
	-
	95
	%
	无冷凝

	储存湿度
	5
	-
	95
	%
	无冷凝

	海拔高度
	-
	-
	5000
	m
	

	通讯
	

	通讯方式
	
	
	
	
	支持CAN 通讯
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