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第一部分：综合应急预案

1总则

1.1编制目的
为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险化学物品安全管理条例》和《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对环境污染事故能力，能够确保迅速做出响应，有领导、有组织、有计划、有步骤的按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作，采取及时有效的措施，将事故影响降到最低限度，增强突发性环境事件的防范能力，减少风险，有效的预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，以保障企业员工和周围居民的人身安全与健康，使国家、集体和个人利益免受侵害。
为了全面贯彻落实“珍爱生命、崇尚理性”理念和“安全第一、预防为主；防治污染、保护环境；消除危害、促进健康；全员参与、专业监管”的方针，坚持“以人为本”的指导思想，规范应急管理工作，建立健全应急救援系统，提高我厂对突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，确保在各类突发环境事件后承担应急救援的人员能够迅速、准确、高效地实施救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响，促进企业可持续发展，结合我厂实际，特制定本预案。

1.2编制依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、国家、地方有关法律、法规、文件
1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订版）
2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）
4）《中华人民共和国突发事件应对法》2024年6月28日修订
5）《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）
6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订版）
7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订版）
8）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订版）
9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）
10）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29修订版）
10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）
11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）
12）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）
13）《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鲁环字〔2021〕266号）
14）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50号）
15）《山东省突发事件总体应急预案》（鲁政发〔2021〕14号）
16）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56 号）

17）《山东省安全生产条例》（2022年3月1日起施行）
18）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号，2021年4月1日起施行）
19）《淄博市突发环境事件应急预案》（淄政办字〔2020〕99号）
20）《临淄区突发环境事件应急预案》（临政办字〔2020〕48号）
21）《淄博市生态环境局临淄分局突发环境事件应急预案》

22） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）
23）《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（淄环发〔2020〕100号）

24）《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令2014年第31号）

25) 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）

26）《关于印发<2019 年全国大气污染防治工作要点>的通知》（环办大气[2019]16 
号）； 
27) 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25 号）； 
28) 《关于印发<重点行业挥发性有机污染物综合治理方案>的通知》（环大气 
[2019]53 号）；

29）《关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》（淄环函[2019]10 
号）；

30）《关于明确全市重点行业大气污染物排放限值有关执行要求的通知》（鲁环发 
[2019]100 号）（2019.8.16）；
2、标准、规范、规程
1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

4）《声环境质量标准》（GB3096-2018）

5）《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）

6）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
7）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007，GBZ2.2-2007）
9）《危险化学品目录》（2021年版）
10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021，2022年3月1日起实施）

11）《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018，2019年3月1日实施）

12）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）
13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）
14）《环境风险评价技术导则》（征求意见稿）（环办环评函[2017]832号）
15）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]第10号）
16）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）

17）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）

18）《危险化学品储罐环境污染事故应急预案编制导则》

19）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）
20）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）

21）《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局
22）《国家危险废物名录（2021版）》（生态环境部令 第15号，2021年1月1日实施）

23）《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）
24）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》

25）《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指 
标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132 号）

26）《山东省环保厅关于进一步加强化工企业环境安全管理工作的通知》（鲁环办函 

[2015]149 号）

1.3适用范围

1.3.1应急预案适用范围
此预案的适用范围限于本单位厂界内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废、噪声等环境污染事件；在生产、贮存、经营、装卸、运输、使用和处置过程中发生的火灾、爆炸、泄漏等环境污染事件；影响区域地表水和地下水环境的其它环境污染事件等，以及事故发生后的次生、衍生环境污染事件的预防和处置。
1.3.2事件分级

1.国家突发环境事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。

  （1）特别重大环境事件(Ⅰ级)

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

   （2）重大环境事件(Ⅱ级) 

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（3）较大环境事件(Ⅲ级) 

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥ Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 

    （4）一般环境事件(Ⅳ级) 

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

    ②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

    ③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

    ④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

    ⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

    ⑥ 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

    上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

2.公司突发环境事件分级

    为了与主管部门及当地政府预案体系相衔接，按照突发事件严重性和紧急程度，本公司突发环境事件分为公司级环境事件（一级）、车间级环境事件（二级）、班组级环境事件（三级）和岗位级环境事件（四级）。

（1）公司级环境事件（一级）

对周边环境敏感区产生较大影响，引起群体性上访事件；有毒有害物质在大气环境防护距离临界点超标排放，致使群众有中毒现象发生；消防废水或物料流出厂界，对植被、农田或无防渗区域产生污染。因火灾致使周边企业遭受人员伤亡或财产损失

①发生3人以上重伤，或50万元以上直接经济损失；
②污染物对厂内环境造成很大危害，并使厂内活动受到巨大影响的；

（2）车间级环境事件（二级）

如储罐区因管道、阀门、接头故障等发生泄露；污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放

①发生1人以上重伤，或20万元以上直接经济损失；
②污染物对车间工人的生产活动造成很大影响，并使公司生产活动受到较大影响；

（3）班组级环境事件（三级）

①发生轻伤，或10万元以下经济损失；
②污染物被拦截在厂区内，未进入外环境；

（4）岗位级环境事件（四级）

发生泄露事故，在大气环境防护距离（300米）临界点有毒有害物质可以达标排放，物料未流出围堰或其他收集系统。发生小型可控火灾事故，消防废水全部进入本单位收集系统。尾气处理装置出现故障，导致污染物在卫生防护距离临界点超标排放。
①岗位能及时处理完毕的跑冒滴漏事件；

②污染物被拦截在生产区域、罐区围堰等内。

事故状态下，当风险物质对厂外水体环境没有影响时，按二级处理，当风险物质对厂外水体环境有影响，我公司应急能力无法控制时，升为一级。

1.3.3应急响应程序
事故应急响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等过程。

1.4预案体系

（1）建立内部应急预案体系
内部应急预案体系包括综合预案、专项预案、现场处置方案。
（2）与外部应急预案体系衔接
当突发环境事件级别较低时，启动企业内部应急预案，当突发环境事件级别较高时，应及时通知敬仲镇政府、临淄区应急管理局、淄博市生态环境局临淄分局，由政府部门根据突发事件等级启动相应的外部应急预案。
当发生重大环境污染事件时，需要与上层应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援，因此本预案应配备足够的应急物资，加强对员工的培训，对预案进行演练，保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参加上级部门的应急救援演练工作，为事故的有效救援打下良好基础。
当突发环境风险事故时，建设单位应加强与区域公司的联动，及时通知，相互协助，共同应对，将突发环境风险事故的影响降至最低。

公司应急预案图示如下：
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图1.4-1 企业突发环境应急预案体系图
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图1.4-2 环境应急预案体系衔接关系图
1.5应急救援工作原则

1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
2基本情况

2.1公司概况

单位名称：山东隆信药业有限公司
单位性质：有限公司
公司地址：淄博市临淄区乙烯路299号

公司地理位置：东经：E 118°13′8.40″，北纬：N 36°46′55.85″。
公司基本情况：山东隆信药业有限公司成立于2005年6月14日，系山东隆信控股集团有限公司子公司，厂址位于淄博市临淄区乙烯路299号齐鲁化学工业区内。公司系民营股份制企业，占地面积9800 m2，注册资金25000万元，员工240人，主要从事水杨酸及水杨酸系列产品的生产和销售。厂区内现有水杨酸系列产品生产项目[包括一套20000t/a水杨酸生产装置、一套5000t/a水杨酸钠及5000t/a精制水杨酸装置]、5000吨/年苯乙醇项目改建20000吨/年水杨酸甲酯项目[包括一套30000t/a水杨酸生产装置和一套20000t/a水杨酸甲酯生产装置]、5万吨水杨酸完整产业链及国家级研发中试基地项目（一期水杨酸产业升级改造及产业链延伸项目）1#综合车间项目[包括一套6000t/a磺基水杨酸装置]，2#生产车间项目[包括一套5-氯水杨酸（3000吨/年）、一套氯硝柳胺（5000吨/年）、一套氯硝柳胺乙醇胺盐（5000吨/年）和一套水杨酸酰胺（6000吨/年）。
山东隆信药业有限公司与淄博元齐生物有限公司、山东隆盛和助剂有限公司在同一厂区内。厂区北面为乙烯路，路北为齐鲁石化储运厂；南面为乙烯南路；东面为齐鲁石化变电站和淄博源丰达工贸有限公司；西面为齐鲁石化公司管廊。

公司基本情况见表 2.1‑1
	单位名称
	山东隆信药业有限公司


	单位地址
	淄博市临淄区乙烯路299号
	所 在 区
	临淄区

	企业性质
	有限责任公司
	所在街道（镇）
	辛店街道

	法人代表
	韩志华
	职工人数
	242人

	组织代码
	91370305776347140J
	占地面积
	9800 m2

	联系电话
	0533-7199909
	所属行业
	化学药品原料药制造

	主要原料
	
苯酚、硫酸、甲醇
	经度坐标
	118°13′8.40″

	联 系 人
	王鹏超
	纬度坐标
	36°46′55.85″

	联系电话
	18653326898
	历史事故
	无


2.2自然环境概况

1、地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55′22″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距151km，总面积5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

临淄区位于淄博市东北部，东经118°08′～118°30′，北纬36°39′～37°37′。东临青州市，北与厂饶县、博兴县接壤，西与张店区、桓台县相邻，南与淄川区、青州市连接，地理适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。项目位于齐鲁化学工业区乙烯路299号。
2、地形地貌

淄博市地处华北地台鲁西台北斜鲁中隆断区的北缘，为一向斜构造，称“淄博向斜”。构造特征是褶皱平缓舒展而不甚发育，除较高一级的“淄博向斜”外，其它系与“淄博向斜”相伴生的次级小型褶皱；区内断层构造较为发育，尤以张性正断层为主，纵横切割。岩浆岩石分布面广，并具有多期活动的特点。主要有金岭闪长岩杂岩体、昆仑辉长岩体等。地势南高北低，南部及东西两翼山峦起伏跌宕，中部低陷向北倾伏，南北落差千余米。以胶济铁路为界，以南大部分为山区、丘陵，岩溶地貌发达；以北大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。北部有黄河、小清河流经，发源于淄博的河流有沂河、淄河、孝妇河等。全市山区、丘陵、平原面积分别占全市总面积的42%、29.9%和28.1%。

临淄区在大地构造单元上隶属华北地台区的鲁西断块之鲁中南隆起区的北缘，地层属鲁西地层分区。该区地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部为冲积平原，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜。

项目厂址所在齐鲁化学工业区位于平原与丘陵的交接地段，厂址以南为低山丘陵，成东西向分布，丘陵向北展开，南高北低。区内有多条冲沟纵贯其间，广泛分布第四系覆盖层，东厚西薄，西侧有部分基岩裸露。其地貌按成因类型分为构造剥蚀地貌与剥蚀堆积地貌。

区域各岩性层分布及厚度变化相对较稳定，上部砂质粘土厚度9.3～10.5m，粘土厚度3.2～3.5m；中部砂质粘土和粘土厚度变薄，厚度分别为4～5m 和1.5～2.5m；底部粘土胶结碎石层厚度多小于1m，一般0.4～0.7m。碎石成份为石灰岩，棱角、次棱角状，属坡洪积物。

3、气候气象

临淄位于山东省的中部，属暖温带季风大陆性气候。冬季寒冷、雨雪稀少；春季回暖快，多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气。

临淄区近五年年均气温为13.7℃，年均降雨量697.7mm，全年平均主导风向为ESE，蒸发量1618.0mm，相对湿度63%，平均风速2.02m/s。

4、地表水

临淄区境内河流属小清河水系，主要有淄河、乌河，另外还有其它小河沟。河流流向受地貌控制，多呈南北向。

淄河发源分为东西二支：东支发源于鲁山主峰北麓的池上镇境内；西支发源于鲁山西麓、莱芜市常庄乡碌主山东麓，下庄乡境内。该河系沿淄博断裂带发育而成。流经淄博市博山区、淄川区、临淄区，在临淄区白兔丘村北约1.5km 处入广饶县，并于该县北堤村北入小清河，全长178.7km，流域面积1397km2，河宽上游段在20～300m 之间，中、下游段在300～1500m 间，深约2～7m。出境断面以上多年平均径流量为2.18 亿m3，白兔丘站实测多年平均径流量为1.08 亿m3，两者之差主要是河渗漏所致，故素有“淄河十八漏”之说。淄河为季节性河流，雨季多为山洪暴发，洪水突起，来势汹汹，平时多为干涸。

乌河发源于临淄区大武镇南部山丘地带，流经该区路山镇，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等镇，在夏庄村北入小清河入博兴县。河长52.5km，河宽20～50m，河槽深2～3m，乌河属泉水河，目前已无水体，最大洪水流量82.9m3/s。流域面积为462.5km2。

运粮河东起齐都镇古城村，西至朱台镇宋桥村西与乌河相连，全长8.8 公里，流域面积80 余平方公里，系古齐国人工开挖的运粮漕河，故名运粮河。

5、地下水

根据淄环发[2019]46 号《关于印发淄博市饮用水源保护区划分方案的通知》，目前淄博市主要集中式饮用水水源地18 处，其中地表水3 处，其余为地下水型水源地。本项目不位于淄博市供水水源地保护范围内。距离项目厂区最近的水源地为东北侧永流饮用水水源保护区。本项目与永流水源地最近取水井（5#坐标：E118°19′57.0″；N36°49′14.9″）距离约10.8km。

6、地质及水文地质

临淄区广泛分布奥陶系石灰岩，大气降水部分成地表径流汇于淄河，由淄河渗漏转化为地下水，地表径流在向北运动过程中，由于北部有东西向断裂及煤系地层阻隔聚集成富水地带。

区域含水层主要为第四系松散孔隙含水岩组和奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。第四系松散孔隙含水岩组水位埋深为55~90m，含水层厚度在30~80m之间，含水岩层为卵砾石层及含泥砂卵石层，补给来源为区域南部的径流补给、降水下渗等，地下水流向由南向北；奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组地下水由南部降水补给，向北部径流，含水层岩性主要为灰岩。

区域范围内地下水富集，形成淄博一个重要的大武富水区，大武富水区是我国北方特大型富水区，主要含水层为灰岩水，其补给以大气降水为主，淄河河床的渗漏为辅；其排泄以人工开采为主，径流排泄为辅。本项目位于大武富水区范围内。

7、植被

临淄属华北落叶林区，原始植被已无，现多系人工植被，很少自然植被。自然植被多分布在境内南部的低山丘陵和崖边，沟坡及平原的河滩；人工植被主要分布在低山岭被、近山阶地和沟、渠、河道两旁及庭院四周。
2.3环境风险源基本情况

2.3.1  公司涉及的原辅材料

公司主要原辅材料见表2.3-1。
表2.3-1a  项目主要原辅材料一览表

	序号
	名称
	使用量

（t/a）
	形态
	贮存方式
	来源
	运输方式
	储存量t
	储存

周期

（d）

	1
	苯酚
	24000
	液体
	储罐
	外购
	汽车槽车
	3210
	10

	2
	液碱
	18108
	液体
	储罐
	外购
	汽车槽车
	755
	10

	3
	二氧化碳
	10955
	液体
	储罐
	外购
	汽车槽车
	70
	15

	4
	硫酸
	12402
	液体
	储罐
	外购
	汽车槽车
	915
	7

	5
	水杨酸
	22000
	固态
	仓库，袋装
	自产
	汽车
	300
	7

	6
	甲醇
	8000
	液体
	储罐
	外购
	汽车槽车
	237
	10

	7
	碳酸氢钠
	1650
	固态
	仓库，袋装
	外购
	汽车
	6
	10

	8
	氯苯
	445
	液态
	2#车间氯苯循环槽
	外购
	汽车
	36
	--

	9
	氨
	795
	液态
	液氨罐区
	外购
	汽车
	10
	--

	10
	氯气
	1405
	液态
	液氯库房
	外购
	汽车槽车
	5
	--

	11
	2-氯，4-硝苯胺
	2616
	固态
	仓库，袋装
	外购
	汽车
	26
	--

	12
	三氯氧磷
	773.5
	液态
	桶装
	外购
	汽车
	50
	--

	13
	乙醇胺
	910.4
	液态
	仓库，袋装
	外购
	汽车
	49
	--


表2.3-1b  主要产品情况一览表
	产品名称
	规模

（t/a）
	外观
	含量
	包装方式
	去向

	水杨酸
	30000
	浅粉红色或浅棕色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	部分水杨酸甲酯、水杨酸钠、药用水杨酸、磺基水杨酸、水杨酸酰胺装置自用，剩余外售

	水杨酸甲酯
	20000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	水杨酸钠
	3000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	药用水杨酸
	3000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	磺基水杨酸
	3000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	水杨酸酰胺
	6000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	5-氯水杨酸
	3000
	白色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售，自用

	氯硝柳胺
	5000
	淡黄色色结晶体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售

	氯硝柳胺乙醇胺盐
	5000
	黄色固体
	≥99.0%
	25kg/袋
	外售


注：环境风险物质判定及风险物质理化性质详见风险评估报告3.3环境风险物质情况。

2.3.2  工艺流程

2.3.2.1 水杨酸

1、酚钠配备
将回收酚水（约65%）、液碱（48%）经计量后按顺序加入到配制釜中搅拌50min（常温常压，搅拌过程中产生少量搅拌废气，主要成分为苯酚）。
2、干燥
将配制釜中的酚钠溶液进行常压干燥约4~5h（温度控制在150℃，常压干燥过程中产生常压干燥废气，主要成分为苯酚），然后用压缩机压至羧化釜内。将苯酚（99%）经计量后加入到羧化釜中进行减压干燥约5~6h（温度控制在120℃，压力控制在0~-0.1MPa，常减压干燥过程中产生常减压干燥废气，主要成分为苯酚）。常压干燥回收的稀酚水送入萃取装置进行处理，减压干燥回收的酚水回用于酚钠配置。

3、羧化
向羧化釜中通入CO2气体进行羧化反应（温度控制在200℃，压力控制在6~8MPa），反应时间1.5h（羧化过程产生羧化废气，主要成分为苯酚、CO2）。反应完成后泄压降温（温度控制在130℃，压力控制在-0.1MPa）进行酚水回收（酚水回收过程中产生不凝气，主要成分为苯酚），回收的酚水回用于酚钠配置。
再次通入CO2气体进行二次羧化反应（温度控制在200℃，压力控制在6~8MPa），反应时间4h（二次羧化过程产生羧化废气，主要成分为苯酚、CO2）。反应完成后泄压降温（温度控制在130℃，压力控制在-0.1MPa）进行酚水回收（酚水回收过程中产生不凝气，主要成分为苯酚），回收的酚水回用于酚钠配置。

羧化反应完成后，加入软水进行溶解，然后用压缩机压至酸析釜中准备酸析。

4、酸析

将配制好的稀硫酸溶液（30%），回用废水、废渣和来自其他装置的母液经计量后加入到酸析釜中进行酸析反应（酸析过程中产生酸析废气，主要成分为硫酸雾和非甲烷总烃）。

5、离心干燥

将反应完成的物料送入离心机中进行离心，离心母液送入萃取装置进行处理。后将粗产品绞龙输送入干燥料仓进行干燥（干燥过程中产生少量干燥废气和，干燥废气主要成分为粉尘和非甲烷总烃；布袋除尘器产生除尘灰），除尘灰收集后用于升华工序。

6、升华

将干燥后的水杨酸经运输车辆运入升华车间，投料前对升华釜用少量水清洗（清洗过程产生刷罐水，主要成分为COD、SS），然后将物料投入升华釜中进行升华反应，反应时间5~6h（温度控制在161~170℃）。反应完成后，利用真空泵将升华物料抽入结晶塔冷凝（结晶过程中产生结晶废气和升华残渣，主要成分为粉尘和非甲烷总烃；布袋除尘器产生除尘灰），冷凝时间5h。升华过程中产生少量残渣、脉冲布袋除尘器除尘灰回用于酸析工序，刷罐产生刷罐水回用于酸析工序。
升华完成的水杨酸经包装后得到产品水杨酸。

7、萃取

加入萃取剂，对常压干燥产生的稀酚水和离心母液进行萃取（萃取过程中产生废水，主要成分为COD、SS）。萃取完毕后，向萃取液中加入48%碱液进行反萃取，酚钠溶液经浓缩蒸发后回用于酚钠配置（浓缩蒸发过程中产生浓缩蒸发废气，主要成分为苯酚和水蒸汽），萃取废水排入废水收集池。

生产工艺及产污环节流程图见2.3-1 。
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图2.3-1  水杨酸装置生产工艺及产污环节流程图
 2.3.2.2 水杨酸钠装置

1、保温反应
将水杨酸（99%）、软水经计量后加入到水洗釜中搅拌30min（温度控制在90℃，加温溶解过程中产生少量废气，主要成分为VOCs）。停止加热后，经循环冷却水降温至30℃，静置90min。打开阀门，水洗后的物料经管道流至离心机进行离心，离心母液送入水杨酸装置酸析套用。

将水洗后的物料经料车运入中和釜中，同时加入碳酸氢钠（99%）、活性炭进行保温反应25min（温度控制在90℃，保温反应过程中产生少量废气，主要成分为VOCs）。反应完成后，物料经过滤槽过滤出废活性炭（产生废滤网和废活性炭）。

2、浓缩离心
物料经过滤后真空抽入浓缩釜中进行真空浓缩8~9h（温度控制在60℃，压力控制在-0.08MPa，浓缩过程中产生不凝气，主要成分为VOCs），浓缩母液送入水杨酸装置酸析套用。浓缩后的物料经管道流至离心机进行离心，离心母液送入水杨酸装置酸析套用。

3、烘干包装
浓缩离心后的物料经烘干（烘干过程中产生少量废气，主要成分为VOCs和粉尘）、包装后得到产品水杨酸钠。
生产工艺及产污环节流程图见2.3-2。
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图2.3-2 水杨酸钠装置生产工艺及产污环节流程图

2.3.2.3 药用水杨酸装置

1、加温水洗
将水杨酸（99%）、软水经计量后加入到水洗釜中搅拌30min（温度控制在90℃，加温水洗过程中产生少量废气，主要成分为VOCs）。停止加热后，经循环冷却水降温至30℃，静置90min。水洗后的物料经管道流至离心机进行离心，离心母液送入水杨酸装置酸析套用。
2、烘干包装
水洗物料经烘干（烘干过程中产生少量废气，主要成分为VOCs和粉尘）、包装后得到产品药用水杨酸。
生产工艺及产污环节流程图见2.3-3。
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图2.3-3  药用水杨酸装置生产工艺及产污环节流程图

2.3.2.4 磺基水杨酸装置

1、磺化反应
将水杨酸（99%）、硫酸（98%）经计量后加入到磺化釜中进行磺化反应（温度控制在115℃，磺化反应过程中产生少量废气，主要成分为硫酸雾和VOCs），反应时间4h。停止加热后，静置5~6h，经循环冷却水降温至40℃，用泵将物料打入抽滤槽进行抽滤，得到粗品磺基水杨酸。母液部分回用于磺化反应，其余送入水杨酸装置酸析套用。
2、精制

粗品水杨酸经泵打入精制釜，同时加入软水进行精制反应（温度控制在90℃），反应时间8h（精制反应过程中产生少量废气，主要成分为硫酸雾和VOCs）。停止加热后，经循环冷却水降温至60℃后，用泵将物料打入降温釜（冷冻水）进行降温至20℃。然后用泵将物料打入抽滤槽进行抽滤，得到产品磺基水杨酸。母液部分回用于精制反应，其余送入水杨酸装置酸析套用。

3、包装
磺基水杨酸经包装后外售。

生产工艺及产污环节流程图见2.3-4。
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图2.3-4 磺基水杨酸装置生产工艺及产污环节流程图

2.3.2.5 水杨酸酰胺装置

1、氨水制备

通氮气对系统进行置换，打开汽化器加水阀和蒸汽阀控制温度在 50~60℃，通知氨贮槽岗位送液氨，控制气化器压力在 0.6MPa 以下，缓冲罐压力在 0.1-0.12PMa。向氨化釜内加氨水高位槽稀氨水。制氨水过程控制温度小于 35℃，制得的氨水浓度约 20%。

2、氨化反应

制氨水结束后，关闭氨气阀，检查物料阀门，准备进料。打开搅拌，打开进料阀门，启动甲酯定量泵将水杨酸甲酯投入到氨化釜，准确称量焦亚硫酸钠 3kg，将其抽入氨化釜中，关闭进料口，停甲酯定量泵。打开冷却水阀门和通氨阀门，控制通氨阀门的开启度防止氨气大量跑出，保持去氨水高位槽阀门为开启状态，釜内温度控制在 35℃以下，反应时间为 8 小时左右。确认反应液呈透明澄清状态，继续通氨 15 分钟，停止通氨，胺化反应结束。

3、蒸氨

氨化反应结束后，通过反应釜夹套通入蒸汽加热进行蒸氨气（温度控制70℃），反应时间3h（蒸氨过程中产生不凝气，主要成分为NH3、甲醇和VOCs）。待少量液体流出时，反应结束，向蒸氨釜中加入适量软化水，降温至30℃以下。
4、结晶离心

打开蒸氨釜阀门，物料经管道流至离心机进行离心，脱母液后用软化水洗涤1~2min。离心母液送入水杨酸装置酸析套用。

5、干燥
离心后的物料经烘干（烘干过程中产生少量废气，主要成分为VOCs和粉尘）、包装后得到产品水杨酸酰胺。
此工序在烘干过程中产生少量废气（G22），主要污染物为VOCs和粉尘。
生产工艺及产污环节流程图见2.3-5。
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图2.3-5  水杨酸酰胺装置生产工艺及产污环节流程图

2.3.2.6 水杨酸甲酯

本厂以水杨酸为原料生产水杨酸甲酯，水杨酸为本厂自产，且生产水杨酸甲酯所用的水杨酸工艺与厂内2万t/a水杨酸装置生产工艺不同。
一、酯化反应

1、备料

将甲醇、硫酸（98%）分别从储罐用泵打入车间三楼中间罐，水杨酸用行吊吊至二楼平台备用。

2、投料

真空条件下将水杨酸投入酯化釜内，然后将甲醇通过流量计、切断阀放入酯化釜内。如有回收水杨酸，甲醇则加入相应的甲醇蒸馏釜，通过过滤器循环，使水杨酸完全溶于甲醇中，再改阀门打入酯化釜，点开搅拌。搅拌5~10min后，降温条件下通过硫酸调节阀、流量计匀速加入硫酸。

3、酯化反应

滴加完浓硫酸后，保温反应11h（温度控制在92~105℃，压力控制在0.075~0.08MPa，酯化反应过程中产生酯化废气，主要成分为甲醇、硫酸雾和其他VOC）。反应结束后关蒸汽，开循环水降温至60℃时停搅拌，开始静置分层，釜内温度降至45℃以下时，开始放料。

此工序主要产污环节为：酯化废气（G2-1），主要污染物均为甲醇、硫酸雾等，经反应釜的排空口进入废气收集管道，进入有机废气处理装置处理。

酯化反应方程式：
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二、水洗

1、配碱

将碳酸钠和水按比例投入配碱罐内，开启搅拌，加温溶解后备用（浓度≤10%）。

2、碱洗

用泵通过碱液流量计将一定量的碱液打入水洗釜内，关闭进碱阀，用泵将粗酯Ⅰ罐中的粗酯打入水洗釜内，边进边搅拌。进料完毕，在搅拌状态下缓慢向水洗釜内加碱液，边加碱边搅拌，PH值为8~9时，停止加碱，静置分层30min后，放到水洗罐内。碱洗液放入水杨酸钠池，用泵送至水杨酸车间套用。

碱洗反应方程式：
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3、水洗

向水洗釜内加水，搅拌15min后静置分层30min，后将粗酯放入粗酯2罐内。水洗液放入水洗池，用泵送至水杨酸车间套用。

三、蒸馏

1、甲酯精馏

将粗酯2罐内粗酯自流入蒸馏釜内，不得超过蒸馏釜体积的80%，开蒸汽升温，减压蒸馏（精馏过程中产生不凝气，主要成分为甲醇和其他VOC）。缓慢加温，当釜内温度达到80~85℃时，前期水分出完（流量计开至最大），此时开大蒸汽阀门（压力≤0.5MPa），继续升温，当温度升至110~120℃左右时，开始有少量成品流出，此时关闭采出流量计阀门，使之回流30min左右，当成品出酚含量降至400ppm左右时，打开成品采出阀收集成品（精馏过程中产生残渣）。

此工序主要产污环节为：精馏废气（G2-2）、蒸馏残渣（S2-1）。精馏废气（G2-2）主要污染物为甲醇等，经蒸馏釜的排空口进入废气收集管道，进入有机废气处理装置处理；蒸馏残渣（S2-1）属于危险废物，委托资质单位处理。

2、甲醇蒸馏

将酸醇溶液用泵打入甲醇蒸馏釜至2/3处，开启搅拌，用蒸汽加温（压力控制在0.2~0.4MPa，精馏过程中产生精馏不凝气，主要成分为甲醇和其他VOC），温度升至130℃时，甲醇回收完毕，停止加温，降温至45℃以下，将酸放入待回收硫酸罐待用。

再沸器内待回收甲醇达到一定量时，蒸汽加温（温度控制在100℃以下，顶温控制在55~62℃），进行内回流，检测合格后，回收至甲醇罐。再沸器降温至45℃，将水分批放入待回收硫酸罐内。

此工序主要产污环节为：蒸馏废气（G2-3），主要污染物为甲醇等，经蒸馏釜的排空口进入废气收集管道，进入有机废气处理装置处理。

3、萃取

将待回收硫酸罐中的稀硫酸用泵打入萃取釜内，加入萃取剂，搅拌15min，静置20min，将硫酸放入萃取硫酸罐内，送至水杨酸车间套用。萃取完毕后，开搅拌，向萃取液中加入稀碱水进行反萃取（萃取剂为酯类，不参与反应，循环使用，年消耗补充量为1t），调至PH值12~13.5后继续搅拌10min，静置10min。反萃液放入水杨酸钠池，用泵送至水杨酸车间套用。

四、包装

将产品进行包装。

生产工艺及产污环节流程见图3.6-6。
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图3.3-7 水杨酸甲酯生产工艺及产污环节流程图

2.3.2.7  5-氯水杨酸

1、通过气流输送系统将物料送至氯化釜上部料仓，气体经布袋除尘回收水杨酸 后直接排放。开启水喷射微真空系统，打开真空阀门，保持系统处于微负压状态，打开进料阀门，升华水杨酸通过管道进入氯化釜，真空泵抽出气体经过水喷射器混合后进入水箱，水杨酸粉尘进入水箱中，定期换水，将含有水 杨酸的废水返回工业水杨酸套用回收水杨酸。升华水杨酸进料完毕（1500Kg）后，关闭进料阀门。

2、打开夹套蒸汽开始升温，升温至108--115℃，回流脱水，水蒸汽与氯苯蒸汽一同挥发，经过一级循环水冷凝器，冷凝成液体，液体温度40℃以下，调整采出量，前期水较多，直接去蒸发水接收罐，一定数量后精制套用。后期水少后，氯苯回流，下层的水放掉。当试镜观察没有水珠后，脱水结束。

3、打开进氯气阀门，调整进氯气的量，开始通氯反应，反应过程为放热反应，用夹套循环水温度维持112℃±2℃，通氯时间为5h。通氯结束后，保温 1 h，然后打开夹套循环水开始降温，降温至50℃以下。

4、打开三合一压滤机进料阀，用泵将物料送入压滤机，压滤后固体5-氯水杨酸通过螺旋输送机密闭管道进入精制釜。

5、精制釜中加入10000L热水，再打开釜外盘管蒸汽给釜内物料升温，水和氯苯一同蒸发，再经一级循环水冷凝器冷凝成液体进入氯苯回收罐，通过分层回收氯苯,分离出的水返回精制套用，少量不凝气进入废气总管。当氯苯回收干净后，停止加热，将物料用泵送入结晶釜，打开夹套冷却水开始降温，降温至40℃以下，用泵打入密闭压滤机脱水，得到成品5-氯水杨酸。

反应方程式：
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项目工艺流程及产污环节图见图2.3.7
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 5-氯水杨酸工艺流程及产污环节图2.3-7
2.3.2.8 氯硝柳胺

1、通过行车将物料送至缩合釜上部，打开进料阀门，5-氯水杨酸通过管道进入缩合釜内。在按照重量比例投入2-氯、4-硝基苯胺，进料完毕后，关闭进料阀门。

2、打开夹套蒸汽阀门， 开始升温，升温至108--115℃，回流脱水，水蒸汽与氯苯蒸汽一同挥发，经过 一级冷凝器，冷凝成液体，通过底部分水设施，将水分走，氯苯回流。当试镜观察没有水珠后，脱水结束。

3、打开三氯氧磷进料阀门，调整进料量，开始缩合反应，温度维持112℃±2℃，滴加5h。

4、三氯氧磷滴加结束后，保温12 h，然后开始降温， 降温至50℃以下，在搅拌状态下滴加液碱中和至p H=6.5~8。

5、在搅拌状态下将缩合釜中物料一分为二，分别加入2台氯苯蒸馏釜中，蒸馏釜中分别加入热水，打开夹套蒸汽阀门再继续升温，水和氯苯一同蒸发。蒸馏釜温保持100℃以上，水蒸气大量蒸发与氯苯蒸汽经配套冷凝器冷凝后进入氯苯回收槽静置分层，回收过程为常压回收。冷凝下的氯苯回流到氯苯接收罐返回氯苯循环槽回用，水集中收集返回下一批氯苯蒸馏回用。

6、压滤后的一次母液进入一次母液槽，通过自流进入一次母液浓缩，浓缩的水返回氯苯蒸馏套用。

7、中间压滤机中的物料进入精制釜，精制釜再加入来自一次母液回收的冷凝水，搅拌状态下升温至60℃—65℃，将物料中的磷酸盐完全溶于水中，打开夹套冷却水开始降温，降温至40℃以下，进入压滤机脱水，得成品氯硝柳胺。

8、压滤后的产品经双锥干燥机干燥、包装、入库。

反应方程式：
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项目工艺流程及产污环节图见图2.3-8
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                     氯硝柳胺工艺流程及产污环节图2.3-8
2.3.2-9 氯硝柳胺乙醇胺盐

1、通过行车将氯硝柳胺大包物料送至成盐釜上部，解开大包，缓慢将物料 加入成盐釜，封闭投料口顶盖。

2、打开甲醇加料阀，关闭加料阀，整个投料过程保持系统微负压。

3、打开乙醇胺进料阀，开始滴加乙醇胺，滴加2h，回流2h，期间用夹套蒸汽保持成盐釜内温度65℃—67℃。保温结束，降温至40℃以下。

4、用泵将物料送入三合一压滤机分离，分离后的母液甲醇溶液蒸馏浓缩回收，回收后的甲醇回用。

5、压滤后的物料直接进入精制釜，加入水，用夹套蒸汽升温至55℃—60℃，使物料中的少量甲醇完全溶于水中，然后降温至40℃，开始离心。
6、离心物料去双锥干燥机干燥、包装，得成品。

反应方程式：
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项目工艺流程及产污环节图见图2.3-9
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氯硝柳胺乙醇铵盐工艺流程及产污环节图2.3-9
2.3.3污染物产排及治理情况

2.3.3.1公司主要污染物废气排放和治理措施：

1、药用水杨酸生产装置

废气经管道收集后送往碱液喷淋吸收塔处理，粉尘去除效率为50%，VOCs去除率为5%，废气经处理后通过15m的排气筒排放。
水杨酸钠生产装置

废气经管道收集后送往碱液喷淋吸收塔处理，粉尘去除效率为50%，VOCs去除率为5%，废气经处理后通过15m的排气筒排放。
3、磺基水杨酸生产装置

废气（硫酸雾、VOCs）经管道收集后送往碱液喷淋吸收塔处理，通过15m的排气筒排放。

4、水杨酸酰胺生产装置

废气（氨气、甲醇、VOCs）经管道收集后送往喷淋吸收塔（处理，通过15m的排气筒排放。
5、水杨酸装置

水杨酸生产过程中废气主要为搅拌废气（苯酚）、常压干燥废气（苯酚）、减压干燥废气（苯酚）、羧化废气（苯酚、二氧化碳）、二次羧化废气（苯酚、二氧化碳）、酸析废气（苯酚、硫酸雾）、干燥废气（粉尘、苯酚）和包装废气（粉尘）。

搅拌废气、常压干燥废气、减压干燥废气、羧化废气、二次羧化废气、酸析废气经管道收集，进入三级碱液喷淋吸收塔装置处理，然后经25m高排气筒排放。

干燥废气经管道收集，经布袋除尘器除尘后进入三级碱液喷淋吸收塔装置处理，然后经15m高排气筒排放。

包装废气经引风机引入布袋除尘器处理，然后经15m高排气筒排放。
6、水杨酸甲酯装置

水杨酸甲酯生产过程中废气主要为酯化废气（甲醇、硫酸雾、VOCs）、精馏废气（甲醇、VOCs）、蒸馏废气G2-3（甲醇、VOCs）。

酯化废气、精馏废气、蒸馏废气经管道收集，经深冷装置冷凝后进入三级酸洗+碱洗喷淋吸收塔装置处理，然后经15m高排气筒排放。

7、罐区呼吸废气（苯酚、硫酸雾、甲醇）经深冷装置冷凝后进入三级酸洗+碱洗喷淋吸收塔装置处理，然后经15m高排气筒排放。

8、5-氯水杨酸装置

5-氯水杨酸生产过程中废气主要为升温脱水不凝气（氯苯）、氯化不凝气（氯苯、HCL）、蒸馏不凝气（氯苯）、精制不凝气（氯苯）。

升温脱水不凝气、氯化不凝气经管道收集深冷装置冷凝后与蒸馏不凝气、精制不凝气进入多级深冷+活性炭吸附处理，然后经25m高排气筒排放。

包装废气经水喷淋塔处理后，然后经25m高排气筒排放。
 9、氯硝柳胺装置

氯硝柳胺生产过程中废气主要为升温脱水不凝气（氯苯）、缩合不凝气（氯苯、HCL）、

蒸馏不凝气（氯苯）。

缩合不凝气经碱洗后与升温脱水不凝气、蒸馏不凝气经管道收集进入多级深冷+活性炭吸附装置处理，然后经22m高排气筒排放。

包装废气经水喷淋塔处理后，然后经25m高排气筒排放。

10、氯硝柳胺乙醇胺盐装置

氯硝柳胺乙醇胺盐生产过程中废气主要为升温脱水不凝气（甲醇）、缩合不凝气（甲醇）。

升温脱水不凝气、缩合不凝气经管道收集进入多级深冷+活性炭吸附装置处理，然后经25m高排气筒排放。

包装废气经水喷淋塔处理后，然后经25m高排气筒排放。
因此，本项目对周围环境影响很小。

2.3.3.2公司主要污染物废水排放和治理措施：

采用雨污分流制，雨水管网排放口设自动切换系统，通过自动切换系统将生产装置区及罐区的初期雨水送至初期雨水池，后期雨水排入雨水管网。

厂区生活污水经化粪池暂存后与厂内产生的生产废水经同集团公司山东隆盛和助剂有限公司污水处理装置预处理后通过管网排入齐鲁石化供排水厂深度处理，处理达标后经排海管线排海。

2.3.3.3固废产生及治理措施：
表2.3.3 固体废物产生与处置情况一览表
	编号
	固废名称
	产生量

（t/a）
	类别
	处理方式

	1
	除尘灰
	1611.19
	—
	回用于升华工序

	2
	除尘灰
	2152.71
	—
	回用于酸析工序

	3
	升华残渣
	85.11
	—
	

	4
	回收冷凝液
	11.42
	—
	回用于水洗工序

	7
	废包装物
	2.19
	危险废物（HW49）
	委托有资质危废处置单位处理 

	8
	废油抹布
	0.3
	危险废物（HW49）
	

	11
	废填料
	0.79
（每15年更换一次）
	（HW06）
	

	12
	废机油
	1.0
	危废废物

（HW08） 

	

	13
	蒸馏残渣
	18.31
	危险废物（HW11）
	

	14
	压滤残渣
	/
	危险废物（HW45）
	

	15
	冷凝残渣
	/
	危险废物（HW11）
	

	16
	浓缩残渣
	/
	危险废物（HW45）
	

	17
	废酸
	/
	危险废物（HW34）
	

	18
	生活垃圾
	24
	一般废物
	环卫部门定期清理


2.3.4噪声产生及治理措施

公司主要噪声源为离心机、泵、风机等，目前公司厂界昼间、夜间噪声均达标，且企业四周200m范围内无居民等敏感保护目标，影响较小。

	序号
	设备名称
	台数
	单机噪声级dB(A)
	治理措施
	治理后单机噪声级dB(A)
	位置

	1
	离心机
	12
	80
	减振、隔音
	60
	水杨酸生产车间

	2
	风机
	8
	85
	减振、隔音
	65
	

	3
	泵类
	40
	85
	减振
	65
	

	4
	干燥机
	4
	80
	减振、隔音
	60
	

	5
	风机
	2
	85
	减振、隔音
	65
	水杨酸甲酯生产车间

	6
	泵类
	12
	85
	减振
	65
	

	7
	机泵
	30
	80
	室内布置、减 
振、消音
	60
	2#生产车间

	8
	离心机
	4
	95
	隔声、减振
	65
	

	9
	压滤机
	6
	85
	隔声、减振
	60
	


2.3.5主要污染物排放执行标准

表2.3-1 污染物排放标准一览表
	项目
	执  行  标  准
	标准值

	有组织
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》DB37/2801.6-2018表2
	酚类
	15mg/m3

	
	
	
	0.15kg/h（15m）

0.375kg/h（25m）

	
	
	硫酸雾
	45mg/m3

	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	
	

	
	
	
	1.5kg/h（15m）

5.7kg/h（25m

	
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》DB37/2801.6-2018
	
	

	
	
	甲醇
	190mg/m3

	
	
	
	5.1kg/h（15m）

	
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》DB37/2801.6-2018表1第Ⅱ时段
	
	

	
	
	VOCs
	120mg/m3

	
	
	
	10kg/h（15m）

	无组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	酚类
	0.08mg/m3

	
	
	硫酸雾
	1.2mg/m3

	
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》DB37/2801.6-2018；表1第Ⅱ时段
	甲醇
	12mg/m3

	
	
	VOCs
	2.0mg/m3

	
	《恶臭污染物排放标准》表1
	臭气浓度
	20mg/m3

	
	《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）
	颗粒物
	30mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	昼间≤60  dB（A）

	
	
	夜间≤50  dB（A）

	废水
	齐鲁石化供排水厂进水控制指标
	PH
	6~9

	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	石油类
	60mg/L

	
	
	NH3-N
	10mg/L

	固体

废物
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求
	/

	


2.4企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

通过现场勘查，山东隆信药业有限公司主要周边风险受体详见表2.4-1。

表2.4-1  周边风险受体一览表

	序号
	目标名称
	位于该项目相对方位
	与该项目距离（m）
	人口数
	执行标准

	1
	金岭一村
	NW
	1900
	1421
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	金岭三村
	NW
	1800
	1502
	

	3
	金岭二村
	NW
	2500
	1473
	

	4
	金岭南村
	NW
	2200
	2990
	

	5
	金岭四村
	NW
	2300
	1371
	

	6
	金岭五村
	NW
	2750
	1256
	

	7
	金岭六村
	NW
	2880
	1379
	

	8
	朱家庄
	E
	4680
	859
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	9
	于家村
	NE
	2900
	670
	

	10
	矮槐村
	NE
	3680
	810
	

	11
	董褚村
	NE
	4230
	640
	

	12
	闫家村
	NE
	4700
	706
	

	13
	高家庄
	E
	4700
	392
	

	14
	曹家社区
	E
	2800
	1020
	

	15
	毛托村
	N
	4900
	1208
	

	16
	傅家庄
	N
	4140
	650
	

	17
	段家庄
	N
	4550
	582
	

	18
	槐行村
	NE
	4000
	800
	

	19
	大杨庄村
	N
	3600
	804
	

	20
	小杨庄村
	N
	3500
	800
	

	21
	侯家屯
	NW
	5170
	3000
	

	22
	李家屯
	NW
	4350
	350
	

	23
	乌河
	NE
	4200
	--
	

	24
	山东隆盛和助剂有限公司
	E
	50
	140
	

	25
	淄博元齐生物科技有限公司
	W
	40
	35
	

	26
	淄博鲁格宝化工有限公司
	E
	443
	22
	

	27
	山东旭益强化工有限公司
	WS
	289
	30
	

	地表水
	淄河
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ 类标准

	地下水
	自备井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类区

	土壤
	厂界周边
	《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


2.5涉及环境风险物质情况
公司涉及环境风险物质一览表如下：
	原辅材料

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	储存方式
	储罐数量
	容积m³
	形态
	最大储量t

	苯酚
	108-95-2
	罐区
	罐装
	2
	1500
	液
	3210

	甲醇
	67-56-1
	罐区
	罐装
	1
	300
	液
	237

	硫酸（98%）
	7664-93-9
	罐区
	罐装
	1
	500
	液
	915

	氢氧化钠溶液（50%）
	1310-73-2
	罐区
	罐装
	1
	500
	液
	597.6

	氯苯
	108-90-7
	2#车间氯苯循环槽
	循环槽
	--
	--
	液
	36

	氯
	7782-50-5
	液氯库房
	罐装
	1
	34
	液
	48.2

	三氯氧磷
	10025-87-3
	2#车间三氯氧磷中间槽
	中间槽
	--
	--
	液
	50

	乙醇胺
	141-43-5
	乙醇胺储罐
	罐装
	1
	80
	液
	49

	氨
	7664-41-7
	液氨罐区
	罐装
	1
	74
	液
	45.6

	危险废物

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	产生量（t/a）
	容积L
	形态
	最大储量t

	压滤残渣
	/
	危废暂存间
	吨包
	--
	450
	固
	/

	冷凝残渣
	
	
	吨包
	--
	450
	固
	/

	浓缩残渣
	
	
	吨包
	--
	450
	固
	/

	废酸
	
	
	桶装
	--
	240
	液
	/

	压滤残渣
	
	
	吨包
	--
	450
	固
	/

	沾染物料的包装物
	
	
	吨包
	0.2
	450
	固
	/

	蒸馏残渣
	
	
	吨包
	18.3
	450
	固
	/

	产品

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	产生量（t/a）
	容积L
	形态
	最大储量t

	水杨酸
	69-72-7
	车间
	袋装
	30000
	100
	固
	100

	水杨酸甲酯
	119-36-8
	车间
	桶装
	200
	50
	液
	500

	磺基水杨酸
	97-05-2
	车间
	吨包
	6000
	450
	固
	800

	5-氯水杨酸
	321-14-2
	车间
	袋装
	3000
	100
	固
	30

	氯硝柳胺
	50-65-7
	车间
	袋装
	5000
	100
	固
	50

	氯硝柳胺乙醇铵盐
	1420-04-8
	车间
	袋装
	5000
	100
	固
	50

	水杨酸酰胺
	65-45-2
	车间
	袋装
	6000
	100
	固
	60


3环境风险源与环境风险评价

3.1企业环境风险单元

表3.1‑1环境风险单元一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	事故触发因素

	1
	储罐区
	苯酚
	苯酚
	泄露
	大气、土壤、水环境
	反应失控引发爆炸

	
	
	甲醇
	甲醇
	火灾、爆炸
	
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸

	
	
	硫酸
	硫酸
	泄露
	
	助燃，在空气中形成爆炸混合物

	
	
	氢氧化钠溶液
	氢氧化钠
	泄露
	
	不燃，具强腐蚀性、强刺激性

	
	
	氯苯
	氯苯
	火灾、爆炸
	
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物

	
	
	氯
	氯
	泄露
	
	助燃，高毒

	
	
	三氯氧磷
	三氯氧磷
	泄露
	
	不燃，有毒

	
	
	乙醇胺
	乙醇胺
	泄露、火灾
	
	易燃，遇明火、高热燃烧爆炸

	
	
	氨
	氨
	泄露、火灾
	
	易燃，有毒

	2
	危废暂存间库
	危险废物
	压滤残渣
	泄露
	大气、土壤、水环境
	贮存环境高温，热量积聚可达自燃点

	
	
	
	冷凝残渣
	
	
	反应失控和操作不当

	
	
	
	浓缩残渣
	
	
	遇明火、切割火花等

	
	
	
	废酸
	
	
	遇明火、切割火花等

	
	
	
	压滤残渣
	
	
	贮存环境高温，热量积聚可达自燃点

	
	
	
	沾染物料的包装物
	
	
	反应失控和操作不当

	
	
	
	蒸馏残渣
	
	
	反应失控和操作不当

	3
	生产装置
	苯酚
	苯酚
	泄露
	大气、土壤、水环境
	反应失控引发爆炸

	
	
	甲醇
	甲醇
	火灾、爆炸
	
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸

	
	
	硫酸
	硫酸
	火灾、爆炸
	
	助燃，在空气中形成爆炸混合物

	
	
	氢氧化钠溶液
	氢氧化钠溶液
	泄露
	
	不燃，具强腐蚀性、强刺激性

	
	
	氯苯
	氯苯
	火灾、爆炸
	
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物

	
	
	氯
	氯
	泄露
	
	助燃，高毒

	
	
	三氯氧磷
	三氯氧磷
	泄露
	
	不燃，有毒

	
	
	乙醇胺
	乙醇胺
	泄露、火灾
	
	易燃，遇明火、高热燃烧爆炸

	
	
	氨
	氨
	泄露、火灾
	
	易燃，有毒


3.2环境风险事故影响后果及评价

3.2.1风险事故大气环境影响分析

厂区可能发生的突发性大气污染事故主要有甲醇、苯酚、硫酸、氯气、氨气等物料泄漏挥发产生的有毒有害气体、废气处理装置故障导致挥发性有机物大气污染物超标；罐区、生产装置区等发生火灾爆炸事故后的次生、衍生有毒有害气体。公司严格落实风险防范措施，能在火灾发生初期及时发现，及时处置，一般不会造成严重影响。

3.2.2风险事故水、土壤环境影响分析

厂区可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、生产设备泄漏或事故排放，装置区燃烧、爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。

储罐区、设备及运输管线均在厂区内，发生泄漏、燃烧、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染厂区周围地表水或地下水。车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故有可能发生在厂区内，也有可能发生在运输过程中，从而可能影响事故发生点的地表水或地下水。

（1）对地下水的风险影响分析

装置区、仓库、罐区等地均采取了严格的硬化防渗处理，厂区设置了完善的事故应急池，泄漏的化学品及灭火时产生的废水被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。

（2）对地表水的风险影响分析

本公司严格采取了分区防渗防治措施，生活污水、工艺废水、事故水统一通过厂内同集团公司山东隆盛和助剂有限公司污水处理设施处理达标后排入齐鲁石化供排水厂深度处理，从而使废水不外排，因此如厂区发生泄露事故，污染物基本不会对周围河流造成污染。

3.2.3人员管理风险分析

（1）未制定完善的环境管理规章制度，环境风险单元及相应的应急处置设施未实行定岗及监管制度。

（2）员工环境安全防范意识淡薄，操作不当、巡检不到位。

（3）维修维护不及时，致使到达使用时限的仪器仪表及设施过期运行。

（4）未扎实开展应急培训及演练工作，致使员工缺乏自我保护能力和现场处置能力。

3.2.4物质风险分析

企业在生产、运行过程中，原辅材料为苯酚、甲醇、硫酸、氨气、氯气等。厂区物料中涉及易燃、毒性物质，主要危险性和物质理化性质详见风险评估3.3 涉及环境风险物质情况。
3.2.5设施风险分析

根据GB18218-2018重大危险源辨识的有关规定，公司构成重大危险源。
3.2.6不可抗力风险分析

（1）汛期主要集中在6、7、8三个月，全年降水总量约为650mm，完善雨污分流设施，建设足够大的事故收集设施，确保事故状态下有足够容量的收集能力。

（2）雷电多集中在汛期，应采取合理的防雷措施。

（3）本区域地震烈度为7级，地震动峰值加速度为0.15g，风险性小。

3.2.7事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性及后果

事故的连锁效应事故指突发性的事故引起上、下游连锁性的事故。

重叠引发事故指一个事故因求援不及时或措施不力，引发其它事故的重叠发生，如1个储桶着火，救火不及时或周围桶的降温阻火措施不力，其它桶将会发生多米诺效应，相继着火爆炸，事故状态失控。

建设单位对相关装置的安全防火距离、消防设施设置符合相关设计规范可保证紧急状态下的消防要求。生产车间安装DCS系统，确保事故状态下设备和物料的安全，使风险事故可以及时得到控制，避免事态恶性发展。

为防止和减少连锁效应的发生，企业还制定较为可靠的应急预案，一旦发生事故要及时反应、迅速出警、迅速完成事故的安全处置。
3.2.8本企业环境风险评价等级
根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），确定企业突发大气环境事件险等级为“重大-大气（Q3-M2-E2）”。
根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），确定企业突发水环境事件风险等级为“重大-水（Q3-M3-E2）]”。
因此，山东隆信药业有限公司突发环境事件风险等级为[ 重大-大气（Q3-M2-E2）+重大-水（Q3-M3-E2）]。

4组织指挥体系及职责

4.1应急组织体系

为确保一旦发生环境风险事故时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立环境风险事故应急救援“指挥小组”。当发生重大事故时，以指挥中心为基础，成立“环境风险事故应急救援指挥部”。

环境风险事故应急指挥小组由总经理、各部门负责人组成。指挥中心负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在事故状态下，应急救援指挥部设在事故现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由公司行政职务最高者任总指挥，组成临时指挥部，全权负责应急救援工作）。夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班组长任总指挥，全权负责应急救援工作，发生事故时，以下列分工和程序进行；在其他公司发生事故时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

4.2指挥机构及职责

总指挥：庞建伟     

副总指挥：石根元
指挥部成员：王鹏超、杜星、赵金涛、刘畅恒、赵传涛、尚宝尚、薛晓霞、刘华、孙波、李超
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日常工作由安环部负责。事故发生时以应急指挥部为中心协调各专业组工作。指挥部设在公司办公室。
图 4.2‑1 企业突发环境事件应急组织结构图
发生突发环境事故时，指挥为现场指挥人，若指挥不在时，由副指挥为临时指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在现场值班室。
应急组织机构内部通讯联络方式见下表：

表4.2‑1 应急组织机构内部通讯联络方式一览表

	机构名称
	应急职务
	姓名
	日常职务
	手机号码

	应急指挥部
	总指挥
	庞建伟
	制造部经理
	18954400626

	
	副总指挥
	杜星
	安全总监
	15275918688

	现场处置组
	组长
	赵金涛
	车间主任
	15092325802

	
	副组长
	吴国庆
	车间主任
	15288951668

	
	组员
	王海全
	班长
	18560828191

	
	组员
	边宗厂
	职工
	13153381483

	
	组员
	于成刚
	职工
	18678129563

	
	组员
	徐善强
	职工
	15965095602

	
	组员
	冯春亮
	职工
	18753612040

	通讯联络组
	组长
	王鹏超
	安环部部长
	18653326898

	
	副组长
	杜星
	安全总监
	15864494906

	
	组员
	赵传涛
	安全专工
	18678169991

	应急保障组
	组长
	尚宝山
	车间主任
	13853337652

	
	副组长
	刘畅恒
	车间主任
	15666030612

	
	组员
	贾晓燕
	仓库管理员
	18560366652

	
	组员
	薛贞
	环保员
	13287028919

	医疗救护组
	组长
	刘华
	财务部部长
	18615123108

	
	组员
	陈延美
	会计
	13616446087

	
	组员
	王佳宁
	文员
	13616446200

	警戒保卫组
	组长
	李超
	班长
	13792163578

	
	组员
	曹全民
	保安队员
	13512715075

	
	组员
	刘衍磊
	保安队员
	15095232870

	环境应急监测组
	组长
	于国亮
	安全专工
	13668635301

	
	副组长
	王延景
	车间主任
	13589555660

	
	组员
	顾传福
	职工
	15621669371

	
	组员
	杨胜国
	职工
	13325220040

	应急专家组
	组长
	邹勇
	安全总监
	18753303901

	
	24小时应急电话
	0533-7199909


4.3政府主导应急处置后指挥与协调
当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局及外部有关单位求援。外部求援主要通过电话方式，联系电话详见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	淄博元齐生物科技有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥。企业内部由应急救援小组总指挥庞建伟指挥协调应急小组成员及厂区员工配合相关部门参与处置工作。
5、预防与预警机制

5.1环境风险源监控

建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；将风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的应急设施设备，并确保能够使用。在罐区、危废暂存间、车间等环境风险源设置监控报警装置。

公司水杨酸甲酯装置、2#生产车间火灾等级均属于甲级，根据各物质物理化学性质、危险性及其各装置主要危险物质的储量分析，确定生产装置区及存储区为主要危险性装置，其主要危险特征为泄漏和火灾。根据储罐储存物质的毒性、易燃性及储存量的大小，确定原料罐区和产品罐区作为主要危险区，其主要危险特征为泄漏和火灾。即项目主要危险源集中在生产装置区及罐区。项目生产中所涉及的主要危险、有毒有害物质为苯酚、硫酸、甲醇、氯气等。

风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标。

1、物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

2、生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等。

3、受影响的环境要素识别应当根据毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响的环境保护目标。

4、风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

5、危险源区域分布分析：按生产和储运系统，确定危险源点的范围和危险源区域的分布。按危险源潜在危险性、存在条件和触发因素进行危险性分析。

1、生产装置区风险防范措施
（1）操作人员必须经过培训合格后方能上岗，操作时必须严格按照操作规程进行操作。

（2）平时加强对生产设备设施的巡检、检验，定期核查设备的运行情况，外观。

（3）定期检查人孔、法兰等密封点，做好相应记录。

（4）定期检查各安全附件（压力表、安全阀与放空阀、温度计、单向阀等）是否灵活、准确，如有异常要及时汇报，保修。

（5）反应器等设备检修完毕后，应有相关部门联合验收确认，投用运转前应按规定进行气密检查，无泄漏方可投用。

（6）在生产装置区设200mm高不燃烧体围堰，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

2、储罐区风险防范措施
（1）罐区设不燃烧体围堰，高度为1.2m，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

（2）围堰内有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。
（3）管道穿围堰外严密封堵；围堰内的雨水、喷淋水、污水排出口，在围堰外设置水封，并在围堰与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

（4）进出罐组的各类电缆应尽量从围堰顶跨越或基础以下穿过。如不可避免，必须穿过围堰身时则应预埋套俘，且应采取有效的密封措施。

（5）围堰内的排水实行清污分流，含有污染物的废水应采取回收处理措施。
3、污水处理风险防范措施
（1）平时加强废水设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保处理系统的正常运行。

（2）配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对处理实行全过程跟踪控制。

（3）设置备用电源，以备停电时保障废水仍能得到有效的处理。

（4）设置事故水池，在废水处理设施出现故障时，要及时切换线路，将废水暂时排放入事故水池暂时储存。

4、大气环境风险防范措施
（1）主体生产设备和关键部位采用密闭设计，正常工况下采取负压收集臭气，随后送入臭气治理措施处置，非正常工况下（如停电）也可通过密闭厂房措施，尽可能确保废气不外泄。电源应配备双电源，确保设备不断电。
（2）加强厂内污水收集设施，制定规范的操作规程，并严格执行。操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。
（3）定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常。

5、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
5.2预警及措施

5.2.1预警发布方式
公司应急指挥组总指挥立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：
（1）通过新闻媒体公开发布的预警；
（2）网络发布预警；
（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；
（4）广播发布预警；
（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；
（6）警报发布预警（声光信号）；
（7）车间立即上报的预警信息（口头形式）；
（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。
5.2.2预警级别

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

表5.2‑1 预警、响应、指挥机构、预案对应表

	序号
	预警分级
	响应分级 
	指挥机构分级
	预案体系分级

	1
	三级预警
	三级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	2
	二级预警
	二级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	3
	一级预警
	一级响应
	应急指挥部 
	综合、专项应急预案


5.2.3预警措施
5.2.3.1预警启动条件及预警发布
1、预警因素及发现措施
企业常见的预警因素又可分为内部管控和外部通知两大类。
内部管控：
①日常巡检发现可能引起突发环境事件的不利因素，例如包装容器、储罐、输送管道破损、火灾安全隐患；
②报警器报警；
外部通知：
①重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障；
②有关部门发布区域性、突发性、灾害性天气或其他自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息；
③周边企业发生事故，并可能影响到本公司。
2、预警发布
预警发布总体原则
根据事件发生车间传达上来的预警条件信息，判断事故可能危害程度、紧急程度和发展事态，及时向应急领导小组提出预警建议，经批准后立即发布预警信息，通知相关职能部门和车间进入预警状态，准备应急物资，应急救援小组待命。
预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。
预警信息发布方式：公司内预警可通过公司内部联络电话、对讲机、短信或文件等形式。
本企业预警发布具体程序
针对不同因素的预警发布、解除和终止程序见下表5.2‑2。
表5.2‑2 企业预警机制一览表
	序号
	预警因素
	预警发布
	预警级别
	预警解除和终止

	
	内部
管控
	日常巡检发现可 能引起环境事件 的不利因素
	巡检人员立即告知现场操作人员，并通知当班值班长，并对事件进行记录；由值班长上报指挥部，由指挥部发布预警
	蓝/黄
	破损容器的内容物转移，消除火灾隐患，现场检查安全隐患已解决后由指挥部发布解除命令

	
	
	报警装置报警
	接到报警后，指挥部立即通知相应现场操作人员，确认是否存在泄漏或火灾情况，存在则由指挥部立即发布预警，启动相应应急程序
	蓝/黄/红
	报警后现场核实不存在泄漏等事件情况，即可由指挥部发布解除命令；存在泄漏或小火灾则事件应急处置完成后由指挥部解除命令；事件影响范围超出企业范围，需要外部救援，事件应急处置结束后由临淄区应急指挥中心发布解除命令

	
	外部
通知
	重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障
	由政府管理部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间、需注意事项
	蓝
	节假日、重大活动结
束后，由公司应急指挥部发布预警解除

	
	
	有关部门发布区域性、突发性、灾 害性天气或其他 自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息
	由相关部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间和启动相关应急预 案的准备工作
	红
	极端气象条件消失后，由公司应急指挥部宣布预警解除

	
	
	周边企业发生事故，并可能影响到本公司
	周边企业发生事故，由事故企业或园区管理部门发布预警通知到本公司，公司应急指挥部发布预警，各部门根据指挥部指挥进行应急响应
	红
	指挥部解除预警


（1）最早发现事故者应立即逐级报告，并采取相应措施控制生产事故的进一步发展。如属公司级及公司级以上事故应立即上报淄博市生态环境局临淄分局、临淄区应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民。

（2）当班负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好污染物监测和应急处理工作，启用事故应急池和备用处理设施。 

（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若不能自行控制，则应迅速逐级向上级报告。生产部会同事故发生部门及相关部门，视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主，并研究、制定相应措施，组成抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。
5.2.3.2预警发布后采取的措施
进入预警状态后，应当采取的措施：

1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5.3预警发布、调整与解除
5.3.1预警信息发布程序
该项目发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为：
班组级事件：班组长、员工
车间级事件：车间主任、班组长、员工
公司级事件：应急领导小组、车间主任、班组长、员工
发生突发环境事件后，根据事件级别通讯联络组组长盛旭光立即通过电话、广播、通信网络或专职信息员发布预警，告知周围人员、车间主任、应急领导小组、周边保护目标、友邻单位、环保主管部门、当地政府。
5.3.2预警调整与解除
根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事件得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别；当事件得到控制或隐患已消除，应急指挥中心可宣布预警结束。

6、应急处置
6.1分级响应机制
6.1.1响应等级划分

按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应

出现事件分级班组级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用班组在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与，班组长指挥领导。
（2）二级响应

出现事件分级中车间级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动二级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与，车间主任指挥领导。
（3）一级响应

出现事件分级中公司级事件，如储罐区发生泄露，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。利用本公司在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，运行现场处置方案，应急指挥小组总指挥指挥领导。
当公司发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，立即拨打环境应急电话7184544、119，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件应急响应机制一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2应急响应条件

应急响应条件是指小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据环境事件的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：
（1）三级紧急情况

主要指小型应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业班组职工及车间职工就可以控制处理。
（2）二级紧急情况

主要指中等应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业车间职工及现场处置组就可以控制处理。
（3）一级紧急情况

主要指大型应急，单靠车间及现场处置组力量难以阻止事件发展，需要动用企业全部救援力量控制处理，但要报告上级应急救援部门随时做好增援准备。
6.1.3响应程序

（1） 最早发现者应立即向公司控制室、车间主任报警，并尽量采取措施切断事故源。要求提供准确、简明的事故现场信息，并提供报警人的联系方式。控制室24小时应急电话：0533-7199909。
（2） 控制室在接到警报后，当班班长应迅速组织人员进行确认事故查明事故原因，并上报通知车间主任，同时发出警报。车间主任应提出临时应对策略后，立即向应急总指挥及副总指挥汇报，确定是否需要疏散，是否需要人员进入临时避难所。
（3） 指挥部成员及专业救援队迅速赶往事故现场，做出周边区域是否停产及人员搬离的判断，并组织实施。如需要疏散至公司外，则通知人力资源部（疏散组）疏散集中点。人力资源部（疏散组）应对集合地点人员进行清点并根据总指挥的要求组织大家撤离至公司外疏散集中点，在公司外疏散集中点清点人数，如与应到人数不符，则与现场控制室取得联系查找相关人员，并报应急总指挥疏散情况。与应急处理和疏散管理有关人员应在控制室集中， 根据应急救援指挥部的要求采取进一步措施控制灾情或依指令撤离。
（4） 指挥部成员通知自己所在处室按专业对口后，立即向主任部门和公安机关、应急管理局、生态环境局等上级领导机关报告事故情况，情况紧急可以随时上报。
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图 6.1‑1 突发环境事件应急响应程序流程图
6.1.4应急处置程序
（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、流量等异常、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向生产车间主任报告，生产车间主任立即安排不少于2名的员工佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。

（2）维修工检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向班组长报告，班组长立即向车间主任报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。

（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。

（4）由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应急管理局、公安局、镇政府等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

6.1.5应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
事故发生后，按照物质性质分别对毒害气体、易燃易爆危险品采取不同的控制措施。
6.2应急措施
6.2.1突发环境事件污染源控制原则

（1）先控制，后消灭。针对火灾发展蔓延快的特点，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。迅速组织查明有害液体流失的部位和原因，由车间主任负责指挥切断泄漏源，避免污染扩大。如存储设备等储罐出现局部泄漏立即采取倒料措施，尽量最大可能减少流失。由环保管理员负责指挥员工检查通向外环境的雨排阀门是否保持关闭；若未关闭，应立即关闭阀门并检查物料和消防水等是否溢流到厂外，如果排放到外环境，环保管理人员应立即用沙袋在排洪沟内进行堵截回收，避免物料和污水污染附近农田和地表水。对于易燃易爆气体、有毒气体以及易挥发的液体泄漏，应迅速查明泄漏位置，车间主任负责指挥员工做好防护措施，戴好空气呼吸器，对泄漏部位进行封堵。并对污染物喷淋雾状水，加速污染物的高空扩散。
（2）在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员以三人为一组，相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

（3）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

（4）应选择合适的灭火剂和灭火方法，如沙土覆盖和干粉灭火器等。
6.2.2突发环境事件事故污水三级防控体系

针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
6.2.3生产车间风险物质泄漏应急处置措施

6.2.3.1苯酚泄漏应急处置措施
处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备须佩戴防毒面具、

穿全身消防服，在上风使用水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。
断源截流     
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施隔离泄漏污染区，限制出入切断火源，用干石灰、苏打灰覆盖。同时报告事故应急指挥部。大量泄漏：收集回收。若大量泄漏难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。设定隔离区，封闭事故现场。为降低有毒物料向大气的蒸发速度，可用沙子覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后吸收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入废水系统。
对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。
对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。
现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
6.2.3.2甲醇泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备须佩戴化学安全防护眼镜，穿穿防静电工作服，戴橡胶手套。使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
（2）断源截流     
小量泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入事故应急池。
（4）对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。并准备好足够的消防器材。
（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
（6）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
（7）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
6.2.3.3氨气泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
（2）断源截流     
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入事故应急池。
6.2.3.4氯气泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。
（2）断源截流     
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲洗，冲洗水排入事故应急池。
6.2.4储罐区物料泄漏、火灾爆炸事故应急措施

6.2.4.1苯酚泄漏应急处置措施
处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备须佩戴防毒面具、

穿全身消防服，在上风使用水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。
断源截流     
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施隔离泄漏污染区，限制出入切断火源，用干石灰、苏打灰覆盖。同时报告事故应急指挥部。大量泄漏：收集回收。若大量泄漏难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。设定隔离区，封闭事故现场。为降低有毒物料向大气的蒸发速度，可用沙子覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后吸收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入废水系统。
对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。
对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。
现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
6.2.4.2甲醇泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备须佩戴化学安全防护眼镜，穿穿防静电工作服，戴橡胶手套。使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
（2）断源截流     
小量泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入事故应急池。
（4）对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。并准备好足够的消防器材。
（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
（6）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
（7）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。

6.2.4.3硫酸泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备全身耐酸碱消防服，戴橡胶耐酸碱手套。使用干粉、二氧化碳、砂土灭火。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。紧急事态 抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
（2）断源截流     
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后进入事故应急池。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入事故应急池。
（4）对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。并准备好足够的消防器材。
（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
（6）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
（7）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。

6.2.5风险物质泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

（1）对废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

（2）环境应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。现场处置组根据环境应急监测组的检测结果，对超标排放的废气污染物再次进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。
6.2.6高压容器火灾爆炸应急措施

a）在发生危险化学品火灾爆炸事件时，应遵循“先控制，后消灭”的原则；

b）保护周围设施：为防止火灾危及相邻设施，采取冷却、隔离等保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资；

c）火灾扑救：针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当外围火点已彻底扑灭、火种等危险源已全部控制、堵漏准备就绪并有把握在短时间内完成、消防力量已准备就绪时，可实施灭火；

d）确定撤退信号和撤退方法：当火灾失控危及应急救援人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；

e）火灾扑灭后，应派人监护现场，防止复燃。

6.2.7火灾、爆炸事故应急措施

如泄漏的过程中伴随火灾，应根据紧急事件汇报链进行汇报。由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案以及根据火灾爆炸的程度决定是否通知外援和向上级报告。
（1）火灾现场人员首先应切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。
（2）应急小组其他部门在做好本部门职责并留有负责人的前提下，组织本部门其他人员参与积极抢救受伤和被困人员。
（3）如火灾与爆炸一起伴随而来，一般难以通过人员操作来控制或切断事故源。生产车间、库房等基建设施均采用钢筋混凝土、砖墙结构，可阻止火势的蔓延以及减缓爆炸冲击波的影响。一旦现场指挥发现危险火势更大或有爆炸征兆时应急指挥组应迅即做出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。
（4）一旦发生火灾爆炸，厂区外通阀门一定要关闭，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
（5）消防废水通过车间、仓库等内设的下水管道排入应急事故池。
发生火灾事故后，值班人员应迅速上报应急指挥部，总指挥组织应急救援人员赶赴现场，到现场后应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法，按规定路线通道及时撤退。撤退信号应格外醒目，能使现场所有人都能看到听到。
发现火势中有压力容器或有受到火焰辐射威胁的压力容器时，在水枪的掩护下将能移动的容器尽快疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆炸伤人，进行冷却时，现场救援人员应采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。
火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
另外，火灾事故造成消防水在厂区溢流，由于产生量不能确定，因此在发生火灾事故消防的同时应预先围堵可能外流的消防水，并用污水车转移至应急事故池中，防止消防水在厂区漫流对厂区地表环境造成影响。对不能收集的消防水采用砂土等中性材料吸附。
6.2.8环保设施故障引起污染物超标排放应急措施
（1）酚类、甲醇、氨气、氯气等是对大气环境有害的气体，超标排放可根据情况判断为环保治理装置出现故障导致污染物超标排放。

（2）空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具，戴自给式正压呼吸机，从上风向进入现场。

（3）尽快停车，并通知相关部门进行检修后使用。

6.2.9发生洪涝灾害危险废物随雨水溢流处置措施
危废暂存间内的危险废物应及时清运，避免散发臭气污染环境。厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。雨水就有可能携带风险物质随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。应及时关闭厂区雨水出口阀门，并疏通危废暂存区通往事故水池的明沟，使被污染的雨水进入事故水池，并及时进行设备维修，争取在事故水池容积的限度内修好。危废暂存间采取防雨、防渗措施，以防止污染物外泄引起二次污染。

6.2.10雨季、汛期水体环境污染事件应急措施
厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。若此时厂区沟渠内聚集有物料、油料等，如果阀门切换不及时或损坏，雨水就有可能携带物料随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。
落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，建设的总容积500立方米得事故应急池作为收集设施。事故状态下按以下步骤进行：平时将装置区和存储区通往事故缓冲池的阀门打开，将雨水系统阀门关闭，直接排放到事故处理池中；遇到需要冲洗设备或雨天等，将通往事故池的阀门关闭，雨水和冲洗水被限制在围堰内，经检测人员分析后，若未被污染，打开雨水系统阀门，将场内积水排到雨水系统，若被污染，将污水送至污水处理站处理。发生大量泄漏和大型火灾，应急池不足以容纳产生的泄露物料和消防水时，应迅速打开污水管线阀门用泵将污水送往厂内污水处理站处理后再排入齐城污水处理厂进一步处理。
6.2.11突发环境事件紧急撤离、疏散措施

（1）警戒疏散

当发生火灾、泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。
（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。
6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
a）设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；

b） 应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；

c） 执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。

d）严禁无安全防护进入事故现场。

e）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

f）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

g）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
a）迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
b）迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
c）迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
d） 根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
e） 根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。
f） 根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
g） 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
h） 在事发地安全边界以外，将距离事故地点较近的村庄作为紧急避难场所；
i） 事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
j） 及时将受伤群众转至就进医院救治；
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

根据环境风险预测结果，当发生有毒有害气体泄漏事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时出调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急撤离方案
通过最大可信事故的预测，最大应急撤离半径500m范围，制定以下撤离方案。

①整个过程由本单位和周边相关企业负责领导联合指挥、协调；通过管委会、街道、村以及建设单位各级联动。
②每个村庄设立应急指挥小组，组长为村长，副组长为村书记，成员主要为村干部，主要职责是接到通知后，迅速广播通知村民，组织村民集合进行撤离，将村庄分片，每个干部负责一个片区，确保迅速安全集合和撤离群众。同时还可在各村设置村级协管员负责紧急疏散通知。
③每个村安装广播喇叭，根据村庄面积和人口确定喇叭数量，每个喇叭覆盖50m×50m的范围，在每个村委会办公楼和村庄较高建筑物顶层布设警报器，并定时进行试鸣。
④村民在指定地点集合，按顺序上车；每个村指定2个地点，分别为村委会、小卖部。
⑤车辆按顺序由每个村集合点依次开向紧急避难所，路线主要是沿着淄江路、辛化路向安全地点转移。
发生严重危险化学品事故时，由总指挥决定报告当地公安部门。待公安部门负责人到达并与应急救援指挥部取得联系，了解情况后，由公安部门负责周边单位人员撤离和疏散。
凡发生火灾爆炸及泄漏污染事故的现场均被设定为危险区。
根据危险化学品伤害半径，事故发生点100米的范围内均划为隔离区。

事故现场用隔离带隔离，并派专人看管。
6.3.5紧急安全疏散
发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时，制造部、设备科、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。
6.3.6应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主任部门报告应急行动的进展情况。
6.3.7应急控制与管理措施
事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥部或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：
①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；
②受伤及中毒人员的抢救；
③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；
④火灾控制及周围设备的保护；
⑤生产或停产安排。
A、公司生产值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B、各个岗位接到有毒挥发性液体泄漏和有毒气体报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到集结点集合，听候指挥中心安排。

C、现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D、医院在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品、住院病房等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医院，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E、所有在有毒挥发性液体泄漏现场和有毒气体中停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G、公司在组织员工进行自救的同时，及时向淄博市生态环境局和上级主任部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由市政府决定是否启动淄博市环境污染事故预案。

6.3.8控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.9事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。
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6.4.2应急监测流程
图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测点位、时间及监测仪器见表6.4‑1。

表6.4‑1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案

	环境要素
	测点名称
	监测方位
	监测项目
	监测设备
	监测频次
	监测终止条件
	备注

	环境空气
	事故点为中心，当时风向的下风向
	每隔100m布设一个监控点，共布设3个
	发生火灾、爆炸、泄漏事故时监测硫酸雾、甲醇、氨气、氯气、CO等
	便携式气体检测仪/ FID氢火焰监测仪
	每10min监测一次，随事故控制减弱
	全部监测点位特征污染物连续3次监测结果降至规定限制内
	委托第三方监测单位进行监测



	
	事故点为中心，当时风向的上风向
	两侧各布设一个监控点，共布设两个
	
	
	
	
	

	地表水
	上游清洁段，事故点及下游
	pH、SS、COD、氨氮等
	便携式水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	
	

	土壤地下水
	1个对照点，3个控制点
	PH、石油烃、苯酚、苯乙烯、镍
	三合一土壤检测仪，水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	
	


突发环境事件发生时，公司可自行监测非甲烷总烃，其他需监测的因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东九盛检测科技有限公司、山东春城检测有限公司监测机构签订协议。（协议见附图）
6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
6.5信息报告与发布

6.5.1信息报告与处置
（1）公司发生公司级及公司级以上突发环境事件后，应急总指挥立即向区人民政府报告，同时向上级主任部门报告，并立即组织进行现场调查。
（2）突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是从发现事件起立即上报；续报是在查清基本情况后随时上报；处理结果是指报告在事件处理完毕后立即上报。
a） 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、已经造成或可能造成的人员伤亡情况及初步估计的直接经济损失、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事故发生单位名称、联系人、联系电话等。 
b） 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。 
c） 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 
（3）信息发布原则：企业协助政府部门，采用公告、电视、广播等形式对外统一发布突发环境事件信息。
6.5.2信息报告程序
信息报告程序如下：
岗位级事件：发现人→周围人员→班组长；
车间级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组；
公司级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组→周边保护目标→环保主任部门→当地政府。
（1）发生火灾、化学品泄漏、爆炸、中毒窒息事故造成环境污染事件。事发岗位人员应立即电话汇报值班班长或值班领导，值班班长或值班领导收到事故信息后立即向应急救援指挥部汇报。总经理于事发后立即向区政府及生态环境局等相关部门和上一级专业主任部门报告事故情况。
（2）若发生一般性化学品泄漏造成环境事故，由岗位人员报告厂相关领导，再由厂长向相关公司领导报告。
（3）公司应急救援指挥部负责了解事态发展。总经理根据事故的情况决定应急响应规模和级别。若发生突发环境事故，总经理（指挥长）宣布启动应急预案，由应急指挥中心（生产调度室）负责通知指挥部成员，及时做好应急准备。 

    报告内容：报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。
调整与解除：确定事件级别，实时掌控事态发展，及时调整预警级别，事件危机解除后30分钟内发布解除预警信息。
6.5.3单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应在24小时内将正式书面事故报告上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

6.5.4环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
6.5.5向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
7、后期处置

7.1善后处置与恢复重建

7.1.1善后处置措施

1、信息发布

各部门及时将事故的进展情况报告，突发环境事件应急救援领导小组负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，负责通过新闻媒体或其他途径宣布应急结束。所有发布的信息应遵循实事求是、及时准确的原则。
2、后期处置

应急救援工作结束后，由本公司或上级部门负责事故的善后处置工作，包括人员救治、补偿，征用物资补偿，污染物收集，现场清理与处理，尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序。
3、资料保存

将事故处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理、保存，以备后用。
4、灾后安置和赔偿
对于受灾人员由公司办公室统一进行安置，对于受伤人员除应得的工伤社会保险外，公司还将按照受害者的受伤程度给予受害者和死亡者家属一次性赔偿。对重伤者和死亡者家属按以下原则进行赔偿：
（1）过错责任赔偿原则。根据受害者和公司在事故中的责任大小进行赔偿。

（2）伤害程度原则。根据受害者在事故中受到伤害的程度进行赔偿。

（3）一次性给付赔偿原则。按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并以此性给付。

（4）多重赔偿同时实施原则。事故受害者除根据《工伤保险条例》得到工伤补偿外，公司还将向受到事故伤害的受害者或家属赔付赔偿金。

事故处理组由安全部长任队长，人员由安全部、生产管理部及生产车间相关人员组成，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，负责制定洗消后的二次污染的防治方案。通讯联络组组长王鹏超负责采用电话联系的方式与外部沟通。
表7.1‑1 善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	消防水、泄漏污水
	泄漏物料尽量回收利用，无回收利用价值的经封堵处理进入事故应急池，调节至排放标准后排入齐城污水处理厂深度处理。
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。
2. 建立健全相应处置台账，以备核查。
3.依据“四个不放过”原则，查明事故原因和责任人，落实整改措施。

	受污染土壤、破旧设备
	对受污染土壤进行置换，灾后产生的固体废物暂存在防腐、防渗、密闭储存区
	

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


7.1.2恢复重建

事故得到控制后要尽可能的对事故现场进行保护，避免非工作人员破坏事故现场，影响正常生产恢复，以利于事故原因的调查和事故责任的落实。要做好以下二点：
1）在事故地点或事故原因未完全确定以前，事故现场不能破坏或废除，也不准对无关人员开放，以保证获得正确的第一手资料，便于对事故原因的调查分析；

2）凡与事故有关的物体、痕迹和现场状况都不得破坏、移动或清洗。为抢救受伤人员需要移动现场某些物体时，必须对事故现场按原状做好标记。发生重大伤亡事故的现场，须经事故调查组同意，才能予以清理。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。
7.1.3事故现场净化
1、现场净化的方式、方法

（1）车间主任安排人员对事故区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

（2）清理过程中注意衍生事故隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

（3）各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事故的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

（4）各疏散通道确保畅通无阻。

（5）作业前，工段主任及安环科负责人要对员工进行安全作业宣讲。

2、现场清理组织

清理措施由应急救援“指挥领导小组”研究批准后，由事故工段主任领导负责组织本工段人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场净化，安环科监督落实。
7.2应急终止

终止条件：
当符合下列所有条件后，应急终止。
1．事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2．污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

3．事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4．事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5．采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

终止程序：
1．经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

2．事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。

现场取证：
恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。
总结上报：
应急结束后，按照要求上报事件情况，并向事件调查组移交相关材料，做好事件工作总结报告。对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学的做出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、测定提供经验和完善的依据。
7.3调查与评估

（1）事故发生后，应根据事故的级别及时成立事故调查小组，对事故发生的原因进行调查和分析。安环部负责收集有关资料并存档。
（2）事故调查小组应积极配合上级事故调查组开展事故调查工作，任何组织或个人不得阻挠。
（3）事故调查清楚后，事故调查小组应及时写出事故调查报告报事故应急领导小组。
（4）根据事故调查报告，事故应急领导小组，应及时按照事故“四不放过的原则”进行处理。
（5）突发环境事件应急救援结束后，应急救援领导小组分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审及抢救过程应急能力评估，并就有关内容进行补充和完善。
（6）经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚。
8、应急保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
8.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
8.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
8.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
8.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

8.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

8.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

8.6.1应急物资维护管理制度
一、管理制度
1、应急救援物资是对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。

2、相关单位对应急救援物资负有储存和保管的责任，对救援物资应定人、定点、定期管理。

3、相关单位应该管理人员应明确应急救援库房的钥匙，不得随意的挪动，保证突发事件时应急救援材料库房可以按时打开。
4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资，定期进行清洁工作;如发现严重问题时，应及时上报，并将检查、维护、清洁情况记录在案。

5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。

6、物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适当的存放库房、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发作业，安全整洁。
7、加强物资保管和保养工作，应做到“六无”保存，既无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

8、库房、厂院卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、无积水。

二、维护制度
1、相关单位对设备、防护器材每日进行检查，如果发现不正常，应在登记本登记并及时的处理。

2、电工定期对备用电气设备进行检查，发现问题及时处理，损坏的及时上报进行更换。

3、按时对所有的通讯设施进行检查，通话应该畅通，语音应清楚。

8.6.2应急值班人员守则
在应急指挥办公室领导下，应急值班人员应做到；
a.实行24小时应急值班；
b.负责接受应急报告并立即向应急指挥办公室领导报告；
c.接到企业和上级应急信息后，应立即向应急指挥办公室领导报告；
d.跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥办公室领导报告；
e.负责领导指令的下达；
f.做好过程记录和交接班记录；
g严格岗位责任制，遵守安全与保密制度 h.完成应急指挥办公室领导交办的其它工作。

8.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
9、监督管理

9.1培训与演练

9.1.1培训计划
本预案制订实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习救援专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量。
9.1.2培训计划、方式和实施
应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训工作列入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。
培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用各企业内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。
9.1.3应急救援人员培训内容
应急人员的培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。
9.1.4制定演练计划
突发环境事件应急救援预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中表明演练对象，准备好所需要的器材、设施，对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急救援预案进行评审。
演练频次
演练分公司级、车间级、班组级，公司级演练每年组织不得少于一次，车间级演练每半年一次，班组级演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。
演练的方式、范围、内容
演练采取现场消防演习的方式，要求公司全体员工的领导参加，指挥部和各应急小组分工合作，消除事故隐患。
演练内容：
1）消防灭火演练； 
2）急救及人员救护演练；
3）报警及通信演练； 
4）环境监测与化验演练； 
5）厂区人员疏散和厂内交通管制演练； 
6）情况通报演练； 
7）各类应急设施的使用技能演练； 
8）模拟各类事故的快速反应演练等。
演练总结
要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急救援预案的充分性和有效性。演练结束各救援队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。发现事故应急求援预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改，写出书面总结。
结合环境污染事故的应急处理，环保部门应加强对环境事件专业技术人员的日常培训和管理，公司每年组织一次对应急救援人员的专项培训，并针对应急救援的方法和危险化学品的防护措施进行应急响应等专项培训。培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专业人才。
公司充分重视应急救援和演练，每年对应急救援队伍进行培训，明确分工和职责，掌握应急救援处理方法。制定应急预案的演练计划，定期组织应急预案演练，同时应建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关的交流与合作。通过演练，达到检验预案、锻炼队伍、教育员工和提高能力的目的，也促进公司应急预案与淄博市政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。
9.2奖励与责任追究

对在突发环境事件应急处理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，应当予以表彰、奖励；对在突发环境事件的预防、报告、调查、控制和应急处置过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者失职、渎职，以及其他违法违纪行为的人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
具体内容如下：
1）奖励

在突发事件应急救援工作中，有下列情形之一的，应依据有关规定给予奖励：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2） 对防止或挽救突发环境事件有功，使企业和职工的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

2）责任追究

由安全生产部负责对环境事件的现场调查和取证工作，全面收集和保护有关突发环境事件发生的原因、危害及其损失等方面的证据和资料。对在突发环境事件中违反环保法律法规和规定的责任单位和个人，依法追究行政责任；构成刑事犯罪的，移交司法机关处理。
在环境污染事件应急救援过程中，有下列情形之一的，根据有关法律法规的规定，视其情节和危害后果，对有关责任人依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）不认真履行环保法律法规，而引起突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的：

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言、扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

10、附则

10.1术语和定义

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。
风险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的所在场所设施。
预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

环境保护目标：石油化工企业周边需要保护的环境敏感区。
危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境污染事件危险源：在石油化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。
环境污染事件与突发环境事件：
环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的时间。
分类：指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。
分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。
10.2环境应急预案的修订

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）第12条规定，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
4、重要应急资源发生重大变化的；
5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；
6、其他需要修订的情况。
10.3应急预案实施

本预案自发布之日起实施。
第二部分：突发环境事件综合应急预案
（一）水污染专项应急预案

1、环境风险源与环境风险评价

1.1水环境风险源

根据综合预案分析，公司发生水体污染环境事件的主要诱因是苯酚、甲醇、硫酸等液体原料储罐发生泄漏，输送管道以及预处理装置处发生泄漏，泄漏物未得到有效控制进入雨水系统或未硬化路面等外环境造成影响。火灾、爆炸发生后的消防废水对外环境造成影响。主要风险物质为储存物料、设备冲洗水，以及原料苯酚、甲醇、硫酸等液体原料。环境风险源为罐区及输送管道，苯酚、甲醇、硫酸和液氯储罐。
1.2扩散途径及危害后果

泄漏：发生大型泄漏事故后，泄漏物质未得到有效控制，溢流到雨水排放系统中，另外处理完泄漏物质后要对地面进行冲洗，产生大量高浓度洗消废水，如不采取措施加以收集，这些有害物料以及洗消废水便会沿地面流淌至雨水管道，最终汇入江河湖泊，造成地下水、地表水的严重污染。依据环保法规，受到污染的消防水也应该从未受污染的水中分流出来。因此洗消污水的收集与处理是必要的。
火灾次生、衍生污染物：发生大型火灾事故后，污染物浓度相对较高，大量高浓度消防水废水，会在短时间内进入水体，对周边水体环境敏感区有影响，国内此类事故屡见不鲜，任何火灾爆炸事故都会伴随者严峻的水体污染防控难题，稍有不慎就会造成严重的水体污染。
依靠自身消防能力，泄漏物质和洗消废水可以全部进入本单位事故应急池。本单位储存区地面全部硬化处理，不会对外界及地下水造成污染。
2、应急处置基本原则

1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系

本专项预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系

3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急指挥部。人员组成如下：
指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控

4.1.1水环境风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废库、污水处理等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

污水处理、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.1.2水环境污染事故三级预防措施
1、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置两个500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐城污水处理厂。

三级防控措施：厂区雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。
2、地下水风险防范措施

源头控制措施
公司选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的污废水进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，减少由于管道泄漏而造成的地下水污染。
4.2预警行动

4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序

5.1单位内部信息上报

1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置

6.1应急响应

6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本公司应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
6.2应急处置措施

6.2.1应急处置原则
按照国家、行业标准、规范制定的危险化学品事件应急行动方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求。
1、应急处置总原则

1）控制事故废水或危险化学品溢流出事故区域。

根据重大环境风险源和水体环境保护目标的识别，制定防范水体污染三级防控措施：
第一道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在围堰内；
第二道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等引导入应急池内，不出厂区；
第三道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在防洪沟拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵，不外排入地表河流、农田及未硬化路面。
各生产装置发生事故时：
a）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，或者先控制在装置区、储存区之内；

b）将污染物质尽可能引入厂区事故应急池内临时储存；

c）事故污水流入装置区、道路雨排水系统进入排洪沟时，立即在相应的排洪沟启动拦截设施或用沙袋封堵，进行隔断、封堵，同时采取回收等可能采取的措施，将污染物质运输到污水处理场中，杜绝污染物质流入下游河流；

d）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

2）分区划分

根据公司行政区划和生产装置、罐区排水系统特点及排洪沟、河流的具体情况，将厂区划分为有生产装置区域、原料及产品储运区域。
3）封堵分流

各装置根据预设的封堵地点对污水进行封堵。当有生产装置区域、原料及产品储运区域发生事故，有可能或已造成泄漏的物料或含污染物的消防水进入排洪沟时，立即做好排洪沟污染应急处置预案启动准备，立即启动本厂应急预案，尽快消灭污染源并进行拦截。
车间尽快对各雨排入口进行封堵，避免污水进入雨排系统，将污水导入车间生产污水池经污水线并运输至污水处理厂处理。车间负责用备用潜水泵将进入雨排污水导入污水系统，初步处理后，排入污水处理厂处理。
6.2.2总体施救措施
当发生水体环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.2.3拦截措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在罐区围堰；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池内；
第三道拦截：将废水污染物拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵。
6.2.4水体环境污染事件处置措施
1.装置区发生事故时
a）泄漏物料或消防污水直接进入污水系统，送至污水场事故池。
b）若污水溢出装置区进入车间雨排系统，则将车间界区的雨排出口阀门关闭，打开至污水线阀门。
c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，依托山东隆盛和助剂有限公司污水处理站预处理后再排入齐鲁石化供排水厂处理。
2.储罐危险化学品泄漏事故处理
a）关闭泄漏储罐所在围堰的阀门，泄漏物料在围堰内暂存，大量泄漏时，利用转输泵将泄露物料和冲洗废水转移入备用容器中，一同再转入应急池暂存，应急池加盖处理，防止物料挥发。

b）若污水溢出装置区围堰进入雨排系统，则将装置界区的雨排出口切死，通过导排沟引流至应急池。

c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，经过厂内污水处理站处理后再送齐鲁石化供排水厂处理。
3.污水处理站事故应急措施

a）废水处理站工作人员立即向部门负责人报告，部门负责人了解现场情况后，上报应急指挥部总指挥，总指挥接报后，宣布进入应急状态。
b）关闭废水处理站外排阀门，将各车间生产废水导入事故池暂存。
c）立即组织技术人员对废水处理站故障设备进行检查，确定故障原因，估计设备故障修复时间，若无法在短时间内修复（1天内），应下令厂区各生产线有计划的停产。
d）根据事故原因，及时检修发生事故的构筑物或设备：
若停电引起废水处理系统无法运转，由公司机电中心立即启动备用电源；

发生管道破裂时使用胶皮包裹管道，胶皮层数不小于2层，用铁丝缠绕，胶皮两端铁丝缠绕不小于3层；若不能修补，该段管道应进行更换；
若废水处理站设备设施发生故障，由废水处理站技术支持单位立即组织抢修。
e）待废水处理站检修运行正常后，再将事故池中的非正常排放废水分别泵送至废水处理站处理。

f）若有大量超标废水外排时，打回重新处理。
g）环境应急监测组协同第三方检测机构立即开展外排废水水质监测，确定外排水质及已经超标外排的废水对区域水环境的影响范围和影响程度。
h）出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。
i）当事故状态解除后，由应急指挥部总指挥宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。
j）事故调查组组织对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。
4、次生灾害防范
对事故污染现场及受污染的水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。
要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。
5、保护目标及敏感区域关注区

环境风险敏感的重点关注区包括：
1、排洪沟；

2、周边村庄；

3、水体保护目标。

6.2.5甲醇泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.6硫酸泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
6.2.7苯酚泄漏应急措施
1、泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

进入现场人员必须配备必要的个人戴防尘面具（全面罩），穿防毒服

（2）应急处理时严禁单独行动。要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护

（3）应从上风、上坡处接近现场。严禁盲目进入。
2、泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制溢出或泄漏来消除苯酚的进一步扩散。这可通过以下方法：

（1）通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

（2）容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止苯酚的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度，泄漏的尺寸。泄漏点处实际的或潜在的压力及盐酸的特性。
3、泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：盐酸泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，因此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时。要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低盐酸的蒸发。为减少大气污染，通常是采用水干石灰、苏打灰覆盖散。对于大型盐酸泄漏，可选择用潜水泵将泄漏出的盐酸抽入容器内或槽车内当泄漏量小时，收集回收或运至废物处理场所处置。
6.2.8液碱泄漏应急措施
阀门或管道泄漏：
若是阀门或管道发生泄漏，要迅速开启储罐出液管上两个出液阀，开启输酸泵和通向备用罐的阀门，及时进行倒罐。在倒罐的同时，进行堵漏，尽量减少酸液泄漏量，在倒罐完毕之后，为安全起见，将发生泄漏的阀门或管道重新进行更换。
储罐泄漏：
少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收货运至废物处理所处置。

⑵防护措施
呼吸系统防护：建议佩戴导管式防毒面罩。紧急事态抢救或撤离时。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：用水、沙土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

灭火剂：雾状水、砂土。

6.2.9乙醇胺泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：佩戴过滤式防毒面具（面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.9消防水污染防治措施
在液体物料发生泄漏/爆炸的情况下，将会产生大量的消防废水，由于与物料均有接触，废水中含有大量有害物质，不能直接排放。在该种情况下，此时开启引水渠，经管道泵将含物料的事故废水全部转移到事故水池中。经厂内污水处理达到齐鲁石化供排水厂进水水质要求后，排入齐鲁石化供排水厂深度处理，避免对污水处理厂带来冲击影响。
6.2.10衍生污染物的处理及次生污染的治理

1、衍生污染物

如消防废水，发生火灾事故时，消防人员因火灾救援会喷洒大量的水，火扑灭后由于消防废水中含有大量对环境有害的物质，所以不可以随意排放。厂区设立专门的事故水池进行收集处理，防止次生污染物的产生。

消防污水具有以下几个特点：

①污水量变化大。由于消防污水只是在消防时产生，因而其水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时．消防实际用水量较小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量较大，产生的消防污水也就多；当火灾特别严重时，企业内消防设施不能满足消防要求，需要动用企业外部消防设施．此时产生的消防污水最多。

②污水中污染物组分复杂。不同的化工装置、不同的工艺流程、火灾发生时不同的泄漏点位置，消防污水中污染物的组分都会不同。物料泄漏量不同，消防污水中污染物的浓度也会有很大差异。

预防及处理措施：设立事故水池，消防污水收集到事故池，事故结束后处理。

2、次生污染

次生污染是指：进入环境中的污染物，在物理、化学或生物作用下生成新的污染物，对环境产生再次污染。本公司主要次生污染为消防废水的污染。

（1）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时、容器内会有大量的液体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染物为火灾消防液、消防土以及燃烧废气。

（2）发生泄漏后，需要用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗。其可能产生的伴生/次生污染物为废弃的活性炭或其他惰性材料等废物或冲洗废水等。

（3）发生泄漏后，由于存储区、装置区地面防渗措施不到位，污染区域地下水或随初期雨水流入附近地表水体，造成地表水污染。

（4）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。

预防及治理措施：要先设置事故水池，暂时将废水收集于事故水池中，等装置故障修复后再进行处理。对于堵漏过程中使用过的沙袋中的沙子；围堵、收容废液时用过的土壤；受泄漏物污染的土壤；吸附废液所用过的泡沫、活性炭等物质，要统一收集送有关单位处理。对于洗消过程中所使用过的器材、衣物、手套等受污染物品要集中收集，统一洗消，防止对环境造成次生污染。

6.3抢险、救援及控制措施

6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

6.4.2应急监测流程[image: image40.png]e |




图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测方法、时间及监测仪器见表6.4‑2。

表6.4‑1  地表水污染物应急监测方案
	监测因子
	分析方法
	监测时间
	监测点位
	备注

	COD
	在线监测
	事故后间隔
30min 一次
	厂区污水总排口；
	排水水质满足齐鲁石化供排水厂水质标准要求

	PH
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	


突发环境事件发生时，监测因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东春城检测有限公司、山东九盛检测科技有限公司等监测机构签订协议，联系方式见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	淄博元齐生物科技有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	18560336587
	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
7、应急保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
（二）大气污染专项应急预案
1 环境风险源与环境风险评价

1.1大气环境风险源
风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标。

1、物质风险识别包括主要诱因是苯酚、甲醇、硫酸储罐、危险废物等发生泄漏，火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

2、生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等。

3、受影响的环境要素识别应当根据毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响的环境保护目标。

4、风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

5、危险源区域分布分析：按生产和储运系统，确定危险源点的范围和危险源区域的分布。按危险源潜在危险性、存在条件和触发因素进行危险性分析。

 事故过程中伴/次生危险性分析

1、火灾爆炸事故中伴/次生危险性分析

建设项目生产装置在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的NO、CO等对大气环境会造成局部污染，未完全燃烧的有毒化学品会严重影响周围人群健康。

2、泄漏事故中的伴/次生危险性识别

当生产装置和贮罐的管道阀门发生有毒有害物质的泄漏时，若是原料、产品和中间产品中的有毒有害液体，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近水体的污染。

若是有害气体物料泄漏进入空气中，可能会引起火灾爆炸，危害设备和人员安全，产生的大气污染物会严重影响周围大气环境。

根据综合预案分析，公司发生大气污染环境事件的主要诱因：一是生产过程中发生泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质,三是原辅材料遇热挥发的无组织逸散。公司所涉及的主要危险物质有苯酚、硫酸、甲醇、液氨、液氯等多种物质。项目所涉及原料液氨、液氯、苯酚具有一定的毒性，硫酸具有腐蚀性，大量泄露易造成空气污染及人员中毒、窒息、化学灼伤等。储备及使用过程中，若因管理不当，或各种意外事故可引发火灾爆炸事故，对周边环境空气造成污染。

环境风险分析如下：

1、人员管理风险。

2、物质风险主要为苯酚、液碱、硫酸、甲醇、液氨、液氯等。

3、设施风险为各种生产设备、储罐、管道设施、运输设备等。

4、不可抗力风险来源于雷电、水灾、地震等。

危险化学品的泄漏主要可能发生在生产装置区和原辅材料储罐区，在贮存、输送过程中可能会产生泄漏而造成对周围环境的水体、土壤或空气的污染。储罐区、生产设备设施及管道破裂等事故的发生概率均不为零。当发生泄漏事故时，苯酚、硫酸、甲醇、液氨、液氯等可以直接以气态、液态等进入环境，对环境影响较大。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。项目所用原料及产品容易挥发出有机气体，一旦发生泄露，挥发出的废气不但会污染环境空气，更会对人员健康造成威胁。

据事故源识别和事故因素分析，确定公司可能发生事故及类型为：设备故障或操作不当，造成泄漏事故，以及由此可能引发的中毒、化学灼伤；原辅材料等泄漏后遇到明火引起的火灾、爆炸事故，燃烧产生的有毒气体直接进入大气，向周围环境扩散，引起大气环境污染。
1.2影响范围及危害后果分析

泄漏挥发：公司涉及物料较多，苯酚、硫酸、甲醇、液氨、液氯等一旦发生物料泄漏进入空气中，可能会引起火灾爆炸、中毒、化学烫伤，危害设备和人员安全，产生的废气会严重影响周围大气环境。生产装置区一旦发生泄露，会挥发出大量有毒有害物质同样会对环境大气造成污染。发生泄漏事故时，在各类稳定度、及不同风速下最大落地浓度均未超出其相应半致死浓度值，无半致死浓度范围出现，受影响区域主要为厂区职工，未影响到周围村庄。

火灾次生、衍生污染物：生产装置区、罐区发生火灾、爆炸事故时，容器内大量液体或气体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气；发生火灾、爆炸事故时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考易燃物质化学组分，会对环境空气产生影响。
发生废气浓度超标、火灾事故后，污染物浓度相对较高，对周边环境敏感区有影响，见下表：

表1-1 周边风险受体一览表

	序号
	目标名称
	位于该项目相对方位
	与该项目距离（m）
	人口数
	执行标准

	1
	金岭一村
	NW
	1900
	1421
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	金岭三村
	NW
	1800
	1502
	

	3
	金岭二村
	NW
	2500
	1473
	

	4
	金岭南村
	NW
	2200
	2990
	

	5
	金岭四村
	NW
	2300
	1371
	

	6
	金岭五村
	NW
	2750
	1256
	

	7
	金岭六村
	NW
	2880
	1379
	

	8
	朱家庄
	E
	4680
	859
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	9
	于家村
	NE
	2900
	670
	

	10
	矮槐村
	NE
	3680
	810
	

	11
	董褚村
	NE
	4230
	640
	

	12
	闫家村
	NE
	4700
	706
	

	13
	高家庄
	E
	4700
	392
	

	14
	曹家社区
	E
	2800
	1020
	

	15
	毛托村
	N
	4900
	1208
	

	16
	傅家庄
	N
	4140
	650
	

	17
	段家庄
	N
	4550
	582
	

	18
	槐行村
	NE
	4000
	800
	

	19
	大杨庄村
	N
	3600
	804
	

	20
	小杨庄村
	N
	3500
	800
	

	21
	侯家屯
	NW
	5170
	3000
	

	22
	李家屯
	NW
	4350
	350
	

	23
	乌河
	NE
	4200
	--
	

	24
	山东隆盛和助剂有限公司
	E
	50
	140
	

	25
	淄博元齐生物科技有限公司
	W
	40
	35
	

	26
	淄博鲁格宝化工有限公司
	E
	330
	150
	

	27
	山东旭益强化工有限公司
	WS
	480
	126
	

	地表水
	淄河
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ 类标准

	地下水
	自备井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类区

	土壤
	厂界周边
	《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


1.3预防措施

（1）按照设备报废标准，及时报废设备。

（2）设计时应依据适当的设计标准，采取可靠措施。

（3）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（4）把好物资进厂关，确保设备管线的质量。

（5）新管线、新设备使用前，严格按规程进行耐压试验、气密性试验和探伤，严格控制有隐患的设备投入使用。

（6）正确使用和维护，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

（7）对安全防护设施进行维护，保证灵敏可靠。如果失灵，危险性更大。

1.4应急措施

1、落实突发环境事件防护体系建设。

2、一旦发生泄漏要及时对泄漏物料表面铺设砂土（或泡沫），防治污染物大量挥发，及时将泄漏物料导入收集设施，对事故应急池加盖处理。

3、现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

4、开启洗消喷淋设施，防治大气污染物高浓度排放。

5、参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。

6、受灾群众的安全防护。

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；

（4）事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
2 应急处置基本原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的影响，把维护员工的根本利益、保障企业及员工生命财产安全作为处置事件的首要任务，最大限度地减少事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护。

（2）坚持统一领导，分级响应。在公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用公司现有的人力、技术、物资和信息应急资源来处理事件。

明确突发环境事件级别，当达到公司级时，要在1小时内上报环境保护主管部门和当地政府请求外界支援。当达到车间级时，要第一时间通知周边保护目标，避免造成人员伤亡和衍生污染。

3 组织机构及职责

3.1应急组织体系

    为确保一旦发生环境突发事件时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立突发环境事件专项应急救援指挥中心，负责专项应急救援工作的组织和指挥，指挥中心设在公司调度室。

3.2 指挥机构及职责

（1）应急指挥中心

总 指 挥：庞建伟            联系电话：18954400626
副总指挥：石根元            联系电话：15864494906
指挥部成员：王鹏超、杜星、赵金涛、刘畅恒、赵传涛、尚宝尚、薛晓霞、刘华、孙波、李超
其职责：应急指挥中心是公司突发环境事件应急管理的最高指挥机构，对本公司突发环境事件的应急工作全面负责，具体有以下职责：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

③审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤批准应急救援的启动和终止。

⑥及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑧协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

⑨负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

其职责：

总指挥：全面负责公司突发环境事件应急救援工作。发生环境安全事件时，启动、关闭应急救援预案；在启动预案，组织应急的同时，负责向上级应急指挥中心报告；负责组织人员对事故现场进行恢复，并落实整改措施；负责配合上级有关部门对事故进行调查处理。

副总指挥：协助组长开展应急救援工作。发生环境突发事件时，协助总指挥对事故进行组织救援；总指挥不在现场或者不方便履行职责时，行使总指挥的权力。

成员：在各自分管的工作范围内，协助组长开展应急救援工作。
（2）应急救援办公室

由通讯联络组成员兼职。

其职责：

①在公司应急救援指挥中心领导下，负责公司突发环境事故应急救援日常管理工作；

②负责公司应急救援体系建设，组织编制和修订公司综合应急预案和专项应急预案，监督、预防预警、应急救援员培训的演练，应急救援处置、评估分析、信息发布、应急救援保障和宣传等工作； 

③负责应急值守、信息汇总和突发事件处置的综合协调工作；

④负责监督落实公司应急救援指挥中心有关决定事项及上级部门关于应急救援工作的文件、指示、批示精神；  

⑤发生突发事件时，根据总指挥的命令启动本预案，按照本预案的规定通知有关职能部门以及有关单位，密切关注事故控制情况，及时与事故单位现场保持联系，及时了解情况并向指挥中心报告，将指挥中心领导的指示传达给有关单位和部门；

⑥ 为是否组成现场应急救援指挥部及确定现场指挥部组成人员和专家提出建议，下达应急救援指挥有关指令；

⑦负责统一对外联络工作，及时向上级有关部门报送应急救援工作信息，统一向新闻媒体发布应急救援信息；

⑧组织召开事故原因分析会议；

⑨及时办理指挥中心领导交办的各项工作。

（3）通讯联络组

组  长：王鹏超           联系电话：18653326898
其职责：

①确保建立24小时有效的内部、外部通讯联络的畅通。

②负责与危险化学品生产厂家运输人员的联络。

③负责报警联络。

（4）抢险救援洗消组

组    长：赵金涛         联系电话：15092325802
组    员：孙务海         联系电话：18615123135
其职责：

①负责向领导部门、消防部门及当地政府发出救援信号。

②负责组织救援小组成员进行应急救援活动。

③事故发生时，救援小组成员要穿戴好防护用品，迅速进行现场查明火情及危害程度。

④利用自有灭火器材及消防设施，开展灭火自救。

⑤负责对厂区内员工进行紧急疏散工作。

⑥负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

⑦保护好现场，实行24小时对火灾源及中毒区监控。

⑧负责在灭火完成后及时对企业各建筑物、生产装置以及道路进行清洗，消除污染。
（5）医疗救援组

组    长：尚宝山         联系电话：15615937348
其职责：

①向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

②进入事故发生区或中毒危害区，抢救伤员及中毒人员。

③指导危害区、事故发生区公众进行自救及互救。

④集中清点输送伤员。

（6） 警戒保卫组
组    长：赵传涛          联系电话：13280689988     

其职责：

对事故现场做好警戒、保护好事故现场；辅助抢险救援组的紧急疏散工作；维持厂区治安，控制事故区域边界人员及车辆的进出，防止无关人员进入，保证救援器材、物资的畅通和道路导向。

（7） 后勤保障组
组    长：刘畅恒          联系电话：15666030612
组    员：孟凡虎          联系电话：18615123139

其职责：

提供合格的抢险抢修或救援的物资及设备，保障各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给以及负责事故应急所需消防器材及设施、应急救援人员安全防护用品的采购、保管。
（8） 应急环境监测组

组    长：于国亮           联系电话：13668635301
其职责：

①负责配合企业委托的有资质和能力的专业监测机构进行监测，跟进突发环境事件的应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

②负责环保设施的运行情况的上报工作。

③负责环保设施的相关后处理工作实施。

（9）事故原因调查组

由安全环保部门、纪委、工会、相关专家组成。

其职责：

负责调查事故发生原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，查明事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。

（10） 应急专家组

专家组由应急指挥中心根据公司实际聘任（杜星 15864494906），在公司应急指挥中心领导下开展应急工作。

其职责：

①为应急工作提供应急处置方案、建议和技术支持。

②参与制定现场应急处置方案。

③负责应急指挥中心交办的其他任务。
4 预防与预警

4.1环境风险源监控

1）建立危险源管理制度；

2）对设备设施、安全附件定期检查、检验；

3）对危险源定期安全检查、专项检查，查事件隐患，落实整改措施；

4）制订日常点检表，专人巡检，做好点检记录；

5）设备设施定期保养并保持完好；

6）做好交接班记录。
4.2预警及措施

发生环境风险事件时，发现人员应及时将事态发展状况和严重程度等信息逐级报告至应急救援办公室及事故应急指挥中心。各级接报单位根据事故状况分别发布不同级别的事故预警。

应急救援办公室负责公司环境风险事件预警信息的接收，并进行整理、分析、甄别、辨伪与传递工作。按照事故发生类型、发展等级和危害程度，及时向公司指挥中心提出相应的预警建议。

4.3预警解除

    当环境污染事件危险已经消除，经过公司应急指挥中心评估确认后，报告公司应急指挥中心。公司应急指挥中心可适时下达预警解除指令，办公室将指令信息及时传达至各相关职能部门。

5、信息报告程序

5.1单位内部信息上报

1）24小时应急值班电话：

公司应急救援24小时报警电话：0533-7199909。

    2）内部信息报告的形式及要求

    应急救援信号，以公司现有通讯资源电话、手机为通知信号。在生产过程中，如岗位操作人员或巡检时发现危险目标泄漏，除立即采取相应措施处理外，同时立即用电话报警。报警应口齿清楚，具体说明事件发生的地点、事件状况等。

    接警室接到报警后，依照事件的危险程度，立即向应急救援领导小组有关人员汇报，并通知其他相关部门。

    要根据事件地点、事态的发展决定应急救援形式（单位自救或采取社会救援）对于重大性的环境事件，依靠本厂的力量不能控制，应尽早争取支援，以便尽快控制事件的发展。

3）内部事件信息的通报流程：
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图5.1-1内部事件信息的通报流程图
5.2环境事件信息上报

（1）上报的部门及通信方式

    当发生环境污染事件时，应立即将事件信息报告至临淄区环保局、临淄区应急局等政府主管部门，以便实施紧急避险与救援。本公司向有关部门报告事件信息时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。

政府主管部门：
    ①淄博市生态环境局临淄分局：0533-7184544
    ②临淄区应急局：0533-7163086
   （2）向上级有关部门报告的内容和时限

    1）报告突发环境事件应当包括下列内容：

    报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

    2）信息报告时限

事件发生后，现场有关人员应当立即公司负责人报告；负责人接到报告后，应当于1小时内向临淄区环保局等有关部门报告。
5.3向周边友邻单位通报

    1）可能遭受事件影响的单位发出通报的方式、方法

    当环境污染事件进一步可能危及周边区域内人身和财产安全或环境污染时，立即将事件信息报告至相关单位以便实施紧急避险与救援。

    本公司向有单位通报事件信息时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。
    2）向有关单位发出请求支援信息的方式、方法

如事件较为严重，依靠企业自身力量无法消除危害时，立即向周边应急救援力量请求支援。向有关单位发出请求支援时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。依靠企业自身力量和周边可借助的力量仍无法消除危害时，立即向临淄区、淄博市政府及公安消防部门报告，请求政府救援。

6 应急处置

6.1应急响应

根据公司应急情况绘制应急处置程序图。
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图6.1-1 应急响应程序图
6.1.1分级响应

针对事故的危害程度、可能的影响范围和控制事态发展的能力，公司环境风险事件应急响应分为四个等级，从低到高依次为：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级。

（1）Ⅳ级应急响应，即岗位级应急响应：
是指发生环境风险事件后，经现场确认后，确定由本岗位力量能够处理或控制时，由岗位负责人发布事故预警。

（2）Ⅲ级应急响应，即班组级应急响应：

是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定岗位应急力量不够，需要调动班组力量能够处理或控制时，由班组长发布事故预警。

（3）Ⅱ级应急响应，即车间级应急响应：

是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定班组力量无法控制事态蔓延，需要调动全车间力量能够处理或控制时，由车间主任发布事故预警。
（4）Ⅰ级应急响应，即公司级应急响应：
是指发生重大环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，由总经理决定向全厂发布事故预警，同时由公司应急指挥中心向地方政府、周边单位和居民发布事故预警；如果确定全厂力量无法控制事态蔓延，需要调动临淄区政府力量能够处理或控制时，由临淄区政府向临淄区发布事故预警，同时由临淄区政府向淄博市政府发布事故预警。
6.1.2响应程序

环境突发事件应急救援针对事件危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事件分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

（1）突发环境事件的危险程度；

（2）突发环境事件的影响范围；

（3）突发环境事件的控制事态能力。

发生重大的大气污染事件，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则。
6.1.3应急结束

（1）应急结束的条件

1）引起事件的风险源得到有效控制、消除；现场检查确认无残余火种、热源，无物料泄漏。

2）污染物已消除；泄漏物已得到控制，现场经检测无有毒有害气体。

3）受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实。

4）损坏的设备或零件以修复或更换；装置已具备恢复正常生产的条件；撤离疏散人员已具备返回的条件。

5）现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害。  

（2）应急结束的程序

    1）现场救援指挥部确认结束时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急结束命令；

3）应急状态结束后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（3）应急结束后的行动

1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。
2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

6.2应急措施

火灾可能导致有毒有害物质大量泄漏、扩散，有毒有害物质的大量泄漏、扩散以及烟尘浓度超标可能造成大气污染事件。
6.2.1废气浓度超标事件处置措施

1）对废气进行收集处理。

2）立即洒水降尘。

6.2.2火灾事件处置措施

1）操作措施

当生产装置发生火灾事件时，在场操作者应迅速采取如下措施：

①现场当班人员要及时做出是否停车的决定，并及时向救援领导小组(指挥或现场指挥)报告情况和向消防部门报警；

②发生火灾后，应迅速组织人员对装置采取准确的工艺措施，利用现有的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。

2）工艺措施

①按照紧急停车规程，对相关设施进行停车等紧急处理。

②生产过程中可通过停止作业等方法。

③物质灭火方法

灭火方法：利用灭火器进行灭火，并喷洒水。
灭火剂：雾状水、干粉。

3）应急处置

①确认起火地点或位置；

②按报告程序报警；

③就地使用现场与附近灭火器扑救；

④转移重要物资、资料或易燃、可燃物资，保持消防救援通道畅通；

⑤如有人在建筑物内时，须在安全的条件下组织搜救或通知消防人员搜救，遇有受伤，应及时抢救伤员；

⑥火势较小时，就地使用灭火器材灭火，组织人员集中周边移动灭火器协同扑救。

⑦火势威胁工艺设备、管线和建筑物时，实施冷却，组织人员操作启动就近灭火系统，敷设水带、消防水枪，实施灭火措施。

⑧利用消防水带对现场环境、设备进行冲洗时，救援人员应站在上风向处，避免洗消时喷溅到身上。

⑨遇火势无法控制，及时疏散撤离所有人员。

⑩火灾事故产生的消防废水排入厂区内的污水处理池中，防止污染消防水造成的环境污染。

4）处置注意事项：

①现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

②使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

③切断场所内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

④现场人员必须配戴有效的呼吸防护器具；灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延的原则，灵活实施具体灭火抢险措施；切断可燃物料来源，堵截火势、防止蔓延；采取重点突破、排除险情、分割包围、速战速决的战术。

⑤扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦察，火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我保护措施，如佩带防火面具，穿戴防火隔热服等。应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的途径。

⑥正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应对于无法切断可燃物料来源、无法控制火势或可能发生特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

⑦现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释；在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；

⑧在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；有影响邻近企业时，及时通知，要求采取相应措施；需要时，向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

⑨公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。

6.2.3事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事件已经失控；

②危及救援人员生命安全的情况；

③应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

2）事件现场人员撤离的方式

当班班长应组织本班人员按照应急疏散路线图有秩序地疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

3）事件现场人员撤离的方法

在事故现场出现容器的碎片和危险物质时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，或者火灾可能产生有毒烟气应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

4）事件现场人员撤离的地点

公司员工撤离集中地点为上风口或门口地势高的上风向的安全地点。

5）事件现场人员撤离清点程序

公司内部员工以当日考勤表做为清点依据，由当班班长负责。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事件前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。公司外部由居民所属单位负责清理。
6.2.4应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法

1）应急人员进入事件现场的条件、方法

应急人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢险、救护的人员数量和名单并登记。

2）应急人员撤离事件现场的条件、方法

应急人员完成任务后，组长向指挥部报告任务执行情况及应急人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事件控制情况，即时作出撤离或继续抢险、救护的决定。组长若接撤离命令后，带领应急人员撤离事故点至警戒区的安全地带，清点人员，向指挥部报告。

6.2.5善后处置措施

事件救援结束后，采取的处置措施：

表6.2-1善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。

2. 建立健全相应处置台账，以备核查。

3.依据“四不放过”原则，查明事件原因和责任人，教育其他员工，制定并落实整改措施。

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


（2）针对事件对生产秩序造成的影响应制定方案及时恢复生产，在恢复过程中应严格执行工艺操作规程和安全技术规程,防止同类事件再次发生。

（3）要对现场成立专门工作小组。在总指挥的指挥下，调查事件发生的原因和研究制定防范措施，对职工进行安全教育；研究制定事件的抢修方案并组织抢修工作，尽早恢复生产。

（4）按照保险理赔机构的要求，现场应急指挥部和相关单位应如实提供相关材料，由办公室负责善后赔理工作。
7 应急物资与装备保障

公司设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。

7.1交通运输保障

公司各二级单位备有叉车等各种工具车辆。

7.2通信与信息保障

为便于突发情况快速处理及应急救援工作及时有效，信息传递快速、准确、可靠，通讯畅通，公司配备了无线对讲机、内部有线电话，应急救援小组组长统一配备对讲机、手机，保证24小时内畅通。平时各部门、工段负责维护、保养，确保通讯器材始终处于备用状态，保证有效使用。

7.3应急物资设施保障

公司配备的应急救援器材/物资详见应急物资调查报告。

公司各有关单位要做好应急救援物资的准备与保养。要根据应急救援工作需要，确定应急救援物资的品种、规格、数量、实物标准和储备定额，并根据储备和消耗情况，制定和报送各类物资的需求计划，由相关专业部门审核汇总后，进行组织采购，确保应急所需物资及时和保质保量地供应、补充和更新，并根据专项应急预案的要求，开展对物资储备的检查、核准工作，确保足额、能用、好用。

（三）土壤地下水污染专项应急预案

1环境风险源与环境风险评价

1.1土壤地下水环境风险源

公司最易发生土壤地下水环境污染事故的单元是生产区、罐区、存储区、固废（危废）暂存间等，是防范事故的重点区域。人为操作失误、防护不力、管理措施不到位和工作场所的设备设施存在隐患是造成事故发生的主要缘由。

1.1.1原料储罐
各罐区均设置了围堰，储罐预警系统主要检测罐体的泄漏，检查侧重于罐体的下表面、进料口、出料口、法兰、基槽和围堰等部位的泄漏情况。
罐区地面均做了防腐防渗措施，围堰内设有导流沟，集水井，有截流切换阀和水泵，泄漏时通过切换阀水泵至事故应急池；通过以上措施，降低储罐泄漏对土壤污染的可能性。
1.1.2卸车

若卸车平台防渗和溢流收集设施效果不佳，容易造成土壤及地下水污染。散装液体装卸需要有清晰的灌注和抽出说明，并且需要设计专门设施和措施以防止过度灌注。

易燃易爆物质卸车时，如空气进入槽车，与槽内蒸汽形成爆炸性混合物，达到爆炸极限，如槽车接地不好产生静电火花有发生火灾爆炸的可能；车辆碰撞管道设备造成设备损坏，物料泄漏遇明火有发生火灾爆炸的可能。
若进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门、法兰和排放口泄漏，且溢流收集装置和防渗设施效果不佳，易造成土壤及地下水污染。

1.1.3管道运输

输送物料的管道，如果管架间距大，会造成管道下坠，严重时会造成管道折断，管道排空阀泄漏，管道设计不合理，如无防膨胀措施、管道与电缆共同、平行敷设、管道防静电措施不当或无防静电措施等都有造成火灾爆炸的危险。

定期检查一般能识别地上管道泄漏，否则管道若发生泄漏极易造成土壤及地下水污染。地下管线需要有防腐、防渗或阴极检测等设计才能预防泄漏。无保护系统的地下管线都极易产生土壤及地下水污染，尤其对于管道阀门、法兰等位置，液体泄漏直接进入土壤及地下水导致污染。

公司运输管道密闭性均完好，各个管道的阀门、法兰完好，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，管道及其配套仪表均选用合格产品，布置检测报警设施、隔热层和防静电跨接及接地等防护措施及泄压和止逆措施，设备管道有防腐保护，且配有专业人员对装置的管道阀门、法兰等接口处定期或不定期的巡回检查，并定期保养、维修，并有紧急事故处置的防控管理措施。
1.1.4输送泵

泵存放位置没有做任何防渗处理时，可能造成土壤及地下水污染。此外，因为泵经常连接到大的存储设备或加工厂，泵的故障，及阀门操作不当都可导致大量液体的泄漏从而造成土壤及地下水污染。

泵所处区域地面均有硬化防渗措施，地面完整，无破损裂缝情况，设有围堰防护，高危区域设置溢流收集措施，布置预防事故的检测报警设施，并配有专业人员定期检查、保养和维护，有紧急事故处置方案。因此，目前厂区内各类泵在运行过程中对土壤和地下水环境造成污染的可能性很小。
1.1.5水坑或渗坑

工业生产活动中如果存在无防渗设施的水坑或渗坑，极易产生土壤及地下水污染。开放式的液体储存装置也容易造成撒落或渗漏导致土壤及地下水污染，需定期开展巡检检查。

厂区设有污水收集池、污水处理池、事故应急池、循环水池、雨水收集池等，水池内部均做有防腐防渗措施，有围栏、围堰或遮盖物等安全防护措施，无撒落、溢流、泄漏现象，内部路面均进行了水泥硬化，无裂纹和破损，同时由专业人员定期组织检查维护，并有应急事故处置管理。
1.1.6散装和包装材料的存储与运输

1、固态物质的存储与运输

当包装受损时，包装的固态危废被释放并且长时间未采取措施，极易导致土壤地下水污染。使用特殊包装时，需通过设计防渗下垫面、监测和维护管理措施来防止泄漏，否则容易造成土壤地下水污染。

该厂区内涉及散装固态危废存储和运输的是废活性炭、固态蒸馏残渣等一般固体废物。固体废物贮存在危废暂存间内，采用汽车运输，存储地面均做有完整的硬化防渗防腐措施，能做到防风防雨水防渗漏防流失，且运输过程中有防护措施，无撒落现象，并配有专业人员定期检查、管理和维护。
2、液体的存储与运输（废液等）

使用密闭容器对液体危废进行储存、转运时，极易造成土壤污染。场内若有废弃液体容器堆放或容器清洗前后废液的排放时，极易造成土壤地下水污染。

厂区内涉及液体存储均在密封的储罐内，储罐按照行业要求设计，符合使用要求，这些存储区设置了检测报警设施、防腐防渗等设备安全防护设施、泄压和止逆等紧急处理设施。液体存储区地面均有完整的水泥硬化防渗措施，储罐区围堰设有导流沟，有截流阀和切换阀，泄漏时通过切换阀可排至事故应急池。厂区内液体产品和原材料由管道和槽车运输，液态危险废物收集后暂存在危废仓库内，委托有资质的危险废物处理公司运出进行处置，运输过程中有防护措施，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，且配有专业人员定期管理、监督、检查和维护，有环境风险防控和应急管理措施制度。
1.1.7生产活动

生产过程风险防范措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于生产过程的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对生产设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备。
厂区内生产装置为密闭的处理装置，生产装置工艺控制要求严格，当班人员定期巡检，发现跑冒滴漏等问题及时修复。实现了密闭化、管道化，防止有毒物质、腐蚀物质泄漏外逸。对生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，安装自动报警装置、事故通风设施、生产装置设置连锁和紧急停车系统，并独立于控制系统。生产装置区地面均硬化防渗，部分装置区设有防雨设施，生产场所设置了泄漏液体缓冲池，配备了泄漏堵漏工具、收集等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作明显的标识，未发现“跑、冒、滴、漏”的情形，同时有专业人员定期对各类设备设施及其运行情况进行检查、监督、管理、维修和保养，并有风险防控和紧急事故应急管理措施，目前对土壤环境污染的可能性较小。
1.1.8其它活动

1、污水处理与排放

污水设备破坏、收集池及收集管道堵塞、收集管道破裂等，即污水未经处理直接排放，造成未经处理的生产废水外排，都可能造成土壤污染。

厂区内已经按照清污分流的原则，铺设了污水管网和雨水管网，生产废水、生活污水与初期雨水均设立了废水收集系统，实现了雨污分流。
公司产生的废水经同集团公司山东隆盛和助剂有限公司污水处理装置处理后排至齐鲁石化污水处理厂深度处理。厂区设雨排口、污水排放口，雨水和污水接管口分别设置了截流阀，排放口切断装置均设有自动控制系统，且已纳入全厂自动化控制系统，实现厂区控制室内的集中控制。防渗及其他防护措施齐全，现场无“跑、冒、滴、漏”现象，配有专业人员定期检查维护与监管，并有紧急事故处置管理方案，目前对土壤环境污染风险可能性比较小。
2、紧急收集装置

紧急收集装置在紧急情况下使用。紧急收集装置需要防腐蚀和防渗漏，否则在收集装置充满时容易造成溢流导致土壤及地下水污染。

厂区设有事故应急池、初期雨水池，配置完善的管道系统，管道完好无破裂，设有防渗、防腐和检测报警设施，未出现“跑、冒、滴、漏”的情况，指定专业人员定期监管、检查、防护和保养，并有紧急事故管理方案。目前对土壤及地下水环境污染风险可能性很小。
1.2扩散途径及危害后果

土壤地下水污染物转移途径和危害形式见表1.2‑1
表1.2‑1 事故污染物转移途径及危害形式
	事故类别
	事故位置
	事故危害类型
	土壤地下水污染物转移途径
	土壤地下水危害形式

	
	
	
	排水系统
	土壤
	

	火灾

爆炸
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	消防水
	消防水尾水
	渗透、吸收
	土壤：化学污染、结构性破环等；地下水：水质污染、水层串层污染等

	
	
	风险物质逸散
	消防水尾水
	渗透、吸收
	

	泄漏
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	液态毒物、易溶于水的固态毒物
	/
	渗透、吸收
	


1.3预防措施

（1）保证泄漏、消防废水漫流预防设施的投入。

（2）按照设备报废标准，及时报废设备。

（3）设计时应依据适当的设计标准，采取可靠措施。

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（5）把好物资进厂关，确保设备管线的质量。

（6）新管线、新设备使用前，严格按规程进行耐压试验、气密性试验和探伤，严格控制有隐患的设备投入使用。

（7）正确使用和维护，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

（8）对安全防护设施进行维护，保证灵敏可靠。如果失灵，危险性更大。

（9）厂内设置事故水池、污水处理池，泄漏的原料排入事故水池，消防废水排入污水处理池。

2应急处置基本原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的影响，把维护员工的根本利益、保障企业及员工生命财产安全作为处置事件的首要任务，最大限度地减少事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护。

（2）坚持统一领导，分级响应。在公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用公司现有的人力、技术、物资和信息应急资源来处理事件。

3组织机构及职责

3.1应急组织体系

为确保一旦发生环境突发事件时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立事故专项应急救援指挥中心，负责专项应急救援工作的组织和指挥，指挥中心设在公司调度室。

3.2 指挥机构及职责

（1）应急指挥中心

总 指 挥：庞建伟            联系电话：18954400626
副总指挥：石根元           联系电话：15864494906
成    员：赵传涛、尚宝山、刘畅恒、赵金涛、王延景、于国亮
其职责：

应急指挥中心是公司突发环境事件应急管理的最高指挥机构，对本公司突发环境事件的应急工作全面负责，具体有以下职责：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

③审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤批准应急救援的启动和终止。

⑥及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑧协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

⑨负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

其职责：

总指挥：全面负责公司突发环境事件应急救援工作。发生环境安全事件时，启动、关闭应急救援预案；在启动预案，组织应急的同时，负责向上级应急指挥中心报告；负责组织人员对事故现场进行恢复，并落实整改措施；负责配合上级有关部门对事故进行调查处理。

副总指挥：协助组长开展应急救援工作。发生环境突发事件时，协助总指挥对事故进行组织救援；总指挥不在现场或者不方便履行职责时，行使总指挥的权力。

成员：在各自分管的工作范围内，协助组长开展应急救援工作。
（2）应急救援办公室

由通讯联络组成员兼职。

其职责：

①在公司应急救援指挥中心领导下，负责公司突发环境事故应急救援日常管理工作；

②负责公司应急救援体系建设，组织编制和修订公司综合应急预案和专项应急预案，监督、预防预警、应急救援员培训的演练，应急救援处置、评估分析、信息发布、应急救援保障和宣传等工作； 

③负责应急值守、信息汇总和突发事件处置的综合协调工作；

④负责监督落实公司应急救援指挥中心有关决定事项及上级部门关于应急救援工作的文件、指示、批示精神；  

⑤发生突发事件时，根据总指挥的命令启动本预案，按照本预案的规定通知有关职能部门以及有关单位，密切关注事故控制情况，及时与事故单位现场保持联系，及时了解情况并向指挥中心报告，将指挥中心领导的指示传达给有关单位和部门；

⑥ 为是否组成现场应急救援指挥部及确定现场指挥部组成人员和专家提出建议，下达应急救援指挥有关指令；

⑦负责统一对外联络工作，及时向上级有关部门报送应急救援工作信息，统一向新闻媒体发布应急救援信息；

⑧组织召开事故原因分析会议；

⑨及时办理指挥中心领导交办的各项工作。

（3）通讯联络组

组    长：王延景           联系电话：15254444948  

其职责：

①确保建立24小时有效的内部、外部通讯联络的畅通。

②负责与危险化学品生产厂家运输人员的联络。

③负责报警联络。

（4）抢险救援洗消组

组    长：赵金涛         联系电话：15092325802
组    员：孙务海         联系电话：18615123135
其职责：

①负责向领导部门、消防部门及当地政府发出救援信号。

②负责组织救援小组成员进行应急救援活动。

③事故发生时，救援小组成员要穿戴好防护用品，迅速进行现场查明火情及危害程度。

④利用自有灭火器材及消防设施，开展灭火自救。

⑤负责对厂区内员工进行紧急疏散工作。

⑥负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

⑦保护好现场，实行24小时对火灾源及中毒区监控。

⑧负责在灭火完成后及时对企业各建筑物、生产装置以及道路进行清洗，消除污染。
（5）医疗救援组
组    长：尚宝山         联系电话：15615937348
其职责：

①向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

②进入事故发生区或中毒危害区，抢救伤员及中毒人员。

③指导危害区、事故发生区公众进行自救及互救。

④集中清点输送伤员。

（6） 警戒保卫组
组    长：赵传涛          联系电话：13280689988     

其职责：

对事故现场做好警戒、保护好事故现场；辅助抢险救援组的紧急疏散工作；维持厂区治安，控制事故区域边界人员及车辆的进出，防止无关人员进入，保证救援器材、物资的畅通和道路导向。

（7） 后勤保障组
组    长：刘畅恒          联系电话：15666030612
组    员：孟凡虎          联系电话：18615123139

其职责：

提供合格的抢险抢修或救援的物资及设备，保障各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给以及负责事故应急所需消防器材及设施、应急救援人员安全防护用品的采购、保管。
（8） 应急环境监测组

组    长：于国亮           联系电话：13668635301
其职责：

①负责配合企业委托的有资质和能力的专业监测机构进行监测，跟进突发环境事件的应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

②负责环保设施的运行情况的上报工作。

③负责环保设施的相关后处理工作实施。

（9）事故原因调查组

由安全环保部门、纪委、工会、相关专家组成。

其职责：

负责调查事故发生原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，查明事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。

（10） 应急专家组

专家组由应急指挥中心根据公司实际聘任（杜星 15864494906），在公司应急指挥中心领导下开展应急工作。

其职责：

①为应急工作提供应急处置方案、建议和技术支持。

②参与制定现场应急处置方案。

③负责应急指挥中心交办的其他任务。
4环境风险源监控预防与预警

4.1环境风险源监控

1）建立危险源管理制度；

2）对设备设施、安全附件定期检查、检验；

3）对危险源定期安全检查、专项检查，查事件隐患，落实整改措施；

4）制订日常点检表，专人巡检，做好点检记录；

5）设备设施定期保养并保持完好；

6）做好交接班记录。
4.2预警及措施

4.2.1危险废物风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废库、污水处理装置等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

污水处理装置、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.2.2土壤地下水污染事故三级预防措施
针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在罐区围堰内。具体措施为：罐区防渗并设置围堰、危险废物暂存库、车间均采取防渗措施。

二级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在厂区。具体措施为：厂区建设事故应急池，将泄漏的液态危险废物通过管线用泵打入事故池。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
4.3预警行动

4.3.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.3.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.3.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。

4.3.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5信息报告程序

5.1单位内部信息上报

1）24小时应急值班电话：

公司应急救援24小时报警电话：0533-7199909。

    2）内部信息报告的形式及要求

    应急救援信号，以公司现有通讯资源电话、手机为通知信号。在生产过程中，如岗位操作人员或巡检时发现危险目标泄漏，除立即采取相应措施处理外，同时立即用电话报警。报警应口齿清楚，具体说明事件发生的地点、事件状况等。

    接警室接到报警后，依照事件的危险程度，立即向应急救援领导小组有关人员汇报，并通知其他相关部门。

    要根据事件地点、事态的发展决定应急救援形式（单位自救或采取社会救援）对于重大性的环境事件，依靠本厂的力量不能控制，应尽早争取支援，以便尽快控制事件的发展。

3）内部事件信息的通报流程
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图5.1-1内部事件信息的通报流程图
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5.2环境事件信息上报

（1）上报的部门及通信方式

    当发生环境污染事件时，应立即将事件信息报告至临淄区环保局、临淄区应急局等政府主管部门，以便实施紧急避险与救援。公司向有关部门报告事件信息时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。

    政府主管部门：
①淄博市生态环境局临淄分局局：0533-7181096 
②临淄区应急局：0533-7163086

  （2）向上级有关部门报告的内容和时限

    ①报告突发环境事件应当包括下列内容：

    报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

②信息报告时限

    事件发生后，现场有关人员应当立即公司负责人报告；负责人接到报告后，应当于1小时内向临淄区环保局等有关部门报告。
5.3向周边友邻单位通报

    1）可能遭受事件影响的单位发出通报的方式、方法

    当环境污染事件进一步可能危及周边区域内人身和财产安全或环境污染时，立即将事件信息报告至相关单位以便实施紧急避险与救援。

    公司向有单位通报事件信息时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。
    2）向有关单位发出请求支援信息的方式、方法

如事件较为严重，依靠企业自身力量无法消除危害时，立即向周边应急救援力量请求支援。向有关单位发出请求支援时，采用电话、手机（危险防爆区域内禁止使用）、网络、文书等方式。依靠企业自身力量和周边可借助的力量仍无法消除危害时，立即向临淄区、淄博市政府及公安消防部门报告，请求政府救援。
6应急处置

6.1应急响应

根据公司应急情况绘制应急处置程序图。
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图6.1-1 应急响应程序图
6.1.1分级响应

针对事故的危害程度、可能的影响范围和控制事态发展的能力，公司环境风险事件应急响应分为四个等级，从低到高依次为：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级。

（1）Ⅳ级应急响应，即岗位级应急响应：
是指发生环境风险事件后，经现场确认后，确定由本岗位力量能够处理或控制时，由岗位负责人发布事故预警。

（2）Ⅲ级应急响应，即班组级应急响应：

是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定岗位应急力量不够，需要调动班组力量能够处理或控制时，由班组长发布事故预警。

（3）Ⅱ级应急响应，即车间级应急响应：

 是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定班组力量无法控制事态蔓延，需要调动全车间力量能够处理或控制时，由车间主任发布事故预警。
（4）Ⅰ级应急响应，即公司级应急响应：
是指发生重大环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，由总经理决定向全厂发布事故预警，同时由公司应急指挥中心向地方政府、周边单位和居民发布事故预警；如果确定全厂力量无法控制事态蔓延，需要调动临淄区政府力量能够处理或控制时，由临淄区政府向临淄区发布事故预警，同时由临淄区政府向淄博市政府发布事故预警。
6.1.2响应程序

环境突发事件应急救援针对事件危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事件分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

（1）突发环境事件的危险程度；

（2）突发环境事件的影响范围；

（3）突发环境事件的控制事态能力。

发生火灾事件，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则。

6.1.3应急结束

1）应急结束的条件

①引起事件的风险源得到有效控制、消除；现场检查确认无残余火种、热源。

②污染物以消除，废水已达标排放；现场经检测无有毒有害气体。

③受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实。

④损坏的设备或零件以修复或更换；装置已具备恢复正常生产的条件；撤离疏散人员已具备返回的条件。

⑤现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害。  

2）工作总结及向有关部门报告

①对突发环境污染事件或未遂突发环境污染事件，应在事件发生后由公司组织调查事件原因并召开事件分析会。查明突发环境污染事件发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；确定事件责任者；提出事件处理意见和防范措施的建议；写出突发环境污染事件调查报告。

②应急状态结束后，向临淄区环保局、应急局报告事件情况。

3）发布应急终止命令的责任人和程序

①当现场符合应急结束条件时，按应急响应级别，由总指挥宣布应急结束。如启动政府应急预案，则由政府应急指挥宣布应急结束。

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

③现场救援指挥部将危险解除信号通报事件发生时已通报的相邻企业。

6.2应急措施

6.2.1总体施救措施
当发生土壤地下水环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.2.2事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事件已经失控；

②危及救援人员生命安全的情况；

③应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

2）事件现场人员撤离的方式

现场人员按照应急疏散路线图有秩序地疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

3）事件现场人员撤离的方法

当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，火灾产生有毒烟气时，应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

4）事件现场人员撤离的地点

公司员工撤离集中地点为上风口或门口地势高的上风向的安全地点。

5）事件现场人员撤离清点程序

公司内部员工以当日考勤表做为清点依据，发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事件前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。公司外部由居民所属单位负责清理。
6.2.3应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法

1）应急人员进入事件现场的条件、方法

应急人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢险、救护的人员数量和名单并登记。

2）应急人员撤离事件现场的条件、方法

应急人员完成任务后，向指挥部报告任务执行情况以及应急人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事件控制情况，即时作出撤离或继续抢险、救护的决定。组长若接撤离命令后，带领应急人员撤离事故点至警戒区的安全地带，清点人员，向指挥部报告。

6.2.4善后处置措施

（1）事件救援结束后，采取的处置措施：

表6.2-1 善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	受污染土壤、破旧设备
	对受污染土壤进行置换，灾后产生的固体废物暂存在防腐、防渗、密闭储存区，属于危险废物的交由有资质单位处置，一般固体废物外售，并建立台账。
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。

2. 建立健全相应处置台账，以备核查。

3.依据“四不放过”原则，查明事件原因和责任人，教育其他员工，制定并落实整改措施。

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


（2）针对事件对生产秩序造成的影响应制定方案及时恢复生产，在恢复过程中应严格执行工艺操作规程和安全技术规程，防止同类事件再次发生。

（3）要对现场成立专门工作小组。在总指挥的指挥下，调查事件发生的原因和研究制定防范措施，对职工进行安全教育；研究制定事件的抢修方案并组织抢修工作，尽早恢复生产。

（4）按照保险理赔机构的要求，现场应急指挥部和相关单位应如实提供相关材料，由办公室负责善后赔理工作。
7应急物资与装备保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
（四）危险废物污染专项应急预案

1 环境风险源与环境风险评价

1.1环境风险源及风险性

公司产生的危险废物主要有：

表1.1-1 固体废物产生与处置情况一览表
	编号
	固废名称
	产生量

（t/a）
	类别
	处理方式

	1
	压滤残渣
	--
	危险废物（HW45）
	委托有资质的危废单位处置

	2
	废酸
	--
	危险废物（HW34）
	

	3
	浓缩残渣
	--
	危险废物（HW45）
	

	4
	废酸
	--
	危险废物（HW49）
	

	5
	蒸馏残渣
	18.3
	（HW11）
	

	6
	沾染物料的包装物
	0.2
	（HW49）
	


1.2事故诱因、影响范围及危害后果

1.2.1危险固废的储存

公司产生的危险废物如发生泄漏产生的有毒物质和液体将使地下水体、土壤等生态环境遭受严重危害。因此，项目对危险废物的收集、分类、贮存、运输等环节均应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，同时依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），要求建设单位针对本工程应采取的固废防治措施，采取相应的防范措施，如对产生的危险废物，实行登记制度，杜绝随意丢弃；根据危险废物的不同特性，设计不同类型符合国家标准的专门容器收集贮存，容器满足不易破损、变形、老化，能有效的防止渗漏、扩散等要求；盛装危险废物的容器必须贴有标签和有关注明；设危险废物储存间，危险废物储存间的设计按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行。

（1）危险废物的收集和贮存

①危险废物的贮存和运输应严格按照国家对危险废物处理的有关规定及山东省危险废物管理中心的有关规定执行。

产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所。

公司须按照与危废单位固体废物综合处置有限公司签订的危险废物综合处置协议，定期将危险废物送至危废单位固体废物综合处置有限公司处进行处置；危险废物在危废暂存场所内不能存储1年以上。

②对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

③危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

（2）危险废物的转移及运输

①危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

②建设单位可与危废处置中心共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

a对地表水的影响分析

建设项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，建设项目固体废物对周围地表水体无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了一些的防渗漏措施，对于危险固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采用专门的容器进行收集贮存，对于生活垃圾及时外运，减少在厂的堆放时间，因此，建设项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区水环境。

 b对环境空气的影响分析

建设项目固体废物以罐或槽存放，不要露天堆置，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，建设项目固体废物对环境空气质量影响较小。
c对地下水的影响分析

建设项目对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存，对地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：

（1）建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；
（2）基础防渗层可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

（3）尽量采用专用的密闭的罐储存危险废物，并确保罐体不会发生渗漏。

通过采取以上措施减轻固体废物堆放对地下水的影响。
1.3 预防和应急措施

（1）预防措施

①严格按照危废储存要求进行储存，及时交由有资质的单位处置；

②环保人员按时巡回检查，发现问题及时处理。

（2）应急措施

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，以及政府发布的三级预警(蓝、黄、橙)，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动三级应急预案，并根据具体情况作出相应调整。

②相关单位及人员采取防范措施。

2 应急处置基本原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的影响，把维护员工的根本利益、保障企业及员工生命财产安全作为处置事件的首要任务，最大限度地减少事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护。

（2）坚持统一领导，分级响应。在公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用公司现有的人力、技术、物资和信息应急资源来处理事件。

3 组织机构及职责

3.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：

指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控

4.1.1危险废物风险源监控措施
建立危废管理制度，落实监控措施。
建立危险废物出入库台账。
在收集区、贮存区设监控系统。
4.1.2危险废物管理措施
（1）源头控制措施：充分利用原辅材料，进行清洁生产，尽量减少各类废物的产生。

（2）收集贮存环节：危废库做好防渗防腐处理，建筑面积满足暂存需求，且远离办公区和周围环境敏感点。
（3）终端处理措施：生活垃圾由环卫部门处置；废机油、废活性炭、蒸馏残渣、沾染物料的包装物等属于危险废物，委托有资质单位处置。
（4）按照有关法律、法规的要求，本公司对固体废弃物全过程管理报当地环保行政主管部门等批准。
（5）及时处置，避免产生二次污染。
（6）参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）中有关固废处置的规定，危险废物不得向地面水域及海洋倾倒。
4.2预警行动

4.2.1预警分级

建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报

1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6应急处置

6.1应急响应

根据公司应急情况绘制应急处置程序图。
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图6.1-1 应急响应程序图
6.1.1分级响应
针对事故的危害程度、可能的影响范围和控制事态发展的能力，公司环境风险事件应急响应分为四个等级，从低到高依次为：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级。

（1）Ⅳ级应急响应，即岗位级应急响应：
是指发生环境风险事件后，经现场确认后，确定由本岗位力量能够处理或控制时，由岗位负责人发布事故预警。

（2）Ⅲ级应急响应，即班组级应急响应：

是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定岗位应急力量不够，需要调动班组力量能够处理或控制时，由班组长发布事故预警。

（3）Ⅱ级应急响应，即车间级应急响应：

是指发生环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，确定班组力量无法控制事态蔓延，需要调动全车间力量能够处理或控制时，由车间主任发布事故预警。
（4）Ⅰ级应急响应，即公司级应急响应：

是指发生重大环境风险事件后，经现场确认并做初步处置后，由总经理决定向全厂发布事故预警，同时由公司应急指挥中心向地方政府、周边单位和居民发布事故预警；如果确定全厂力量无法控制事态蔓延，需要调动临淄区政府力量能够处理或控制时，由临淄区政府向临淄区发布事故预警，同时由临淄区政府向淄博市政府发布事故预警。
6.1.2响应程序
环境突发事件应急救援针对事件危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事件分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

（1）突发环境事件的危险程度；

（2）突发环境事件的影响范围；

（3）突发环境事件的控制事态能力。

    发生重大火灾事件，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则。
6.1.3应急结束
1）应急结束的条件
①引起事件的风险源得到有效控制、消除；现场检查确认无残余火种、热源。
②污染物消除，现场经检测无有毒有害气体。
③受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实。
④损坏的设备或零件以修复或更换；装置已具备恢复正常生产的条件；撤离疏散人员已具备返回的条件。
⑤现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害。  
2）工作总结及向有关部门报告
①对突发环境污染事件或未遂突发环境污染事件，应在事件发生后由公司组织调查事件原因并召开事件分析会。查明突发环境污染事件发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；确定事件责任者；提出事件处理意见和防范措施的建议；写出突发环境污染事件调查报告。

②应急状态结束后，向临淄区环保局、应急局报告事件情况。

3）发布应急终止命令的责任人和程序

①当现场符合应急结束条件时，按应急响应级别，由总指挥宣布应急结束。如启动政府应急预案，则由政府应急指挥宣布应急结束。

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

③现场救援指挥部将危险解除信号通报事件发生时已通报的相邻企业。

6.2应急措施

6.2.1 发生危险废物泄漏时现场处置措施
（1）泄漏物控制：少量泄漏时，可使用铲子等收集至其他备用空的容器中，大量泄漏时用拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散，视情况使用泡沫充分覆盖，或使用隔膜泵抽入备用容器中；

（2）对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施；

（3）工程控制：根据现场泄漏情况，采取关阀断料、开阀导流、排料泄压、倒罐转移、应急堵漏、冷却防爆等施控制泄漏源；

（4）当泄漏到水体时：要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大； 

6.2.2 发生危险废物火灾爆炸时现场控制原则

（1）在发生危险废弃物火灾事件时，应遵循“先控制，后消灭”的原则；

（2）扑救初期火灾：生产过程中发生危险废弃物火灾时需关闭火灾部位的上下游阀门，切断物料来源；危废暂存点发生火灾时，要充分用现有消防器材扑灭初期火灾和控制火源；

（3）保护周围设施：为防止火灾危及相邻危废储存设施，要及时采取冷却、隔离等保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资；

（4）火灾扑救：针对不同的危险废物，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当外围火点已彻底扑灭、火种等危险源已全部控制、堵漏准备就绪并有把握在短时间内完成、消防力量已准备就绪时，可实施灭火；

（5）确定撤退信号和撤退方法：当火灾失控危及应急救援人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；

（6）火灾扑灭后，应派人监护现场，防止复燃。

（7）对中毒源进行泄漏原因分析，制定处置方案，控制泄漏源，处理泄漏物。 

（8）根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。

（9） 根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

6.2.3 运输过程中发生泄漏或火灾事故

（1）防患于未然，在车辆未出发时就要对运输车辆及容器等进行全面的检测，防止车辆带着隐患上路；

（2）运输车辆要常备灭火器等消防设施及防护服等应急设施；

（3）事故发生后，事故发生单位陪同人员或车主等有关人员应迅速组织抢险救援工作，利用灭火器扑灭初起火灾，在自身防护到位及有堵漏可能的情况下尽量进行容器堵漏，控制泄露速度，同时要对事故现场的无关人员和车辆及时进行疏散和疏导，实行严格的现场保护，并及时向有关部门报告；有关部门接报在第一时间进行现场处置时，也应切实做好现场保护工作。

6.2.4 次生灾害防范

对事故及污染现场大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。

现场恢复

1、对危险物质的泄漏场所进行彻底清消（设备装置、地面、管道、墙面等）；

2、对处理过程中使用过的应急设施进行更新和维护。

6.2.5 危险区的隔离 
（1）危险区的设定： 
全公司以危险化学品储存区及危险化学品生产区划定为危险区。公司危险区囊括了车间、罐区、仓库。  
（2）事故现场隔离区的划定方式、方法：

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。 
在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。 
（3）事故现场隔离方法： 

危险区边界警戒线，为黄黑带。 
（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法： 

实行区域管制与警戒，专人进行疏导。 
（5）现场人员的撤离 

在发生重大火灾，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。 
公司指定要求大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应） 
在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。 
当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在区（县）、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。 
 6.2.6 应急人员进入、撤离现场的条件 、方法
应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。 
当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。 
6.2.7 应急救援的调度和保障供应措施
应急救援队伍由应急小组总指挥统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组总指挥下达救援命令，并由事故发生工段或生产工段负责人带领展开应急救援行动。 
应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。
6.3注意事项

6.3.1 佩戴个人防护用品中的注意事项 

（1）使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用，选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。 

（2）处理电气事故时，必须使用检测合格的个体防护器材。 

（3）进入易燃易爆气体的场合，使用不产生静电的工器具。 

6.3.2 使用抢险救援器材中的注意事项 

（1）各类救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期检测，并进行记录。 

（2）各类防护器具必须经检测合格。 

（3）各类抢险器材有所在工段班组进行保养管理。 

（4）所有人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带等常用劳动防护用品。 

6.3.3 采取救援对策或措施方面的注意事项 

（1）生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要汇报班组长和工段长进行处理； 

（2）对于出现的不明原因导致的事故和灾害，要迅速通报生产、安全等部门进行协商； 

（3）组遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理； 

（4）出现事故必须按照规定进行上报，各类人员不得打击越级上报的现象。 

6.3.4 现场自救和互救的注意事项  

（1）处理中毒事故进行救人时，必须安排两人以上进行作业，相互照应。 

（2）处理爆炸类、电气类事故，无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。 

（3）撤离时有所在岗位班长指挥，防止混乱，班组长对岗位人员进行清点上报。 

6.3.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项 

（1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。 

（2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。 

（3）救治不明原因伤亡时，不能保证施救人员安全的不得盲目救治。 

（4）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。
7应急物资与装备保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
         第三部分：现场处置方案

储罐区泄漏导致污染事件现场处置预
1. 事故特征

罐区（苯酚、甲醇、硫酸、液氨等）卸车平台可能发生泄漏事件，危废暂存间（蒸馏残渣）装车可能发生泄漏事件，造成物料流失，人员伤亡，装置报废，控制不当容易造成对外界环境及周边保护目标的环境破坏。其中物料泄露产生的污水和有害气体及消防废水都会对大气和水体产生污染。其中泄露事件发生前的征兆多为污染物超标排放、有明显化工异味、冒烟、着火等现象。

硫酸属于酸性腐蚀品，发生泄漏若不及时收容，物料沿明沟外流，会造成周围水环境污染。

苯酚属于高毒、强腐蚀、易燃危化品，遇明火高温燃烧，跟空气混合后可能发生爆炸。泄漏对水生物毒性大，周围水环境污染。

甲醇具有毒性、易燃易爆特性，遇明火高热燃烧，蒸气跟空气混合后可能发生爆炸。易溶于水，泄漏后污染水源，渗入土壤影响微生物，破坏生态平衡。

液氨具有强腐蚀性和毒性，易分解放出氨气，温度越高分解速度越快，可形成爆炸性气氨。损伤接触的皮肤、黏膜等，毒性对呼吸道系统造成危害。泄漏后迅速气化，渗入土壤导致酸化或盐碱性失衡。泄漏量较大时会对下风向人员或居民造成毒害影响。

蒸馏残渣具有易燃性、毒性、含苯系物易燃易爆泄漏导致土壤地下水污染，挥发性组分污染空气环境。
发生事故的原因是因为生产过程中存在着一定温度、压力，管道设备中输送与贮存，当生产系统发生机电方面的意外事故或工人误操作时，就会发生泄漏的事故，从而引发火灾爆炸事故，使环境受到非正常的突发性污染。 

1、可能发生的环境污染事故类型和危害程度 

1)公司储存的物质具有低毒性和易燃易爆特性，如果储罐或容器内物料大量泄漏，可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

2)物料装卸过程操作人员在开关物料阀门时，如果阀门外漏、设备密封不良、管件破裂等，造成物料泄漏，物料加入量过大或从容器内溢出，对人员有中毒的危险及可能导致火灾爆炸事故；操作人员在操作电气设备时，电气设备漏电、线路短路、接触不良等，引发火灾事故。 

3）物料泄漏、火灾爆炸事故可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

4）火灾事故中消防废水如果控制不好，造成环境水体污染可能性较大。 

2、环境污染事故可能带来的不良影响 

事故发生可对周边的大气、水体、土壤等环境造成污染，严重者可造成地下水污染及周边人员中毒事故。

2. 应急组织与职责

2.1.应急组织
应急小组成员安排：
组长：销售部部长，联系人姓名：张允涛，联系电话：13573348889.
副组长：车间主任，联系人姓名：石根元，联系电话：15092325802.
成员：当班班长，操作工等；其他相关人员以及本公司相关的人员。
2.2指挥组织的主要职责
（1）现场处置组织机构直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；
（2）组长负责落实现场处置方案；
（3）在应急处置过程中，组长或副组长负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；
（4）组长组织本公司现场处置方案的演练和总结；
（5）班长为现场处置方案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向车间主任报告；
（6）班组人员应按照现场处置方案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；
（7）班组人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置方案的制定，不断学习现场处置方案和演练。
3. 应急处置
3.1事件应急处置程序

（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、压力、温度、流量等工艺参数异常报警、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向当班班长报告，当班班长立即安排不少于2名的外操佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。
（2）外操检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝、储罐液位及阀门等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向当班班长报告，当班班长立即向生产调度或生产部报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。
（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。
由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应急管理局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。
3.2现场应急处置措施

3.2.1装置区发生泄漏事故现场处置方案
1) 工艺处理：由车间主任负责指挥切断阀门、紧急停车，或改变工艺流程、局部停车、打循环、降负荷运行等。 

2) 封堵泄漏源：由检维修设备人员采用使用胶垫和管箍或铁丝封堵泄漏处；安环科科长刁成波带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体或者引流到安全地点，避免或减少物料外流。

3) 应急救援组及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。

4) 副总指挥带领组员启动应急程序，回收污水至事故池；如果污水量可能超出事故池的能力，并由通讯联络组组长联系协作单位派出罐车和潜水泵增援。

5) 抢修抢险组安排吸附车回收泄漏物料。

6) 对于泄漏量较大，无法将物料或污染污水堵截到事故池时，抢修抢险组根据现场总指挥安排，由安环科科长刁成波抢险组按照封堵示意图，采取筑沙袋或土墙进行封堵污染水流；如果第一道拦截坝失效，立即组织筑建第二道土坝或者第三道土坝进行拦截，污染污水决不能进入外界的农田等保护目标。

7）现场监测人员按照监测方案确定的监测因子，对污染污水、事故池收集污水、厂外的污水、受保护敏感目标范围内的农田等水体进行监测。

8）事故得到控制，已产生的污水要尽快收集并妥善处置，并经现场监测，确认水体恢复正常后报告总指挥。

3.2.2火灾、爆炸现场处置方案
1) 工艺处理：由生产部经理负责，立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

2）火灾控制：生产部副经理负责指挥员工迅速转移火灾周围的易燃物质，并使用干粉灭火器灭火。对于蔓延面积大的火灾，迅速上报请求消防队支援。
3）安全专员带领员工用沙土或其他合适材料堵截消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
4）消防人员穿好防护服，佩戴防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。
5）委托第三方监测机构监测水体中氨氮、COD等有害物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
6）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
7）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：
①消防污水在被送入污水处理厂前须进行检测。
②事故池须有一定的调节容积。
③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。
④事故池需做好防身防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。
3.2.3环保设施故障现场处置方案
1）工艺处理：在线监测系统显示污染物超标排放，由生产部经理负责，立即停止加料。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查烟气处理系统故障无法处理废气，尽可能将未处理的烟气引入排气筒高空排放，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间。

2）污染物严重超标时，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。也可以在现场喷射水蒸气。 
3）委托第三方监测机构监测挥发性有机物、氮氧化物、甲苯、氯化氢等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
4) 警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
5）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.4储存设施现场处置方案

1）工艺处理：危险废物发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查泄漏源与泄漏部位，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间，必要时用砂土进行堵截。

2）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，并进行妥善安置。

3）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.5发生火灾、爆炸事故产生的有毒有害衍生物导致大气污染事故

1）工艺处理：由生产部经理负责，迅速查明着火点，指挥关闭相关阀门、紧急停车。立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。

2）消防人员采取有效防护措施后进入现场抢救中毒人员。

3）对于较大规模火灾，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于易燃易爆气体，可以在现场喷射水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 

4) 委托环境监测站监测空气中氯化氢、氯气等上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

5）现场警戒组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

6）医疗保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.6发生火灾、爆炸、泄漏事故导致消防废水污染水体环境时

1) 工艺处理：由生产部经理负责指挥切断阀门、紧急停车。通讯联络组立即联系消防队灭火。

2）经理带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体和消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水和泄露物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。

3）消防人员穿好防护服，佩戴空气呼吸器和防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

5) 委托环境监测站监测水体中COD、pH、石油类等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

6）现场保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

7）物资供应组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：

①消防污水在被送入齐鲁石化供排水厂前须进行检测。

②事故池须有一定的调节容积。

③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。

④事故池需做好防渗防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。

注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具。
（2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。
（3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
（4）空气呼吸器
①打开气瓶阀，旋转至2圈，检查气瓶有充足的供气量，气压小于28Mpa禁止使用。
②检查面罩密封性，用手掌捂住面罩接口处，通过深呼吸检查面罩密封是否良好。
③佩戴面具，将气瓶阀向下，背上气瓶，通过拉肩的自由端调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
④扣紧腰带，将腰带插头一端插入座内，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向两侧拉紧，收紧腰带。
⑤佩戴面罩先放松面罩下方的2根颈带和上方的2根头带，然后将面罩帖合在佩戴者脸上，戴好面罩，调节面罩位置，收紧下端的2根颈带，再收紧上方的2根头带，直到舒适为止。
⑥连接供气阀，先将供气阀的接口与面罩接口啮合，然后顺时针旋转90度，当听到咔哒声即安装完毕。
⑦佩戴完毕后，深呼吸几次，激活供气阀，当呼吸舒畅后，方可进入作业区域。
4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）应急处置人员如果配戴全封闭性呼吸器材，应首先检查救援器材是否完好并在备用状态，如佩戴正压空气呼吸器前，打开气阀后应首先检查压力是否在正常使用范围内。
（2）应急处置过程中使用的设备及器材应为防爆型。
（3）使用灭火器时防止人员受伤。灭火设施应确保完好。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
采取应急救援时，要从上风处进入现场，并切断事故源，方可有效展开救援。如果是夜间还要有充足的安全照明设施。
对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施。
4.4现场自救和互救注意事项

（1）先救容易救的人，先重后轻，伤员经现场处理后，多数需要及时转送到医院进一步处理。
（2）尽快使伤员脱离现场，做好初步急救处理，立即去除致伤的因素，如燃烧或被热液浸渍的衣服等。
（3）对于危重伤员原则上转入就近医院进行治疗抢救，待伤情好转后再继续转送。
4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场处置主要依靠公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量来完成，因此只有公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量具备现场应急处置能力，其他无关人员原则上不得参与事故救援。
现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，佩戴安全防护用品，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
现场应急救援指挥组根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。
4.6应急救援结束后的注意事项

应急救援结束后，应尽快组织事故调查，并对事故现场进行处置，并派专人留守，防止二次火灾、爆炸和中毒事故的发生。
5、现场处置方案简明应急处置卡

生产装置区泄漏事件现场应急处置卡
	事件类型
	危化品泄漏事故

	危险程度
	原辅料中部分物料具有可燃特性，一旦发生泄漏，如初期处置不当可引起火灾、爆炸事故、水环境、大气污染、土壤环境污染以至造成人员伤亡。

	发生区域
	厂区生产装置

	事件征兆
	现场可燃气体报警器发出声光报警，视频监控中显示有浓烟冒出。

	发生季节
	一年四季都可能发生，夏季可能性最大。

	影响范围
	生产装置操作人员、周边附近人员以及相邻企业、单位。

	可能引发的次生、衍生事故
	其他连接装置燃烧、爆炸、泄漏、环境污染、人员大面积出现中毒症状。

	应急小组

总指挥：车间主任

副总指挥：副主任
成员：技术员、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、总指挥：向上一级负责人汇报事故有关情况，协调相关单位调用应急物资，根据事态发展趋势下达事故扩大、终止等指令。

2、副总指挥：协助总指挥开展现场应急工作，在总指挥不在现场时，行使总指挥职责；传达总指挥的指令，参与应急方案措施制定，及时向总指挥反馈现场应急处置情况。

3、班长：参与事故的应急救援，及时向总指挥或副总指挥汇报现场处置应急情况，参与制定应急处置方案及措施并负责落实，负责观察事态变化，出现异常情况及时引导人员沿上（侧）风方向撤离到安全地带。组织开展工艺应急。

4、内操：按照工艺要求及时落实工艺应急操作；与工艺相关岗位人员电话联系、协调。

5、外操：落实现场的具体工艺应急操作。

	应急处置

	步  骤
	处  置
	负责人

	发现异常
	操作工巡检时发现生产装置物料发生泄漏，地面有大量物料和溶剂跑损。
	外操

	现场确认、

报告
	班长携带防毒面具，与现场操作工汇合，远距离进行现场查看或查看监控，判断事故等级，向车间主任或值班人员报告。
	班长、外操

	应急程序启动
	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。视情况紧急停工处理。
	车间主任（或夜间值班人员）

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器将受伤人员转移至安全地点，并施行人工急救。
	外操

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	当班员工

	警戒
	监测危险化学品在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	报警
	向消防队（119）、急救站（120）报警：××装置发生泄漏，地面处有大量有机物料和溶剂跑损。报警人×××。
	班长

	
	向生产部及车间领导报告：××装置发生泄漏，地面处有大量有机物料跑损。
	班长

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量。
	当班员工

	处理措施
	确定泄漏介质及部位，尽快隔离可燃物泄漏区域。
	班长、外操

	
	对泄漏区域立即用蒸汽掩护，迅速隔绝泄漏点。
	班长、外操

	现场抢救
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况，迅速用蒸汽稀释、驱散泄漏设备周围的物料。
2、远程关闭自动阀门，根据情况指挥现场人员修改工艺流程，情况紧急的时候开消防水炮稀释。

3、开启备用设备维持正常生产，并及时联系钳工修理泄漏机泵。
	班长、外操

	堵漏
	具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。
	维修工

	现场恢复
	检查事故现场，联系机修人员或外委人员能否对泄漏点进行紧急修复，若短期无法处理，车间将按紧急停工处理。等消除安全隐患后，按照车间操作规程恢复工艺生产。
	车间主任（或夜间值班人员

	泄漏物的

封堵与回收
	1、检查确认装置污排阀已经关闭。

2、事故处理完毕，联系人员对现场跑损的物料和溶剂的进行回收准备工作。
	车间主任（或夜间值班人员

	注意事项
	佩戴个人防护器具方面
	1、正压式气防器材使用前必须进行面罩试漏，确保气路密封严密；女工佩戴时要防止长头发进入面罩导致密封不严。

2、现场有毒气体浓度可能超过2%或进入受限空间的严禁使用过滤式防毒面具，事故现场可燃性有毒气体大量泄漏可能导致氧含量低于18％的场所严禁使用过滤式防毒面具，只能使用正压式空气呼吸器。

3、佩戴正压式空气呼吸器前需确认瓶头阀已经打开且气瓶内压力大于24MPa，以保障足够的应急时间，当发现低压力时必须更换使用。不得未打开瓶头阀而直接佩戴，造成窒息。

4、必须在完全离开毒区后方可停止使用气防器材。

	
	使用抢险救援器材方面的注意事项
	1、在易燃易爆和有毒气体的应急现场必须使用防爆工具和防爆通讯器材。非防爆工具和通讯器材会产生撞击火花或电火花，成为现场点火源。

2、灭火器在使用前应先颠倒几次，防止因桶内干粉结块无法喷出；灭火剂应朝火源根部喷射；喷嘴有阀门的要确认阀门打开，否则会鼓裂软管；

3、设备堵漏前要根据工艺介质、温度、压力情况选择合适的堵漏工具，不能混用。

	
	采取救援对策或措施方面的注意事项
	1、物料泄漏事故应急救援时，需根据介质特性和当前风向，考虑下风向可能影响区域的人员撤离保护，要按照上（侧）风向安排人员撤离。

2、负责有毒有害气体检测的人员要将数据尽快提供给指挥部，以便确定安全防护区域，并及时更新信息。

3、为防止事故区域内容器爆裂伤人，应急冷却人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的的掩蔽体防护，对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

4、现场指挥应密切注意各种危险征兆（设备表面发红、出现异常声音等）指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

	
	现场自救和互救注意事项
	1、对燃烧产生的一氧化碳中毒人员需先转移到安全区域再进行施救。不得直接进行口对口人工呼吸抢救，防止给施救人员造成交叉中毒。可采用口对鼻方式吹气或用干净湿纱布防护后进行施救；

2、现场进行心脏复苏抢救时，必须找准按压位置，否则可能会出现被抢救人肋骨断裂危险；

3、骨折受伤者尽快脱离致伤环境后，需尽量减少对伤员特别是垂危伤员的转移和搬运。要避免因搬运不当出现骨头相互折断、骨头刺破大血管、肋骨剌伤肺泡等危险后果；

4、尺、桡骨骨折的救护。将一块三角巾摊放在胸前，上端经伤侧肩部搭在颈后，将伤肢的肘关节屈起略小于90°，横放在胸前，再将三角巾下端提起，搭过未受伤的侧肩部，在颈后将两端结扎；

5、下肢骨折的救护。将伤肢平放在大于下肢的宽大木板上，用绷带分别在踝上部、膝下部、膝上部、大腿根部予以绑扎，可达到固定的目的。

6、开放性损伤的救护。开放性损伤多表现为下肢小腿粉碎性骨折，常伴有软组织撕裂伤，救护时不要随意复位，以免出血；

7、手脚断指（趾）的救护。应用医用纱布将断指（趾）端包扎好，再将断指（趾），连同伤者一起迅速送到医院治疗；

8、脊柱损伤的救护。在救护时，禁止让伤者坐起，采用二人抬、搂抱等方法，以免颈部和脊柱前屈，加重损伤；

注意事项：

1、对颈椎骨折伤者和胸腰椎骨折损伤搬运时，在统一口令下，协调一致，将伤者搬上担架；

2、对骨盆和髋部骨折伤者搬运时，在必要的骨折固守后，将伤者面向上仰卧放在担架上，两膝半屈，膝下衬垫衣物；

3、对脑外伤、胸部创伤可能伴有关昏迷、窒息伤者搬运时，在担架上放枕平卧，头偏向一侧或取侧俯卧位，略加垫固定，腹部悬空便于呼吸，并防止呕吐物误吸；

4、身体出现灼烫烧伤后应立即脱去着火或被热液浸透的衣服；或用水浇灭燃烧的衣服火焰；或将身边可用物件浸湿后覆盖着火处，隔绝空气使火自灭。灭掉火势后不得直接给伤员降温或清理积存物，以免将伤员皮肉撕裂掉；

	现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
	1、各应急单位人员到场，集中到指挥部（以红旗为标识），应急队领队参加指挥部运行；

2、各应急队依据日常演练确定的各类应急工具、器材全部携带赶到现场应急；

3、未经现场指挥部安排，严禁自行进入事故警戒危险区域内；进入事故现场必须由熟悉现场的两人结伴，不得出现一人进入现场；

4、需进入事故警戒危险区域的应急人员，应根据事故危险特性情况，正确选择使用有关防高温、防低温、防静电、防火花的个体防护服、应急工具。

	应急救援结束后的注意事项
	1、清查应急人员数量是否和应急前数量一致；

2、对使用过的气防器材彻底清洗，再保存管理；

3、密切关注应急产生的污水对现场环境的污染影响情况及对污水处理系统的影响；

4、事故产生的废物料不得就地处理。

5、统计事故造成设备设施和应急设施、器材的使用现状，组织恢复。

	其他需要特别警示的事项
	1、各类气防器材需安排专人负责管理，必须做好日常保养、维护和定期核校管理工作，发现达不到使用条件的应立即维修、更换处理，确保达到随时使用状态；

2、严禁未经现场指挥部同意私自进入事故区域或进行事故的应急施救；

3、对讲机全部使用“6”频道；

4、日常应急演练期间的工艺开关以“挂牌”为标识方式，严禁在运行装置工艺管线、设备直接进行应急操作，切实避免因演练造成误操作问题而引发事故风险；


液碱罐区泄漏现场处置
	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	职工巡检至液碱罐区，发现围堰内出料阀下有物料。汇报班长，班长要求职工现场确认。
	班长

	
	班长与职工穿穿戴好护目镜前往现场确认情况。
	班长、职工

	 现场确认、

报告
	班长与职工经现场仔细发查看确认，液碱储罐出料阀法兰垫子损坏，把情况及时向工段长汇报。
	班长、职工

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处出料总阀
	班长

	
	2、关闭出料总阀后，仍有物料流出，确认出料总阀关闭不严，并把情况及时汇报给工段长。
	班长

	
	3、联系维修人员，准备处理
	工段长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场液碱泄漏量较大，地面流淌面积大，请示公司领导后，用大量沙袋围堵，防止液碱流淌面积扩大。

2、若现场液碱泄漏量较少则可采取垫子下方接塑料桶，统一收集、回收。
	班长、副操

	报警
	向公司应急救援中心办公室报告情况。
	工段长

	
	向医疗机构（120）报警
	现场总指挥

	应急程序启动
	应急救援中心通知所有应急救援小组成员，按照应急救援程序进行处置
	应急救援中心

	人员抢救
	穿戴相应的劳保护品，把接触液碱造成受伤人员移至洗眼器处，立即用洗眼器中大量的流动清水进行冲洗，冲洗时间至少30分钟，等待专业医护人员到来。
	抢险与救护组

	人员疏散
	组织现场与救援无关人员疏散至安全地点。
	警戒组

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏情况。
	抢险与救护组

	
	2、沙袋封堵，控制液碱扩散区域。
	抢险与救护组

	
	3、大型泄漏应用罐车把储罐中剩余液碱导出，用容器收集地面液碱，所有泄漏液碱均采取集中处理。
	抢险与救护组

	
	4、物料导完后，对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，通知维修人员。
	抢险与救护组

	警戒
	划定警戒范围，设立警示标志，并有专人进行警戒。
	警戒组

	接应救援
	专人负责接应医疗机构的到来。
	警戒组

	应急维修
	具备维修条件后，检修人员进入泄漏处对损坏的法兰垫子进行更换
	抢险与救护组

	注意事项
	进入事故现场及可能受到腐蚀区域必须穿戴好护目镜、防酸碱工作服、耐酸碱手套等防护用品。

可能接触液碱的关阀人员、回收人员和抢险人员等必须穿好防酸碱工作服、耐酸碱手套等防护用品。

3、人员疏散应撤离至安全地点，并清点人数。


硫酸储罐泄漏现场处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	职工巡检至硫酸罐区，发现围堰内出料阀下有物料。汇报班长，班长要求员工现场确认。
	班长

	
	班长与职工穿穿戴好护目镜前往现场确认情况。
	班长、职工

	 现场确认、

报告
	班长与职工经现场仔细发查看确认，硫酸储罐出料阀法兰垫子损坏，把情况及时向工段长汇报。
	班长、职工

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处出料总阀
	班长

	
	2、关闭出料总阀后，仍有物料流出，确认出料总阀关闭不严，并把情况及时汇报给工段长。
	班长

	
	3、联系维修人员，准备处理
	工段长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场硫酸泄漏量较大，地面流淌面积大，请示公司领导后，用大量沙袋围堵，防止硫酸流淌面积扩大。

2、若现场硫酸泄漏量较少则可采取垫子下方接塑料桶，统一收集、回收。
	班长、副操

	报警
	向公司应急救援中心办公室报告情况。
	工段长

	
	向医疗机构（120）报警
	现场总指挥

	应急程序启动
	应急救援中心通知所有应急救援小组成员，按照应急救援程序进行处置
	应急救援中心

	人员抢救
	穿戴相应的劳保护品，把接触硫酸造成受伤人员移至洗眼器处，用干布擦拭干净接触硫酸的皮肤后，用洗眼器中大量的流动清水进行冲洗，冲洗时间至少30分钟，等待专业医护人员到来。
	抢险与救护组

	人员疏散
	组织现场与救援无关人员疏散至安全地点。
	警戒组

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏情况。
	抢险与救护组

	
	2、沙袋封堵，控制硫酸扩散区域。
	抢险与救护组

	
	3、大型泄漏应用罐车把储罐中剩余硫酸导出，用容器收集地面硫酸，所有泄漏硫酸均采取集中处理。
	抢险与救护组

	
	4、物料导完后，对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，通知维修人员。
	抢险与救护组

	警戒
	划定警戒范围，设立警示标志，并有专人进行警戒。
	警戒组

	接应救援
	专人负责接应医疗机构的到来。
	警戒组

	应急维修
	具备维修条件后，检修人员进入泄漏处对损坏的法兰垫子进行更换
	抢险与救护组

	注意事项
	进入事故现场及可能受到腐蚀区域必须穿戴好护目镜、放酸工作服、耐酸碱手套等防护用品。

可能接触硫酸的关阀人员、回收人员和抢险人员等必须穿好放酸工作服、耐酸碱手套等防护用品。。

3、人员疏散应撤离至安全地点，并清点人数。


苯酚储罐泄漏现场处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	配制员工巡检至苯酚罐区，发现A罐围堰内出料阀下有物料。汇报班长，班长要求配制员工现场确认。
	班长

	
	副操与班长立即到器材室佩戴好空气呼吸器前往现场确认情况。
	班长、副操

	 现场确认、

报告
	副操与班长佩戴好空气呼吸器进入现场确认情况后，向工段长汇报情况。
	班长、副操

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向工段长汇报情况
	班长

	
	2、手动阀门关闭后，仍有物料流出，确认泄漏点。
	班长

	
	3、联系维修人员，准备处理
	班长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场危险化学品泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取临时停工处理，防止发生火灾爆炸，减少事故损失。

2、若现场危险化学品泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏、稀释、收集。
	班长、副操

	报警
	向消防队（119）、急救站（120）报警
	现场总指挥

	
	向公司应急救援中心办公室报告情况
	工段长

	应急程序启动
	应急救援中心通知所有应急救援小组成员，按照应急救援程序进行处置
	应急救援中心

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器转移中毒人员至安全地点，并施行人工急救（专业人员未接替前绝不放弃急救）。
	抢险与救护组

	人员疏散
	组织现场与救援无关人员疏散至紧急集合点。
	警戒组

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏情况。
	抢险与救护组

	
	2、沙袋封堵，控制危险化学品扩散区域。
	抢险与救护组

	
	3、A罐向B罐导出物料（倒完后立即通知），用容器收集地面危险化学品，所有泄露危险化学品均采取集中处理。
	抢险与救护组

	
	4、物料导完后，对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，通知维修人员。
	抢险与救护组

	警戒
	检测危险化学品在空气中的浓度，划定警戒范围，设立警示标志，并有专人进行警戒。
	警戒组

	接应救援
	确定消防通道的畅通，并有专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量。
	警戒组

	堵漏
	具备堵漏条件后，检修人员进入泄漏处实施堵漏。
	抢险与救护组

	注意事项
	进入事故现场及可能中毒区域必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。

可能接触危险化学品的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好防护服、防护手套等。

3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4、如有施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。


甲醇储罐泄漏现场处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	罐区可燃气体报警仪响个不停，班长要求工段职工去现场确认。
	班长

	
	工段职工穿戴好空气呼吸器或过滤式防毒面具、防静电工作服后立即去现场，防止中毒。
	工段职工

	 现场确认、

报告
	职工按可燃气体报警仪位置到现场发现储罐打料泵阀下有料，经检查为阀门出现裂纹，用防爆对讲机汇报给班长。
	工段职工

	切断泄漏源
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处前段打料泵总阀门，切断泄漏源，并向班长汇报情况。
	工段职工

	
	2、汇报给工段长，工段长联系维修班，准备处理。
	班长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场甲醇泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取沙土覆盖、物料导出，防止发生火灾爆炸，减少事故损失。

2、若现场甲醇泄漏量较少，则可采取当场维修、更换设施、堵漏、沙土覆盖。
	班长

	报警
	大型泄漏向消防队（119）、急救站（120）报警
	现场总指挥

	
	小型泄漏向公司应急救援中心办公室报告情况
	工段长

	应急程序启动
	应急救援中心通知所有应急救援小组成员，按照应急救援程序进行处置
	应急救援中心

	人员抢救
	如出现人员中毒情况，抢救人员应佩戴好空气呼吸器转移中毒人员至空旷通风处，并施行人工呼吸或催吐等方式进行急救，直至救援人员到来。
	抢险与救护组

	人员疏散
	组织现场与救援无关人员疏散至上风向紧急集合点。
	警戒组

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏情况。
	抢险与救护组

	
	2、小型泄漏用沙土覆盖，控制甲醇蒸汽扩散区域。
	抢险与救护组

	
	3、大型泄漏应用罐车把储罐中剩余物料导出，所泄漏物料用沙土围堵，用铜质或塑料器具统一收集、回收。
	抢险与救护组

	
	4、物料导完后，对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，通知维修人员。
	抢险与救护组

	警戒
	检测甲醇在空气中的浓度，划定警戒范围，设立警示标志，并有专人进行警戒，禁止行人和机动车辆靠近该区域，防止产生火花，造成火灾。
	警戒组

	接应救援
	保证消防通道的畅通，并有专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗等外部应急救援力量及时到达事故地点。
	警戒组

	堵漏及更换
	对现场处理完成具备堵漏、更换条件后，检修人员进入泄漏处更换损坏的打料阀。
	抢险与救护组

	险情排除，救援结束

	注意事项
	进入事故现场及可能中毒区域必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。

可能接触甲醇的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好防静电防护服、防护手套等。

3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4、如有施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。


环保设施装置超排事件现场应急处置卡

	事件类型
	环保设施装置事故

	危险程度
	造成大气环境污染。

	发生区域
	环保设施装置

	事件征兆
	环保设施装置检测超标

	应急小组
总指挥：生产经理
副总指挥：车间主任
成员：班长、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序启动
	联系在线运维公司（淄博曙光信息技术有限公司），组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。
	车间主任（或夜间值班人员）

	警戒
	将环保设施装置周边划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	处理措施
	设备发生故障，生产装置紧急停车，环保科组织设备维修工，根据废气处理设施的实际运行情况，做好设备维修及更换配件工作。
	车间主任

	
	当环保设施装置因电力突然中断或配电室异常、设备管件更换或其他原因，造成暂时不能正常运行时，应暂时停止生产装置运行。
	车间主任

	
	一旦由于恶劣天气引发不可预见的突发事件时，立即向公司领导报告，等待指示后再进行处理。
	车间主任

	现场恢复
	环保设施按照操作规程恢复运行，生产车间按照操作规程回复工艺生产。
	车间主任

	注意事项
	1）严禁违反或超规程操作；

2）加强设施巡检，发现异常情况要及时处理；

3）必须按规定穿戴好防护用品用具，加强自身防护，保障安全操作；


（二）生产装置区突发环境事故现场处置预案

1 事件特征 

生产装置区中的主要危险化学品是：苯酚、硫酸、甲醇；主要化工产品为水杨酸、水杨酸甲酯、磺基和药用水杨酸。甲醇易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

硫酸：遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性

液碱（NaOH）：性质：易潮解，极易溶于水，具有强烈腐蚀性，能灼伤皮肤，溅到眼中会造成严重眼疾，甚至失明;

苯酚属于高毒、强腐蚀、易燃危化品，遇明火高温燃烧，跟空气混合后可能发生爆炸。泄漏对水生物毒性大，周围水环境污染。

甲醇具有毒性、易燃易爆特性，遇明火高热燃烧，蒸气跟空气混合后可能发生爆炸。易溶于水，泄漏后污染水源，渗入土壤影响微生物，破坏生态平衡。

  液氨具有强腐蚀性和毒性，易分解放出氨气，温度越高分解速度越快，可形成爆炸性气氨。损伤接触的皮肤、黏膜等，毒性对呼吸道系统造成危害。泄漏后迅速气化，渗入土壤导致酸化或盐碱性失衡。泄漏量较大时会对下风向人员或居民造成毒害影响。                                                                                                                                                                                           事故前可能发生的征兆:设备、管道异常变形、腐蚀严重、管线焊缝开裂；可燃气体报警仪发出报警信号。

硫酸、液碱属于腐蚀品，甲醇、苯酚等具有毒性，发生泄漏时，若泄漏物不及时收容，物料沿明沟外流，会造成周围水环境污染。

上述物质发生泄漏，遇高温、明火、雷电、静电等，可能引起火灾和爆炸事故。物料泄漏引起火灾爆炸事故，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。爆炸是突发性的能量释放，是可燃气团燃烧的两种后果之一，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸碎片等抛射物，造成危害。火灾爆炸时有毒有害化学物质的消防水若处理措施不当直接排入地表水系统，可引起地表水体污染；同时火灾爆炸后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水；大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的有毒有害物质等对大气环境会造成局部污染，未完全燃烧的有毒化学品会严重影响周围人群健康。

2 应急组织与职责

2.1应急组织体系

为确保一旦发生环境突发事件时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立事故专项应急救援指挥中心，负责专项应急救援工作的组织和指挥，指挥中心设在公司调度室。
2.2 指挥机构及职责

（1）应急指挥中心

总 指 挥：庞建伟            联系电话：18954400626
副总指挥：石根元            联系电话：15864494906
成 员：杜星、赵传涛、于国亮、高强、赵金涛、于海洋、尚宝山、王延景、毕景红、刘畅恒、孙波。
其职责：

应急指挥中心是公司突发环境事件应急管理的最高指挥机构，对本公司突发环境事件的应急工作全面负责，具体有以下职责：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

③审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤批准应急救援的启动和终止。

⑥及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑧协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

⑨负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

其职责：

总指挥：全面负责公司突发环境事件应急救援工作。发生环境安全事件时，启动、关闭应急救援预案；在启动预案，组织应急的同时，负责向上级应急指挥中心报告；负责组织人员对事故现场进行恢复，并落实整改措施；负责配合上级有关部门对事故进行调查处理。

副总指挥：协助组长开展应急救援工作。发生环境突发事件时，协助总指挥对事故进行组织救援；总指挥不在现场或者不方便履行职责时，行使总指挥的权力。

成员：在各自分管的工作范围内，协助组长开展应急救援工作。
（2）应急救援办公室

由通讯联络组成员兼职。

其职责：

①在公司应急救援指挥中心领导下，负责公司突发环境事故应急救援日常管理工作；

②负责公司应急救援体系建设，组织编制和修订公司综合应急预案和专项应急预案，监督、预防预警、应急救援员培训的演练，应急救援处置、评估分析、信息发布、应急救援保障和宣传等工作； 

③负责应急值守、信息汇总和突发事件处置的综合协调工作；

④负责监督落实公司应急救援指挥中心有关决定事项及上级部门关于应急救援工作的文件、指示、批示精神；  

⑤发生突发事件时，根据总指挥的命令启动本预案，按照本预案的规定通知有关职能部门以及有关单位，密切关注事故控制情况，及时与事故单位现场保持联系，及时了解情况并向指挥中心报告，将指挥中心领导的指示传达给有关单位和部门；

⑥ 为是否组成现场应急救援指挥部及确定现场指挥部组成人员和专家提出建议，下达应急救援指挥有关指令；

⑦负责统一对外联络工作，及时向上级有关部门报送应急救援工作信息，统一向新闻媒体发布应急救援信息；

⑧组织召开事故原因分析会议；

⑨及时办理指挥中心领导交办的各项工作。

（3）通讯联络组

组 长：王延景           联系电话：15254444948  

其职责：

①确保建立24小时有效的内部、外部通讯联络的畅通。

②负责与危险化学品生产厂家运输人员的联络。

③负责报警联络。

（4）抢险救援洗消组

组   长：赵金涛         联系电话：15092325802
组   员：孙务海         联系电话：18615123135
其职责：

①负责向领导部门、消防部门及当地政府发出救援信号。

②负责组织救援小组成员进行应急救援活动。

③事故发生时，救援小组成员要穿戴好防护用品，迅速进行现场查明火情及危害程度。

④利用自有灭火器材及消防设施，开展灭火自救。

⑤负责对厂区内员工进行紧急疏散工作。

⑥负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

⑦保护好现场，实行24小时对火灾源及中毒区监控。

⑧负责在灭火完成后及时对企业各建筑物、生产装置以及道路进行清洗，消除污染。
（5）医疗救援组
组   长：尚宝山         联系电话：15615937348
其职责：

①向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

②进入事故发生区或中毒危害区，抢救伤员及中毒人员。

③指导危害区、事故发生区公众进行自救及互救。

④集中清点输送伤员。

（6） 警戒保卫组
组   长：赵传涛          联系电话：13280689988     

其职责：

对事故现场做好警戒、保护好事故现场；辅助抢险救援组的紧急疏散工作；维持厂区治安，控制事故区域边界人员及车辆的进出，防止无关人员进入，保证救援器材、物资的畅通和道路导向。

（7） 后勤保障组
组   长：刘畅恒          联系电话：15666030612
组   员：孟凡虎          联系电话：18615123139

其职责：

提供合格的抢险抢修或救援的物资及设备，保障各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给以及负责事故应急所需消防器材及设施、应急救援人员安全防护用品的采购、保管。
（8） 应急环境监测组

组   长：于国亮           联系电话：13668635301
其职责：

①负责配合企业委托的有资质和能力的专业监测机构进行监测，跟进突发环境事件的应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

②负责环保设施的运行情况的上报工作。

③负责环保设施的相关后处理工作实施。

（9）事故原因调查组

由安全环保部门、纪委、工会、相关专家组成。

其职责：

负责调查事故发生原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，查明事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。

（10） 应急专家组

专家组由应急指挥中心根据公司实际聘任（杜星 15864494906），在公司应急指挥中心领导下开展应急工作。

其职责：

①为应急工作提供应急处置方案、建议和技术支持。

②参与制定现场应急处置方案。

③负责应急指挥中心交办的其他任务。

3 应急处置

3.1磺基水杨酸和药用水杨酸装置区现场处置方案

3.1.1硫酸泄漏处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	职工发现硫酸计量罐下方地面有硫酸料渍，并汇报班长。
	工段职工

	
	班长与职工穿戴好护目镜等防护用品到计量罐处查看。
	班长、职工

	 现场确认、

报告
	班长与职工经现场仔细查看确认，发现计量罐下方阀门前法兰垫子损坏，造成泄漏，把检查情况及时汇报给工段长。
	班长、职工

	泄漏源处置措施
	1、工段长安排磺化职工，检查空闲的1#磺化釜，确认无物。
	工段长

	
	2、关闭磺化釜出料底阀，开排空阀，开硫酸进料阀，关闭2#、3#磺化釜硫酸进料阀。
	班长

	
	3、打开硫酸计量罐下出料阀，把硫酸导入1#磺化釜。
	班长

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场硫酸泄漏量较大，地面流淌面积大，请示公司领导后，用大量沙袋围堵，防止硫酸流淌面积扩大。

2、若现场硫酸泄漏量较少，则可采取垫子下方接塑料桶，统一收集、回收。
	工段长

	报警
	向公司应急救援中心办公室报告情况
	工段长

	
	向医疗机构（120）报警
	现场总指挥

	应急程序启动
	应急救援中心通知所有应急救援小组成员，按照应急救援程序进行处置
	应急救援中心

	人员抢救
	穿戴相应的劳保护品，把接触物料造成受伤人员移至洗眼器处，用干布擦拭接触物料的皮肤后，用洗眼器中大量的流动清水进行冲洗，冲洗时间至少30分钟，等待专业医护人员到来。
	抢险与救护组

	人员疏散
	组织现场与救援无关人员疏散至安全地点。
	警戒组

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏情况。
	抢险与救护组

	
	2、沙袋封堵，控制硫酸扩散区域。
	抢险与救护组

	
	3、用容器收集地面硫酸，把所有泄露硫酸收集后集中处理。
	抢险与救护组

	
	4、硫酸导完后，对泄漏处地面进行冲洗，把法兰泄露处清理干净，通知维修人员。
	抢险与救护组

	警戒
	划定警戒范围，设立警示标志，并有专人进行警戒，防止硫酸对人员进行伤害。
	警戒组

	接应救援
	确定消防通道的畅通，并有专人负责接应医疗人员的到来。
	警戒组

	应急维修
	具备维修条件后，检修人员进入泄漏处对损坏的法兰垫子进行更换。
	抢险与救护组

	注意事项
	进入事故现场及可能受到腐蚀区域必须穿戴好放酸工作服、耐酸碱手套等防护用品。

可能接触硫酸的关阀人员、回收人员和抢险人员等必须穿好放酸工作服、耐酸碱手套等防护用品。

3、人员疏散应撤离至安全地点，并清点人数。


3.1.2停冷冻盐水现场处置措施

	步 骤
	处　   　置
	负责人

	发现
	磺化职工发现制冷机停止运转，数显仪温度上升。
	磺化职工

	报警
	汇报班长，磺化职工与班长共同确认。
	班长

	
	向工段长报告：制冷机出现异常，停止运转、温度上升。
	班长

	应急程序启动
	班长指挥开展应急检查、抢险。
	班长

	停制冷机

工艺处理
	1、关循环水泵，降温釜采取自然降温。
	主操

	
	2、检查制冷机、制冷系统，防止制冷机泄漏。
	班长

	
	3、维修人员进入现场全面检查制冷机，排除故障。
	维修

	操作恢复
	1、开循环水泵，检查循环水是否上水。
	班长、磺化职工

	
	2、开启制冷机，检查制冷机正常工作后，用制冷机恢复降温。
	磺化职工

	
	3、长时间停循环水，待恢复后，先盘车，若盘不动，不要强行开车。
	班长、磺化职工

	注　　意
	处置过程中密切注意各岗位章协调。

干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.1.3停电现场处置措施

	步   骤
	处　        置
	负 责 人

	发现异常
	2、磺化釜减速机停止运转，噪声减小，照明灯熄灭（晚上），应急灯突然开启。
	磺化职工

	报    警
	1、立即将停电情况报告班长；
	磺化职工

	
	2、班长立刻向工段长报告：车间发生停电事故，并询问停电原因及恢复时间。
	班长

	应急启动
	紧急启动停电应急预案，组织岗位力量按预案进行处置。
	班长

	应急处置
	1）关闭总电源，关循环水泵。
	班长

	
	2）磺化釜若正处于升温状态，关闭蒸汽进、回汽阀，停止升温。
	磺化职工

	
	3）磺化釜若正处于投料时，立即停止投料；离心时，用手动刹车停车。
	在岗职工

	
	4）严密监视装置现场，以防造成跑料。
	副操

	停电恢复
	1）开启总电源，待电流平稳后盘车，开循环水泵，开磺化减速机。
	班长

	
	2）检查循环水泵是否上水，磺化减速机运转是否正常。
	班长

	
	3）检查制冷机运转是否正常
	班长

	注　　意

事    项
	1、停电事故处理要重点保护现场设备，防止发生超温超压等事故；

2、干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.1.4停蒸汽现场处置措施

	步   骤
	处　   　置
	负责人

	发现异常
	磺化釜蒸汽压力表显示数值下降。
	磺化职工

	报警
	汇报班长、工段长
	磺化职工、班长

	应急程序启动
	当班班长确认后组织人员按既定程序进行处置。
	班长

	停汽工艺处理
	1）关闭蒸汽总阀。
	磺化职工

	
	2）关闭磺化釜蒸汽进、回汽阀，搅拌继续运转。
	磺化职工

	操作恢复
	1、缓开蒸汽总阀，开磺化釜蒸汽进、回汽阀，按工艺要求对磺化釜继续升温。
	班长

	
	2、待达到工艺要求后，继续下步正常操作。
	磺化职工

	
	3、长时间停蒸汽，待恢复后，先盘车，若盘不动，不要强行开车。
	班长、磺化职工

	注意
	处置过程中密切注意各岗位章协调。

2、干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.2工业水杨酸装置区现场应急处置

	步   骤
	处　        置
	负 责 人

	发现异常
	2、副操发现现场动设备停运，噪声减小，照明灯熄灭（晚上）。
	副操

	报    警
	1、立即将故障情况报告班长；
	副操

	
	2、立刻向工段长报告：装置发生停电事故，并询问停电原因及恢复时间。
	班长

	应急启动
	紧急启动停电应急预案，组织岗位力量进行事故处理。
	班长

	事故处理
	1）关出水阀，关真空泵，关真空、开排空。
	主操

	
	2）关闭蒸汽进、回汽阀。
	班长

	
	3）关闭进料总阀。
	副操

	
	4）严密监视装置现场，以防造成跑料。
	副操

	事故恢复
	1）检查循环水泵是否上水，开试水阀试水。
	班长、主操、副操

	
	2）釜内温度偏低的先升温。
	副操

	
	3）长时间停电，待恢复后，先盘车，若盘不动的先不要强行开车。
	班长、主操、副操

	注　　意

事    项
	1、停电事故处理要重点保护现场设备，防止发生超温超压等事故；

2、干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.2.1工业水杨酸羧化装置大面积停电应急处置
3.2.2工业水杨酸装置蒸汽中断应急处置
	步骤
	处　   　置
	负责人

	发现
	接通知蒸汽中断，并询问原因及恢复时间。
	主操

	报警
	汇报班长、工段长
	主操

	应急程序启动
	当班班长组织按既定程序进行处置。
	班长

	停汽工艺处理
	1）关出水阀，关真空泵，关真空、开排空。
	副操

	
	2）关闭蒸汽进、回汽阀。
	副操

	
	3）停止苯酚、二氧化碳的加入，关闭进料总阀；
	副操

	
	4）关闭蒸汽总阀。
	主操

	操作恢复
	1、检查循环水泵是否上水，开试水阀试水。
	副操

	
	2、釜内温度偏低的先升温。
	副操

	
	3、长时间停蒸汽，待恢复后，先盘车，若盘不动，不要强行开车。 
	班长、主操、副操

	注意
	处置过程中密切注意各岗位章协调。

2、干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.2.3工业水杨酸停循环水应急处置

	步 骤
	处　   　置
	负责人

	发现
	1、循环水压力指示迅速降低，冷后温度升高。
	主操

	报警
	汇报班长；同时要求岗位人员现场确认。
	主操

	
	向工段长报告：装置出现突然停循环水，无火灾、无泄漏事故。
	班长

	应急程序启动
	班长指挥开展应急抢险,无关人员及施工人员立即紧急撤离。
	班长

	停循环水

工艺处理
	1、关闭出水阀，关闭真空泵，关真空、开排空。
	副操

	
	2、关蒸汽进、回汽阀。
	副操

	
	3、停止苯酚、二氧化碳的加入，关进料总阀。
	副操

	
	4、严密监视装置现场，以防造成跑料。
	副操

	操作恢复
	1、检查循环水泵是否上水，开试水阀试水。
	班长、主操、副操

	
	2、釜内温度偏低的先升温。
	副操

	
	3、长时间停循环水，待恢复后，先盘车，若盘不动，不要强行开车。
	班长、主操、副操

	注　　意
	处置过程中密切注意各岗位章协调。

干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.2.4羧化工段火灾现场应急处置

	步骤
	处　   　置
	负责人

	发现异常
	由于釜底阀垫子损坏，喷溅出的酚钠料未及时清理，导致压料管线上的酚钠料受高温引起自燃，并且引燃周边喷溅的酚钠料。
	发现火情第一人

	报警
	向班长、工段长汇报：物料燃烧，引燃周边物品，火势扩大，用灭火器已无法扑灭。
	发现火情第一人

	
	向公司应急指挥中心办公室及公司领导报告。
	工段长

	
	向消防队119报警。
	现场总指挥

	应急程序启动
	组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关人员到事故现场集合，听从班长的指挥，准备抢险作业。
	班长

	切断泄漏源
	1、切断羧化工段总电源，防止火灾近一步扩大。
	电工

	
	2、关闭管线阀门，切断与釜内相连的物料管线。
	班长

	
	3、根据现场火情决定停工处理。
	工段长

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员撤离。
	班长

	消防系统保障
	1、监视消防水系统自动运行情况，保证管网压力。
	应急抢险小组

	灭火、冷却
	1、由于干酚钠遇空气自燃，用水无法直接扑灭，所以班长命令工段应急人员用消防蒸汽带连接相邻的蒸汽接口，使用消防蒸汽灭火
	工段应急人员

	
	2、开消防水泵，连接消防带，用消防水对相邻设备进行冷却，防止火灾扩大。
	应急抢险小组

	泄漏物封堵回收
	1、检查地沟内地面有无裂痕，防止造成事故水泄漏。
	应急抢险小组

	
	2、用自吸泵把事故水吸出，装入桶内。
	应急抢险小组

	
	3、装入桶内的事故水，日后统一回带处理
	应急抢险小组

	警戒
	划定警戒范围，禁止无关人员靠近。
	警戒组

	接应救援
	确保消防通道畅通，并有专人负责接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	警戒组

	带压堵漏
	现场余火扑灭后，清理地面，关闭排空阀、开启真空阀，保持真空在-0.4MPa以下，当具备以上堵漏条件时，组织抢险人员进入现场带压更换损坏的釜底阀法兰垫子。 
	抢险组组长

	注意
	1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。


3.3水杨酸甲酯装置区现场处置

3.3.1精馏岗位停循环水现场处置

	步骤
	处　   　置
	负责人

	发现异常
	1、循环水压力表指示迅速降低，蒸馏釜温度升高。
	主操

	报警
	汇报班长；同时与班长现场确认。
	主操

	
	向工段长报告：循环水泵出现停止运转，造成突然停循环水
	班长

	应急程序启动
	班长指挥开展应急抢险。
	班长

	停循环水

工艺处理
	1、关闭蒸汽阀们，打开直排阀，自然降温。
	主操

	操作恢复
	1、检查循环水泵是否上水，开试水阀试水。
	班长、主操

	
	2、釜内重新升温。
	主操

	
	3、开真空泵收集甲醇
	主操

	注　　意
	处置过程中密切注意各岗位章协调。

干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


3.3.2水杨酸甲酯车间火灾现场处置

	步骤
	处　   　置
	负责人

	发现火灾报警
	向班长、工段长汇报，人员在精馏釜外作业，遇酯化放空气体产生火花，引起精馏釜内燃烧，发生火灾。
	发现火情第一人

	
	向公司应急指挥中心办公室及公司领导报告。
	工段长

	
	向消防队119报警。
	现场总指挥

	应急程序启动
	组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关人员到事故现场集合，听从班长的指挥，准备抢险作业。
	班长

	切断泄漏源
	1、关闭泄漏点前后的手动阀门(在可能的情况下)。
	主操

	
	2、塔器着火，切断系统与该塔器的所有联系（关闭根阀门）。
	班长

	
	3、根据现场火情决定停工处理。
	工段长

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
	班长

	消防、泡沫、干粉系统保障
	1、监视消防水系统自动运行情况，保证管网压力。
	安全员

	
	2、启动泡沫（干粉）系统
	安全员

	灭火、冷却
	1、开消防水炮和消防喷淋（若有）对着火罐进行冷却，对邻近贮罐、设施降温隔离。
	工段应急人员

	
	2、开通泡沫进行灭火。
	工段应急人员

	泄漏物封堵回收
	1、检查确认附近的雨排阀、污排阀已经关闭。
	安全员

	
	2、放下清净下水总排口闸板，沙袋封堵外排沟。
	工段应急人员

	
	3、用器皿或吸油棉回收泄漏物。
	班长、工段应急人员

	警戒
	携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。
	工段应急人员

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	公司应急人员

	带压堵漏
	现场余火扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。 
	抢险组组长

	注意
	1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。

4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。

5、对于可燃气体及轻质油着火处置中必须使用防爆工具。


3.3.3酯化岗位停汽现场处置

	步   骤
	处　        置
	负 责 人

	发现异常
	发现蒸汽压力突然下降。
	职工

	报    警
	1、立即将故障情况报告班长；
	职工

	
	2、班长亲自前往现场确认停汽，立刻向工段长报告：酯化装置发生停汽事故，并询问停汽原因及恢复时间。
	班长

	应急启动
	紧急启动停汽应急预案，组织岗位力量进行事故处理。
	班长

	事故处理
	1、关闭蒸汽进汽阀、排汽阀。
	职工

	
	2、无流量后关闭真空阀，停真空泵。
	班长

	
	3、严密监视装置现场，以防造成跑料。
	班长

	事故恢复
	1、开蒸汽进汽阀、排汽阀，使釜内升温。
	班长、职工

	
	2、开启真空泵，开真空阀。
	职工

	
	3、温度达到工艺要求后，正常收集成品。
	职工

	注　　意

事    项
	1、停汽事故处理要重点保护现场设备，防止发生设备事故；

2、干完该釜料后检查，防止盲目开车造成设备损坏。


4 注意事项 

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

1、注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当防护器具。

2、注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。

3、使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

1、使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以防发生新的危险。

2、使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，以防发生新的危险。

3、使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

1、处理泄漏物质应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

2、人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。
4.4现场自救和互救注意事项

1、对于烧伤、烫伤人员的救护，在现场抢救烧伤患者时，应特别注意保护烧伤部位，尽可不要碰破皮肤，以防感染。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。

2、对于触电人员的救护，一定要在切断电源或伤者脱离电源的情况下进行；

3、对于中毒人员的救护，一定要明确伤者汲入体内的化学物质，按照相应的措施进行施救；
4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

1、根据事态的发展，如火灾在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。

2、有发生爆炸危险的事态下，应将无关人员撤离到150米以外；当事态发展到影响整个厂区时，应立即撤离到厂区以外安全地点，并向周边单位发出撤离疏散信息。
4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点救灾人员。

2、对救灾中接触到有毒物质人员进行医疗观察。

3、清点应急物质的使用情况，并及时更新和维护。
4.7其他特别警示的事项

1、救援中要记录好抢险救的人数，作业中要轮流作业。

2、及时发布有关事故信息。

（三）中毒和窒息、化学灼伤事故现场处置方案

1事件特征

1、作业现场风险描述和分析，可能发生的事故类型及危险性分析

通过对物料的危险特性分析可知，公司涉及的甲醇、苯酚等对人体有一定的毒害作用，如泄漏进入外环境，人不慎吸入挥发出的有机废气，有发生中毒的危险，硝酸具有腐蚀性，防护不到位，皮肤沾染、飞溅入眼极易造成化学灼伤。

（1）生产过程中若设备密闭不好，设备、管道发生腐蚀，设备检修，操作失误等情况下，一旦发生泄漏，有毒有害物质便迅速污染作业环境，如防护不当或处理不及时，被作业人员吸入或是人体接触，存在发生人员中毒、化学灼伤的危险。

（2）生产、使用装置及设施中，设备、管线、阀门、法兰、垫片等密封不严会发生泄漏，致使作业场所或局部空间内有害气体浓度超标，人员吸入存在发生中毒的危险。

（3）设备、管线等制造、设计、安装缺陷、腐蚀穿孔，会造成有毒有害物料泄漏；生产设备的基础不牢、框架损坏，可造成设备、管线内有毒有害物料大量跑冒，人员接触泄漏的有毒有害物料，存在发生中毒、化学灼伤的危险。

（4）生产系统的设备、管道、阀门设置不符合要求，有毒有害物料会发生超压泄漏。特种设备未按要求定期检测，超期使用，存在泄漏有毒有害物料的危险，泄漏的有毒有害物料存在造成人员中毒的危险。

（5）生产设备的安全附件未按要求进行定期检测，造成损坏、失灵或跑冒、泄放等，存在发生中毒、化学灼伤的危险。

（6）生产系统的设备违反操作规程超温、超压操作，易造成物料泄漏，生产过程中的操作失误，造成大量物料泄漏，也存在发生中毒、化学灼伤的可能。

（7）设备检修时置换清洗不彻底或未完全与系统隔绝（如未加盲板），未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，有引起检修人员中毒、窒息、化学灼伤的危险。

（8）生产操作、事故处理过程中，未按规定佩戴劳动保护用品或防护用品不符合要求，存在人员中毒、化学灼伤的可能。

（9）作业场所通风不良，空气流通不好，未安装有毒气体、可燃气体检测报警仪或仪器损坏失灵，有毒物质浓度超标并未及时发现，人员长期接触，有发生中毒窒息的危险。

（10）各物料对人体主要危害见综合应急预案3.2.2物质风险分析。

2、事故发生的区域、地点或装置的名称

生产装置区、储罐区等。

3、事故可能发生的季节和造成的危害程度

一年四季都有可能。

对人员造成伤害，严重时可导致人员死亡。

4、事故前可能出现的征兆

气体报警仪报警；生产无法控制或失常；物料输送管道法兰泄漏或管道破损；违章操作。
2 应急组织与职责 

2.1应急组织体系

为确保一旦发生环境突发事件时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立事故专项应急救援指挥中心，负责专项应急救援工作的组织和指挥，指挥中心设在公司调度室。
2.2 指挥机构及职责

同综合环境预案4.2。

3 应急处置

3.1事故报警

根据事故的类别及现场情况，当车间发生突发环境事故时，车间能处理的尽量处理，不能处理的按公司事故管理程序尽快上报，在第一时间上报公司。

1、报警方式

事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即电话报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人。

2、报告单位

当发生事故后，责任单位和责任人应当在10分钟内报告值班人员或应急指挥部的有关人员，值班人员或应急指挥部的有关人员接到事故报告后，应在1小时内向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

事故发生后应在24小时内将正式书面事故报告上报公司安全环保管理部门。

3、报警的内容

当重大危险源发生事故时，当班应积极采取补救措施，控制事故的扩大，消除事故隐患，报告车间或指挥部，并将事故的详细情况说明，报警内容包括：事故单位、事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、事故性质、危险程度、有无人员伤亡，及报警人姓名、已采取的相关措施、联系电话等。

4、当事故规模超出公司内部处理能力时，要及时向外部救援力量求援。
3.2事故应急处置程序


3.3现场应急处置措施

1、发现中毒人员后营救人员必须戴好个体防护，在确保自身安全的情况下组织营救，并封锁现场。

2、迅速将中毒人员脱离现场，置于通风新鲜空气处，脱去被污染衣着，用流动清水冲洗身体污染部位。

3、迅速将受伤人员转移至安全区域，进行必要的急救，并视情况严重程度及时拨打120急救电话。

4、对在事故中窒息人员立即将其抢救至安全处，采用心肺复苏术进行抢救，置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏停止者立即进行胸外心脏按压；昏迷患者应平卧且头偏向一侧，并在头部及四肢大血管处放置冰袋，可将体温降至32℃左右，以延缓脑细胞死亡。一旦判定呼吸、心跳停止，立即捶击心前区(胸骨下部)并祛除病因，采取以下步骤进行：

（1）常采用仰颌抬头法，确保呼吸道畅通及判断有无呼吸。

（2）解开上衣，暴露胸部，松开裤带；急救者位于病人一侧，一手插入颈后向上托起，一手按压前额使头后仰，颈项过伸，用手指去除口咽内异物，有活动假牙应去掉。 

（3）将耳贴近病人口鼻，面对胸部，倾听有无呼吸声，观看胸部起伏，确认呼吸停止。

（4）口对口呼吸

（5）急救者将压前额手的拇、食指捏闭病人的鼻孔，另一手托下颌，将病人口张开，作深呼吸；

（6）用口紧贴并包住病人口部吹气，看病人胸部升起方为有效；

（7）脱离病人口部；

（8）放松捏鼻孔的拇、食指；

（9）看胸廓复原；

（10）感到病人口鼻部有气呼出；

（11）连续吹气2次，使病人肺部充分换气。

5、化学品中毒、窒息、灼伤人员急救方法；

皮肤接触：应立即用大量水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物。患者清醒时立即漱口，就医。

4 注意事项 

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

1、注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具。

2、注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。

3、使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

1、使用的器具器材不得与泄漏物质的性质相抵触，以防发生新的危险。

2、使用的消防灭火剂应与扑救物质的相适应，不得与泄漏物质的性质相抵触，以防发生新的危险。

3、使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

人员救护、人员疏散时一定把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。
4.4现场自救和互救注意事项

对于中毒人员的救护，一定要明确伤者汲入体内的化学物质，按照相应的措施进行施救，必要时立即报警。
4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

1、根据事态的发展，如有毒物质在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。

2、有发生爆炸危险的事态下，应将无关人员撤离到150米以外；当事态发展到影响整个厂区时，应立即撤离到厂区以外安全地点，并向周边单位发出撤离疏散信息。
4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点救灾人员。

2、对救灾中接触到有毒物质人员进行医疗观察。

3、清点应急物质的使用情况，并及时更新和维护。
4.7其他特别警示的事项

1、救援中要记录好抢险救的人数，作业中要轮流作业。

2、及时发布有关事故信息。

附图1 企业地理位置图

附图2 厂区平面图

附图3 应急逃生路线
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附图4 雨污排水管线图
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附件5 危废处置协议
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附件6 应急监测协议
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附件7 应急互救协议

附件8 环评批复
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