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第一部分：综合应急预案

1总则

1.1编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险化学物品安全管理条例》和《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对环境污染事故能力，能够确保迅速做出响应，有领导、有组织、有计划、有步骤的按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作，采取及时有效的措施，将事故影响降到最低限度，增强突发性环境事件的防范能力，减少风险，有效的预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，以保障企业员工和周围居民的人身安全与健康，使国家、集体和个人利益免受侵害。
为了全面贯彻落实“珍爱生命、崇尚理性”理念和“安全第一、预防为主；防治污染、保护环境；消除危害、促进健康；全员参与、专业监管”的方针，坚持“以人为本”的指导思想，规范应急管理工作，建立健全应急救援系统，提高我厂对突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，确保在各类突发环境事件后承担应急救援的人员能够迅速、准确、高效地实施救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响，促进企业可持续发展，结合我厂实际，特制定本预案。

1.2编制依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、国家、地方有关法律、法规、文件
1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订版）
2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）
4）《中华人民共和国突发事件应对法》2024年6月28日修订
5）《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）
6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订版）
7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订版）
8）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订版）
9）《中华人民共和国生态环境法典》（2019年1月1日起施行）
10）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29修订版）
10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）
11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）
12）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）
13）《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鲁环字〔2021〕266号）
14）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50号）
15）《山东省突发事件总体应急预案》（鲁政发〔2021〕14号）
16）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56 号）

17）《山东省安全生产条例》（2022年3月1日起施行）
18）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号，2021年4月1日起施行）
19）《淄博市突发环境事件应急预案》（淄政办字〔2020〕99号）
20）《临淄区突发环境事件应急预案》（临政办字〔2020〕48号）
21）《淄博市生态环境局临淄分局突发环境事件应急预案》

22） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）
23）《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（淄环发〔2020〕100号）

24）《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令2014年第31号）

25) 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）

2、标准、规范、规程
1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

4）《声环境质量标准》（GB3096-2018）

5）《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）

6）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
7）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007，GBZ2.2-2007）
9）《危险化学品目录》（2021年版）
10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021，2022年3月1日起实施）

11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018，2019年3月1日实施）

12）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）
13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）
14）《环境风险评价技术导则》（征求意见稿）（环办环评函[2017]832号）
15）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]第10号）
16）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）

17）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）

18）《危险化学品储罐环境污染事故应急预案编制导则》

19）《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）

20）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）
21）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）

22）《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局
23）《国家危险废物名录（2021版）》（生态环境部令 第15号，2021年1月1日实施）

24）《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）
25）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》

1.3适用范围

本预案适用于淄博元齐生物科技有限公司厂区区域的生产、储存、运输、使用和危险废物处置等过程中发生的突发环境事件的应急救援行动，适用于本公司因突发环境事件引发的水污染、大气污染、土壤污染、危险废物污染等专项处置活动。适用于本公司边界外5公里范围内环境敏感区域环境安全防控。

事件分级：
按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件四级。
一、特别重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，"以上"含本数，"以下"不含本数。

为了与主任部门及当地政府预案体系相衔接，在国家突发环境事件分级基础上，按照突发事件严重性和紧急程度，针对公司实际情况，将公司环境事件划分为公司级、车间级、班组级。
公司级：污染的范围在厂界内且企业能独立处理。
车间级：污染的范围在车间内且企业能独立处理。
班组级：事件出现在车间局部区域或单元且企业能独立处理。
1.4预案体系
1、建立内部应急预案体系
内部应急预案体系包括综合预案、专项预案、现场处置方案。
2、与外部应急预案体系衔接
当突发环境事件级别较低时，启动企业内部应急预案，当突发环境事件级别较高时，应及时通知淄博市生态环境局临淄分局，由政府部门根据突发事件等级启动相应的外部应急预案。
当发生重大环境污染事件时，需要与上层应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援，因此本预案应配备足够的应急物资，加强对员工的培训，对预案进行演练，保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参加上级部门的应急救援演练工作，为事故的有效救援打下良好基础。
当突发环境风险事故时，建设单位应加强与区域公司的联动，及时通知，相互协助，共同应对，将突发环境风险事故的影响降至最低。

[image: image1.jpg]


企业应急预案图示如下：

图 1.4‑1 企业突发环境事件应急预案体系图
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图 1.4‑2 企业突发环境事件应急预案关系图
1.5应急救援工作原则

1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
2企业基本情况

2.1企业基本信息

单位名称：淄博元齐生物科技有限公司
单位性质：有限公司
公司地址：淄博市临淄区乙烯路299号

公司地理位置：东经：E 118°13′11″，北纬：N 36°46′49″。
公司基本情况：淄博元齐生物科技有限公司系民营企业，成立于2004年10月，隶属于山东隆信控股集团有限公司，地处齐国故都——淄博临淄，位于齐鲁化学工业园内，乙烯路299号。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），厂区现有项目为20000t/a糠醇、2400t/a二甲基呋喃项目。

淄博元齐生物科技有限公司与山东隆信药业有限公司、山东隆盛和助剂有限公司在同一厂区内。厂区北面为乙烯路，路北为齐鲁石化储运厂；南面为乙烯南路；东面为齐鲁石化变电站和淄博源丰达工贸有限公司；西面为齐鲁石化公司管廊。

公司基本情况见表 2.1‑1。
	单位名称
	淄博元齐生物科技有限公司


	单位地址
	淄博市临淄区乙烯路299号
	所 在 区
	临淄区

	企业性质
	有限责任公司
	所在街道（镇）
	辛店街道

	法人代表
	韩志华
	职工人数
	40人

	组织代码
	9137030576777380XQ
	占地面积
	14000 m2

	联系电话
	0533-7199909
	所属行业
	有机化学原料制造

	主要原料
	糠醛
	经度坐标
	118°183′11″

	联 系 人
	王鹏超
	纬度坐标
	36°46′49″

	联系电话
	18653326898
	历史事故
	无


2.2自然环境概况

1、地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55′22″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距151km，总面积5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

临淄区位于淄博市东北部，东经118°08′～118°30′，北纬36°39′～37°37′。东临青州市，北与厂饶县、博兴县接壤，西与张店区、桓台县相邻，南与淄川区、青州市连接，地理适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。项目位于齐鲁化学工业区乙烯路299号。
2、地形地貌

淄博市地处华北地台鲁西台北斜鲁中隆断区的北缘，为一向斜构造，称“淄博向斜”。构造特征是褶皱平缓舒展而不甚发育，除较高一级的“淄博向斜”外，其它系与“淄博向斜”相伴生的次级小型褶皱；区内断层构造较为发育，尤以张性正断层为主，纵横切割。岩浆岩石分布面广，并具有多期活动的特点。主要有金岭闪长岩杂岩体、昆仑辉长岩体等。地势南高北低，南部及东西两翼山峦起伏跌宕，中部低陷向北倾伏，南北落差千余米。以胶济铁路为界，以南大部分为山区、丘陵，岩溶地貌发达；以北大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。北部有黄河、小清河流经，发源于淄博的河流有沂河、淄河、孝妇河等。全市山区、丘陵、平原面积分别占全市总面积的42%、29.9%和28.1%。

临淄区在大地构造单元上隶属华北地台区的鲁西断块之鲁中南隆起区的北缘，地层属鲁西地层分区。该区地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部为冲积平原，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜。

项目厂址所在齐鲁化学工业区位于平原与丘陵的交接地段，厂址以南为低山丘陵，成东西向分布，丘陵向北展开，南高北低。区内有多条冲沟纵贯其间，广泛分布第四系覆盖层，东厚西薄，西侧有部分基岩裸露。其地貌按成因类型分为构造剥蚀地貌与剥蚀堆积地貌。

区域各岩性层分布及厚度变化相对较稳定，上部砂质粘土厚度9.3～10.5m，粘土厚度3.2～3.5m；中部砂质粘土和粘土厚度变薄，厚度分别为4～5m 和1.5～2.5m；底部粘土胶结碎石层厚度多小于1m，一般0.4～0.7m。碎石成份为石灰岩，棱角、次棱角状，属坡洪积物。

3、气候气象

临淄位于山东省的中部，属暖温带季风大陆性气候。冬季寒冷、雨雪稀少；春季回暖快，多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气。

临淄区近五年年均气温为13.7℃，年均降雨量697.7mm，全年平均主导风向为ESE，蒸发量1618.0mm，相对湿度63%，平均风速2.02m/s。

4、地表水

临淄区境内河流属小清河水系，主要有淄河、乌河，另外还有其它小河沟。河流流向受地貌控制，多呈南北向。

淄河发源分为东西二支：东支发源于鲁山主峰北麓的池上镇境内；西支发源于鲁山西麓、莱芜市常庄乡碌主山东麓，下庄乡境内。该河系沿淄博断裂带发育而成。流经淄博市博山区、淄川区、临淄区，在临淄区白兔丘村北约1.5km 处入广饶县，并于该县北堤村北入小清河，全长178.7km，流域面积1397km2，河宽上游段在20～300m 之间，中、下游段在300～1500m 间，深约2～7m。出境断面以上多年平均径流量为2.18 亿m3，白兔丘站实测多年平均径流量为1.08 亿m3，两者之差主要是河渗漏所致，故素有“淄河十八漏”之说。淄河为季节性河流，雨季多为山洪暴发，洪水突起，来势汹汹，平时多为干涸。

乌河发源于临淄区大武镇南部山丘地带，流经该区路山镇，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等镇，在夏庄村北入小清河入博兴县。河长52.5km，河宽20～50m，河槽深2～3m，乌河属泉水河，目前已无水体，最大洪水流量82.9m3/s。流域面积为462.5km2。

运粮河东起齐都镇古城村，西至朱台镇宋桥村西与乌河相连，全长8.8 公里，流域面积80 余平方公里，系古齐国人工开挖的运粮漕河，故名运粮河。

5、地下水

根据淄环发[2019]46 号《关于印发淄博市饮用水源保护区划分方案的通知》，目前淄博市主要集中式饮用水水源地18 处，其中地表水3 处，其余为地下水型水源地。本项目不位于淄博市供水水源地保护范围内。距离项目厂区最近的水源地为东北侧永流饮用水水源保护区。本项目与永流水源地最近取水井（5#坐标：E118°19′57.0″；N36°49′14.9″）距离约10.8km。

6、地质及水文地质

临淄区广泛分布奥陶系石灰岩，大气降水部分成地表径流汇于淄河，由淄河渗漏转化为地下水，地表径流在向北运动过程中，由于北部有东西向断裂及煤系地层阻隔聚集成富水地带。

区域含水层主要为第四系松散孔隙含水岩组和奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。第四系松散孔隙含水岩组水位埋深为55~90m，含水层厚度在30~80m之间，含水岩层为卵砾石层及含泥砂卵石层，补给来源为区域南部的径流补给、降水下渗等，地下水流向由南向北；奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组地下水由南部降水补给，向北部径流，含水层岩性主要为灰岩。

区域范围内地下水富集，形成淄博一个重要的大武富水区，大武富水区是我国北方特大型富水区，主要含水层为灰岩水，其补给以大气降水为主，淄河河床的渗漏为辅；其排泄以人工开采为主，径流排泄为辅。本项目位于大武富水区范围内。

7、植被

临淄属华北落叶林区，原始植被已无，现多系人工植被，很少自然植被。自然植被多分布在境内南部的低山丘陵和崖边，沟坡及平原的河滩；人工植被主要分布在低山岭被、近山阶地和沟、渠、河道两旁及庭院四周。

2.3生产工艺
2.3.1糠醇生产装置工艺流程介绍

目前制备糠醇的主要方法是糠醛加氢，工业上按加工方法可分为连续加氢和间歇加氢。公司目前采用的是连续高压加氢生成法，糠醇装置总收率为98.5%。糠醇生产工艺主要分为四个工序：

1、混料：将原料糠醛经计量后用泵送至混料釜，催化剂同时加入混料釜内。与催化剂按照配比配制，充分用机械搅拌混和，再经高压泵打入反应器。此工序会产生混料废气（G1-1），主要成分为糠醛。

2、加氢反应：与催化剂混合好的糠醇和经压缩机压缩后的氢气同时打入反应器，反应过程在反应器内完成。反应温度200-210℃，压力8MPa。反应完全后物料冷却到80℃以下时进入气液分离器，顶部分离出未反应的氢气及少量惰性气体和低沸点成分。此工段产生的废气主要为加氢驰放气和分离器系统排外废气（G1-2），主要成分为氢气、氮气、糠醛和糠醇。
糠醛加氢制备糠醇的主反应方程式如下：
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3、沉降：分离器中液相利用压力排到沉降槽中，进行充分静止沉降，催化剂沉降到槽底部，粗糠醇与催化剂分层而分开。此工段产生糠醇废气（G1-3）和固废（S1-1），废气主要成分为糠醛和糠醇，固废主要为使用过的废催化剂。

4、精馏：沉降槽上部的清液进入精馏塔，精馏温度约为85℃。精馏塔顶得到粗品的含量比为：粗醇97.8%、二甲基呋喃0.8%、残醛0.25%、水1.15%。其中，水与呋喃的沸点比较低，被真空泵抽取后冷凝回收至周转桶内去往呋喃装置；粗醇与残醛和0.23±0.05%的水作为产品采出，进入产品冷凝器，经过冷凝后的产品再用泵送入成品罐。塔底重组分（S1-2）为釜底残渣，主要成分为甲基呋喃、水分、四氢糠醇和五甲基糠醇等，进入高沸物储罐。此工段会产生精馏不凝气（G1-4），主要成分为二甲基呋喃。

糠醇生产工艺及产污环节见图2.2-1。
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2.3.1糠醇生产工艺流程及产排污环节图

2.3.1.1甲基呋喃生产装置工艺流程介绍

二甲基呋喃生产装置反应原理是以糠醛和氢气为主要原料经过缩合反应和精制提纯后制得二甲基呋喃，糠醇装置总收率为98.5%。反应方程式如下：
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+H20
二甲基呋喃具体工艺流程如下：

1、加氢蒸馏：将来自罐内的原料糠醛经原料泵打入蒸发器底部，与循环氢气混合蒸发，热量由蒸发器循环加热器提供，蒸馏温度为120℃。此处会产生蒸发废气（G2-1）蒸发器底部会产生聚合物（S2-1）。

2、过热：蒸发后的糠醛与氢气的混合物经过蒸汽过热器进料加热器加热后进入反应器。

3、反应合成：反应器为固定床列管式反应器。列管内装催化剂，糠醛与氢气的混合物在管内发生加氢反应。生成二甲基呋喃、水及部分副产物，转化率为97%，从反应器底部流出。整个反应过程为放热反应，反应放出的热量由反应管外的导热油循环到蒸汽发生器产生低压蒸汽而带走热量。反应器中有催化剂，使用后的产生废催化剂（S2-2）。

4、粗产品冷凝：反应后的粗产物经加氢换热器与循环氢气换热，回收部分热量，换热后二甲基呋喃进入加氢冷凝器冷凝，冷凝后的产品进入气液分离罐，不凝气（G2-2）经循环风机增压，在风机出口补充部分新鲜氢气。循环氢气在换热后回到蒸发器。为维持系统内惰性气体的平衡，需放空少量循环气体。

5、一次层析：液相粗产品进入一次层析层析器。在层析器内，粗产品与水实现沉降分离，污水排入污水罐，粗产品由泵打入精馏塔。此过程会产生一次层析废水（W2-1），废水中主要污染物为二甲基呋喃、糠醇和糠醛等。

6、精馏工序：粗产品经FIC控制后进入精馏塔。精馏温度约为85℃。所用热源由外循环加热器提供，加热介质为蒸汽。精馏塔顶得到二甲基呋喃产品，塔底为高沸物（S2-3），主要成分为糠醛、糠醇、二甲基呋喃等，进入高沸物储罐储存。精馏塔塔顶的产品经精馏塔塔顶冷凝器冷凝后进入回流罐，进行二次层析进一步脱水。此过程会有不凝气（G2-3）产生，主要成分为二甲基呋喃。

7、二次层析：塔顶组分进入二次层析器进一步脱水，实现水相与产品的沉降分离，污水排入污水罐，精产品由泵打入脱水塔。此过程会产生二次层析废水（W2-2），废水中主要污染物为二甲基呋喃。

8、脱水：经二次层析后的精产品进入脱水塔，脱水塔内装吸水剂——无水氯化钙，利用氯化钙吸收残余的水分，使产品含水量达标后既得产品二甲基呋喃，送入罐区储存。氯化钙吸附饱和后会有废水（W2-3）产生，同时产生废氯化钙（S2-4）。

二甲基呋喃生产工艺流程及产污环节见下图2.3-2。
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2.3.-2二甲基呋喃生产工艺流程及产排污环节图

2.3.2原辅材料
 2.2‑1原辅材料情况一览表

	装置名称
	序号
	原辅料名称
	年消耗量
	形态
	储存方式
	运输方式
	最大储存量
	规格

	糠醇
	1
	糠醛
	20372.77 t/a
	液态
	储罐
	汽运
	290 t
	98.5%

	
	2
	氢气
	200万m³/a
	气态
	---
	---
	---
	99%

	
	3
	催化剂
	90 t/a
	固态
	内衬塑料编织袋
	汽运
	5t
	Cu-Cr

	
	4
	氮气
	20万m³/a
	气态
	---
	---
	---
	0.8Mpa

	二甲基呋喃
	5
	糠醛
	3469.83 t/a
	液态
	储罐
	汽运
	232 t
	98.5%

	
	6
	氢气
	162.8万m³/a
	气态
	---
	---
	---
	99%

	
	7
	催化剂
	8.4 t/a
	固态
	内衬塑料编织袋
	汽运
	3t
	Cu

	
	8
	氮气
	0.19万 m³/a
	气态
	---
	---
	---
	0.8Mpa

	
	9
	无水氯化钙
	8.4 t/a
	固态
	内衬塑料编织袋
	汽运
	0.5t
	——


2.3.3产排污环节
（一）废气
糠醇装置工艺废气包括：原料混料废气（糠醛）、加氢反应驰放气（糠醛、糠醇）、沉降槽糠醇蒸汽（糠醛、糠醇）、精馏过程产生的不凝气（糠醛、糠醇、呋喃）。

二甲基呋喃装置工艺废气包括：蒸发反应废气（糠醛、糠醇、二甲基呋喃）、加氢反应放气（糠醛、糠醇、二甲基呋喃）、精馏过程产生的不凝气（糠醛、糠醇、二甲基呋喃）。

以上废气全部经管线收集，合并成一条管线后进入废气深冷处理装置处理，经活性炭吸附后达标排出。
将所有原料储罐的呼吸口全部接入管线收集，收集后合并为一条管线后，与工艺废气一同经活性炭吸附后达标排出。
废水

公司生产废水主要是二甲基呋喃生产装置反应生成工艺废水；设备冲洗废水；地面冲洗废水；生活污水；初期雨水（初期雨水收集池1个（有效容积80m3）和事故水池2个（有效容积分为别500m3、240m3），与同集团公司山东隆盛和助剂有限公司、山东隆信药业有限公司共用。）
公司生活污水经化粪池预处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后经排海管道排入小清河；工艺废水转移至有资质的危废处置单位进行处理。初期雨水和循环冷却排污水设备及地面冲洗水、收集后，排入山东隆盛和助剂有限公司经预处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理后经排海管道排入小清河。
（三）固体废物
2.3-1固体产生废物情况一览表
	产生源
	污染物
	产生量(t/a)
	性质
	去向

	糠醇装置
	废催化剂
	90
	危废 HW50
261-152-50
	委托有资质危废处置单位处理（尉氏县再创金属实业有限公司）


	2-甲基呋喃装置
	废催化剂
	12
	
	

	活性炭吸附装置
	废活性炭
	2.0
	危废 HW49
900-039-49
	委托有资质危废处置单位处理（威立雅清大国华环保科技有限公司、烟台新世纪环保科技有限公司）


	2-甲基呋喃装置
	废氯化钙
	8.4
	危废 HW06
900-407-06
	

	
	糠醛聚合物
	24.6
	危废 HW06
900-407- 06
	

	装置区
	沾染物料的包装物
	0.05
	危废 HW49
900-041- 49
	

	
	废机油
	0.1
	危废 HW08
900-249- 08
	

	
	旧岩棉、包装物
	20
	一般固体废物
	

	糠醇装置精馏重组分
	高沸物
	200
	危废 HW11
900-013-11
	

	2-甲基呋喃装置
	废有机溶剂
	800
	危废 HW06
900-404-06
	

	2-甲基呋喃装置精馏高沸物
	高沸物
	593.1
	危废 HW11
900-013-11
	送高沸物储罐暂存后送糠醇装置回用

	---
	生活垃圾
	9
	---
	环卫部门定期清理外运处理


2.3.4噪声
公司西厂界、南厂界及北厂界昼夜、夜间噪声均超标，主要是本项目和周边企业的噪声源在此叠加造成；东厂界昼间噪声、夜间噪声均超标，超标原因是此处临近噪声值较大的水泵、风机等设施，对厂界处的噪声影响较大。本次环评针对噪声超标现象建议企业采取以下措施：
（1）在各厂界处种植吸声性能较好的高大植被，设置绿化隔离带，乔灌结合，减少噪声影响的同时，增加厂区的绿化面积，保证厂区内的绿化率达标。
（2）对厂房内设备进行减震处理，减少振动对环境噪声的影响。
（3）对厂区噪声较大的水泵、风机等设施进行加装消声器、防震器、防震垫圈等设施，可削减噪声10dB(A)以上。     
2.3.5主要污染物排放执行标准
2.3.5污染物排放标准一览表
	项目
	执  行  标  准
	标准级别

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	表2二级和无组织排放监控浓度

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	二级

	废水
	委托有资质危废处置单位处理
	——

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
	2类

	固体

废物
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	——

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
	——


2.3.6主要设备

2.3.6.1糠醛装置主要生产设备表：

	序号
	位号
	设备名称
	主要规格或型号
	材质
	数量（个）

	1
	v-101
	糠醇计量罐
	V=2.5m3

￠1400×1800×6
	Q235
	1

	2
	v-103
	配料釜
	V=2.5m3
	Q235
	2

	3
	v-104
	氢气储罐
	V=10m3
￠=1200×2500×24
	16MnR
	1

	4
	v-105
	循环器分液罐
	￠1200×1500×18

V=2m3
	16MnR
	1

	5
	v-401
	氮气储罐
	￠900×1300×10

V=1.0m3
	Q235
	1

	6
	v-201
	沉降槽
	￠700×4000×3000

V=80m3
	Q235
	2

	7
	v-202
	液封罐
	￠1000×1600

V=0.4m3
	Q235
	1

	8
	v-203
	真空缓冲罐
	￠1000×1600V=1.5m3
	Q235
	1

	9
	v-204
	废水罐
	￠1000×1600

V=1.5m3
	Q235
	1

	10
	v-205
	稀料储罐
	￠2200×3000×6

V=10m3
	Q235
	1

	11
	v-206
	产品储罐
	￠2200×3000×6

V=10m3
	Q235
	3

	12
	v-207
	精馏塔釜
	￠2200×3000×12

V=12m3
	Q235
	1

	13
	v-301
	原料储罐
	V=300m3
	Q235
	1

	14
	v-302
	成品储罐
	V=60m3
	Q235
	2

	15
	T-201
	精馏塔
	塔节￠1400×5000
	Q235
	1

	16
	C-101
	氢气压缩机
	0-0.5/16-80
	组合
	1

	17
	E-202
	产品冷凝器
	F=80m3
	Q235
	1

	18
	E-201
	塔釜再沸器
	F=60m3
	Q235
	1

	19
	P-101
	糠醛备料泵
	CBY20-4
	组合
	2

	20
	P-201
	机械真空泵
	WL-100
	组合
	2

	21
	P-202
	机械真空泵
	WL-150
	组合
	2

	22
	P-203
	塔釜液循环泵
	SIG100-80-160
	组合
	1

	23
	P-301A/B
	原料泵
	80YHCB-60

Q=60m2/h
	组合
	2

	24
	P-302
	成品泵
	80YHCB-60

Q=60m2/h
	组合
	1

	25
	P-401A
	循环水泵
	IS125-100-325

Q=100m3/h  H=32
	组合
	1

	26
	P-401B
	循环水泵
	IS80-65-160

Q=60m3/h  H=29
	组合
	1

	27
	P-502
	污水泵
	IS50-32-160

Q=15m3/h  H=29.6
	组合
	1

	28
	V-110
	混料釜
	
	Q235-B
	4

	29
	V-106
	氢气缓冲罐B
	￠426×16×9464
	16Mn
	1

	30
	P-104A/B
	进料泵
	J12.5M-2×400／8

2JTM2400
	组合
	2

	31
	E-103
	糠醇预热器
	
	
	1

	32
	R-101
	反应器
	V=0.45m3
	12CrIMoVGQ23
	1

	33
	E-104A/B
	反应液冷却器
	
	Q235-B
	2

	34
	V-107
	高压分离器
	426×16×3564

V=0.35m3
	Q235R

16Mn
	2

	35
	V-108
	常压分离器
	
	
	1

	36
	C-102
	压缩机二级分离器
	￠191×14×1450
	20锻
20
	1

	37
	C-103
	压缩机一级分离器
	￠305×10×1279
	16MnR

20
	1

	38
	C-201
	氢气压缩机
	D-1.22/18-80
	组合
	1

	39
	C-202
	压缩机二级分离器
	0.1 m3
	Q345R
	1

	40
	C-203
	压缩机一级分离器
	0.091 m3
	Q345R
	1

	41
	R-102
	反应器
	
	12CrIMoVGQ2
	1

	42
	P-105A
	进料泵
	2JTM2400
	组合
	1

	43
	P-105B
	进料泵
	2JTM1200
	组合
	1

	44
	E-201
	冷却器
	13.7 m2
	Q235-B

OCr18Ni9
	1

	45
	E-202
	反应液冷却器
	
	Q235-B
	1

	46
	E-203
	真空冷凝器
	
	Q235-B
	1

	47
	V-109
	常压分离器
	
	Q235-B
	1

	47
	V-102
	排油罐
	
	Q235-B
	1


                      2.3.6.2二甲基呋喃装置主要生产设备表
	序号
	位号
	设备名称
	材质
	数量

	1
	R-101
	加氢反应器
	不锈钢
	1

	2
	T-102
	蒸发器
	不锈钢
	1

	3
	E-401
	蒸发器加热器
	不锈钢
	1

	4
	E-402
	蒸汽加热器
	不锈钢
	1

	5
	E-106
	加氢进料加热器
	不锈钢
	1

	6
	E-107
	热交换器
	碳钢
	1

	7
	V-405
	聚合物浓缩器
	碳钢
	1

	8
	E-108
	冷凝器
	碳钢
	1

	9
	E-403
	不凝液冷却器
	碳钢/不锈钢
	1

	10
	V-401
	二级气液分离罐
	不锈钢
	1

	11
	V-102
	一级气液分离罐
	碳钢
	1

	12
	V-103
	膨胀槽
	碳钢
	1

	13
	V-104
	蒸汽发生器
	碳钢
	1

	14
	P-104A/B
	蒸发器循环泵
	铸钢
	2

	15
	P-106A/B
	导热油循环泵
	铸钢
	2

	16
	C-101
	氢气罗茨鼓风机
	
	1

	18
	P-301A/B
	加氢原料进料泵
	铸钢
	2

	19
	P-401A/B
	循环水泵
	组合
	2

	20
	T-401
	凉水塔
	组合
	1

	21
	P-204A/B
	粗品打料泵
	铸钢
	2

	22
	T-201
	精馏塔
	碳钢/不锈钢
	1

	23
	E-202
	精馏塔塔顶冷凝器
	碳钢
	1

	24
	E-203
	精馏塔再沸器
	碳钢
	1

	25
	V-201
	精馏塔回流罐
	不锈钢
	1

	26
	V-205
	精馏塔塔顶冷凝器凝结水罐
	碳钢
	1

	27
	P-201A/B
	精馏塔回流采出泵
	组合
	2

	28
	P-202A/B
	精馏塔底采出泵
	铸钢
	2

	29
	V-402
	第一层析器
	碳钢
	1

	30
	V-403
	第二层析器
	不锈钢
	2

	31
	V-404
	脱水塔
	不锈钢
	2

	32
	P-403A/B
	产品泵
	组合
	2

	33
	V-303
	原料罐
	不锈钢
	1

	34
	V-305/306
	产品罐
	不锈钢
	2

	35
	V-304
	高沸物储罐
	碳钢
	1

	36
	V-307
	粗品中间罐
	碳钢
	1

	37
	P-305
	产品包装泵
	组合
	1

	38
	P-304
	残液泵
	铸钢
	1

	39
	P-307
	粗品中间泵
	铸钢
	1


2.4企业周边环境风险受体情况
环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

企业周边环境风险受体见表2.4‑1。

2.4-1  周边风险受体一览表

	序号
	目标名称
	位于该项目相对方位
	与该项目距离（m）
	人口数
	执行标准

	1
	金岭一村
	NW
	1900
	1421
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	金岭三村
	NW
	1800
	1502
	

	3
	金岭二村
	NW
	2500
	1473
	

	4
	金岭南村
	NW
	2200
	2990
	

	5
	金岭四村
	NW
	2300
	1371
	

	6
	金岭五村
	NW
	2750
	1256
	

	7
	金岭六村
	NW
	2880
	1379
	

	8
	朱家庄
	E
	4680
	859
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	9
	于家村
	NE
	2900
	670
	

	10
	矮槐村
	NE
	3680
	810
	

	11
	董褚村
	NE
	4230
	640
	

	12
	闫家村
	NE
	4700
	706
	

	13
	高家庄
	E
	4700
	392
	

	14
	曹家社区
	E
	2800
	1020
	

	15
	毛托村
	N
	4900
	1208
	

	16
	傅家庄
	N
	4140
	650
	

	17
	段家庄
	N
	4550
	582
	

	18
	槐行村
	NE
	4000
	800
	

	19
	大杨庄村
	N
	3600
	804
	

	20
	小杨庄村
	N
	3500
	800
	

	21
	侯家屯
	NW
	5170
	3000
	

	22
	李家屯
	NW
	4350
	350
	

	23
	乌河
	NE
	4200
	--
	

	24
	山东隆信药业有限公司
	W
	50
	240
	

	25
	山东隆盛和助剂有限公司
	N
	140
	140
	

	26
	淄博鲁格宝化工有限公司
	E
	443
	22
	

	27
	山东旭益强化工有限公司
	WS
	289
	30
	

	地表水
	淄河
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ 类标准

	地下水
	自备井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类区

	土壤
	厂界周边
	《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


2.5涉及环境风险物质情况
公司涉及环境风险物质一览表如下：
表2.5‑1公司涉及环境风险物质一览表
	糠醇装置

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	储存方式
	储罐数量
	容积m³
	形态
	最大储量t

	糠醛
	98-01-1
	罐区
	罐装
	1
	300
	液
	290

	氢气
	
	无储存
	--
	--
	--
	--
	--

	二甲基呋喃装置

	糠醛
	98-01-1
	罐区
	罐装
	1
	300
	液
	232

	氢气
	
	无储存
	--
	--
	--
	--
	--

	危险废物

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	产生量（t/a）
	容积L
	形态
	最大储量t

	糠醇废催化剂
	/
	危废暂存间
	桶装
	90
	270
	固
	240

	二甲基呋喃废催化剂
	
	
	吨包
	12
	450
	固
	/

	废活性炭
	
	
	桶装
	2.0
	450
	固
	/

	废氯化钙
	
	
	桶装
	8.4
	250
	固
	/

	糠醛聚合物
	
	
	桶装
	24.6
	250
	固
	/

	废机油
	
	
	桶装
	1.0
	/
	液
	/

	沾染物料的包装物
	
	
	袋装

	0.05
	450
	固
	/

	高沸物
	
	
	罐装
	200
	50m³
	液
	45

	废有机溶剂
	
	
	罐装
	800
	450m³
	液
	380

	产品

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	储罐数量
	容积m³
	形态
	最大储量t

	糠醇
	98-00-0
	储罐
	罐装
	2
	60
	液
	452

	
	
	
	
	1
	150
	
	

	
	
	
	
	1
	300
	
	

	二甲基呋喃
	534-22-5
	储罐
	罐装
	1
	300
	液
	257


3、环境风险源与环境风险评价
3.1企业环境风险单元
公司环境风险单元如下表。
表3.1‑1环境风险单元一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	事故触发因素

	1
	储罐区
	糠醛（糠醇装置）
	糠醛
	泄露、火灾
	
	

	
	
	糠醛（二甲基呋喃装置）
	糠醛
	
	
	设备超压爆炸、泄漏及遇火源发生燃烧

	2
	危废暂存间库


	危险废物
	糠醇废催化剂
	泄露、火灾
	大气、土壤、水环境
	分解放热后自燃

	
	
	
	二甲基呋喃废催化剂
	泄露
	
	分解放热后自燃

	
	
	
	废活性炭
	泄露
	
	热量积聚导致自燃，遇点火源引发燃爆；

	
	
	
	废氯化钙
	泄露
	
	混入易燃物后遇点火源引发火灾；

	
	
	
	糠醛聚合物
	泄露
	
	混入易燃物后遇点火源引发火灾；

	
	
	
	废机油
	泄露
	
	遇明火、切割火花等

	
	
	
	沾染物料的包装物
	
	
	混入易燃物后遇点火源引发火灾；

	
	
	
	高沸物
	
	
	

	
	
	
	废有机溶剂
	
	
	泄漏及遇火源发生燃烧；

	
	生产装置
	糠醛（糠醇装置）
	糠醛
	泄露、火灾爆炸
	
	

	
	
	糠醛（二甲基呋喃装置）
	糠醛
	泄露、火灾爆炸
	
	泄漏及遇火源发生燃烧

	4
	产品
	糠醇
	糠醇
	泄露、火灾爆炸
	大气、土壤、水环境
	泄漏及遇明火高热发生燃烧爆炸

	
	
	二甲基呋喃
	二甲基呋喃
	泄露、火灾爆炸
	
	


3.2环境风险事故影响后果及评价

3.2.1风险事故大气环境影响分析

厂区可能发生的突发性大气污染事故主要有糠醛、糠醇、二甲基呋喃等物料泄漏挥发产生的有毒有害气体、废气处理装置故障导致挥发性有机物大气污染物超标；罐区、生产装置区等发生火灾爆炸事故后的次生、衍生有毒有害气体。公司严格落实风险防范措施，能在火灾发生初期及时发现，及时处置，一般不会造成严重影响。

3.2.2风险事故水、土壤环境影响分析

厂区可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、生产设备泄漏或事故排放，装置区燃烧、爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。

储罐区、设备及运输管线均在厂区内，发生泄漏、燃烧、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染厂区周围地表水或地下水。车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故有可能发生在厂区内，也有可能发生在运输过程中，从而可能影响事故发生点的地表水或地下水。

（1）对地下水的风险影响分析

装置区、仓库、罐区等地均采取了严格的硬化防渗处理，厂区设置了完善的事故应急池，泄漏的化学品及灭火时产生的废水被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。

（2）对地表水的风险影响分析

公司严格采取了分区防渗防治措施，废水经有资质的危废处置公司处理，生活污水、事故水统一通过厂内污水处理设施处理达标后排入齐鲁石化供排水厂深度处理，从而使废水不外排，因此如厂区发生泄露事故，污染物基本不会对周围河流造成污染。

3.2.3人员管理风险分析

（1）未制定完善的环境管理规章制度，环境风险单元及相应的应急处置设施未实行定岗及监管制度。

（2）员工环境安全防范意识淡薄，操作不当、巡检不到位。

（3）维修维护不及时，致使到达使用时限的仪器仪表及设施过期运行。

（4）未扎实开展应急培训及演练工作，致使员工缺乏自我保护能力和现场处置能力。

3.2.4物质风险分析

企业在生产、运行过程中，原辅材料为糠醛、催化剂等。厂区物料中涉及易燃、毒性物质，主要危险性和物质理化性质详见风险评估3.3 涉及环境风险物质情况。
3.2.5设施风险分析

根据GB18218-2018重大危险源辨识的有关规定，公司不构成重大危险源。
3.2.6不可抗力风险分析

（1）汛期主要集中在6、7、8三个月，全年降水总量约为650mm，完善雨污分流设施，建设足够大的事故收集设施，确保事故状态下有足够容量的收集能力。

（2）雷电多集中在汛期，应采取合理的防雷措施。

（3）本区域地震烈度为7级，地震动峰值加速度为0.15g，风险性小。

3.2.7事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性及后果

事故的连锁效应事故指突发性的事故引起上、下游连锁性的事故。

重叠引发事故指一个事故因求援不及时或措施不力，引发其它事故的重叠发生，如1个储桶着火，救火不及时或周围桶的降温阻火措施不力，其它桶将会发生多米诺效应，相继着火爆炸，事故状态失控。

建设单位对相关装置的安全防火距离、消防设施设置符合相关设计规范可保证紧急状态下的消防要求。生产车间安装DCS系统，确保事故状态下设备和物料的安全，使风险事故可以及时得到控制，避免事态恶性发展。

为防止和减少连锁效应的发生，企业还制定较为可靠的应急预案，一旦发生事故要及时反应、迅速出警、迅速完成事故的安全处置。
3.2.8本企业环境风险评价等级
根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），确定企业突发大气环境事件险等级为“重大-大气（Q3-M2-E2）”。
根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），确定企业突发水环境事件风险等级为“重大-水（Q3-M2-E2）”。
因此，淄博元齐生物科技有限公司突发环境事件风险等级为重大[ 重大-大气（Q3-M2-E2）+ 重大-水（Q3-M2-E2）]。

3.3环境风险评价

本项目主要环境风险为火灾爆炸事故。

（1）易燃易爆物质着火爆炸：糠醇、糠醛、氢气、二甲基呋喃

糠醇、糠醛、氢气、二甲基呋喃发生泄漏着火，从而造成爆炸，产生的热辐射和冲击力对周围环境和人民群众生命安全产生一定影响。

（2）最大可信事故的确定

根据本项目生产特点，并类比同类生产企业实际生产状况，确定本项目能引起环境重大污染的最大可信事故类型，详见表3.3-1。
表3.3-1 项目最大可信事故类型分析

	事故编号
	事故内容
	事故后果

	事故1
	罐区物料泄漏或遇明火、高热
	物料外泄或燃烧，污染环境空气和地表水

	事故2
	反应装置管道、阀门、容器等破损泄露或遇明火、高热
	物料外泄或燃烧，污染环境空气和地表水


事故概率可以通过事故时分析，确定时间后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。根据近年来国内企业事故的统计，物料泄漏原因、各类风险事故的概率情况见下表。

表3.3-2  物料泄漏事故原因统计分析

	泵、阀门
	人为原因
	腐蚀穿孔
	工程隐患
	其它

	40.5%
	15.0%
	6.5%
	19.7%
	18.3%


表3.3-3  不同风险事故的产生原因和发生概率统计

	序号
	可能的事故
	事故后果
	发生频率估计

	1
	容器物理爆炸
	物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重
	1.0×10-6次/年

	2
	容器化学爆炸
	物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重
	1.0×10-6次/年

	3
	设备腐蚀
	物料泄漏，后果较严重
	10-5次/年

	4
	泄漏中毒
	人员损伤，死亡，后果严重
	1.0×10-5次/年

	5
	储运系统故障
	物料泄漏，后果较严重
	10-5次/年


本项目所用的化学品主要为易燃易爆物质，根据上表确定本项目物质发生火灾爆炸最大可信事故概率为1.0×10-6次/年，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事故
根据前文可知，建设项目最大可信事故为生产装置或储罐发生泄漏事故，以及可燃物质泄漏后引发的火灾爆炸事故。
依据环境因素识别评价准则主要对公司以下几方面进行了风险基本情况调查：

a.对公司的产品、副产品以及生产使用的各类原辅材料名称及日用量、贮存量和加工量进行统计分析；

b.对生产工段的各产品生产工艺流程简介，主要生产装置说明，危险物料储存方式进行分析；
c.对工段排放污染物的种类，产生量以及治理工艺进行统计分析；

d.对危险废物的产生量及其处理情况以及委托处理情况进行统计分析；

e.对环境风险类物质的运输、装卸情况进行了分析； 

f.高浓度废水的收集、储存、治理等设施进行分析。 

经分析公司主要环境风险主要有： 

一是在生产等作业过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭火水等流出造成水、大气环境污染；

二是治污设施运转不正常造成事故排放，造成环境污染的情况； 
4、组织指挥体系及职责
4.1应急组织体系

为确保一旦发生环境风险事故时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立环境风险事故应急救援“指挥小组”。当发生重大事故时，以指挥中心为基础，成立“环境风险事故应急救援指挥部”。

环境风险事故应急指挥小组由总经理、各部门负责人组成。指挥中心负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在事故状态下，应急救援指挥部设在事故现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由公司行政职务最高者任总指挥，组成临时指挥部，全权负责应急救援工作）。夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班组长任总指挥，全权负责应急救援工作，发生事故时，以下列分工和程序进行；在其他公司发生事故时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

4.2指挥机构及职责
4.2.1指挥机构
总指挥：于立涛     

副总指挥：朱玉时
指挥部成员：李超、邹勇、马忠庆、苗建涛、刘华、王波
日常工作由安环部负责。事故发生时以应急指挥部为中心协调各专业组工作。指挥部设在公司办公室。
事故指挥部成立各事故救援小组，统一由指挥部指挥。组织结构图如下所示：
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图 4.2‑1 企业突发环境事件应急组织结构图
发生突发环境事故时，指挥为现场指挥人，若指挥不在时，由副指挥为临时指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在现场值班室。
4.2.1.1指挥部职责

（1）负责事故应急救援预案的组织制定,审核重大环保事故处理预案；

（2）负责重大环保事故应急救援工作的指挥，负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作,组织调动各抢险队伍救灾抢险；

（3）随时研究救灾情况与出现的新问题，对重大问题做出决策；

（4）组织有关部门做好善后处理及事故统计报告工作。

（5）组织指挥全厂的应急救援工作；

4.2.1.2指挥部成员职责 

（1）总指挥：负责指挥、组织协调重大环保事故应急救援工作，对重大问题做出决策，下达救援抢险命令。

①组织制订突发环境事件应急预案；

②负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

③确定现场指挥人员；

④协调事故现场有关工作；

⑤发布本预案的启动与终止；

⑥负责突发环境事件信息的上报工作；

⑦接受政府的指令和调动；

⑧组织应急预案的演练；

⑨负责保护事故现场及相关数据。

（2）副总指挥：组织指挥应急抢险工作的实施，指挥协调各抢险队的抢险工作，向上级有关部门报告抢险情况，组织搞好善后处理。

①判断是否可能或已经发生突发环境事故，是否要求应急服务机构帮助；
②在确保安全的前提下，尝试对危险设施进行直接操作、控制；
③继续调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；
④指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场管理人员和关键岗位的人员配合，指挥现场人员撤离；
⑤与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；
⑥在危险源现场实施交通管制；
⑦对难以解决的紧急情况做出安排；
⑧在事故紧急状态结束之后，安排恢复受事故影响地区的正常秩序；
⑨当总指挥不在企业时，负责代理总指挥行使应急救援权力。
（3）现场处置组：由制造部邹勇任组长，王波任副组长，成员由班组长、技术工人组成，负责排除险情，抢救受伤受困员工，保护周边环境；负责抢险抢修物资的储备及管理。协助总指挥完成对设备的处置、隔离、修复和抢险用物资的调用，及时关闭雨水系统，打开污水系统阀门，将污水引入应急缓冲池，防止事故扩大。执行应急指挥部下达抢修任务。

①发生事故后，厂值班室应立即通知有关部门和单位赶赴现场，按照总指挥下达的指令，做好厂内各部门及对外协调的工作。负责组织切断泄漏物料、平衡系统物料、安排紧急停车、泄露物料回收等事宜。划定危险区和指挥区，控制车辆、人员的进入。

②具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。

③迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施。

④负责事故现场人员疏散工作。

⑤承办指挥部负责人交办的其它工作。

⑥主要负责事故现场及抢险过程泄漏物料和消防废水的监测、堵截、中和、洗消等。

（4）通讯联络组：由安环部部长王鹏超担任组长，负责紧急情况下，协助指挥部做好事故报警、情况通报及事故处置工作；应急状态下负责与周边单位联系，通知相关单位做好事故扩大后可能波及的应急处置工作，联系方式包括电话、短信通知、喇叭广播、派遣人员下达通知，做好周边群众的疏散、避险、撤离工作，距离较远敏感目标可以通过报告镇政府后由镇政府通知组织疏散。
（5）应急保障组：由销售部苗建涛任组长，负责应急物资的日常维护、确保在第一时间供应充沛的应急物资。

①按规定保管好各种抢险、救援、救护物资及各种备用的消防、灭火器材、防毒器具。同时要登记建帐，定期检查、核实，确保其使用性能。

②根据不同事故的需要，发放各类物资、器材。对临时供应不足的部分可请示总指挥向临近单位借用。

③应急预案终止之后，及时收回各类抢险救援器具，清理、清点。对损失、损坏的部分要列出清单，打申请报告，补充添齐，妥善保管备用。 

（6）医疗救护组 

由财务部部长刘华任组长，组织相关人员和外部救援力量编成医疗救助小组。主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作； 

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置； 

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场。
（7）警戒保卫组

由李超其任组长，组织相关人员和外部救援力量组成。主要负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

（8）环境应急监测组

由李作经任组长负责对事故周围的环境进行取样监测分析，根据当前风向确定安全卫生防护距离，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。

（9）应急专家组：对突发事件（故）进行分析、研判，提出决策建议，并为灾情核查、损失评估、灾害调查评估提供技术支持。聘用第三方专家在公司应急指挥中心领导开展应急工作，职责如下：
1、指导环境应急预案的编制及修改完善；参与制定应急救援方案；

2、对环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学评估，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

3、参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（10）其他人员职责：服从安排积极参加事故救援；积极配合疏导、引导无关人员到安全区。

应急组织机构内部通讯联络方式见下表：

表4.2‑1 应急组织机构内部通讯联络方式一览表

	机构名称
	应急职务
	姓名
	日常职务
	手机号码

	应急指挥部
	总指挥
	于立涛
	制造部经理
	13969362345

	
	副总指挥
	朱玉时
	车间主任
	13953306613

	现场处置组
	组长
	邹勇
	车间主任
	18615123181

	
	副组长
	王波
	车间主任
	18615123106

	
	组员
	郗继生
	班长
	13518639754

	
	组员
	胡兆亮
	职工
	13706431363

	
	组员
	刘士国
	职工
	13864331080

	
	组员
	冯道东
	职工
	15953371169

	通讯联络组
	组长
	王鹏超
	安环部部长
	18653326898

	
	组员
	薛 贞
	环保员
	13287028919

	应急保障组
	组长
	马忠庆
	车间主任
	18615123190

	
	副组长
	苗建涛
	销售专员
	13853344533

	
	组员
	宋 慧
	仓库管理员
	18865335856

	
	组员
	韩 峰
	采购
	13589486496

	医疗救护组
	组长
	刘 华
	财务部部长
	18615123108

	
	组员
	陈延美
	会计
	13616446087

	
	组员
	王伟伟
	文员
	15206681758

	
	组员
	王佳宁
	文员
	13616446200

	警戒保卫组
	组长
	李 超
	保安班长
	13964397861

	
	组员
	石晨光
	保安队员
	13884606067

	
	组员
	曹全民
	保安队员
	13792163505

	环境应急监测组
	组长
	李作经
	环保员
	13964397861

	
	副组长
	郗继才
	职工
	13969372036

	应急专家组
	组长
	邹勇
	安全总监
	13953310759

	
	24小时应急电话
	0533-7199909


4.3政府主导应急处置后指挥与协调

当公司发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局及外部有关单位求援。外部求援主要通过电话方式，联系电话详见下表。
	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥。企业内部由应急救援小组总指挥崔成武指挥协调应急小组成员及厂区员工配合相关部门参与处置工作。
5、预防与预警机制
5.1环境风险源监控

建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；将风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的应急设施设备，并确保能够使用。在罐区、危废暂存间、车间等环境风险源设置监控报警装置。

项目涉及的部分装置火灾等级均属于甲级，根据各物质物理化学性质、危险性及其各装置主要危险物质的储量分析，确定生产装置区及存储区为主要危险性装置，其主要危险特征为泄漏和火灾。根据储罐储存物质的毒性、易燃性及储存量的大小，确定原料罐区和产品罐区作为主要危险区，其主要危险特征为泄漏和火灾。即项目主要危险源集中在生产装置区及罐区。项目生产中所涉及的主要危险、有毒有害物质为糠醛、糠醇、二甲基呋喃氢气、高沸物、废有机溶剂等。

风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标。

1、物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

2、生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及环境保护设施等。

3、受影响的环境要素识别应当根据毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤地下水等，明确受影响的环境保护目标。

4、风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

5、危险源区域分布分析：按生产和储运系统，确定危险源点的范围和危险源区域的分布。按危险源潜在危险性、存在条件和触发因素进行危险性分析。

1、生产装置区风险防范措施
（1）操作人员必须经过培训合格后方能上岗，操作时必须严格按照操作规程进行操作。

（2）平时加强对生产设备设施的巡检、检验，定期核查设备的运行情况，外观。

（3）定期检查人孔、法兰等密封点，做好相应记录。

（4）定期检查各安全附件（压力表、安全阀与放空阀、温度计、单向阀等）是否灵活、准确，如有异常要及时汇报，保修。

（5）反应器等设备检修完毕后，应有相关部门联合验收确认，投用运转前应按规定进行气密检查，无泄漏方可投用。

（6）在生产装置区设200mm高不燃烧体围堰，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

2、储罐区风险防范措施
（1）罐区设不燃烧体围堰，高度为1.2m，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

（2）围堰内有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。
（3）管道穿围堰外严密封堵；围堰内的雨水、喷淋水、污水排出口，在围堰外设置水封，并在围堰与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

（4）进出罐组的各类电缆应尽量从围堰顶跨越或基础以下穿过。如不可避免，必须穿过围堰身时则应预埋套俘，且应采取有效的密封措施。

（5）围堰内的排水实行清污分流，含有污染物的废水应采取回收处理措施。
3、污水处理风险防范措施
（1）平时加强废水贮存设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保处理系统的正常运行。

（2）配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对处理实行全过程跟踪控制。

（3）设置备用电源，以备停电时保障废水仍能得到有效的处理。

（4）设置事故水池，在废水处理设施出现故障时，要及时切换线路，将废水暂时排放入事故水池暂时储存。

4、大气环境风险防范措施
（1）企业主体生产设备和关键部位采用密闭设计，正常工况下采取负压收集工艺废气，随后送入废气治理措施处置，非正常工况下（如停电）也可通置换，尽可能确保工艺废气不外泄。电源应配备双电源，确保设备不断电。
（2）加强厂内污水收集设施、工艺废气治理设备的运行管理，制定规范的操作规程，并严格执行。操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。
（3）工艺废气处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。
（4）定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

5、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
5.2预警及措施

5.2.1预警发布方式
公司应急指挥组总指挥立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：
（1）通过新闻媒体公开发布的预警；
（2）网络发布预警；
（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；
（4）广播发布预警；
（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；
（6）警报发布预警（声光信号）；
（7）车间立即上报的预警信息（口头形式）；
（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。
5.2.2预警级别

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

表5.2‑1 预警、响应、指挥机构、预案对应表

	序号
	预警分级
	响应分级 
	指挥机构分级
	预案体系分级

	1
	三级预警
	三级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	2
	二级预警
	二级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	3
	一级预警
	一级响应
	应急指挥部 
	综合、专项应急预案


5.2.3预警措施
5.2.3.1预警启动条件及预警发布
1、预警因素及发现措施
企业常见的预警因素又可分为内部管控和外部通知两大类。
内部管控：
①日常巡检发现可能引起突发环境事件的不利因素，例如包装容器、储罐、输送管道破损、火灾安全隐患；
②报警器报警；
外部通知：
①重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障；
②有关部门发布区域性、突发性、灾害性天气或其他自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息；
③周边企业发生事故，并可能影响到本公司。
2、预警发布
预警发布总体原则
根据事件发生车间传达上来的预警条件信息，判断事故可能危害程度、紧急程度和发展事态，及时向应急领导小组提出预警建议，经批准后立即发布预警信息，通知相关职能部门和车间进入预警状态，准备应急物资，应急救援小组待命。
预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。
预警信息发布方式：公司内预警可通过公司内部联络电话、对讲机、短信或文件等形式。
本企业预警发布具体程序
针对不同因素的预警发布、解除和终止程序见下表5.2‑2。
表5.2‑2 企业预警机制一览表
	序号
	预警因素
	预警发布
	预警级别
	预警解除和终止

	
	内部
管控
	日常巡检发现可 能引起环境事件 的不利因素
	巡检人员立即告知现场操作人员，并通知当班值班长，并对事件进行记录；由值班长上报指挥部，由指挥部发布预警
	蓝/黄
	破损容器的内容物转移，消除火灾隐患，现场检查安全隐患已解决后由指挥部发布解除命令

	
	
	报警装置报警
	接到报警后，指挥部立即通知相应现场操作人员，确认是否存在泄漏或火灾情况，存在则由指挥部立即发布预警，启动相应应急程序
	蓝/黄/红
	报警后现场核实不存在泄漏等事件情况，即可由指挥部发布解除命令；存在泄漏或小火灾则事件应急处置完成后由指挥部解除命令；事件影响范围超出企业范围，需要外部救援，事件应急处置结束后由临淄区应急指挥中心发布解除命令

	
	外部
通知
	重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障
	由政府管理部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间、需注意事项
	蓝
	节假日、重大活动结
束后，由公司应急指挥部发布预警解除

	
	
	有关部门发布区域性、突发性、灾 害性天气或其他 自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息
	由相关部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间和启动相关应急预 案的准备工作
	红
	极端气象条件消失后，由公司应急指挥部宣布预警解除

	
	
	周边企业发生事故，并可能影响到本公司
	周边企业发生事故，由事故企业或园区管理部门发布预警通知到本公司，公司应急指挥部发布预警，各部门根据指挥部指挥进行应急响应
	红
	指挥部解除预警


（1）最早发现事故者应立即逐级报告，并采取相应措施控制生产事故的进一步发展。如属公司级及公司级以上事故应立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民。

（2）当班负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好污染物监测和应急处理工作，启用事故应急池和备用处理设施。 

（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若不能自行控制，则应迅速逐级向上级报告。生产部会同事故发生部门及相关部门，视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主，并研究、制定相应措施，组成抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。
5.2.3.2预警发布后采取的措施
进入预警状态后，应当采取的措施：

1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5.3预警发布、调整与解除
5.3.1预警信息发布程序
该项目发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为：
班组级事件：班组长、员工
车间级事件：车间主任、班组长、员工
公司级事件：应急领导小组、车间主任、班组长、员工
发生突发环境事件后，根据事件级别通讯联络组组长盛旭光立即通过电话、广播、通信网络或专职信息员发布预警，告知周围人员、车间主任、应急领导小组、周边保护目标、友邻单位、环保主管部门、当地政府。
5.3.2预警调整与解除
根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事件得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别；当事件得到控制或隐患已消除，应急指挥中心可宣布预警结束。

6、应急处置
6.1分级响应机制
6.1.1响应等级划分

按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应

出现事件分级班组级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用班组在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与，班组长指挥领导。
（2）二级响应

出现事件分级中车间级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动二级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与，车间主任指挥领导。
（3）一级响应

出现事件分级中公司级事件，如储罐区发生泄露，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。利用本公司在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，运行现场处置方案，应急指挥小组总指挥指挥领导。
当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，立即拨打环境应急电话7184544、110、120，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件应急响应机制一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2应急响应条件

应急响应条件是指小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据环境事件的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：
（1）三级紧急情况

主要指小型应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业班组职工及车间职工就可以控制处理。
（2）二级紧急情况

主要指中等应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业车间职工及现场处置组就可以控制处理。
（3）一级紧急情况

主要指大型应急，单靠车间及现场处置组力量难以阻止事件发展，需要动用企业全部救援力量控制处理，但要报告上级应急救援部门随时做好增援准备。
6.1.3响应程序

（1） 最早发现者应立即向公司控制室、车间主任报警，并尽量采取措施切断事故源。要求提供准确、简明的事故现场信息，并提供报警人的联系方式。控制室24小时应急电话：0533-7199909。
（2） 控制室在接到警报后，当班班长应迅速组织人员进行确认事故查明事故原因，并上报通知车间主任，同时发出警报。车间主任应提出临时应对策略后，立即向应急总指挥及副总指挥汇报，确定是否需要疏散，是否需要人员进入临时避难所。
（3） 指挥部成员及专业救援队迅速赶往事故现场，做出周边区域是否停产及人员搬离的判断，并组织实施。如需要疏散至公司外，则通知人力资源部（疏散组）疏散集中点。人力资源部（疏散组）应对集合地点人员进行清点并根据总指挥的要求组织大家撤离至公司外疏散集中点，在公司外疏散集中点清点人数，如与应到人数不符，则与现场控制室取得联系查找相关人员，并报应急总指挥疏散情况。与应急处理和疏散管理有关人员应在控制室集中， 根据应急救援指挥部的要求采取进一步措施控制灾情或依指令撤离。
（4） 指挥部成员通知自己所在处室按专业对口后，立即向主任部门和公安机关、应急管理局、生态环境局等上级领导机关报告事故情况，情况紧急可以随时上报。
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图 6.1‑1 突发环境事件应急响应程序流程图
6.1.4应急处置程序
（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、流量等异常、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向生产车间主任报告，生产车间主任立即安排不少于2名的员工佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。

（2）维修工检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向班组长报告，班组长立即向车间主任报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。

（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。

（4）由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应急管理局、公安局、镇政府等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

6.1.5应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
事故发生后，按照物质性质分别对毒害气体、易燃易爆危险品采取不同的控制措施。
6.2应急措施
6.2.1突发环境事件污染源控制原则

（1）先控制，后消灭。针对火灾发展蔓延快的特点，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。迅速组织查明有害液体流失的部位和原因，由车间主任负责指挥切断泄漏源，避免污染扩大。如存储设备等储罐出现局部泄漏立即采取倒料措施，尽量最大可能减少流失。由环保管理员负责指挥员工检查通向外环境的雨排阀门是否保持关闭；若未关闭，应立即关闭阀门并检查物料和消防水等是否溢流到厂外，如果排放到外环境，环保管理人员应立即用沙袋在排洪沟内进行堵截回收，避免物料和污水污染附近农田和地表水。对于易燃易爆气体、有毒气体以及易挥发的液体泄漏，应迅速查明泄漏位置，车间主任负责指挥员工做好防护措施，戴好空气呼吸器，对泄漏部位进行封堵。并对污染物喷淋雾状水，加速污染物的高空扩散。
（2）在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员以三人为一组，相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

（3）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

（4）应选择合适的灭火剂和灭火方法，如沙土覆盖和干粉灭火器等。
6.2.2突发环境事件事故污水三级防控体系

针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
6.2.3风险物质泄漏应急处置措施

6.2.3.1糠醛泄漏应急处置措施
处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种。
断源截流
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施消除泄漏源，同时报告事故应急指挥部。当大量泄漏并难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。泄漏物料是有毒的，应使用专用防护服装、空气呼吸器。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。大量泄漏，人员应紧急疏散，根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。 
当物料泄漏时，如不能及时收集至事故应急池，为降低有毒物料向大气的蒸发速度，可用沙子覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。对于大量泄漏，事故应急池不能容纳时可选择潜水泵将泄漏物抽入容器或槽车；当泄漏量小时，可用沙子等吸附材料吸收。
控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后吸收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入废水系统。
对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。
对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。
现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
严防水体污染，小量泄漏：采用吸油棉等材料进行吸收。大量泄漏：立即用消防泡沫液覆盖，必要时启动环境污染应急预案，构筑围墙，封堵清净下水井，严控污染进一步扩大。
6.2.3.2糠醇泄漏应急处置措施
1、发现泄漏人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当班值长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，若生产车间物料在使用、运输、设备检修或故障过程中不慎发生小量泄漏等情况，立即通知相关岗位人员，岗位人员应急处理时尽可能将泄漏物料收集在专用的容器内，准备好相应的吸附材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其他吸附材料吸收残液，防止液体流入土壤或排水管道。
3、管线、阀门、法兰等发生大量泄漏时，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。
4、立即疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入，并撤离人员至上风向安全位置。
5、关闭上游相关阀门、停止相关运行设备，组织对泄漏区域建立消防堤进行围堵，防止物料扩散。
6、现场根据物料特性及泄漏处的情况，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂、法兰垫片等）；堵漏材料就绪后，现场处置组穿戴专用防护用品立即开展堵漏工作。
7、泄漏的物料收集至事故水池做进一步处理。

6.2.3.3二甲基呋喃泄漏应急处置措施
1、发现泄漏人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当班值长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，若生产车间物料在使用、运输、设备检修或故障过程中不慎发生小量泄漏等情况，立即通知相关岗位人员，岗位人员应急处理时尽可能将泄漏物料收集在专用的容器内，准备好相应的吸附材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其他吸附材料吸收残液，防止液体流入土壤或排水管道。
3、管线、阀门、法兰等发生大量泄漏时，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。
4、立即疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入，并撤离人员至上风向安全位置。
5、关闭上游相关阀门、停止相关运行设备，组织对泄漏区域建立消防堤进行围堵，防止物料扩散。
6、现场根据物料特性及泄漏处的情况，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂、法兰垫片等）；堵漏材料就绪后，现场处置组穿戴专用防护用品立即开展堵漏工作。
7、泄漏的物料收集至事故水池做进一步处理。

6.2.3.4糠醛储罐区物料泄漏、火灾爆炸事故应急措施

1、发现人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当值班长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，如小量泄漏，则立即组织岗位人员停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵，将收集池内泄漏物料输送至事故水池；查找泄漏处，根据泄漏口大小形状位置，采用针对性的堵漏工具及材料对泄漏处进行堵漏；发生初期火灾，立即组织义务消防队前往现场进行扑救。
3、如发生大量泄漏，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。并告知周边企业及居民，进行安全疏散。立即组织建立消防堤，防止物料进一步扩散，停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵输送至事故水池。如不能控制则拨打消防救援电话。
4、发生大型火灾或爆炸，公司立即启动应急预案，紧急停止所有设备和切断电源，撤离所有岗位人员，并告知周边企业及居民撤离至安全位置。同时拨打报警电话求助，厂区设立警戒区域及做好救援队伍引导。事故抢险完毕后，事故水收集至事故水池待进一步处理。

6.2.3.5糠醇储罐区物料泄漏、火灾爆炸事故应急措施
1、发现人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当班值长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，如小量泄漏，则立即组织岗位人员停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵，将收集池内泄漏物料输送至事故水池；查找泄漏处，根据泄漏口大小形状位置，采用针对性的堵漏工具及材料对泄漏处进行堵漏；发生初期火灾，立即组织义务消防队前往现场进行扑救。
3、如发生大量泄漏，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。并告知周边企业及居民，进行安全疏散。立即组织建立消防堤，防止物料进一步扩散，停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵输送至事故水池。如不能控制则拨打消防救援电话。
4、发生大型火灾或爆炸，公司立即启动应急预案，紧急停止所有设备和切断电源，撤离所有岗位人员，并告知周边企业及居民撤离至安全位置。同时拨打报警电话求助，厂区设立警戒区域及做好救援队伍引导。事故抢险完毕后，事故水收集至事故水池待进一步处理。

6.2.3.6二甲基呋喃储罐区物料泄漏、火灾爆炸事故应急措施
1、发现人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当班值长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，如小量泄漏，则立即组织岗位人员停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵，将收集池内泄漏物料输送至事故水池；查找泄漏处，根据泄漏口大小形状位置，采用针对性的堵漏工具及材料对泄漏处进行堵漏；发生初期火灾，立即组织义务消防队前往现场进行扑救。
3、如发生大量泄漏，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。并告知周边企业及居民，进行安全疏散。立即组织建立消防堤，防止物料进一步扩散，停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵输送至事故水池。如不能控制则拨打消防救援电话。
4、发生大型火灾或爆炸，公司立即启动应急预案，紧急停止所有设备和切断电源，撤离所有岗位人员，并告知周边企业及居民撤离至安全位置。同时拨打报警电话求助，厂区设立警戒区域及做好救援队伍引导。事故抢险完毕后，事故水收集至事故水池待进一步处理。

6.2.4风险物质泄漏次生冲洗废水或火灾次生消防废水应急处置措施

（1）首先采取围堰堵截的方式，使废水不外流，控制污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故应急池导流设施将物料或消防水引至应急池；

（2）事件发生后，应急监测小组对厂区、周围区域水体环境、土壤环境污染物浓度进行检测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥部汇报检测结果；

（3）环境应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。现场处置组根据环境应急监测组的检测结果，向未达标的水中，投加相应的水处理剂，通过化学处理后，使其达标排放；或将未达标的水排入事故应急池暂存，待事故结束后分批次排入厂内污水处理站进行处理。

6.2.5风险物质泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

（1）对废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

（2）环境应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。现场处置组根据环境应急监测组的检测结果，对超标排放的废气污染物再次进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。
6.2.6火灾、爆炸事故应急措施
如泄漏的过程中伴随火灾，应根据紧急事件汇报链进行汇报。由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案以及根据火灾爆炸的程度决定是否通知外援和向上级报告。
（1）火灾现场人员首先应切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。
（2）应急小组其他部门在做好本部门职责并留有负责人的前提下，组织本部门其他人员参与积极抢救受伤和被困人员。
（3）如火灾与爆炸一起伴随而来，一般难以通过人员操作来控制或切断事故源。生产车间、库房等基建设施均采用钢筋混凝土、砖墙结构，可阻止火势的蔓延以及减缓爆炸冲击波的影响。一旦现场指挥发现危险火势更大或有爆炸征兆时应急指挥组应迅即做出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。
（4）一旦发生火灾爆炸，厂区外通阀门一定要关闭，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
（5）消防废水通过车间、仓库等内设的下水管道排入应急事故池。
发生火灾事故后，值班人员应迅速上报应急指挥部，总指挥组织应急救援人员赶赴现场，到现场后应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法，按规定路线通道及时撤退。撤退信号应格外醒目，能使现场所有人都能看到听到。
发现火势中有压力容器或有受到火焰辐射威胁的压力容器时，在水枪的掩护下将能移动的容器尽快疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆炸伤人，进行冷却时，现场救援人员应采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。
火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
另外，火灾事故造成消防水在厂区溢流，由于产生量不能确定，因此在发生火灾事故消防的同时应预先围堵可能外流的消防水，并用污水车转移至应急事故池中，防止消防水在厂区漫流对厂区地表环境造成影响。对不能收集的消防水采用砂土等中性材料吸附。
6.2.8环保设施故障引起污染物超标排放应急措施
（1）挥发性有机物是对大气环境有害的气体，超标排放可根据情况判断为环保治理装置出现故障导致污染物超标排放，迅速启动报警系统。如果污水处理站水质发生突变性异常，污染物严重超标，可判断为污水处理装置故障，迅速启动报警系统。

（2）空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具，戴自给式正压呼吸机，从上风向进入现场。

（3）尽快停车，并通知相关部门进行检修后使用。

（4）进入现场后，用工业覆盖层后吸附剂盖住污染物超标排放附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释、溶解。

（5）合理通风，加速扩散。消防喷淋废水引入事故应急池，后续经厂内污水处理站处理后再排入齐城污水处理厂。

6.2.9发生洪涝灾害危险废物随雨水溢流处置措施
危废暂存间内的危险废物应及时清运，避免散发挥发性有机物污染环境。厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。雨水就有可能携带风险物质随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。应及时关闭厂区雨水出口阀门，并疏通危废暂存区通往事故水池的明沟，使被污染的雨水进入事故水池，并及时进行设备维修，争取在事故水池容积的限度内修好。危废暂存间采取防雨、防渗措施，以防止污染物外泄引起二次污染。

6.2.10雨季、汛期水体环境污染事件应急措施
厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。若此时厂区沟渠内聚集有物料、油料等，如果阀门切换不及时或损坏，雨水就有可能携带物料随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。
落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，建设的总容积500立方米得事故应急池作为收集设施。事故状态下按以下步骤进行：平时将装置区和存储区通往事故缓冲池的阀门打开，将雨水系统阀门关闭，直接排放到事故处理池中；遇到需要冲洗设备或雨天等，将通往事故池的阀门关闭，雨水和冲洗水被限制在围堰内，经检测人员分析后，若未被污染，打开雨水系统阀门，将场内积水排到雨水系统，若被污染，将污水送至污水处理站处理。发生大量泄漏和大型火灾，应急池不足以容纳产生的泄露物料和消防水时，应迅速打开污水管线阀门用泵将污水送往厂内污水处理站处理后再排入齐城污水处理厂进一步处理。
6.2.11突发环境事件紧急撤离、疏散措施

（1）警戒疏散

当发生火灾、泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。
（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。
6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
a）设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；

b） 应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；

c） 执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。

d）严禁无安全防护进入事故现场。

e）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

f）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

g）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
a）迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
b）迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
c）迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
d） 根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
e） 根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。
f） 根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
g） 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
h） 在事发地安全边界以外，将距离事故地点较近的村庄作为紧急避难场所；
i） 事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
j） 及时将受伤群众转至就进医院救治；
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

根据环境风险预测结果，当发生有毒有害气体泄漏事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时出调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急撤离方案
通过厂区布局、职工数量、通道宽度模拟，最大应急撤离时间5-15分钟完成，撤离半径500m范围，制定以下撤离方案。

①整个过程由本单位和周边相关企业负责领导联合指挥、协调；通过管委会、街道、村以及建设单位各级联动。
②每个村庄设立应急指挥小组，组长为村长，副组长为村书记，成员主要为村干部，主要职责是接到通知后，迅速广播通知村民，组织村民集合进行撤离，将村庄分片，每个干部负责一个片区，确保迅速安全集合和撤离群众。同时还可在各村设置村级协管员负责紧急疏散通知。
③每个村安装广播喇叭，根据村庄面积和人口确定喇叭数量，每个喇叭覆盖50m×50m的范围，在每个村委会办公楼和村庄较高建筑物顶层布设警报器，并定时进行试鸣。
④村民在指定地点集合，按顺序上车；每个村指定2个地点，分别为村委会、小卖部。
⑤车辆按顺序由每个村集合点依次开向紧急避难所，路线主要是沿着淄江路、辛化路向安全地点转移。
发生严重危险化学品事故时，由总指挥决定报告当地公安部门。待公安部门负责人到达并与应急救援指挥部取得联系，了解情况后，由公安部门负责周边单位人员撤离和疏散。
凡发生火灾爆炸及泄漏污染事故的现场均被设定为危险区。
根据《国家突发环境事件应急预案》及地方相应机制，隔离范围由监测数据和专家研判后决定，一般泄漏隔离半径50-500米，重大事件可扩至数公里。

事故现场用隔离带隔离，并派专人看管。
6.3.5紧急安全疏散
发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时，制造部、设备科、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。
6.3.6应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主任部门报告应急行动的进展情况。
6.3.7应急控制与管理措施
事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥部或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：
①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；
②受伤及中毒人员的抢救；
③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；
④火灾控制及周围设备的保护；
⑤生产或停产安排。
A、公司生产值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B、各个岗位接到有毒挥发性液体泄漏和有毒气体报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到集结点集合，听候指挥中心安排。

C、现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D、医院在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品、住院病房等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医院，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E、所有在有毒挥发性液体泄漏现场和有毒气体中停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G、公司在组织员工进行自救的同时，及时向淄博市生态环境局和上级主任部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由市政府决定是否启动淄博市环境污染事故预案。

6.3.8控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.9事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

6.4.2应急监测流程[image: image25.png]SPECL
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图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
环境应急监测方案

监测点位、时间及监测仪器见表6.4‑1。

表6.4‑1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案

	环境要素
	测点名称
	监测方位
	监测项目
	监测设备
	监测频次
	备注

	环境空气
	事故点为中心，当时风向的下风向
	每隔100m布设一个监控点，共布设3个
	发生火灾、爆炸、泄漏事故时监测挥发性有机物、CO等
	便携式气体检测仪/ FID氢火焰监测仪
	每10min监测一次，随事故控制减弱
	委托第三方监测单位进行监测

	
	事故点为中心，当时风向的上风向
	两侧各布设一个监控点，共布设两个
	
	
	
	

	地表水
	上游清洁段，事故点及下游
	pH、SS、COD、氨氮等
	便携式水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	委托第三方监测单位进行监测

	土壤地下水
	1个对照点，3个控制点
	PH、石油烃、铬、铜
	三合一土壤检测仪，水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	委托第三方监测单位进行监测


突发环境事件发生时，公司可自行监测非甲烷总烃，其他需监测的因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东九盛检测科技有限公司、山东春城检测有限公司监测机构签订协议。（协议见附图）
6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
6.5信息报告与发布
6.5.1信息报告与处置
（1）公司发生公司级及公司级以上突发环境事件后，应急总指挥立即向区人民政府报告，同时向上级主任部门报告，并立即组织进行现场调查。
（2）突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是从发现事件起立即上报；续报是在查清基本情况后随时上报；处理结果是指报告在事件处理完毕后立即上报。
a） 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、已经造成或可能造成的人员伤亡情况及初步估计的直接经济损失、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事故发生单位名称、联系人、联系电话等。 
b） 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。 
c） 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 
（3）信息发布原则：企业协助政府部门，采用公告、电视、广播等形式对外统一发布突发环境事件信息。
6.5.2信息报告程序
信息报告程序如下：
岗位级事件：发现人→周围人员→班组长；
车间级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组；
公司级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组→周边保护目标→环保主任部门→当地政府。
（1）发生火灾、化学品泄漏、爆炸、中毒窒息事故造成环境污染事件。事发岗位人员应立即电话汇报值班班长或值班领导，值班班长或值班领导收到事故信息后立即向应急救援指挥部汇报。总经理于事发后立即向区政府及生态环境局等相关部门和上一级专业主任部门报告事故情况。
（2）若发生一般性化学品泄漏造成环境事故，由岗位人员报告厂相关领导，再由厂长向相关公司领导报告。
（3）公司应急救援指挥部负责了解事态发展。总经理根据事故的情况决定应急响应规模和级别。若发生突发环境事故，总经理（指挥长）宣布启动应急预案，由应急指挥中心（生产调度室）负责通知指挥部成员，及时做好应急准备。 

    报告内容：报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。
调整与解除：确定事件级别，实时掌控事态发展，及时调整预警级别，事件危机解除后30分钟内发布解除预警信息。
6.5.3单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应在24小时内将正式书面事故报告上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

6.5.4环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
6.5.5向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
7、后期处置

7.1善后处置与恢复重建

7.1.1善后处置措施

1、信息发布

各部门及时将事故的进展情况报告，突发环境事件应急救援领导小组负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，负责通过新闻媒体或其他途径宣布应急结束。所有发布的信息应遵循实事求是、及时准确的原则。
2、后期处置

应急救援工作结束后，由本公司或上级部门负责事故的善后处置工作，包括人员救治、补偿，征用物资补偿，污染物收集，现场清理与处理，尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序。
3、资料保存

将事故处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理、保存，以备后用。
4、灾后安置和赔偿
对于受灾人员由公司办公室统一进行安置，对于受伤人员除应得的工伤社会保险外，公司还将按照受害者的受伤程度给予受害者和死亡者家属一次性赔偿。对重伤者和死亡者家属按以下原则进行赔偿：
（1）过错责任赔偿原则。根据受害者和公司在事故中的责任大小进行赔偿。

（2）伤害程度原则。根据受害者在事故中受到伤害的程度进行赔偿。

（3）一次性给付赔偿原则。按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并以此性给付。

（4）多重赔偿同时实施原则。事故受害者除根据《工伤保险条例》得到工伤补偿外，公司还将向受到事故伤害的受害者或家属赔付赔偿金。

事故处理组由安全部长任队长，人员由安全部、生产管理部及生产车间相关人员组成，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，负责制定洗消后的二次污染的防治方案。通讯联络组组长王鹏超负责采用电话联系的方式与外部沟通。
表7.1‑1 善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	消防水、泄漏污水
	泄漏物料尽量回收利用，无回收利用价值的经封堵处理进入事故应急池，调节至排放标准后排入齐城污水处理厂深度处理。
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。
2. 建立健全相应处置台账，以备核查。
3.依据“四个不放过”原则，查明事故原因和责任人，落实整改措施。

	受污染土壤、破旧设备
	对受污染土壤进行置换，灾后产生的固体废物暂存在防腐、防渗、密闭储存区
	

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


7.1.2恢复重建

事故得到控制后要尽可能的对事故现场进行保护，避免非工作人员破坏事故现场，影响正常生产恢复，以利于事故原因的调查和事故责任的落实。要做好以下二点：
1）在事故地点或事故原因未完全确定以前，事故现场不能破坏或废除，也不准对无关人员开放，以保证获得正确的第一手资料，便于对事故原因的调查分析；

2）凡与事故有关的物体、痕迹和现场状况都不得破坏、移动或清洗。为抢救受伤人员需要移动现场某些物体时，必须对事故现场按原状做好标记。发生重大伤亡事故的现场，须经事故调查组同意，才能予以清理。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。
7.1.3事故现场净化
1、现场净化的方式、方法

（1）车间主任安排人员对事故区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

（2）清理过程中注意衍生事故隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

（3）各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事故的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

（4）各疏散通道确保畅通无阻。

（5）作业前，工段主任及安环科负责人要对员工进行安全作业宣讲。

2、现场清理组织

清理措施由应急救援“指挥领导小组”研究批准后，由事故工段主任领导负责组织本工段人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场净化，安环科监督落实。
7.2应急终止

终止条件：
当符合下列所有条件后，应急终止。
1．事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2．污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

3．事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4．事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5．采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

终止程序：
1．经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

2．事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。

现场取证：
恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。
总结上报：
应急结束后，按照要求上报事件情况，并向事件调查组移交相关材料，做好事件工作总结报告。对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学的做出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、测定提供经验和完善的依据。
7.3调查与评估

（1）事故发生后，应根据事故的级别及时成立事故调查小组，对事故发生的原因进行调查和分析。安环部负责收集有关资料并存档。
（2）事故调查小组应积极配合上级事故调查组开展事故调查工作，任何组织或个人不得阻挠。
（3）事故调查清楚后，事故调查小组应及时写出事故调查报告报事故应急领导小组。
（4）根据事故调查报告，事故应急领导小组，应及时按照事故“四不放过的原则”进行处理。
（5）突发环境事件应急救援结束后，应急救援领导小组分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审及抢救过程应急能力评估，并就有关内容进行补充和完善。
（6）经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚。
8、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
8.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
8.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
8.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
8.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

8.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

8.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

8.6.1应急物资维护管理制度
一、管理制度
1、应急救援物资是对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。

2、相关单位对应急救援物资负有储存和保管的责任，对救援物资应定人、定点、定期管理。

3、相关单位应该管理人员应明确应急救援库房的钥匙，不得随意的挪动，保证突发事件时应急救援材料库房可以按时打开。
4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资，定期进行清洁工作;如发现严重问题时，应及时上报，并将检查、维护、清洁情况记录在案。

5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。

6、物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适当的存放库房、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发作业，安全整洁。
7、加强物资保管和保养工作，应做到“六无”保存，既无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

8、库房、厂院卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、无积水。

二、维护制度
1、相关单位对设备、防护器材每日进行检查，如果发现不正常，应在登记本登记并及时的处理。

2、电工定期对备用电气设备进行检查，发现问题及时处理，损坏的及时上报进行更换。

3、按时对所有的通讯设施进行检查，通话应该畅通，语音应清楚。

8.6.2应急值班人员守则
在应急指挥办公室领导下，应急值班人员应做到；
a.实行24小时应急值班；
b.负责接受应急报告并立即向应急指挥办公室领导报告；
c.接到企业和上级应急信息后，应立即向应急指挥办公室领导报告；
d.跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥办公室领导报告；
e.负责领导指令的下达；
f.做好过程记录和交接班记录；
g严格岗位责任制，遵守安全与保密制度 h.完成应急指挥办公室领导交办的其它工作。

8.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
9、监督管理
9.1培训与演练

9.1.1培训计划
本预案制订后实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习救援专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量。
9.1.2培训计划、方式和实施
应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训工作列入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。
培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用各企业内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。
9.1.3应急救援人员培训内容
应急人员的培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。
9.1.4制定演练计划
突发环境事件应急救援预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中表明演练对象，准备好所需要的器材、设施，对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急救援预案进行评审。
演练频次
演练分公司级、车间级、班组级，公司级演练每年组织不得少于一次，车间级演练每半年一次，班组级演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。
演练的方式、范围、内容
演练采取现场消防演习的方式，要求公司全体员工的领导参加，指挥部和各应急小组分工合作，消除事故隐患。
演练内容：
1）消防灭火演练； 
2）急救及人员救护演练；
3）报警及通信演练； 
4）环境监测与化验演练； 
5）厂区人员疏散和厂内交通管制演练； 
6）情况通报演练； 
7）各类应急设施的使用技能演练； 
8）模拟各类事故的快速反应演练等。
演练总结
要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急救援预案的充分性和有效性。演练结束各救援队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。发现事故应急求援预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改，写出书面总结。
结合环境污染事故的应急处理，环保部门应加强对环境事件专业技术人员的日常培训和管理，公司每年组织一次对应急救援人员的专项培训，并针对应急救援的方法和危险化学品的防护措施进行应急响应等专项培训。培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专业人才。
公司充分重视应急救援和演练，每年对应急救援队伍进行培训，明确分工和职责，掌握应急救援处理方法。制定应急预案的演练计划，定期组织应急预案演练，同时应建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关的交流与合作。通过演练，达到检验预案、锻炼队伍、教育员工和提高能力的目的，也促进公司应急预案与淄博市政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。
9.2奖励与责任追究

对在突发环境事件应急处理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，应当予以表彰、奖励；对在突发环境事件的预防、报告、调查、控制和应急处置过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者失职、渎职，以及其他违法违纪行为的人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
具体内容如下：
1）奖励

在突发事件应急救援工作中，有下列情形之一的，应依据有关规定给予奖励：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使企业和职工的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

2）责任追究

由安全生产部负责对环境事件的现场调查和取证工作，全面收集和保护有关突发环境事件发生的原因、危害及其损失等方面的证据和资料。对在突发环境事件中违反环保法律法规和规定的责任单位和个人，依法追究行政责任；构成刑事犯罪的，移交司法机关处理。
在环境污染事件应急救援过程中，有下列情形之一的，根据有关法律法规的规定，视其情节和危害后果，对有关责任人依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）不认真履行环保法律法规，而引起突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的：

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言、扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

10、附则

10.1术语和定义

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。
风险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的所在场所设施。
预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

环境保护目标：石油化工企业周边需要保护的环境敏感区。
危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境污染事件危险源：在石油化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。
环境污染事件与突发环境事件：
环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的时间。
分类：指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。
分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。
10.2环境应急预案的修订
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）第12条规定，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
4、重要应急资源发生重大变化的；
5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；
6、其他需要修订的情况。
10.3应急预案实施

本预案自发布之日起实施。
        第二部分 突发环境事件专项应急预案
一、大气污染应急专项预案
、环境风险源与环境风险评价

1.1大气环境风险源
根据综合预案分析，公司发生大气污染环境事件的主要诱因是深冷、活性炭吸附装置等环保设施装置故障导致的挥发性有机物大气污染物超标排放，生产装置和贮罐的管道阀门泄漏后挥发有毒有害气体对外环境造成影响，糠醛、糠醇、二甲基呋喃泄露后挥发有毒有害气体对外环境造成影响，火灾、爆炸发生后的次生、衍生有毒有害气体对外环境造成影响。主要风险物质为储存物料、次生或衍生大气污染物，企业生产过程中涉及的原料、及产品：糠醛、糠醇、二甲基呋喃以及挥发性有机物等大气污染物。

造成大气环境污染的环境风险源有：加氢装置、危废暂存库、原料储罐区、危废储罐及输送管道等。

1.2影响范围及危害后果分析
泄漏挥发：生产装置和储罐的管道阀门中含有大量可挥发的气体，一旦发生泄露，挥发的有害气体会对大气环境造成影响。本项目的糠醛、糠醇、二甲基呋喃、危废储罐中储存，一旦发生泄露，挥发的有毒刺激性气体会对大气环境造成影响。
火灾次生、衍生污染物：生产装置在超压火灾爆炸事故时，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》《石油化工企业设计防火规范》等标准，污染物浓度相对较高，根据1.9米/秒风速评估，在3公里范围内，对周边环境敏感区有影响，2公里范围内有较大影响，卫生防护距离临界点有重大影响。

2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：
指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.3.2全体应急组织
如最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责
除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部
事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组
在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组
负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
（1）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废暂存库等由车间主任、操作工、每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（2）仪器监控

危废暂存库、罐区、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.2预警行动
4.2.1预警分级
按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。
4.2.2预警发布程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施
在预警状态下，各应急专业组要做好大气污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
具体措施如下：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束
应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应

出现事件分级班组级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用班组在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与。
（2）二级响应

出现事件分级中车间级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动二级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与。
（3）一级响应

出现事件分级中公司级事件，如储罐区发生泄露，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。利用本公司在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，运行现场处置方案。
当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，立即拨打环境应急电话7968026、119，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。
预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生大气污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
6.2应急处置措施
6.2.1现场应急处置原则

安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作；

隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；

监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建构筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线；

医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；
现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大；

防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相应的监测工作；

洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染；
危害信息宣传：宣传危险化学品的危害信息和应急预防措施。

6.2.2糠醛泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限 制性空间。
小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放 
入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。
6.2.3糠醇泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物 
处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从 
火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.4二甲基呋喃泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫 
⑵防护措施
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿防静电工作服。 
手防护：戴橡胶手套。 
其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持 
良好的卫生习惯
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从 
火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。

6.2.5氢气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。请用清洁、干燥的敷料包扎。就医。

眼睛接触：一般不会通过该途径接触。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

6.2.6氮气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。
6.2.7危险化学品火灾爆炸时的应急处置
a） 在发生危险化学品火灾爆炸事件时，应遵循“先控制，后消灭”的原则；
b）扑救初期火灾：关闭火灾部位的上下游阀门，切断物料来源，用现有消防器材扑灭初期火灾和控制火源；
c）保护周围设施：为防止火灾危及相邻设施，采取冷却、隔离等保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资；
d）火灾扑救：针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当外围火点已彻底扑灭、火种等危险源已全部控制、堵漏准备就绪并有把握在短时间内完成、消防力量已准备就绪时，可实施灭火；
e）确定撤退信号和撤退方法：当火灾失控危及应急救援人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；
f）火灾扑灭后，应派人监护现场，防止复燃。
6.2.8危险废物（高沸物）泄漏或火灾次生CO等废气应急处置措施

1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
泄漏污染区进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物 
处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从 
火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.9环保设施故障引起污染物超标排放应急处置措施
（1）大气污染物造成超标时，迅速启动报警系统。

（2）对废气进行收集处理。

（3）立即洒水降尘

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

1、应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（1）设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；
（2）应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服、空气呼吸器等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；
（3）执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。
（4）严禁无安全防护进入事故现场。
（5）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。
（6）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。
（7）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援销售部报告人员清点情况。
2、监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
3、受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
（1）迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
（2）迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
（3）迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
（4）根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
（5）根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。
（6）根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
（7）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
（8）在事发地安全边界以外，设立距离事故地点较近的村委会、农田等空旷区域为紧急避难场所；
（9）事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
（10）及时将受伤群众转至就进医院救治。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确“的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。
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图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测点位、时间及监测仪器见表6.4‑1。

表6.4‑1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案
	监测因子
	监测仪器
	监测时间
	监测点位
	执行标准
	备注

	非甲烷总烃
	便携式检测仪
	事故发生后每间隔15min 采样分析一次。
	1、安全距离范围内，事故发生点最近点；
2、下风向不同距离敏感点（如300m、500m、1000m、2000m、5000m 等）设置监测点；
3、上风向某对照位置。
	厂界恶臭污染物浓度 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；粉尘执行《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）标准要求，挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018
	委托第三方监测单位进行监测

	糠醛
	/
	
	
	
	

	糠醇
	/
	
	
	
	

	二甲基呋喃
	/
	
	
	
	


突发环境事件发生时，公司可自行监测挥发性有机物，其他需监测的因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东春城检测有限公司、山东九盛检测科技有限公司等监测机构签订协议，联系方式见下表。
	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障
在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
二、水体环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

1.1水环境风险源
根据综合预案分析，公司发生水体污染环境事件的主要诱因是糠醛、糠醇、二甲基呋喃等液体原料储罐发生泄漏，输送管道以及预处理装置处发生泄漏，泄漏物未得到有效控制进入雨水系统或未硬化路面等外环境造成影响。火灾、爆炸发生后的消防废水对外环境造成影响。主要风险物质为储存物料、设备冲洗水，以及原料糠醛等液体原料。环境风险源为糠醛、糠醇、二甲基呋喃储罐及输送管道。
1.2扩散途径及危害后果

泄漏：发生大型泄漏事故后，泄漏物质未得到有效控制，溢流到雨水排放系统中，另外处理完泄漏物质后要对地面进行冲洗，产生大量高浓度洗消废水，如不采取措施加以收集，这些有害物料以及洗消废水便会沿地面流淌至雨水管道，最终汇入江河湖泊，造成地下水、地表水的严重污染。依据环保法规，受到污染的消防水也应该从未受污染的水中分流出来。因此洗消污水的收集与处理是必要的。
火灾次生、衍生污染物：发生大型火灾事故后，污染物浓度相对较高，大量高浓度消防水废水，会在短时间内进入水体，对周边水体环境敏感区有影响，国内此类事故屡见不鲜，任何火灾爆炸事故都会伴随者严峻的水体污染防控难题，稍有不慎就会造成严重的水体污染。
依靠自身消防能力，泄漏物质和洗消废水可以全部进入本单位事故应急池。本单位储存区地面全部硬化处理，不会对外界及地下水造成污染。
2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
专项预案为公司突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急指挥部。人员组成如下：
指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1水环境风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废暂存库等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.1.2水环境污染事故三级预防措施
1、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置两个500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐城污水处理厂。

三级防控措施：厂区雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。
2、地下水风险防范措施

源头控制措施
企业选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的污废水进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，减少由于管道泄漏而造成的地下水污染。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
6.2应急处置措施
6.2.1应急处置原则
按照国家、行业标准、规范制定的危险化学品事件应急行动方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求。
1、应急处置总原则

1）控制事故废水或危险化学品溢流出事故区域。

根据重大环境风险源和水体环境保护目标的识别，制定防范水体污染三级防控措施：
第一道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在围堰内；
第二道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等引导入应急池内，不出厂区；
第三道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在防洪沟拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵，不外排入地表河流、农田及未硬化路面。
各生产装置发生事故时：
a）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，或者先控制在装置区、储存区之内；

b）将污染物质尽可能引入厂区事故应急池内临时储存；

c）事故污水流入装置区、道路雨排水系统进入排洪沟时，立即在相应的排洪沟启动拦截设施或用沙袋封堵，进行隔断、封堵，同时采取回收等可能采取的措施，将污染物质运输到污水处理场中，杜绝污染物质流入下游河流；

d）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

2）分区划分

根据公司行政区划和生产装置、罐区排水系统特点及排洪沟、河流的具体情况，将厂区划分为有生产装置区域、原料及产品储运区域。
3）封堵分流

各装置根据预设的封堵地点对污水进行封堵。当有生产装置区域、原料及产品储运区域发生事故，有可能或已造成泄漏的物料或含污染物的消防水进入排洪沟时，立即做好排洪沟污染应急处置预案启动准备，立即启动本厂应急预案，尽快消灭污染源并进行拦截。
车间尽快对各雨排入口进行封堵，避免污水进入雨排系统，将污水导入车间生产污水池经污水线并运输至污水处理厂处理。车间负责用备用潜水泵将进入雨排污水导入污水系统，初步处理后，排入污水处理厂处理。
6.2.2总体施救措施
当发生水体环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.2.3拦截措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在罐区围堰；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池内；
第三道拦截：将废水污染物拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵。
6.2.4水体环境污染事件处置措施
1.装置区发生事故时
a）泄漏物料或消防污水直接进入污水系统，送至污水场事故池。
b）若污水溢出装置区进入车间雨排系统，则将车间界区的雨排出口阀门关闭，打开至污水线阀门。
c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，经过厂内污水处理站处理后再送齐城污水处理厂。
2.储罐危险化学品泄漏事故处理
a）关闭泄漏储罐所在围堰的阀门，泄漏物料在围堰内暂存，大量泄漏时，利用转输泵将泄露物料和冲洗废水转移入备用容器中，一同再转入应急池暂存，应急池加盖处理，防止物料挥发。

b）若污水溢出装置区围堰进入车间雨排系统，则将车间界区的雨排出口切死，通过导排沟引流至应急池。

c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，经过厂内污水处理站处理后再送齐鲁石化供排水厂处理。
3、次生灾害防范
对事故污染现场及受污染的水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。
要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。
4、保护目标及敏感区域关注区

环境风险敏感的重点关注区包括：
1、排洪沟；

2、周边村庄；

3、水体保护目标。

6.2.2糠醛泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限 制性空间。
小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放 
入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。
6.2.3糠醇泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物 
处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从 
火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.4二甲基呋喃泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫 
⑵防护措施
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿防静电工作服。 
手防护：戴橡胶手套。 
其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持 
良好的卫生习惯
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从 
火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。

6.2.5氢气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。请用清洁、干燥的敷料包扎。就医。

眼睛接触：一般不会通过该途径接触。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

6.2.6氮气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。
6.2.7消防水污染防治措施
在液体物料发生泄漏并爆炸的情况下，将会产生大量的消防废水，由于与物料均有接触，废水中含有大量有害物质，不能直接排放。在该种情况下，此时开启引水渠，经管道泵将含物料的事故废水全部转移到事故水池中。经厂内污水处理达到齐鲁石化供排水厂进水水质要求后，排入齐鲁石化供排水厂深度处理，避免对污水处理厂带来冲击影响。
6.2.8衍生污染物的处理及次生污染的治理

1、衍生污染物

如消防废水，发生火灾事故时，消防人员因火灾救援会喷洒大量的水，火扑灭后由于消防废水中含有大量对环境有害的物质，所以不可以随意排放。厂区设立专门的事故水池进行收集处理，防止次生污染物的产生。

消防污水具有以下几个特点：

①污水量变化大。由于消防污水只是在消防时产生，因而其水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时．消防实际用水量较小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量较大，产生的消防污水也就多；当火灾特别严重时，企业内消防设施不能满足消防要求，需要动用企业外部消防设施．此时产生的消防污水最多。

②污水中污染物组分复杂。不同的化工装置、不同的工艺流程、火灾发生时不同的泄漏点位置，消防污水中污染物的组分都会不同。物料泄漏量不同，消防污水中污染物的浓度也会有很大差异。

预防及处理措施：设立事故水池，消防污水收集到事故池，事故结束后处理。

2、次生污染

次生污染是指：进入环境中的污染物，在物理、化学或生物作用下生成新的污染物，对环境产生再次污染。本公司主要次生污染为消防废水的污染。

（1）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时、容器内会有大量的液体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染物为火灾消防液、消防土以及燃烧废气。

（2）发生泄漏后，需要用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗。其可能产生的伴生/次生污染物为废弃的活性炭或其他惰性材料等废物或冲洗废水等。

（3）发生泄漏后，由于存储区、装置区地面防渗措施不到位，污染区域地下水或随初期雨水流入附近地表水体，造成地表水污染。

（4）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。

预防及治理措施：要先设置事故水池，暂时将废水收集于事故水池中，等装置故障修复后再进行处理。对于堵漏过程中使用过的沙袋中的沙子；围堵、收容废液时用过的土壤；受泄漏物污染的土壤；吸附废液所用过的泡沫、活性炭等物质，要统一收集送有关单位处理。对于洗消过程中所使用过的器材、衣物、手套等受污染物品要集中收集，统一洗消，防止对环境造成次生污染。

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。
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6.4.2应急监测流程
图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测方法、时间及监测仪器见表6.4‑2。

表6.4‑1  地表水污染物应急监测方案
	监测因子
	分析方法
	监测时间
	监测点位
	备注

	COD
	便携式水质检测仪
	事故后间隔
30min 一次
	事故水池
	排水水质满足齐鲁石化供排水厂水质标准要求

	PH
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	


突发环境事件发生时，监测因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东春城检测有限公司、山东九盛检测科技有限公司等监测机构签订协议，联系方式见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	18560336587
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
三、危险废物环境污染专项应急预案
环境风险源与环境风险评价

1.1危险废物产生情况
本公司固体废物主要有废机油、废活性炭、废有机溶剂、高沸物、废氯化钙、糠醛聚合物、沾染物料的包装物、抹布手套等。
企业危险废物产生情况见表1.1‑1。

	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	去向

	糠醇废催化剂
	HW50  
	261-152-50
	90
	委托有资质单位处置

（烟台新世纪环保科技有限公司、尉氏县再创金属实业有限公司、威立雅清大国华环保科技有限公司）


	二甲基呋喃废催化剂
	HW50 
	
	12
	

	废活性炭
	HW49  
	900-039-49
	2
	

	废氯化钙
	HW06 
	 900-407-06
	8.4
	

	糠醛聚合物
	HW06 
	 900-407-06
	24.6
	

	废机油
	HW08  
	 900-249-08
	1
	

	沾染物料的包装物
	HW49 
	 900-041-49
	0.05
	

	高沸物
	HW11
	  900-013-11
	200
	

	废有机溶剂
	HW06
	  900-404-06
	800
	


1.2影响范围及危害后果

发生泄露或遇洪涝灾害时，冲洗水或雨水携带含有有害物质的危险废物进入雨排系统溢流到厂区未硬化路面及厂外农田及地表水，会对厂区周围水体环境和土壤环境造成污染，有害物质通过下渗进入地下水，会对周边居民饮水造成污染。
发生危废暂存区火灾事故，火灾产生的此生衍生物以及消防废水会对大气和水体环境造成污染。消防废水还有可能携带其他危险物质进入水体环境。
依靠自身消防能力，泄漏物质和洗消废水可以全部进入本单位事故应急池。本单位储存区地面全部硬化处理，不会对外界及地下水造成污染。
2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：

指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1危险废物风险源监控措施
建立危废管理制度，落实监控措施。
建立危险废物出入库台账。
在收集区、贮存区设监控系统。
4.1.2危险废物管理措施
（1）源头控制措施：充分利用原辅材料，进行清洁生产，尽量减少各类废物的产生。

（2）收集贮存环节：危废暂存库做好防渗防腐处理，建筑面积满足暂存需求，且远离办公区和周围环境敏感点。
（3）终端处理措施：生活垃圾由环卫部门处置；废机油、废活性炭、蒸馏残渣、沾染物料的包装物等属于危险废物，委托有资质单位处置。
（4）按照有关法律、法规的要求，本公司对固体废弃物全过程管理报当地环保行政主管部门等批准。
（5）及时处置，避免产生二次污染。
（6）参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）中有关固废处置的规定，危险废物不得向地面水域及海洋倾倒。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。

6.2应急处置措施
6.2.1防渗层破裂，液态危险废物泄漏应急措施
1、报警与赶赴现场
当发现危险废物储存区防渗层破裂，或地下水监测结果超标，现场人员应立刻上报应急指挥部，应急指挥部接到报警后立即通知各应急小组，做好应急准备工作，立即前往泄漏现场，应急保障组做好应急设施或装备的供给准备。应急指挥部根据泄漏程度，若已污染到厂外，应急指挥领导小组总指挥立即发布一级预案，及时向上一级应急救援指挥机构报告并请求支援，副总指挥负责现场具体应急抢险工作的协调。
2、现场应急处理
现场处置组及时查找泄漏点，对泄漏点进行修复。若地下水监测发现某一项因子明显超标，应根据该因子对应的特征危险废物储存区域进行查找泄漏点并进行修补。若防渗层发生大面积破损，应及时转移危险废物，对防渗层进行及时修复，并对土壤、地表水、地下水进行监测，将监测结果及时上报应急指挥部。一旦监测结果表明土壤受到污染，可以针对土壤污染物的种类，种植有较强吸收力的植物，降低有害物质的含量；或将受污染的土壤移到别处填埋处理或就地进行修复。一旦地下水受到污染，如果污染物已经泄漏但尚未到达地下水，可以用压力注射水泥浆的方法做成一碗型密封层，然后抽吸其中的泄漏物进行处理；如果情况比较严重，应该先将该地区土壤移开到其他区域，以避免继续泄漏，然后将污染的地下水抽上来处理；如果污染物已经达到地下水，就必须设计地下水抽吸网络来抽取地下水进行处理，并外请或者依托当地政府部门专家库内的专家进行技术支持。
3、现场监测
综合协调组负责现场调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析；环境保护组做好厂区水体的实时监测工作，并协助当地第三方检测机构开展区域大气、地表水、地下水、土壤的应急监测工作，确定污染程度、影响范围，形成周围人员疏散建议，监测人员应做好相应的个人防护，并将监测结果及时上报应急指挥部。

4、信息报告
事故过程中综合协调组及时将事故现场处置情况上报应急指挥部，应急指挥部及时向上级主管部门进行汇报。

5、善后处理
应急结束后，现场处置组做好事故现场及有毒有害物质扩散区域内的清洗、消毒工作。应急指挥部根据事故现场污染及损害情况，确定是否开展受污染区域恢复工作。做好受伤害人员的安慰及补助工作。

后期持续加强对堆场防渗、防漏设施的管理和检查，加大地下水水质监测频次，确保本次应急措施到位，地下水水质稳定达标排放。
6.2.2容器损坏废机油类泄漏应急措施
少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用吸油毡进行吸附、收集。
6.2.3危废暂存间火灾的扑救应急处置措施
a）迅速查清着火部位，开启消防设施，进行冷却或隔离；

b）发生火灾后，应迅速组织人员利用现有的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移风险物质；

c）火势有扩大趋势时，应立即报警，专业消防人员到达火场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍情况。

6.2.4发生洪涝灾害危险废物随雨水溢流处置措施
危废暂存间的危险废物应及时清运，危废暂存间采取防雨、防渗措施，以防止危险废物外泄引起二次污染。

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

四、土壤地下水环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

1.1土壤地下水环境风险源
公司最易发生土壤环境污染事故的单元是生产区、罐区、存储区、固废（危废）暂存间等，是防范事故的重点区域。人为操作失误、防护不力、管理措施不到位和工作场所的设备设施存在隐患是造成事故发生的主要缘由。

1.1.1原料储罐
各罐区均设置了围堰，储罐预警系统主要检测罐体的泄漏，检查侧重于罐体的下表面、进料口、出料口、法兰、基槽和围堰等部位的泄漏情况。
罐区地面均做了防腐防渗措施，围堰内设有导流沟，有截流切换阀和水泵，泄漏时通过切换阀水泵至事故应急池；通过以上措施，降低储罐泄漏对土壤污染的可能性。
1.1.2装卸车
若装卸车平台防渗和溢流收集设施效果不佳，容易造成土壤及地下水污染。散装液体装卸需要有清晰的灌注和抽出说明，并且需要设计专门设施和措施以防止过度灌注。

易燃易爆物质卸车时，如空气进入槽车，与槽内蒸汽形成爆炸性混合物，达到爆炸极限，如槽车接地不好产生静电火花有发生火灾爆炸的可能；车辆碰撞管道设备造成设备损坏，物料泄漏遇明火有发生火灾爆炸的可能。
若进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门、法兰和排放口泄漏，且溢流收集装置和防渗设施效果不佳，易造成土壤及地下水污染。

1.1.3管道运输
输送物料的管道，如果管架间距大，会造成管道下坠，严重时会造成管道折断，管道排空阀泄漏，管道设计不合理，如无防膨胀措施、管道与电缆共同、平行敷设、管道防静电措施不当或无防静电措施等都有造成火灾爆炸的危险。

定期检查一般能识别地上管道泄漏，否则管道若发生泄漏极易造成土壤及地下水污染。地下管线需要有防腐、防渗或阴极检测等设计才能预防泄漏。无保护系统的地下管线都极易产生土壤及地下水污染，尤其对于管道阀门、法兰等位置，液体泄漏直接进入土壤及地下水导致污染。

公司运输管道密闭性均完好，各个管道的阀门、法兰完好，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，管道及其配套仪表均选用合格产品，布置检测报警设施、隔热层和防静电跨接及接地等防护措施及泄压和止逆措施，设备管道有防腐保护，且配有专业人员对装置的管道阀门、法兰等接口处定期或不定期的巡回检查，并定期保养、维修，并有紧急事故处置的防控管理措施。
1.1.4输送泵
泵存放位置没有做任何防渗处理时，可能造成土壤及地下水污染。此外，因为泵经常连接到大的存储设备或加工厂，泵的故障，及阀门操作不当都可导致大量液体的泄漏从而造成土壤及地下水污染。

泵所处区域地面均有硬化防渗措施，地面完整，无破损裂缝情况，设有围堰防护，高危区域设置溢流收集措施，布置预防事故的检测报警设施，并配有专业人员定期检查、保养和维护，有紧急事故处置方案。因此，目前厂区内各类泵在运行过程中对土壤和地下水环境造成污染的可能性很小。
1.1.5水坑或渗坑
工业生产活动中如果存在无防渗设施的水坑或渗坑，极易产生土壤及地下水污染。开放式的液体储存装置也容易造成撒落或渗漏导致土壤及地下水污染，需定期开展巡检检查。

厂区设有污水收集池、污水处理池、事故应急池、循环水池、雨水收集池等，水池内部均做有防腐防渗措施，有围栏、围堰或遮盖物等安全防护措施，无撒落、溢流、泄漏现象，内部路面均进行了水泥硬化，无裂纹和破损，同时由专业人员定期组织检查维护，并有应急事故处置管理。
1.1.6散装和包装材料的存储与运输
1、固态物质的存储与运输

当包装受损时，包装的固体材料被释放并且长时间未采取措施，极易导致土壤污染。使用特殊包装时，需通过设计防渗下垫面、监测和维护管理措施来防止泄漏，否则容易造成土壤污染。

该厂区内涉及散装固态物质存储和运输的是废铅蓄电池、废布袋、UV光氧废灯管等工业固废。固废贮存在固废仓库内，采用汽车运输，存储地面均做有完整的硬化防渗防腐措施，能做到防风防雨水防渗漏防流失，且运输过程中有防护措施，无撒落现象，并配有专业人员定期检查、管理和维护。
2、液体的存储与运输（圆桶、槽罐等）

使用开放容器或采集无任何防渗措施对液体进行储存、转运时，极易造成土壤污染。场内若有废弃液体容器堆放或容器清洗前后废液的排放时，极易造成土壤污染。

厂区内涉及液体存储均在密封的储罐内，储罐按照行业要求设计，符合使用要求，这些存储区设置了检测报警设施、防腐防渗等设备安全防护设施、泄压和止逆等紧急处理设施。液体存储区地面均有完整的水泥硬化防渗措施，储罐区围堰设有导流沟，有截流阀和切换阀，泄漏时通过切换阀可排至事故应急池。厂区内液体产品和原材料由管道和槽车运输，液态危险废物收集后暂存在危废仓库内，委托有资质的危险废物处理公司运出进行处置，运输过程中有防护措施，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，且配有专业人员定期管理、监督、检查和维护，有环境风险防控和应急管理措施制度。
1.1.7生产活动
生产过程风险防范措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于生产过程的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对生产设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备。
厂区内生产装置为密闭的处理装置，生产装置工艺控制要求严格，当班人员定期巡检，发现跑冒滴漏等问题及时修复。实现了密闭化、管道化，防止有毒物质、腐蚀物质泄漏外逸。对生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，安装自动报警装置、事故通风设施、生产装置设置连锁和紧急停车系统，并独立于控制系统。生产装置区地面均硬化防渗，部分装置区设有防雨设施，生产场所设置了泄漏液体缓冲池，配备了泄漏堵漏工具、收集等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作明显的标识，未发现“跑、冒、滴、漏”的情形，同时有专业人员定期对各类设备设施及其运行情况进行检查、监督、管理、维修和保养，并有风险防控和紧急事故应急管理措施，目前对土壤环境污染的可能性较小。
1.1.8其它活动
1、污水处理与排放

厂区内已经按照清污分流的原则，铺设了污水管网和雨水管网，生活污水与初期雨水均设立了废水收集系统，实现了雨污分流。
公司产生的废水经有资质的危废处置单位处理。厂区设两个雨水排口，一个污水排放口，同时对污水管线、初期雨水收集池及排口等均按规范要求设置了标志牌，雨水和污水接管口分别设置了截流阀，排放口切断装置均设有自动控制系统，实现厂区控制室内的集中控制。防渗及其他防护措施齐全，现场无“跑、冒、滴、漏”现象，配有专业人员定期检查维护与监管，并有紧急事故处置管理方案，目前对土壤环境污染风险可能性比较小。
2、紧急收集装置

紧急收集装置在紧急情况下使用。紧急收集装置需要防腐蚀和防渗漏，否则在收集装置充满时容易造成溢流导致土壤及地下水污染。

厂区设有事故应急池、初期雨水池，配置完善的管道系统，管道完好无破裂，设有防渗、防腐和检测报警设施，未出现“跑、冒、滴、漏”的情况，指定专业人员定期监管、检查、防护和保养，并有紧急事故管理方案。目前对土壤及地下水环境污染风险可能性很小。
1.2扩散途径及危害后果

土壤地下水污染物转移途径和危害形式见表1.2‑1
表1.2‑1 事故污染物转移途径及危害形式
	事故类别
	事故位置
	事故危害类型
	土壤地下水污染物转移途径
	土壤地下水危害形式

	
	
	
	排水系统
	土壤
	

	火灾

爆炸
	罐区、生产装置、三废处理装置
	消防水
	消防水尾水
	渗透、吸收
	土壤：化学污染、结构性破环等； 地下水：水质污染、水层串层污染等

	
	
	风险物质逸散
	消防水尾水
	渗透、吸收
	

	泄漏
	罐区、生产装置、三废处理装置
	液态毒物、易溶于水的固态毒物
	/
	渗透、吸收
	


2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：

指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1危险废物风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废暂存库等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.1.2土壤地下水污染事故三级预防措施
针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在罐区围堰内。具体措施为：罐区防渗并设置围堰、危险废物暂存库、车间均采取防渗措施。

二级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在厂区。具体措施为：厂区建设事故应急池，将泄漏的液态危险废物通过管线用泵打入事故池。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生土壤污染事故时，发现人应立即向当值班长汇报，班长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当公司应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。

6.2应急处置措施
6.2.1总体施救措施
当发生土壤环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
第三部分 环境污染现场应急处置方案
事故特征
罐区（糠醛、糠醇、二甲基呋喃等）、危废暂存间（糠醛聚合物、废氯化钙、废催化剂）、危废储罐（高沸物、废有机溶剂）装卸车平台可能发生泄漏事件，造成物料流失，人员伤亡，装置报废，控制不当容易造成对外界环境及周边保护目标的环境破坏。其中物料泄露产生的污水和有害气体及消防废水都会对大气和水体产生污染。其中泄露事件发生前的征兆多为污染物超标排放、有明显化工异味、冒烟、着火等现象。

糠醛属于易燃易爆、毒性刺激危化品，泄漏后难溶于水但易挥发，可能污染水体或土壤。

糠醇可燃、有毒，遇明火高热强酸易引发燃烧爆炸，泄漏后对呼吸道、皮肤、眼睛等有腐蚀与毒害作用。

二甲基呋喃具有高度易燃，泄漏后不溶于水、易挥发扩散，遇火源引发闪爆，灭火禁用水柱，需防静电、明火，严防入水体。

废催化剂属于自燃、有毒物质，泄漏、爆炸、环境污染及非法处置引发此生灾害。重金属难降解组分，若进入水体具有生物积累性。

高沸物属于甲类易燃液体，蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火高温静电极易燃烧，泄漏后流动性强、燃烧温度高，若违规混存或泄漏处置错误极易发生连锁反应。

废有机溶剂具有易燃易爆、急性毒性、挥发扩散、环境污染及反应失控，泄漏后对土壤地下水污染具有持久性及生物累积。
发生事故的原因是因为生产过程中存在着一定温度、压力，管道设备中输送与贮存，当生产系统发生机电方面的意外事故或工人误操作时，就会发生泄漏的事故，从而引发火灾爆炸事故，使环境受到非正常的突发性污染。 

1、可能发生的环境污染事故类型和危害程度 

1)公司储存的物质具有毒性和易燃特性，如果储罐或容器内物料大量泄漏，可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

2)物料装装卸过程操作人员在开关物料阀门时，如果阀门外漏、设备密封不良、管件破裂等，造成物料泄漏，物料加入量过大或从容器内溢出，对人员有中毒的危险及可能导致火灾爆炸事故；操作人员在操作电气设备时，电气设备漏电、线路短路、接触不良等，引发火灾事故。 

3）物料泄漏、火灾爆炸事故可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

4）火灾事故中消防废水如果控制不好，造成环境水体污染可能性较大。 

2、环境污染事故可能带来的不良影响 

事故发生可对周边的大气、水体、土壤等环境造成污染，严重者可造成地下水污染及周边人员中毒事故。

2.1应急组织与职责
2.1.1应急组织
应急小组成员安排：
组长：车间主任，姓名：马忠庆，联系电话：18615123190。

副组长：销售专员，姓名：苗建涛，联系电话：13853344533。

成员：当班班长，操作工等；其他相关人员以及本公司相关的人员。
2.1.2指挥组织的主要职责
（1）现场处置组织机构直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；
（2）组长负责落实现场处置方案；
（3）在应急处置过程中，组长或副组长负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；
（4）组长组织本公司现场处置方案的演练和总结；
（5）班长为现场处置方案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向车间主任报告；
（6）班组人员应按照现场处置方案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；
（7）班组人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置方案的制定，不断学习现场处置方案和演练。
3、应急处置
3.1事件应急处置程序
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     （1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、压力、温度、流量等工艺参数异常报警、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向当班班长报告，当班班长立即安排不少于2名的外操佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。
（2）外操检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝、储罐液位及阀门等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向当班班长报告，当班班长立即向生产调度或生产部报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。
（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。
由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应急管理局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。
3.2现场应急处置措施
3.2.1装置区发生泄漏事故现场处置方案
1) 工艺处理：由车间主任负责指挥切断阀门、紧急停车，或改变工艺流程、局部停车、打循环、降负荷运行等。 

2) 封堵泄漏源：由检维修设备人员采用使用胶垫和管箍或铁丝封堵泄漏处；安环科科长刁成波带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体或者引流到安全地点，避免或减少物料外流。

3) 应急救援组及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。

4) 副总指挥带领组员启动应急程序，回收污水至事故池；如果污水量可能超出事故池的能力，并由通讯联络组组长联系协作单位派出罐车和潜水泵增援。

5) 抢修抢险组安排吸附车回收泄漏物料。

6) 对于泄漏量较大，无法将物料或污染污水堵截到事故池时，抢修抢险组根据现场总指挥安排，由安环科科长刁成波抢险组按照封堵示意图，采取筑沙袋或土墙进行封堵污染水流；如果第一道拦截坝失效，立即组织筑建第二道土坝或者第三道土坝进行拦截，污染污水决不能进入外界的农田等保护目标。

7）现场监测人员按照监测方案确定的监测因子，对污染污水、事故池收集污水、厂外的污水、受保护敏感目标范围内的农田等水体进行监测。

8）事故得到控制，已产生的污水要尽快收集并妥善处置，并经现场监测，确认水体恢复正常后报告总指挥。

3.2.2火灾、爆炸现场处置方案
1) 工艺处理：由生产部经理负责，立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

2）火灾控制：生产部副经理负责指挥员工迅速转移火灾周围的易燃物质，并使用干粉灭火器灭火。对于蔓延面积大的火灾，迅速上报请求消防队支援。
3）安全专员带领员工用沙土或其他合适材料堵截消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
4）消防人员穿好防护服，佩戴防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。
5）委托第三方监测机构监测水体中氨氮、COD等有害物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
6）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
7）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：
①消防污水在被送入污水处理厂前须进行检测。
②事故池须有一定的调节容积。
③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。
④事故池需做好防身防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。
3.2.3环保设施故障现场处置方案
1）工艺处理：在线监测系统显示污染物超标排放，由生产部经理负责，立即停止加料。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查烟气处理系统故障无法处理废气，尽可能将未处理的烟气引入排气筒高空排放，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间。

2）污染物严重超标时，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。也可以在现场喷射水蒸气。 
3）委托第三方监测机构监测挥发性有机物、氮氧化物、甲苯、氯化氢等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
4) 警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
5）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.4 储存设施现场处置方案

1）工艺处理：危险废物发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查泄漏源与泄漏部位，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间，必要时用砂土进行堵截。

2）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，并进行妥善安置。

3）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
3.2.5发生火灾、爆炸事故产生的有毒有害衍生物导致大气污染事故

1）工艺处理：由车间主任负责，迅速查明着火点，指挥关闭相关阀门、紧急停车。立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。

2）消防人员采取有效防护措施后进入现场抢救中毒人员。

3）对于较大规模火灾，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于易燃易爆气体，可以在现场喷射水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 

4) 委托环境监测站监测空气中氯化氢、氯气等上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

5）现场警戒组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

6）医疗保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.6发生火灾、爆炸、泄漏事故导致消防废水污染水体环境时

1) 工艺处理：由车间主任负责指挥切断阀门、紧急停车。通讯联络组立即联系消防队灭火。

2）经理带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体和消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水和泄露物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。

3）消防人员穿好防护服，佩戴空气呼吸器和防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

5) 委托环境监测站监测水体中COD、pH、石油类等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

6）现场保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

7）物资供应组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：

①消防污水在被送入齐鲁石化供排水厂前须进行检测。

②事故池须有一定的调节容积。

③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。

④事故池需做好防渗防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。
4、注意事项
4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项
（1）注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具。
（2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。
（3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
（4）空气呼吸器
①打开气瓶阀，旋转至2圈，检查气瓶有充足的供气量，气压小于28Mpa禁止使用。
②检查面罩密封性，用手掌捂住面罩接口处，通过深呼吸检查面罩密封是否良好。
③佩戴面具，将气瓶阀向下，背上气瓶，通过拉肩的自由端调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
④扣紧腰带，将腰带插头一端插入座内，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向两侧拉紧，收紧腰带。
⑤佩戴面罩先放松面罩下方的2根颈带和上方的2根头带，然后将面罩帖合在佩戴者脸上，戴好面罩，调节面罩位置，收紧下端的2根颈带，再收紧上方的2根头带，直到舒适为止。
⑥连接供气阀，先将供气阀的接口与面罩接口啮合，然后顺时针旋转90度，当听到咔哒声即安装完毕。
⑦佩戴完毕后，深呼吸几次，激活供气阀，当呼吸舒畅后，方可进入作业区域。
4.2使用抢险救援器材方面的注意事项
（1）应急处置人员如果配戴全封闭性呼吸器材，应首先检查救援器材是否完好并在备用状态，如佩戴正压空气呼吸器前，打开气阀后应首先检查压力是否在正常使用范围内。
（2）应急处置过程中使用的设备及器材应为防爆型。
（3）使用灭火器时防止人员受伤。灭火设施应确保完好。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项
事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
采取应急救援时，要从上风处进入现场，并切断事故源，方可有效展开救援。如果是夜间还要有充足的安全照明设施。
对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施。
4.4现场自救和互救注意事项
（1）先救容易救的人，先重后轻，伤员经现场处理后，多数需要及时转送到医院进一步处理。
（2）尽快使伤员脱离现场，做好初步急救处理，立即去除致伤的因素，如燃烧或被热液浸渍的衣服等。
（3）对于危重伤员原则上转入就近医院进行治疗抢救，待伤情好转后再继续转送。
4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
现场处置主要依靠公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量来完成，因此只有公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量具备现场应急处置能力，其他无关人员原则上不得参与事故救援。
现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，佩戴安全防护用品，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
现场应急救援指挥组根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。
4.6应急救援结束后的注意事项
应急救援结束后，应尽快组织事故调查，并对事故现场进行处置，并派专人留守，防止二次火灾、爆炸和中毒事故的发生。
5、现场处置方案简明应急处置卡
5.1生产装置区泄漏事件现场应急处置卡
	事件类型
	危化品泄漏事故

	危险程度
	原辅料中部分物料具有可燃特性，一旦发生泄漏，如初期处置不当可引起火灾、爆炸事故、水环境、大气污染、土壤环境污染以至造成人员伤亡。

	发生区域
	厂区生产装置

	事件征兆
	现场可燃气体报警器发出声光报警，视频监控中显示有浓烟冒出。

	发生季节
	一年四季都可能发生，夏季可能性最大。

	影响范围
	生产装置操作人员、周边附近人员以及相邻企业、单位。

	可能引发的次生、衍生事故
	其他连接装置燃烧、爆炸、泄漏、环境污染、人员大面积出现中毒症状。

	应急小组

总指挥：车间主任

副总指挥：副主任
成员：技术员、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、总指挥：向上一级负责人汇报事故有关情况，协调相关单位调用应急物资，根据事态发展趋势下达事故扩大、终止等指令。

2、副总指挥：协助总指挥开展现场应急工作，在总指挥不在现场时，行使总指挥职责；传达总指挥的指令，参与应急方案措施制定，及时向总指挥反馈现场应急处置情况。

3、班长：参与事故的应急救援，及时向总指挥或副总指挥汇报现场处置应急情况，参与制定应急处置方案及措施并负责落实，负责观察事态变化，出现异常情况及时引导人员沿上（侧）风方向撤离到安全地带。组织开展工艺应急。

4、内操：按照工艺要求及时落实工艺应急操作；与工艺相关岗位人员电话联系、协调。

5、外操：落实现场的具体工艺应急操作。

	应急处置

	步  骤
	处  置
	负责人

	发现异常
	操作工巡检时发现生产装置物料发生泄漏，地面有大量物料和溶剂跑损。
	外操

	现场确认、

报告
	班长携带防毒面具，与现场操作工汇合，远距离进行现场查看或查看监控，判断事故等级，向车间主任或值班人员报告。
	班长、外操

	应急程序启动
	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。视情况紧急停工处理。
	车间主任（或夜间值班人员）

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器将受伤人员转移至安全地点，并施行人工急救。
	外操

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	当班员工

	警戒
	监测危险化学品在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	报警
	向消防队（119）、急救站（120）报警：××装置发生泄漏，地面处有大量有机物料和溶剂跑损。报警人×××。
	班长

	
	向生产部及车间领导报告：××装置发生泄漏，地面处有大量有机物料跑损。
	班长

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量。
	当班员工

	处理措施
	确定泄漏介质及部位，尽快隔离可燃物泄漏区域。
	班长、外操

	
	对泄漏区域立即用蒸汽掩护，迅速隔绝泄漏点。
	班长、外操

	现场抢救
	1、根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况，迅速用蒸汽稀释、驱散泄漏设备周围的物料。
2、远程关闭自动阀门，根据情况指挥现场人员修改工艺流程，情况紧急的时候开消防水炮稀释。

3、开启备用设备维持正常生产，并及时联系钳工修理泄漏机泵。
	班长、外操

	堵漏
	具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。
	维修工

	现场恢复
	检查事故现场，联系机修人员或外委人员能否对泄漏点进行紧急修复，若短期无法处理，车间将按紧急停工处理。等消除安全隐患后，按照车间操作规程恢复工艺生产。
	车间主任（或夜间值班人员

	泄漏物的

封堵与回收
	1、检查确认装置污排阀已经关闭。

2、事故处理完毕，联系人员对现场跑损的物料和溶剂的进行回收准备工作。
	车间主任（或夜间值班人员

	注意事项
	佩戴个人防护器具方面
	1、正压式气防器材使用前必须进行面罩试漏，确保气路密封严密；女工佩戴时要防止长头发进入面罩导致密封不严。

2、现场有毒气体浓度可能超过2%或进入受限空间的严禁使用过滤式防毒面具，事故现场可燃性有毒气体大量泄漏可能导致氧含量低于18％的场所严禁使用过滤式防毒面具，只能使用正压式空气呼吸器。

3、佩戴正压式空气呼吸器前需确认瓶头阀已经打开且气瓶内压力大于24MPa，以保障足够的应急时间，当发现低压力时必须更换使用。不得未打开瓶头阀而直接佩戴，造成窒息。

4、必须在完全离开毒区后方可停止使用气防器材。

	
	使用抢险救援器材方面的注意事项
	1、在易燃易爆和有毒气体的应急现场必须使用防爆工具和防爆通讯器材。非防爆工具和通讯器材会产生撞击火花或电火花，成为现场点火源。

2、灭火器在使用前应先颠倒几次，防止因桶内干粉结块无法喷出；灭火剂应朝火源根部喷射；喷嘴有阀门的要确认阀门打开，否则会鼓裂软管；

3、设备堵漏前要根据工艺介质、温度、压力情况选择合适的堵漏工具，不能混用。

	
	采取救援对策或措施方面的注意事项
	1、物料泄漏事故应急救援时，需根据介质特性和当前风向，考虑下风向可能影响区域的人员撤离保护，要按照上（侧）风向安排人员撤离。

2、负责有毒有害气体检测的人员要将数据尽快提供给指挥部，以便确定安全防护区域，并及时更新信息。

3、为防止事故区域内容器爆裂伤人，应急冷却人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的的掩蔽体防护，对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

4、现场指挥应密切注意各种危险征兆（设备表面发红、出现异常声音等）指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

	
	现场自救和互救注意事项
	1、对燃烧产生的一氧化碳中毒人员需先转移到安全区域再进行施救。不得直接进行口对口人工呼吸抢救，防止给施救人员造成交叉中毒。可采用口对鼻方式吹气或用干净湿纱布防护后进行施救；

2、现场进行心脏复苏抢救时，必须找准按压位置，否则可能会出现被抢救人肋骨断裂危险；

3、骨折受伤者尽快脱离致伤环境后，需尽量减少对伤员特别是垂危伤员的转移和搬运。要避免因搬运不当出现骨头相互折断、骨头刺破大血管、肋骨剌伤肺泡等危险后果；

4、尺、桡骨骨折的救护。将一块三角巾摊放在胸前，上端经伤侧肩部搭在颈后，将伤肢的肘关节屈起略小于90°，横放在胸前，再将三角巾下端提起，搭过未受伤的侧肩部，在颈后将两端结扎；

5、下肢骨折的救护。将伤肢平放在大于下肢的宽大木板上，用绷带分别在踝上部、膝下部、膝上部、大腿根部予以绑扎，可达到固定的目的。

6、开放性损伤的救护。开放性损伤多表现为下肢小腿粉碎性骨折，常伴有软组织撕裂伤，救护时不要随意复位，以免出血；

7、手脚断指（趾）的救护。应用医用纱布将断指（趾）端包扎好，再将断指（趾），连同伤者一起迅速送到医院治疗；

8、脊柱损伤的救护。在救护时，禁止让伤者坐起，采用二人抬、搂抱等方法，以免颈部和脊柱前屈，加重损伤；

注意事项：

1、对颈椎骨折伤者和胸腰椎骨折损伤搬运时，在统一口令下，协调一致，将伤者搬上担架；

2、对骨盆和髋部骨折伤者搬运时，在必要的骨折固守后，将伤者面向上仰卧放在担架上，两膝半屈，膝下衬垫衣物；

3、对脑外伤、胸部创伤可能伴有关昏迷、窒息伤者搬运时，在担架上放枕平卧，头偏向一侧或取侧俯卧位，略加垫固定，腹部悬空便于呼吸，并防止呕吐物误吸；

4、身体出现灼烫烧伤后应立即脱去着火或被热液浸透的衣服；或用水浇灭燃烧的衣服火焰；或将身边可用物件浸湿后覆盖着火处，隔绝空气使火自灭。灭掉火势后不得直接给伤员降温或清理积存物，以免将伤员皮肉撕裂掉；

	现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
	1、各应急单位人员到场，集中到指挥部（以红旗为标识），应急队领队参加指挥部运行；

2、各应急队依据日常演练确定的各类应急工具、器材全部携带赶到现场应急；

3、未经现场指挥部安排，严禁自行进入事故警戒危险区域内；进入事故现场必须由熟悉现场的两人结伴，不得出现一人进入现场；

4、需进入事故警戒危险区域的应急人员，应根据事故危险特性情况，正确选择使用有关防高温、防低温、防静电、防火花的个体防护服、应急工具。

	应急救援结束后的注意事项
	1、清查应急人员数量是否和应急前数量一致；

2、对使用过的气防器材彻底清洗，再保存管理；

3、密切关注应急产生的污水对现场环境的污染影响情况及对污水处理系统的影响；

4、事故产生的废物料不得就地处理。

5、统计事故造成设备设施和应急设施、器材的使用现状，组织恢复。

	其他需要特别警示的事项
	1、各类气防器材需安排专人负责管理，必须做好日常保养、维护和定期核校管理工作，发现达不到使用条件的应立即维修、更换处理，确保达到随时使用状态；

2、严禁未经现场指挥部同意私自进入事故区域或进行事故的应急施救；

3、对讲机全部使用“6”频道；

4、日常应急演练期间的工艺开关以“挂牌”为标识方式，严禁在运行装置工艺管线、设备直接进行应急操作，切实避免因演练造成误操作问题而引发事故风险；


糠醛储罐泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	糠醛泄漏
	无色无臭气体，易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室 内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与 氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

3、漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


糠醇储罐泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	糠醇泄漏
	无色易流动液体，具有特殊的苦辣气味。遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与强酸接触能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
3、用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


二甲基呋喃储罐泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	二甲基呋喃泄漏
	无色液体，有醚样气味，在空气中或阳光照射下变黄至黑色，易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
3、用砂土吸收。构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


氢气泄漏事件应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	氢气泄漏
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。
3、如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


氮气泄漏事件应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	氮气泄漏
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。
3、漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


卸车区物料泄漏现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	装卸车
	泄漏的物料泄漏漫流、渗透后可能污染水体、土壤环境

	应急小组
总指挥：调度
副总指挥：车间主任
成员：班长、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或值班长，车间主任或值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查容器破损原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1.佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿全套化学防化服。
2.迅速查清容器破损部位，根据实际情况，进行有效地堵塞和修补裂口。

①卸料泵法兰泄漏立即关闭槽（罐）车的紧急切断阀门，然后再关闭槽（罐）车手动阀门，再停止输送泵的运行。

②卸料软管及软管外的快速接口外泄漏，应立即关闭槽（罐）车的紧急切断阀门，然后再关闭槽（罐）车手动阀门，再关闭进料的输送泵阀。
③槽（罐）车罐体发生泄漏，应立即关闭槽（罐）车进出口阀门。木塞进行堵漏，尽量将事故槽（罐）车中的物料导入储罐或桶中。
3. 无法进行堵漏时，利用沙土围堵，防止泄漏物扩散。
4. 用沙土等不燃材料覆盖泄漏液体，防止挥发并吸附泄漏物或将泄漏物料通过引流槽引至收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


危废暂存间危险废物泄漏现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	液态危险废物容器破损导致危险废物泄漏
	泄漏的废物泄漏漫流或渗透后可能污染水体、土壤环境

	应急小组
总指挥：车间主任
副总指挥：班长
成员：技术员、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或值班长，车间主任或值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	车间主任、值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查容器破损原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	迅速查清容器破损部位、泄漏量。将危险废物通过引流槽引至收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


火灾爆炸事件现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	火灾、爆炸
	产生大量的有害气体，不仅对火场的人员有毒害作用，还会进入大气造成大气污染，对土壤以及周围的河流造成污染。

	应急小组
总指挥：车间主任
副总指挥：班长
成员：操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或班长，车间主任或班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	处置措施
	1.迅速关闭火灾部位上下游阀门，切断物料。
2.迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒，正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。
3.切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，逐步扑灭火势。
4.关闭外通阀门，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
5. 火灾扑灭后，派人监护现场，消灭余火。
6. 危险火势更大或有爆炸征兆时，迅速撤离。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


环保设施装置超排事件现场应急处置卡
	事件类型
	环保设施装置事故

	危险程度
	造成大气环境污染。

	发生区域
	环保设施装置

	事件征兆
	环保设施装置检测超标

	应急小组
总指挥：制造部负责人
副总指挥：车间主任
成员：班长、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序启动
	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。
	车间主任（或夜间值班人员）

	警戒
	将环保设施装置周边划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	处理措施
	设备发生故障，生产装置紧急停车，环保科组织设备维修工，根据废气处理设施的实际运行情况，做好设备维修及更换配件工作。
	车间主任

	
	当环保设施装置因电力突然中断或配电室异常、设备管件更换或其他原因，造成暂时不能正常运行时，应暂时停止生产装置运行。
	车间主任

	
	一旦由于恶劣天气引发不可预见的突发事件时，立即向公司领导报告，等待指示后再进行处理。
	车间主任

	现场恢复
	环保设施按照操作规程恢复运行，生产车间按照操作规程回复工艺生产。
	车间主任

	注意事项
	1）严禁违反或超规程操作；

2）加强设施巡检，发现异常情况要及时处理；

3）必须按规定穿戴好防护用品用具，加强自身防护，保障安全操作；


附件1：附表
附表 1企业应急物资配置明细表

	糠醇车间

	物资名称
	物资类型
	性能
	数量
	存放地点
	管理人
	联系电话

	空气呼吸器
	RHZKF6.8/30
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	简易防化服
	RHF-1
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	防毒面具
	长管
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	防毒口罩
	半面罩
	应急、救护
	6
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	消防栓
	SS100-65-1.6
	消防灭火
	4
	现场
	马忠庆
	18615123190

	消防泵
	XBD5/30-100
	消防灭火
	2
	循环水池
	马忠庆
	18615123190

	干粉灭火器
	MFZ∕ABC8
	消防灭火，检测在有效期内
	12
	装置区
	马忠庆
	18615123190

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	装置区、罐区
	马忠庆
	18615123190

	二氧化碳灭火器
	MT/2
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	化验室
	马忠庆
	18615123190

	消防沙
	2立方米
	消防灭火
	2
	装置区
	马忠庆
	18615123190

	洗眼器、淋洗器
	复合型
	应急冲洗
	3
	现场
	马忠庆
	18615123190

	消防水炮
	PS30-50
	消防灭火
	1
	现场
	马忠庆
	18615123190

	可燃气体报警仪
	QT-300
	报警、检测在有效期内
	6
	现场
	马忠庆
	18615123190

	围堰
	—
	防溢流
	2
	装置区、罐区
	马忠庆
	18615123190

	事故水池
	60立方米
	事故水收集
	4
	隆信厂区东北侧（公用）
	赵传涛
	13280689988

	二甲基呋喃车间

	物资名称
	物资类型
	性能
	数量
	存放地点
	管理人
	联系电话

	空气呼吸器
	RHZKF6.8/30
	应急、救护
	2
	控制室
	邹勇
	18615123181

	防毒面具
	长管
	应急、救护
	2
	控制室
	邹勇
	18615123181

	防毒口罩
	半面罩
	应急、救护
	6
	控制室
	邹勇
	18615123181

	消防栓
	SS100-65-1.6
	消防灭火
	3
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防泵
	XBD5/30-100
	消防灭火
	2
	与糠醇装置共用
	邹勇
	18615123181

	干粉灭火器
	MFZ∕ABC8
	消防灭火，检测在有效期内
	20
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	二氧化碳灭火器
	MT/2
	消防灭火，检测在有效期内
	4
	控制室、配电室
	邹勇
	18615123181

	消防沙
	2立方米
	消防灭火
	1.5
	锅炉房
	邹勇
	18615123181

	洗眼器、淋洗器
	复合型
	应急冲洗
	3
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防水炮
	PS30-50
	消防灭火
	1
	装置区
	邹勇
	18615123181

	可燃气体报警仪
	QT-300
	报警、检测在有效期内
	9
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	围堰
	—
	防溢流
	2
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	事故水池
	60立方米
	事故水收集
	4
	隆信厂区东南侧（公用）
	赵传涛
	13280689988

	共用

	沙袋
	--
	安全
	200条
	装置区
	邹勇
	18615123181

	吸油毡
	--
	安全
	5m2
	装置区
	邹勇
	18615123181

	塑料布
	--
	安全
	10m2
	装置区
	邹勇
	18615123181

	粘合剂
	--
	安全
	2盒
	装置区
	邹勇
	18615123181

	堵漏胶泥
	--
	安全
	20块
	装置区
	邹勇
	18615123181

	堵漏工具
	--
	安全
	1套
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防掀
	
	安全
	10把
	装置区
	邹勇
	18615123181


附表 2 现有报警系统建设情况一览表

	物资名称
	规格型号
	数量
	存放位置
	责任人
	联系电话

	可燃气体报警器


	QT-300
	13
	呋喃装置二层、三层
	邹勇
	18615123181

	
	KX6330
	3
	糠醇反应装置一层平台
	马忠庆
	18615123190

	
	KX-6330
	2
	装置一层P201-P204之间、化验室
	邹勇
	18615123181


附表 3 现有环保监测仪器一览表
	序号
	设备名称
	台套数
	检测物质
	责任人
	联系电话

	1
	便携式检测仪
	1
	非甲烷总烃
	于立涛
	13969362345


附表 4 企业风险物质理化特性及其防护措施览表

附表4- 1糠醛理化性质及其防护措施一览表

	标识

	中文名
	糠醛
	英文名
	Furfural

	CAS 号
	98-01-1
	UN 编号
	1199

	危险货物编号
	33581
	包装类别
	O53

	包装标志
	易燃液体；有毒品

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色至黄色液体，有杏仁样的气味。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	蒸气有强烈的刺激性， 并有麻醉作用。动物吸入、经口或经皮肤吸收均可引起急性中毒， 表现有呼吸道刺激、肺水肿、肝损害、中枢神经系统损害、呼吸中枢麻痹， 以致死亡。高浓度本品接触兔眼时可引起角膜、结膜和眼睑损害，但能迅速痊愈。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	易燃，遇明火有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。

	燃爆危险
	本品易燃，具强刺激性。

	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。用水灭火无效， 但可用水保持火场中容器冷却。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50： 65 mg/kg(大鼠经口) ； LC50：601mg/m3，4 小时(大鼠吸入)。

	刺激性
	家兔经眼：20mg/24 小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24 小时，中度刺激。。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：--
TWA(mg/m3)：5
STEL(mg/m3)：12.5*。

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕， 淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着， 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

	吸入
	 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	理化性质

	分子式
	C5H4O2
	分子量
	96.09

	熔点（ ℃）
	-36.5
	沸点（℃）
	161.1

	闪点（ ℃）
	60
	引燃温度（℃）
	315

	相对密度（水＝1）
	1.16
	相对密度（空气＝1）
	3.31

	爆炸上限％（V/V）
	19.3
	爆炸下限％（V/V）
	2.1

	燃烧热（ kJ/mol）
	2338.7
	临界温度（℃）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚、苯。

	主要用途
	用作溶剂，及作为合成香料、糠醇、四氢呋喃的中间体。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	操作处置注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避光保存。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


附表4-2 糠醇理化性质及其防护措施一览表

	标识

	中文名
	糠醇
	英文名
	furfuryl alcohol

	CAS 号
	98-00-0
	UN 编号
	2874

	危险货物编号
	61590
	包装类别
	O53

	包装标志
	有害品

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色易流动液体，具有特殊的苦辣气味。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	本品系刺激剂。高浓度持续吸入引起咳嗽、气短和胸部紧束感。极高浓度可引起死亡。蒸气对眼有刺激性， 液体可引起眼部炎症和角膜混浊。皮肤接触其液体， 引起皮肤干燥和刺激。口服出现头痛、恶心，口腔和胃刺激。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与强酸接触能发生强烈反应, 引起燃烧或爆炸。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方， 遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品可燃，有毒，具刺激性。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服， 在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50： 275 mg/kg(大鼠经口)；600 mg/kg(兔经皮) ； LC50：233ppm，4 小时(大

鼠吸入)。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：--
TWA(mg/m3)：40
STEL(mg/m3)：60。

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时， 必须佩戴自吸过滤式防毒面具（ 半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕， 彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	理化性质

	分子式
	C5H6O2
	分子量
	98.10

	熔点（ ℃）
	-31
	沸点（℃）
	171

	闪点（ ℃）
	65
	引燃温度（℃）
	490

	相对密度（水＝1）
	1.13
	相对密度（空气＝1）
	3.37

	爆炸上限％（V/V）
	16.3
	爆炸下限％（V/V）
	1.8

	燃烧热（ kJ/mol）
	2546.3
	临界温度（℃）
	无资料

	溶解性
	溶于水， 可混溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿。

	主要用途
	用于合成树脂和加工染料等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	酰基氯、氧、酸类。

	操作处置注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项

	   储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


附表4-3 二甲基呋喃理化性质及其防护措施一览表

	标识

	中文名
	2-甲基呋喃
	英文名
	2-methyl furan

	CAS 号
	534-22-5
	UN 编号
	2301

	危险货物编号
	31041
	包装类别
	O52

	包装标志
	易燃液体

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色液体，有醚样气味，在空气中或阳光照射下变黄至黑色。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	本品具麻醉作用， 能使血液循环、肠、胃、肝脏功能出现异常。对眼睛有刺激作用。实验资料报道，有致突变作用。受热分解放出具腐蚀性的烟雾。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物， 遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方， 遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品极度易燃，有毒， 具刺激性。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服， 在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。

	环境危害
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50 ：167 mg/kg(大鼠经口) ；LC50 ：无资料。

	刺激性
	家兔经眼：500mg/24 小时，轻度刺激。。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：
TWA(mg/m3)：
STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	密闭操作，局部排风。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时， 必须佩戴自吸过滤式防毒面具（ 半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	工作场所禁止吸烟、进食和饮水， 饭前要洗手。工作完毕， 淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	理化性质

	分子式
	C5H6O
	分子量
	82.11

	熔点（℃）
	-88.7
	沸点（ ℃）
	63.7~66

	闪点（℃）
	-30
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	0.9130
	相对密度（空气＝ 1）
	2.8

	pH 值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无资料
	爆炸下限％（V/V）
	无资料

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、丙酮等。

	主要用途
	用作溶剂、医药中间体。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	氧化剂、强酸、强碱。

	操作处置注意事项

	密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。容器与传送设备要接地，防止产生静电。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人  员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


                   附表4-4氢气理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名
	氢
	英文名
	hydrogen

	CAS号
	133-74-0
	危险性类别
	易燃气体,类别1；加压气体

	危险货物编号
	21001
	UN编号
	1049

	包装标志
	易燃气体
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

	急救措施

	皮肤接触
	如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。请用清洁、干燥的敷料包扎。就医。

	眼睛接触
	一般不会通过该途径接触。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	食入
	不会通过该途径接触。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	防护措施

	接触极限
	/

	监测方法
	/

	工程控制
	密闭系统，通风，防爆电器与照明。

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质

	外观与性状
	无色无臭气体。

	分子式
	H2
	相对分子量
	2.02

	熔点（℃）
	-259.2
	沸点（℃）
	-252.8

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	500～571

	爆炸上限%（V/V）
	75
	爆炸下限%（V/V）
	4.1

	燃烧热（kJ/mol）
	241.0
	临界温度（℃）
	-240

	临界压力（MPa）
	1.30
	辛醇/水分配系数
	-0.45

	相对密度（空气=1）
	0.07
	相对密度（水=1）
	0.07（-252℃）

	溶解性
	不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

	主要用途
	用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	水。
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	避免接触的条件
	/

	毒理学资料

	LD50：无资料；LC50：无资料。

	废弃处置方法

	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	包装方法

	钢质气瓶。

	运输注意事项

	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


附表4-5氮气理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	氮
	英文名
	nitrogen

	CAS号
	7727-37-9
	危险性类别
	加压气体

	危险货物编号
	22005
	UN编号
	1066

	包装标志
	不燃气体
	包装类别
	Ⅲ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。

	皮肤接触
	无资料。

	眼睛接触
	无资料。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。

	食入
	无资料。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品不燃。

	灭火方法
	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	有害燃烧/分解产物
	氮气。

	环境危害

	无资料。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	密闭操作。提供良好的自然通风条件。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿一般作业工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色无臭气体。

	分子式
	N2
	分子量
	28.01

	熔点（℃）
	-209.8
	沸点（℃）
	-195.6

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	相对密度（水＝1）
	0.81(-196℃)
	相对密度（空气＝1）
	0.97

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无意义
	爆炸下限（%，V/V）
	无意义

	临界压力（MPa）
	3.40
	临界温度（℃）
	-147

	pH值
	无意义

	溶解性
	微溶于水、乙醇。

	主要用途 
	用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	无资料。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	包装方法

	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	操作注意事项

	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输注意事项

	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
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附件2.1地理位置图与周边环境
附件2.2厂区平面图
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附件2.3应急撤离路线、应急器物资布置图
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附件2.4 雨污管线图
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附件2.5危废处置合同
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附件2.6应急监测协议



附件2.7应急互救协议


附件2.8环评批复
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