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第一部分：综合应急预案

1总则

1.1编制目的
为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险化学物品安全管理条例》和《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对环境污染事故能力，能够确保迅速做出响应，有领导、有组织、有计划、有步骤的按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作，采取及时有效的措施，将事故影响降到最低限度，增强突发性环境事件的防范能力，减少风险，有效的预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，以保障企业员工和周围居民的人身安全与健康，使国家、集体和个人利益免受侵害。
为了全面贯彻落实“珍爱生命、崇尚理性”理念和“安全第一、预防为主；防治污染、保护环境；消除危害、促进健康；全员参与、专业监管”的方针，坚持“以人为本”的指导思想，规范应急管理工作，建立健全应急救援系统，提高我厂对突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，确保在各类突发环境事件后承担应急救援的人员能够迅速、准确、高效地实施救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响，促进企业可持续发展，结合我厂实际，特制定本预案。

1.2编制依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、国家、地方有关法律、法规、文件
1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订版）
2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）
4）《中华人民共和国突发事件应对法》2024年6月28日修订
5）《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）
6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订版）
7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订版）
8）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订版）
9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）
10）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29修订版）
10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）
11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）
12）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）
13）《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鲁环字〔2021〕266号）
14）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50号）
15）《山东省突发事件总体应急预案》（鲁政发〔2021〕14号）
16）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56 号）

17）《山东省安全生产条例》（2022年3月1日起施行）
18）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号，2021年4月1日起施行）
19）《淄博市突发环境事件应急预案》（淄政办字〔2020〕99号）
20）《临淄区突发环境事件应急预案》（临政办字〔2020〕48号）
21）《淄博市生态环境局临淄分局突发环境事件应急预案》

22） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）
23）《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（淄环发〔2020〕100号）

24）《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令2014年第31号）

25) 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）

2、标准、规范、规程
1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

4）《声环境质量标准》（GB3096-2018）

5）《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）

6）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
7）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007，GBZ2.2-2007）
9）《危险化学品目录》（2021年版）
10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021，2022年3月1日起实施）

11）《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018，2019年3月1日实施）

12）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）
13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）
14）《环境风险评价技术导则》（征求意见稿）（环办环评函[2017]832号）
15）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]第10号）
16）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）

17）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）

18）《危险化学品储罐环境污染事故应急预案编制导则》

19）《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）

20）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）
21）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）

22）《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局
23）《国家危险废物名录（2021版）》（生态环境部令 第15号，2021年1月1日实施）

24）《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）
25）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》

1.3适用范围

本预案适用于山东隆盛和助剂有限公司厂区区域的生产、储存、运输、使用和危险废物处置等过程中发生的突发环境事件的应急救援行动，适用于本公司因突发环境事件引发的水污染、大气污染、土壤污染、危险废物污染等专项处置活动。适用于本公司边界外5公里范围内环境敏感区域环境安全防控。

事件分级：
按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件四级。
一、特别重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，"以上"含本数，"以下"不含本数。

为了公司及当地政府预案体系相衔接，在国家突发环境事件分级基础上，按照突发事件严重性和紧急程度，针对公司实际情况，将公司环境事件划分为公司级、车间级、班组级。
公司级：污染的范围在厂界内且企业能独立处理。
车间级：污染的范围在车间内且企业能独立处理。
班组级：事件出现在车间局部区域或单元且企业能独立处理。
1.4预案体系
（1）建立内部应急预案体系
内部应急预案体系包括综合预案、专项预案、现场处置方案。
（2）与外部应急预案体系衔接
当突发环境事件级别较低时，启动企业内部应急预案，当突发环境事件级别较高时，应及时通知敬仲镇政府、临淄区应急管理局、淄博市生态环境局临淄分局，由政府部门根据突发事件等级启动相应的外部应急预案。
当发生重大环境污染事件时，需要与上层应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援，因此本预案应配备足够的应急物资，加强对员工的培训，对预案进行演练，保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参加上级部门的应急救援演练工作，为事故的有效救援打下良好基础。
当突发环境风险事故时，建设单位应加强与区域公司的联动，及时通知，相互协助，共同应对，将突发环境风险事故的影响降至最低。

企业应急预案图示如下：
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图 1.4‑1 企业突发环境事件应急预案体系图
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图 1.4‑2 突发环境事件应急预案关系图
1.5应急救援工作原则

1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
2企业基本情况

2.1企业基本信息

单位名称：山东隆盛和助剂有限公司
单位性质：有限公司
公司地址：淄博市临淄区乙烯路299号

公司地理位置：东经：E 118°13′11″，北纬：N 36°46′55″。
公司基本情况：山东隆盛和助剂有限公司成立于2008年5月。注册资本1000万元，占地20880平方米，总建筑面积4630.8平方米，现有生产项目10000t/a3,3′-二氯联苯胺盐酸盐项目。是以生产染料中间体为主要产品的有机化工企业。

山东隆盛和助剂有限公司与山东隆信药业有限公司、淄博元齐生物科技有限公司在同一厂区内。厂区北面为乙烯路，路北为齐鲁石化储运厂；南面为乙烯南路；东面为齐鲁石化变电站和淄博源丰达工贸有限公司；西面为齐鲁石化公司管廊。

企业基本情况见表 2.1‑1
	单位名称
	山东隆盛和助剂有限公司


	单位地址
	淄博市临淄区乙烯路299号
	所 在 区
	临淄区

	企业性质
	有限责任公司
	所在街道（镇）
	辛店街道

	法人代表
	韩志华
	职工人数
	175人

	组织代码
	913703006755152134
	占地面积
	20880 m2

	联系电话
	0533-7199909
	所属行业
	有机化学原料制造

	主要原料
	邻氯硝基苯、盐酸、液碱、甲苯
	经度坐标
	118°183′11″

	联 系 人
	王鹏超
	纬度坐标
	36°46′55″

	联系电话
	18653326898
	历史事故
	无


2.2自然环境概况

1、地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55′22″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距151km，总面积5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

临淄区位于淄博市东北部，东经118°08′～118°30′，北纬36°39′～37°37′。东临青州市，北与厂饶县、博兴县接壤，西与张店区、桓台县相邻，南与淄川区、青州市连接，地理适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。项目位于齐鲁化学工业区乙烯路299号。
2、地形地貌

淄博市地处华北地台鲁西台北斜鲁中隆断区的北缘，为一向斜构造，称“淄博向斜”。构造特征是褶皱平缓舒展而不甚发育，除较高一级的“淄博向斜”外，其它系与“淄博向斜”相伴生的次级小型褶皱；区内断层构造较为发育，尤以张性正断层为主，纵横切割。岩浆岩石分布面广，并具有多期活动的特点。主要有金岭闪长岩杂岩体、昆仑辉长岩体等。地势南高北低，南部及东西两翼山峦起伏跌宕，中部低陷向北倾伏，南北落差千余米。以胶济铁路为界，以南大部分为山区、丘陵，岩溶地貌发达；以北大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。北部有黄河、小清河流经，发源于淄博的河流有沂河、淄河、孝妇河等。全市山区、丘陵、平原面积分别占全市总面积的42%、29.9%和28.1%。

临淄区在大地构造单元上隶属华北地台区的鲁西断块之鲁中南隆起区的北缘，地层属鲁西地层分区。该区地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部为冲积平原，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜。

项目厂址所在齐鲁化学工业区位于平原与丘陵的交接地段，厂址以南为低山丘陵，成东西向分布，丘陵向北展开，南高北低。区内有多条冲沟纵贯其间，广泛分布第四系覆盖层，东厚西薄，西侧有部分基岩裸露。其地貌按成因类型分为构造剥蚀地貌与剥蚀堆积地貌。

区域各岩性层分布及厚度变化相对较稳定，上部砂质粘土厚度9.3～10.5m，粘土厚度3.2～3.5m；中部砂质粘土和粘土厚度变薄，厚度分别为4～5m 和1.5～2.5m；底部粘土胶结碎石层厚度多小于1m，一般0.4～0.7m。碎石成份为石灰岩，棱角、次棱角状，属坡洪积物。

3、气候气象

临淄位于山东省的中部，属暖温带季风大陆性气候。冬季寒冷、雨雪稀少；春季回暖快，多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气。

临淄区近五年年均气温为13.7℃，年均降雨量697.7mm，全年平均主导风向为ESE，蒸发量1618.0mm，相对湿度63%，平均风速2.02m/s。

4、地表水

临淄区境内河流属小清河水系，主要有淄河、乌河，另外还有其它小河沟。河流流向受地貌控制，多呈南北向。

淄河发源分为东西二支：东支发源于鲁山主峰北麓的池上镇境内；西支发源于鲁山西麓、莱芜市常庄乡碌主山东麓，下庄乡境内。该河系沿淄博断裂带发育而成。流经淄博市博山区、淄川区、临淄区，在临淄区白兔丘村北约1.5km 处入广饶县，并于该县北堤村北入小清河，全长178.7km，流域面积1397km2，河宽上游段在20～300m 之间，中、下游段在300～1500m 间，深约2～7m。出境断面以上多年平均径流量为2.18 亿m3，白兔丘站实测多年平均径流量为1.08 亿m3，两者之差主要是河渗漏所致，故素有“淄河十八漏”之说。淄河为季节性河流，雨季多为山洪暴发，洪水突起，来势汹汹，平时多为干涸。

乌河发源于临淄区大武镇南部山丘地带，流经该区路山镇，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等镇，在夏庄村北入小清河入博兴县。河长52.5km，河宽20～50m，河槽深2～3m，乌河属泉水河，目前已无水体，最大洪水流量82.9m3/s。流域面积为462.5km2。

运粮河东起齐都镇古城村，西至朱台镇宋桥村西与乌河相连，全长8.8 公里，流域面积80 余平方公里，系古齐国人工开挖的运粮漕河，故名运粮河。

5、地下水

根据淄环发[2019]46 号《关于印发淄博市饮用水源保护区划分方案的通知》，目前淄博市主要集中式饮用水水源地18 处，其中地表水3 处，其余为地下水型水源地。本项目不位于淄博市供水水源地保护范围内。距离项目厂区最近的水源地为东北侧永流饮用水水源保护区。本项目与永流水源地最近取水井（5#坐标：E118°19′57.0″；N36°49′14.9″）距离约10.8km。

6、地质及水文地质

临淄区广泛分布奥陶系石灰岩，大气降水部分成地表径流汇于淄河，由淄河渗漏转化为地下水，地表径流在向北运动过程中，由于北部有东西向断裂及煤系地层阻隔聚集成富水地带。

区域含水层主要为第四系松散孔隙含水岩组和奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。第四系松散孔隙含水岩组水位埋深为55~90m，含水层厚度在30~80m之间，含水岩层为卵砾石层及含泥砂卵石层，补给来源为区域南部的径流补给、降水下渗等，地下水流向由南向北；奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组地下水由南部降水补给，向北部径流，含水层岩性主要为灰岩。

区域范围内地下水富集，形成淄博一个重要的大武富水区，大武富水区是我国北方特大型富水区，主要含水层为灰岩水，其补给以大气降水为主，淄河河床的渗漏为辅；其排泄以人工开采为主，径流排泄为辅。本项目位于大武富水区范围内。

7、植被

临淄属华北落叶林区，原始植被已无，现多系人工植被，很少自然植被。自然植被多分布在境内南部的低山丘陵和崖边，沟坡及平原的河滩；人工植被主要分布在低山岭被、近山阶地和沟、渠、河道两旁及庭院四周。
2.3生产工艺
一、工艺流程
生产装置以邻硝基氯化苯为原料，以氢气作为还原剂，在碱性条件下对邻硝基氯苯进行液相加氢还原制备2，2-二氯氢化偶氮苯，再在酸性介质中进行转位重排得到3，3-二氯联苯胺盐酸盐。主要生产工序介绍如下：
（一）加氢还原工序

用氮气置换还原釜内的空气，向配料釜V206a内加入甲苯、邻氯硝基苯，向配料釜V206b加入碱液和助催化剂、水，搅拌均匀后将V206a、V206b内物料打入还原反应釜R101a-q，反应过程中还原反应釜内部温度上升（蒸汽作为备用），注入氢气，通过循环水控制温度在40-83℃，反应压力控制在0.5-0.6MPa。反应8-11小时，然后将反应物放至中间罐。

用全密闭过滤机过滤催化剂套用，滤液进入还原液分离槽，静止分层，废碱去废碱罐待处理，有机层放入转位釜R105 1-33。废碱罐中的碱液废水含加氢反应生成的副产物邻氯苯胺，去污水处理装置经过蒸馏塔提取邻氯苯胺，外售。

（二）转位工序

有机层放入转位釜R105 1-33后，向转位釜加入乳化剂，控制压力在0.1MPa下边搅拌边滴加23.0-23.5%盐酸进行转位反应，用循环水控制温度20-55℃在常压下反应18-19个小时。反应结束后通过进入溶解分离釜V106a-k,加入适量水升温使物料完全溶解后与甲苯分离，分离后的甲苯层去污水处理车间处理，蒸馏回收套用，水层放入脱色槽V107a-d。

（三）脱色工序

水层放至脱色槽V107a-d中，在常压下通入蒸汽维持90-92℃搅拌30分钟，用活性炭脱色，过滤活性炭，过滤后的清液送至析出槽V109a-d,活性炭定期回收处理。

（四）结晶工序

析出槽V109a-d加入30%盐酸，在常压下通冷却水至析出组粒子，析出组温度在80℃时投入饱和盐水，至65-75℃时停止盐水加入，冬季冷却至40-42℃、夏季冷却至40-48℃，反应结束。析出浆料用泵打入DCB中间罐。

（五）脱水工序

将DCB中间罐的浆料放入压滤机脱水，脱水时间为1-1.5小时，得到成品DCB。分离后的母液放入中和槽V126,在常压下加入NaOH中和至pH值在1.5-3.0之间，二次过滤回收2级品，2级品送至脱色槽，在常压下重新精制。

（六）甲苯回收工序

来自DCB生产车间溶解分离工段的甲苯（会带有少量盐酸），经管道送入污水处理装置甲苯中和罐，加入适量液碱进行中和，然后经泵打入甲苯蒸馏釜进行常压蒸馏，进入蒸馏釜的甲苯加热至80℃蒸发，甲苯蒸汽经冷凝器冷凝后放入甲苯分离罐，达到规定量时将底部水分导入热水槽，上层甲苯用泵送回DCB生产车间甲苯中间罐循环使用。

该项目工艺主要反应原理如下：
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2，2-二氯氢化偶氮苯             3，3-二氯联苯胺盐酸盐
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二、原辅材料
 2.2‑1原辅材料情况一览表

	序号
	物料名称
	物料规格
	消耗量

（t/a）
	厂内最大储存量t
	包装形式
	来源
	备注

	1
	邻硝基氯化苯
	--
	16500
	2121.6
	罐装
	汽运
	--

	2
	甲苯
	--
	1200
	74
	罐装
	汽运
	蒸馏套用

	3
	氢氧化钠
	31%
	18500
	341.7
	罐装
	汽运
	--

	5
	PT/C（铂炭）
	--
	0.6
	0.5
	桶装
	汽运
	重复利用

	6
	SDBS（十二烷基苯磺酸钠）
	--
	54
	5
	桶装
	汽运
	--

	7
	DCNO（2、3二氯1、4奈醌）
	--
	106
	10
	桶装
	汽运
	--

	8
	盐酸
	32%
	32175
	374
	罐装
	汽运
	--

	10
	MNX（乳化剂）
	--
	3.75
	--
	桶装
	汽运
	--

	10
	活性炭
	--
	270
	10
	桶装
	汽运
	干计

	11
	氢气
	--
	600
	--
	--
	管道输送
	--


三、产排污环节
（一）废气
来自生产车间废气（非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氮氧化物）；成品压滤车间废气（非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物）均经车间内喷淋塔+冷凝处理；污水装置废气（氯化氢）经喷淋塔喷淋处理。无组织废气经管线收集后合并为一条管线，以上各路废气汇总一路进入移动床 VOCs 吸附再生循环一体化设备内，经多级吸附后实现达标排放。吸附饱和后的专用吸附材料进入脱附段，通过热氮气解吸，解析后的混合气体进入换热器冷凝处理可以得到废气中的溶剂。循环氮气中存在部分不凝气，定期排入主进风管。解析后的专用吸附材料经降温冷却后，通过提升系统回到上层储料层，循环使用。冷凝水去往废水处理装置。

废气总工艺流程图如下：
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废水

3,3′-二氯联苯胺盐酸盐生产过程中产生的还原工序滤液（碱性）与脱水工序滤液（酸性）在原水罐中中和至碱性，再经过固液分离塔沉淀后，上清液送至树脂罐；下层产生不溶于水的有机物，主要成分为邻氯苯胺有机杂质，用泵打入蒸馏塔提取邻氯苯胺。与蒸馏后的反应物与上清液中加入亚硝酸钠进行重氮反应产生沥青质，再加入NaOH调节pH值中和，最后经沥青提纯罐将含NaCl的水静置分出，分出的沥青物质再经过蒸馏塔负压蒸馏去除（回收）里边的易挥发物质邻氯苯胺后得到副产物沥青。根据国家危废名录2021版，复产沥青做危废处置。污水处理装置处理工艺如下：
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初期雨水收集池1个（有效容积80m3）和事故水池2个（有效容积分为别500m3、240m3），与淄博元齐生物科技有限公司、山东隆信药业有限公司共用。

分出的废水汇同初期雨水、设备地面冲洗水、循环冷却排污水经三级沉淀池处理后进入废水收集池，满足齐鲁石化供排水厂入水指标后经管网排入齐鲁石化供排水厂进一步深度处理，处理达标后通过管线排海。

（三）固体废物
2.3-1固体产生废物情况一览表
	污染物
	产生量(t/a)
	性质
	去向

	废催化剂
	1.2
	危废 HW50
261-161-50
	委托供货单位回收再生处理

	废活性炭
	600
	危废 HW06
900-405-06
	委托有资质危废处置单位处理        （滕州高能时代环保科技有限公司，日照锦昌固体废物处置有限公司）

	邻氯苯胺残渣
	1361
	危废 HW11
900-013-11
	

	废机油
	1.0
	危废 HW08
900-217- 08
	

	沾染物料的包装物
	18
	危废 HW49
900-041- 49
	

	旧岩棉、包装物
	20
	一般固废
	

	生活垃圾
	25
	一般固废
	环卫部门定期清理外运处理


（四）噪声
公司噪声源主要为生产过程设备运行噪声，噪声值在75-85dB（A）之间。本次评价对厂区主要噪声设备及其治理措施进行了统计，具体见下表：

2.4-1主要噪声源一览表  单位：dB（A）

	设备名称
	数量（台）
	单台设备噪声源强
	降噪措施
	降噪后噪声值

	离心机
	19
	85
	室内布置+基础减震
	70

	压滤机
	10
	85
	室内布置+基础减震
	70

	离心泵
	19
	80
	室内布置+基础减震
	65

	真空泵
	4
	80
	室内布置+基础减震
	60


四、主要污染物排放执行标准
2.4污染物排放标准一览表
	项目
	执  行  标  准
	标准级别

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	表2二级和无组织排放监控浓度

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	二级

	废水
	齐鲁石化供排水厂进水水质指标
	——

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
	2类

	固体

废物
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	——

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
	——


五、主要设备

2.5项目具体的设备清单详见下表：

	序号
	设备名称
	规格
	主材质
	数量（台）

	1
	加氢反应釜
	4m3
	304
	16

	2
	转位釜
	5m3
	搪瓷
	33

	3
	溶解分离罐
	20m3
	衬里
	10

	4
	脱色釜
	20m3
	衬里
	6

	5
	析出釜
	20m3
	衬里
	25

	6
	中和槽
	20m3
	衬里
	6

	7
	水环真空泵
	抽气量6m3
	铸钢
	4

	8
	离心泵
	
	F 4/碳钢
	48

	9
	冷凝器
	F=15 m3
	石墨
	14

	10
	还原液槽
	3.8m3
	304
	6

	11
	还原液分离槽
	4m3
	304
	6

	12
	盐酸计量槽
	3m3
	FRP
	8

	13
	热水罐
	Φ2800×3500
	304
	2

	14
	DCB中间罐
	25m3
	FRP
	2

	15
	邻氯硝基苯贮罐
	300m3
	碳钢
	2

	16
	甲苯贮罐
	100m3
	碳钢
	1

	17
	盐酸贮罐
	100m3
	碳钢
	4

	18
	液碱贮罐
	300m3
	碳钢
	1

	19
	邻氯硝基苯贮罐
	960m3
	碳钢
	2

	19
	催化剂压滤机
	F=10m3
	PP
	6

	20
	活性炭压滤机
	F=120m3
	PP
	4

	21
	DOB离心机
	Φ1250
	PP
	16

	22
	二滤品离心机
	F=120m3
	PP
	2

	23
	甲苯回收系统
	5m3
	304
	2


2.4企业周边环境风险受体情况
环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

企业周边环境风险受体见表2.4‑1。

2.4-1  周边风险受体一览表

	序号
	目标名称
	位于该项目相对方位
	与该项目距离（m）
	人口数
	执行标准

	1
	金岭一村
	NW
	1900
	1421
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	金岭三村
	NW
	1800
	1502
	

	3
	金岭二村
	NW
	2500
	1473
	

	4
	金岭南村
	NW
	2200
	2990
	

	5
	金岭四村
	NW
	2300
	1371
	

	6
	金岭五村
	NW
	2750
	1256
	

	7
	金岭六村
	NW
	2880
	1379
	

	8
	朱家庄
	E
	4680
	859
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	9
	于家村
	NE
	2900
	670
	

	10
	矮槐村
	NE
	3680
	810
	

	11
	董褚村
	NE
	4230
	640
	

	12
	闫家村
	NE
	4700
	706
	

	13
	高家庄
	E
	4700
	392
	

	14
	曹家社区
	E
	2800
	1020
	

	15
	毛托村
	N
	4900
	1208
	

	16
	傅家庄
	N
	4140
	650
	

	17
	段家庄
	N
	4550
	582
	

	18
	槐行村
	NE
	4000
	800
	

	19
	大杨庄村
	N
	3600
	804
	

	20
	小杨庄村
	N
	3500
	800
	

	21
	侯家屯
	NW
	5170
	3000
	

	22
	李家屯
	NW
	4350
	350
	

	23
	乌河
	NE
	4200
	--
	

	24
	山东隆信药业有限公司
	W
	50
	240
	

	25
	淄博元齐生物科技有限公司
	S
	40
	35
	

	26
	淄博鲁格宝化工有限公司
	E
	443
	22
	

	27
	山东旭益强化工有限公司
	WS
	289
	30
	

	地表水
	淄河
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ 类标准

	地下水
	自备井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类区

	土壤
	厂界周边
	《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


2.5涉及环境风险物质情况
公司涉及环境风险物质一览表如下：
表2.5‑1公司涉及环境风险物质一览表

	原辅材料
	

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	储存方式
	储罐数量
	容积m³
	形态
	最大储量t
	临界量t
	依据

	邻氯硝基苯
	88-73-3
	罐区
	罐装
	4
	2*960

2*300
	液
	2121.6
	10
	HJ941-2018附录A

	甲苯
	108-88-3
	罐区
	罐装
	1
	100
	液
	74
	10
	HJ941-2018附录A

	氢氧化钠（31%）
	1310-73-2
	罐区
	罐装
	1
	300
	液
	341.7
	50
	HJ941-2018附录A

	盐酸（32%）
	7647-01-0
	罐区
	罐装
	4
	100
	液
	374
	7.5
	HJ941-2018附录A

	危险废物
	

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	产生量（t/a）
	容积L
	形态
	最大储量t
	/
	/

	废催化剂
	/
	危废暂存间
	桶装
	1.2
	450
	固
	/
	/
	/

	废活性炭
	
	
	吨包
	600
	450
	固
	25.8
	/
	/

	废机油
	
	
	桶装
	1.0
	230
	液
	/
	/
	/

	沾染物料的包装物
	
	
	吨包
	18
	450
	固
	1.05
	/
	/

	蒸馏残渣
	
	危废储罐
	槽罐
	1360
	100m³
	液
	0.036
	/
	/

	产品
	

	风险物质名称
	CAS号
	储存位置
	贮存方式
	产生量（t/a）
	容积L
	形态
	最大储量t
	临界量t
	依据

	3.3-二氯联苯胺盐酸盐
	612-83-9
	成品仓库
	吨包
	10000
	450
	固
	500
	100
	HJ941-2018附录A

	邻氯苯胺
	95-51-2
	储罐
	罐装
	300
	50m³
	液
	35
	5
	HJ941-2018附录A


3、环境风险源与环境风险评价
3.1企业环境风险单元
公司环境风险单元如下表
表3.1‑1环境风险单元一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	事故触发因素

	1
	储罐区
	邻氯硝基苯
	邻氯硝基苯
	泄露
	大气、土壤、水环境
	遇明火或高热

	
	
	盐酸
	盐酸
	
	
	与金属反应生成氢气，氢气遇明火或静电发生爆炸

	
	
	甲苯
	甲苯
	火灾、爆炸
	
	在空气中形成爆炸混合物

	
	
	液碱
	液碱
	泄露
	
	与酸或某些金属接触，放热易引发爆炸

	2
	危废暂存间库
	危险废物
	废活性炭
	泄露
	大气、土壤、水环境
	贮存环境高温，热量积聚可达自燃点

	
	
	
	蒸馏残渣
	
	
	反应失控和操作不当

	
	
	
	废机油
	
	
	遇明火、切割火花等

	
	
	
	废催化剂
	
	
	热量积聚

	3
	生产装置
	邻氯硝基苯
	邻氯硝基苯
	泄露
	大气、土壤、水环境
	遇明火或高热

	
	
	盐酸
	盐酸
	泄露
	
	与金属反应生成氢气，氢气遇明火或静电发生爆炸

	
	
	甲苯
	甲苯
	火灾、爆炸
	
	在空气中形成爆炸混合物

	
	
	液碱
	液碱
	泄露
	
	与酸或某些金属接触，放热易引发爆炸

	4
	污水处理装置
	盐酸
	盐酸
	泄露
	大气、土壤、水环境
	与金属反应生成氢气，氢气遇明火或静电发生爆炸

	
	
	液碱
	液碱
	泄露
	
	与酸或某些金属接触，放热易引发爆炸

	
	
	甲苯
	甲苯
	火灾、爆炸
	
	在空气中形成爆炸混合物

	
	
	邻氯苯胺
	邻氯苯胺
	泄露
	
	遇明火或高热、静电火花可燃爆

	
	
	蒸馏残渣
	苯胺类
	泄露
	
	反应失控和操作不当

	5
	产品
	3.3-二氯联苯胺盐酸盐
	苯胺类
	泄露
	大气、土壤、水环境
	遇明火或高热、静电火花可燃爆

	
	
	邻氯苯胺
	邻氯苯胺
	泄露
	
	遇明火或高热、静电火花可燃爆


3.2环境风险事故影响后果及评价

3.2.1风险事故大气环境影响分析

厂区可能发生的突发性大气污染事故主要有盐酸、邻氯硝基苯、甲苯等物料泄漏挥发产生的有毒有害气体、废气处理装置故障导致挥发性有机物、甲苯、氮氧化物、氯化氢等大气污染物超标；罐区、生产装置区等发生火灾爆炸事故后的次生、衍生有毒有害气体。公司严格落实风险防范措施，能在火灾发生初期及时发现，及时处置，一般不会造成严重影响。

3.2.2风险事故水、土壤环境影响分析

厂区可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、生产设备泄漏或事故排放，装置区燃烧、爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。

储罐区、设备及运输管线均在厂区内，发生泄漏、燃烧、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染厂区周围地表水或地下水。车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故有可能发生在厂区内，也有可能发生在运输过程中，从而可能影响事故发生点的地表水或地下水。

（1）对地下水的风险影响分析

装置区、仓库、罐区等地均采取了严格的硬化防渗处理，厂区设置了完善的事故废水导排系统，建设有事故应急池，泄漏的化学品及灭火时产生的废水被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。

（2）对地表水的风险影响分析

本公司严格采取了分区防渗防治措施，废水经过应急池收集后，统一通过厂内污水处理设施处理达标后排入齐鲁石化供排水厂深度处理，从而使废水不直接排入地表水环境，因此如厂区发生泄露事故，污染物基本不会对周围河流造成污染。

3.2.3人员管理风险分析

（1）未制定完善的环境管理规章制度，环境风险单元及相应的应急处置设施未实行定岗及监管制度。

（2）员工环境安全防范意识淡薄，操作不当、巡检不到位。

（3）维修维护不及时，致使到达使用时限的仪器仪表及设施过期运行。

（4）未扎实开展应急培训及演练工作，致使员工缺乏自我保护能力和现场处置能力。

3.2.4物质风险分析

公司在生产、运行过程中，原辅材料为邻氯硝基苯、盐酸、液碱、甲苯等。厂区物料中涉及易燃、毒性物质，主要危险性和物质理化性质详见风险评估3.3 涉及环境风险物质情况。
3.2.5设施风险分析

根据GB18218-2018重大危险源辨识的有关规定，公司不构成重大危险源。
3.2.6不可抗力风险分析

（1）汛期主要集中在6、7、8三个月，全年降水总量约为650mm，完善雨污分流设施，建设足够大的事故收集设施，确保事故状态下有足够容量的收集能力。

（2）雷电多集中在汛期，应采取合理的防雷措施。

（3）本区域地震烈度为7级，地震动峰值加速度为0.15g，风险性小。

3.2.7事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性及后果

事故的连锁效应事故指突发性的事故引起上、下游连锁性的事故。

重叠引发事故指一个事故因求援不及时或措施不力，引发其它事故的重叠发生，如1个储桶着火，救火不及时或周围桶的降温阻火措施不力，其它桶将会发生多米诺效应，相继着火爆炸，事故状态失控。

建设单位对相关装置的安全防火距离、消防设施设置符合相关设计规范可保证紧急状态下的消防要求。生产车间安装DCS系统，确保事故状态下设备和物料的安全，使风险事故可以及时得到控制，避免事态恶性发展。

为防止和减少连锁效应的发生，企业还制定较为可靠的应急预案，一旦发生事故要及时反应、迅速出警、迅速完成事故的安全处置。
3.2.8环境风险评价等级

公司周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），确定企业突发大气环境事件险等级为“重大-大气（Q3-M2-E2）”。
公司周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），确定企业突发水环境事件风险等级为“重大-水（Q3-M2-E2）”。
因此，山东隆盛和助剂有限公司突发环境事件风险等级为重大[ 重大-大气（Q3-M2-E2）+ 重大-水（Q3-M2-E2）]。

4、组织指挥体系及职责
4.1应急组织体系

为确保一旦发生环境风险事故时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立环境风险事故应急救援“指挥小组”。当发生重大事故时，以指挥中心为基础，成立“环境风险事故应急救援指挥部”。

环境风险事故应急指挥小组由总经理、各部门负责人组成。指挥中心负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在事故状态下，应急救援指挥部设在事故现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由公司行政职务最高者任总指挥，组成临时指挥部，全权负责应急救援工作）。夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班组长任总指挥，全权负责应急救援工作，发生事故时，以下列分工和程序进行；在其他公司发生事故时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

4.2指挥机构及职责
4.2.1指挥机构

总指挥：崔成武     

副总指挥：王庆  

指挥部成员：王鹏超、曹元学、王伦、薛晓霞、刘华、李超
日常工作由安环部负责。事故发生时以应急指挥部为中心协调各专业组工作。指挥部设在公司办公室。
事故指挥部成立各事故救援小组，统一由指挥部指挥。组织结构图如下所示：
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图 4.2‑1 企业突发环境事件应急组织结构图
发生突发环境事故时，指挥为现场指挥人，若指挥不在时，由副指挥为临时指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在现场值班室。
4.2.1.1指挥部职责

（1）负责事故应急救援预案的组织制定,审核重大环保事故处理预案；

（2）负责重大环保事故应急救援工作的指挥，负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作,组织调动各抢险队伍救灾抢险；

（3）随时研究救灾情况与出现的新问题，对重大问题做出决策；

（4）组织有关部门做好善后处理及事故统计报告工作。

（5）组织指挥全厂的应急救援工作；

4.2.1.2指挥部成员职责 

（1）总指挥：负责指挥、组织协调重大环保事故应急救援工作，对重大问题做出决策，下达救援抢险命令。

①组织制订突发环境事件应急预案；

②负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

③确定现场指挥人员；

④协调事故现场有关工作；

⑤发布本预案的启动与终止；

⑥负责突发环境事件信息的上报工作；

⑦接受政府的指令和调动；

⑧组织应急预案的演练；

⑨负责保护事故现场及相关数据。

（2）副总指挥：组织指挥应急抢险工作的实施，指挥协调各抢险队的抢险工作，向上级有关部门报告抢险情况，组织搞好善后处理。

①判断是否可能或已经发生突发环境事故，是否要求应急服务机构帮助；
②在确保安全的前提下，尝试对危险设施进行直接操作、控制；
③继续调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；
④指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场管理人员和关键岗位的人员配合，指挥现场人员撤离；
⑤与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；
⑥在危险源现场实施交通管制；
⑦对难以解决的紧急情况做出安排；
⑧在事故紧急状态结束之后，安排恢复受事故影响地区的正常秩序；
⑨当总指挥不在企业时，负责代理总指挥行使应急救援权力。
（3）现场处置组：由王伦任组长、孙永利任副组长，成员由班组长、技术工人组成，负责排除险情，抢救受伤受困员工，保护周边环境；负责抢险抢修物资的储备及管理。协助总指挥完成对设备的处置、隔离、修复和抢险用物资的调用，及时关闭雨水系统，打开污水系统阀门，将污水引入应急缓冲池，防止事故扩大。执行应急指挥部下达抢修任务。

①发生事故后，厂值班室应立即通知有关部门和单位赶赴现场，按照总指挥下达的指令，做好厂内各部门及对外协调的工作。负责组织切断泄漏物料、平衡系统物料、安排紧急停车、泄露物料回收等事宜。划定危险区和指挥区，控制车辆、人员的进入。

②具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。

③迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施。

④负责事故现场人员疏散工作。

⑤承办指挥部负责人交办的其它工作。

⑥主要负责事故现场及抢险过程泄漏物料和消防废水的监测、堵截、中和、洗消等。

（4）通讯联络组：由安环部王鹏超担任组长，负责紧急情况下，协助指挥部做好事故报警、情况通报及事故处置工作；应急状态下负责与周边单位联系，通知相关单位做好事故扩大后可能波及的应急处置工作，联系方式包括电话、短信通知、喇叭广播、派遣人员下达通知，做好周边群众的疏散、避险、撤离工作，距离较远敏感目标可以通过报告镇政府后由镇政府通知组织疏散。
（5）应急保障组：由销售部薛晓霞任组长，负责应急物资的日常维护、确保在第一时间供应充沛的应急物资。

①按规定保管好各种抢险、救援、救护物资及各种备用的消防、灭火器材、防毒器具。同时要登记建帐，定期检查、核实，确保其使用性能。

②根据不同事故的需要，发放各类物资、器材。对临时供应不足的部分可请示总指挥向临近单位借用。

③应急预案终止之后，及时收回各类抢险救援器具，清理、清点。对损失、损坏的部分要列出清单，打申请报告，补充添齐，妥善保管备用。 

（6）医疗救护组 

由财务部部长刘华任组长，组织相关人员和外部救援力量编成医疗救助小组。主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作； 

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置； 

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场。
（7）警戒保卫组

由李超其任组长，组织相关人员和外部救援力量组成。主要负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

（8）环境应急监测组

由曹元学认组长，对事故周围的环境进行取样监测分析，根据当前风向确定安全卫生防护距离，并将分析结果及时向指挥部报告，配合组织开展救援活动。

（9）应急专家组：对突发事件（故）进行分析、研判，提出决策建议，并为灾情核查、损失评估、灾害调查评估提供技术支持。聘用第三方专家在公司应急指挥中心领导开展应急工作，职责如下：
1、指导环境应急预案的编制及修改完善；参与制定应急救援方案；

2、对环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学评估，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

3、参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（10）其他人员职责：服从安排积极参加事故救援；积极配合疏导、引导无关人员到安全区。

应急组织机构内部通讯联络方式见下表：

表4.2‑1 应急组织机构内部通讯联络方式一览表

	机构名称
	应急职务
	姓名
	日常职务
	手机号码

	应急指挥部
	总指挥
	崔成武
	制造部经理
	18615123158

	
	副总指挥
	王 庆
	制造部调度长
	18615123110

	
	组长
	王 伦
	车间主任
	15064347866

	
	副组长
	王 凯
	车间主任
	18560883088

	
	组员
	崔永兴
	班长
	15253306591

	
	组员
	杨化村
	班长
	13964352677

	
	组员
	郭文刚
	班长
	15092323896

	
	组员
	王汉康
	班长
	13455351067

	
	组员
	陈 军
	班长
	15153311402

	通讯联络组
	组长
	王鹏超
	安环部部长
	18653326898

	
	组员
	薛 贞
	环保员
	13287028919

	应急保障组
	组长
	 薛晓霞
	销售部部长
	18615123199

	
	组员
	石光爱
	仓库管理员
	13475574560

	
	组员
	赵家利
	采购员
	13853333505

	医疗救护组
	组长
	刘华
	财务部部长
	18615123108

	
	组员
	王伟伟
	文员
	15206681758

	
	组员
	王佳宁
	文员
	13616446200

	警戒保卫组
	组长
	李 超
	保安班长
	13964397861

	
	组员
	刘衍磊
	保安队员
	15153389416

	
	组员
	薛明远
	保安队员
	13012715075

	环境应急监测组
	组长
	曹元学
	安全总监
	13515332288

	
	组员
	孙永利
	车间主任
	13646434301

	
	组员
	闫广伟
	班长
	15169329557

	应急专家组
	组长
	杜 星
	安环部副部长
	15864494906

	
	24小时应急电话
	0533-7199909


4.3政府主导应急处置后指挥与协调
当公司发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局及外部有关单位求援。外部求援主要通过电话方式，联系电话详见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	淄博元齐生物科技有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥。企业内部由应急救援小组总指挥崔成武指挥协调应急小组成员及厂区员工配合相关部门参与处置工作。
5、预防与预警机制
5.1环境风险源监控

建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；将风险源作为重点部位，由公司主要负责人进行全面管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的应急设施设备，并确保能够使用。在罐区、危废暂存间、生产车间等环境风险源设置监控报警装置。

公司生产一车间还原加氢工艺火灾等级属于甲级，根据各物质物理化学性质、危险性及其各装置主要危险物质的储量分析，确定生产装置区及储罐区为主要危险性装置，其主要危险特征为泄漏和火灾爆炸。即主要危险源集中在生产装置区及罐区。公司生产中所涉及的主要危险、有毒有害物质为邻氯硝基苯、甲苯。

风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标。

1、物质风险识别包括主要原料邻氯硝基苯、甲苯，危险废物，火灾爆炸等伴生/次生的危险物质。

2、生产设施风险识别包括主要还原加氢工序、辅助生产设施及环境保护设施等。

3、受影响的环境要素识别应当根据毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤地下水等，明确受影响的环境保护目标。

4、风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

5、危险源区域分布分析：按生产和储运系统，确定危险源点的范围和危险源区域的分布。按危险源潜在危险性、存在条件和触发因素进行危险性分析。

1、生产装置区风险防范措施
（1）操作人员必须经过培训合格后方能上岗，操作时必须严格按照操作规程进行操作。

（2）平时加强对生产设备设施的巡检、检验，定期核查设备的运行情况，外观。

（3）定期检查人孔、法兰等密封点，做好相应记录。

（4）定期检查各安全附件（压力表、安全阀与放空阀、温度计、单向阀等）是否灵活、准确，如有异常要及时汇报，保修。

（5）反应器等设备检修完毕后，应有相关部门联合验收确认，投用运转前应按规定进行气密检查，无泄漏方可投用。

（6）在生产装置区设200mm高不燃烧体围堰，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

2、储罐区风险防范措施
（1）罐区设不燃烧体围堰，高度为1.2m，围堰的耐火极限不得低于3h。围堰闭合并采取防腐、防渗措施。

（2）围堰内有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。
（3）管道穿围堰外严密封堵；围堰内的雨水、喷淋水、污水排出口，在围堰外设置水封，并在围堰与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

（4）进出罐组的各类电缆应尽量从围堰顶跨越或基础以下穿过。如不可避免，必须穿过围堰身时则应预埋套俘，且应采取有效的密封措施。

（5）围堰内的排水实行清污分流，含有污染物的废水应采取回收处理措施。
3、污水处理风险防范措施
（1）平时加强废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保处理系统的正常运行。

（2）配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对处理实行全过程跟踪控制。

（3）设置备用电源，以备停电时保障废水仍能得到有效的处理。

（4）设置事故水池，在废水处理设施出现故障时，要及时切换线路，将废水暂时排放入事故水池暂时储存。

4、大气环境风险防范措施
（1）公司主体生产设备和关键部位采用密闭设计，正常工况生产工艺废气经排口进入环保治理措施处置，非正常工况下（如停电）也可通过密闭厂房措施。电源应配备双电源，确保设备不断电。
（2）加强厂内污水收集设施，制定规范的操作规程，并严格执行。操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。
（3）定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常。

5、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
5.2预警及措施

5.2.1预警发布方式
公司应急指挥组总指挥立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：
（1）通过新闻媒体公开发布的预警；
（2）网络发布预警；
（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；
（4）广播发布预警；
（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；
（6）警报发布预警（声光信号）；
（7）车间立即上报的预警信息（口头形式）；
（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。
5.2.2预警级别

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

表5.2‑1 预警、响应、指挥机构、预案对应表

	序号
	预警分级
	响应分级 
	指挥机构分级
	预案体系分级

	1
	三级预警
	三级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	2
	二级预警
	二级响应
	现场应急小组
	现场处置方案

	3
	一级预警
	一级响应
	应急指挥部 
	综合、专项应急预案


5.2.3预警措施

5.2.3.1预警启动条件及预警发布
1、预警因素及发现措施
企业常见的预警因素又可分为内部管控和外部通知两大类。
内部管控：
①日常巡检发现可能引起突发环境事件的不利因素，例如包装容器、储罐、输送管道破损、火灾安全隐患；
②报警器报警；
外部通知：
①重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障；
②有关部门发布区域性、突发性、灾害性天气或其他自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息；
③周边企业发生事故，并可能影响到本公司。
2、预警发布
预警发布总体原则
根据事件发生车间传达上来的预警条件信息，判断事故可能危害程度、紧急程度和发展事态，及时向应急领导小组提出预警建议，经批准后立即发布预警信息，通知相关职能部门和车间进入预警状态，准备应急物资，应急救援小组待命。
预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。
预警信息发布方式：公司内预警可通过公司内部联络电话、对讲机、短信或文件等形式。
本企业预警发布具体程序
针对不同因素的预警发布、解除和终止程序见下表5.2‑2。
表5.2‑2 企业预警机制一览表
	序号
	预警因素
	预警发布
	预警级别
	预警解除和终止

	
	内部
管控
	日常巡检发现可 能引起环境事件 的不利因素
	巡检人员立即告知现场操作人员，并通知当班值班长，并对事件进行记录；由值班长上报指挥部，由指挥部发布预警
	蓝/黄
	破损容器的内容物转移，现场检查安全隐患已解决后由指挥部发布解除命令

	
	
	报警装置报警
	接到报警后，指挥部立即通知相应现场操作人员，确认是否存在泄漏或火灾情况，存在则由指挥部立即发布预警，启动相应应急程序
	蓝/黄/红
	报警后现场核实不存在泄漏等事件情况，即可由指挥部发布解除命令；存在泄漏或小火灾则事件应急处置完成后由指挥部解除命令；事件影响范围超出企业范围，需要外部救援，事件应急处置结束后指挥中心发布解除命令

	
	外部
通知
	重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障
	由政府管理部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间、需注意事项
	蓝
	节假日、重大活动结
束后，由公司应急指挥部发布预警解除

	
	
	有关部门发布区域性、突发性、灾 害性天气或其他 自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息
	由相关部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间和启动相关应急预 案的准备工作
	红
	极端气象条件消失后，由公司应急指挥部宣布预警解除

	
	
	周边企业发生事故，并可能影响到本公司
	周边企业发生事故，由事故企业或园区管理部门发布预警通知到本公司，公司应急指挥部发布预警，各部门根据指挥部指挥进行应急响应
	红
	指挥部解除预警


（1）最早发现事故者应立即逐级报告，并采取相应措施控制生产事故的进一步发展。如属公司级及公司级以上事故应立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主任部门，并通知周边居民。

（2）当班负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好污染物监测和应急处理工作，启用事故应急池和备用处理设施。 

（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若不能自行控制，则应迅速逐级向上级报告。生产部会同事故发生部门及相关部门，视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主，并研究、制定相应措施，组成抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。
5.2.3.2预警发布后采取的措施
进入预警状态后，应当采取的措施：

1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报公司总指挥发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5.3预警发布、调整与解除
5.3.1预警信息发布程序

公司发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为：
班组级事件：班组长、员工
车间级事件：车间主任、班组长、员工
公司级事件：应急领导小组、车间主任、班组长、员工
发生突发环境事件后，根据事件级别通讯联络组组长盛旭光立即通过电话、广播、通信网络或专职信息员发布预警，告知周围人员、车间主任、应急领导小组、周边保护目标、友邻单位、环保主管部门、当地政府。
5.3.2预警调整与解除

根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事件得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别；当事件得到控制或隐患已消除，应急指挥中心可宣布预警结束。

6、应急处置
6.1分级响应机制
6.1.1响应等级划分

按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应

出现事件分级班组级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用班组在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与，班组长指挥领导。
（2）二级响应

出现事件分级中车间级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动二级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与，车间主任指挥领导。
（3）一级响应

出现事件分级中公司级事件，如储罐区发生泄露，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点排放。利用本公司在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，运行现场处置方案，应急指挥小组总指挥指挥领导。
当公司发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，立即拨打环境应急电话7184544、119，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件应急响应机制一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2应急响应条件

应急响应条件是指小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据环境事件的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：
（1）三级紧急情况

主要指小型应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业班组职工及车间职工就可以控制处理。
（2）二级紧急情况

主要指中等应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业车间职工及现场处置组就可以控制处理。
（3）一级紧急情况

主要指大型应急，单靠车间及现场处置组力量难以阻止事件发展，需要动用企业全部救援力量控制处理，但要报告上级应急救援部门随时做好增援准备。
6.1.3响应程序

（1） 最早发现者应立即向公司控制室、车间主任报警，并尽量采取措施切断事故源。要求提供准确、简明的事故现场信息，并提供报警人的联系方式。控制室24小时应急电话：0533-7199909。
（2） 控制室在接到警报后，当班班长应迅速组织人员进行确认事故查明事故原因，并上报通知车间主任，同时发出警报。车间主任应提出临时应对策略后，立即向应急总指挥及副总指挥汇报，确定是否需要疏散，是否需要人员进入临时避难所。
（3） 指挥部成员及专业救援队迅速赶往事故现场，做出周边区域是否停产及人员搬离的判断，并组织实施。如需要疏散至公司外，则通知人力资源部（疏散组）疏散集中点。人力资源部（疏散组）应对集合地点人员进行清点并根据总指挥的要求组织大家撤离至公司外疏散集中点，在公司外疏散集中点清点人数，如与应到人数不符，则与现场控制室取得联系查找相关人员，并报应急总指挥疏散情况。与应急处理和疏散管理有关人员应在控制室集中， 根据应急救援指挥部的要求采取进一步措施控制灾情或依指令撤离。
（4） 指挥部成员通知自己所在处室按专业对口后，立即向主任部门和公安机关、应急管理局、生态环境局等上级领导机关报告事故情况，情况紧急可以随时上报。
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图 6.1‑1 突发环境事件应急响应程序流程图
6.1.4应急处置程序
（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、流量等异常、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向生产车间主任报告，生产车间主任立即安排不少于2名的员工佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。

（2）维修工检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向班组长报告，班组长立即向车间主任报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。

（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。

（4）由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应急管理局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

6.1.5应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
事故发生后，按照物质性质分别对毒害气体、易燃易爆危险品采取不同的控制措施。
6.2应急措施
6.2.1突发环境事件污染源控制原则

（1）先控制，后消灭。针对火灾发展蔓延快的特点，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。迅速组织查明有害液体流失的部位和原因，由车间主任负责指挥切断泄漏源，避免污染扩大。如存储设备等储罐出现局部泄漏立即采取倒料措施，尽量最大可能减少流失。由环保管理员负责指挥员工检查通向外环境的雨排阀门是否保持关闭；若未关闭，应立即关闭阀门并检查物料和消防水等是否溢流到厂外，如果排放到外环境，环保管理人员应立即用沙袋在排洪沟内进行堵截回收，避免物料和污水污染附近农田和地表水。对于易燃易爆气体、有毒气体以及易挥发的液体泄漏，应迅速查明泄漏位置，车间主任负责指挥员工做好防护措施，戴好空气呼吸器，对泄漏部位进行封堵。并对污染物喷淋雾状水，加速污染物的高空扩散。
（2）在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员以三人为一组，相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

（3）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

（4）应选择合适的灭火剂和灭火方法，如沙土覆盖和干粉灭火器等。
6.2.2突发环境事件事故污水三级防控体系

一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐鲁石化供排水厂深度处理。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
6.2.3生产装置区风险物质泄漏应急处置措施

6.2.3.1邻氯硝基苯泄漏应急处置措施
1、发现泄漏人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当值班长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，若生产车间物料在使用、运输、设备检修或故障过程中不慎发生小量泄漏等情况，立即通知相关岗位人员，岗位人员应急处理时尽可能将泄漏物料收集在专用的容器内，准备好相应的吸附材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其他吸附材料吸收残液，防止液体流入土壤或排水管道。
3、管线、阀门、法兰等发生大量泄漏时，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。
4、立即疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入，并撤离人员至上风向安全位置。
5、关闭上游相关阀门、停止相关运行设备，组织对泄漏区域建立消防堤进行围堵，防止物料扩散。
6、现场根据物料特性及泄漏处的情况，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂、法兰垫片等）；堵漏材料就绪后，现场处置组穿戴专用防护用品立即开展堵漏工作。
7、泄漏的物料收集至事故水池做进一步处理。
6.2.3.2甲苯泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；应急处理时严禁单独行动， 要有监护人，必要时用水枪掩护。
（2）断源截流
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施消除泄漏源，同时报告事故应急指挥部。当大量泄漏并难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。泄漏物料是有毒的，应使用专用防护服装、空气呼吸器。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。大量泄漏，人员应紧急疏散，根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。 
（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入事故应急池。
（4）对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。并准备好足够的消防器材。
（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
（6）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
（7）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
6.2.4储罐区物料泄漏、火灾爆炸事故应急措施

6.2.4.1邻氯硝基苯泄漏应急处置措施
1、发现人员应立即汇报当班值长或上级领导。

2、当值班长或上级领导在接到报警后立即前往现场查看，如小量泄漏，则立即组织岗位人员停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵，将收集池内泄漏物料输送至事故水池；查找泄漏处，根据泄漏口大小形状位置，采用针对性的堵漏工具及材料对泄漏处进行堵漏；发生初期火灾，立即组织义务消防队前往现场进行扑救。
3、如发生大量泄漏，应立即汇报公司环境风险事故应急指挥小组，启动应急预案。并告知周边企业及居民，进行安全疏散。立即组织建立消防堤，防止物料进一步扩散，停止运行设备及关闭输送阀门，启动应急泵输送至事故水池。如不能控制则拨打消防救援电话。
4、发生大型火灾或爆炸，公司立即启动应急预案，紧急停止所有设备和切断电源，撤离所有岗位人员，并告知周边企业及居民撤离至安全位置。同时拨打报警电话求助，厂区设立警戒区域及做好救援队伍引导。事故抢险完毕后，事故水收集至事故水池待进一步处理。

6.2.4.2甲苯泄漏应急处置措施
（1）处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；应急处理时严禁单独行动， 要有监护人，必要时用水枪掩护。
（2）断源截流
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施消除泄漏源，同时报告事故应急指挥部。当大量泄漏并难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。泄漏物料是有毒的，应使用专用防护服装、空气呼吸器。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。大量泄漏，人员应紧急疏散，根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。 
（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入事故应急池。
（4）对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。并准备好足够的消防器材。
（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
（6）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
（7）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。

6.2.5风险物质泄漏次生冲洗废水或火灾次生消防废水应急处置措施

（1）首先采取围堰堵截的方式，使废水不外流，控制污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故应急池导流设施将物料或消防水引至应急池；

（2）事件发生后，应急监测小组对厂区、周围区域水体环境、土壤环境污染物浓度进行检测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥部汇报检测结果；

（3）环境应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。现场处置组根据环境应急监测组的检测结果，向未达标的水中，投加相应的水处理剂，通过化学处理后，使其达标排放；或将未达标的水排入事故应急池暂存，待事故结束后分批次排入厂内污水处理站进行处理。

6.2.6风险物质泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

（1）对废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

（2）环境应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。现场处置组根据环境应急监测组的检测结果，对超标排放的废气污染物再次进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

6.2.7火灾、爆炸事故应急措施

如泄漏的过程中伴随火灾，应根据紧急事件汇报链进行汇报。由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案以及根据火灾爆炸的程度决定是否通知外援和向上级报告。
（1）火灾现场人员首先应切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。
（2）应急小组其他部门在做好本部门职责并留有负责人的前提下，组织本部门其他人员参与积极抢救受伤和被困人员。
（3）如火灾与爆炸一起伴随而来，一般难以通过人员操作来控制或切断事故源。生产车间、库房等基建设施均采用钢筋混凝土、砖墙结构，可阻止火势的蔓延以及减缓爆炸冲击波的影响。一旦现场指挥发现危险火势更大或有爆炸征兆时应急指挥组应迅即做出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。
（4）一旦发生火灾爆炸，厂区外通阀门一定要关闭，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
（5）消防废水通过车间、仓库等内设的下水管道排入应急事故池。
发生火灾事故后，值班人员应迅速上报应急指挥部，总指挥组织应急救援人员赶赴现场，到现场后应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法，按规定路线通道及时撤退。撤退信号应格外醒目，能使现场所有人都能看到听到。
发现火势中有压力容器或有受到火焰辐射威胁的压力容器时，在水枪的掩护下将能移动的容器尽快疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆炸伤人，进行冷却时，现场救援人员应采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。
火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
另外，火灾事故造成消防水在厂区溢流，由于产生量不能确定，因此在发生火灾事故消防的同时应预先围堵可能外流的消防水，并用污水车转移至应急事故池中，防止消防水在厂区漫流对厂区地表环境造成影响。对不能收集的消防水采用砂土等中性材料吸附。
6.2.8环保设施故障引起污染物超标排放应急措施
氮氧化物、挥发性有机物、甲苯是对大气环境有害的气体，超标排放可根据情况判断为环保治理装置出现故障导致污染物超标排放。

（2）空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具，戴自给式正压呼吸机，从上风向进入现场。

（3）尽快停车，并通知相关部门进行检修后使用。

6.2.9发生洪涝灾害危险废物随雨水溢流处置措施
危废暂存间内的危险废物应及时清运，避免散发挥发性有机物污染环境。厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。雨水就有可能携带风险物质随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。应及时关闭厂区雨水出口阀门，并疏通危废暂存区通往事故水池的明沟，使被污染的雨水进入事故水池，并及时进行设备维修，争取在事故水池容积的限度内修好。危废暂存间采取防雨、防渗措施，以防止污染物外泄引起二次污染。

6.2.10雨季、汛期水体环境污染事件应急措施
厂区所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。若此时厂区沟渠内聚集有物料等，如果阀门切换不及时或损坏，雨水就有可能携带物料随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。
落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，240立方米、500立方米事故应急池作为收集设施。事故状态下按以下步骤进行：平时将装置区和存储区通往事故缓冲池的阀门打开，将雨水系统阀门关闭，直接排放到事故处理池中；遇到需要冲洗设备或雨天等，将通往事故池的阀门关闭，雨水和冲洗水被限制在围堰内，经检测人员分析后，若未被污染，打开雨水系统阀门，将场内积水排到雨水系统，若被污染，将污水送至污水处理站处理。发生大量泄漏和大型火灾，应急池不足以容纳产生的泄露物料和消防水时，应迅速打开污水管线阀门用泵将污水送往厂内污水处理站处理后再排入齐城污水处理厂进一步处理。
6.2.11突发环境事件紧急撤离、疏散措施

（1）警戒疏散

当发生火灾、泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。
（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。
6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
a）设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；

b） 应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；

c） 执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。

d）严禁无安全防护进入事故现场。

e）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

f）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

g）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
a）迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
b）迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
c）迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
d） 根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
e） 根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。
f） 根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
g） 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
h） 在事发地安全边界以外，将距离事故地点较近的村庄作为紧急避难场所；
i） 事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
j） 及时将受伤群众转至就进医院救治；
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

63.3应急撤离步骤和指导思想

根据环境风险预测结果，当发生有毒有害气体泄漏事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时出调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急撤离方案
通过厂区布局、职工数量、通道宽度模拟，最大应急撤离时间5-15分钟完成，撤离半径500m范围，制定以下撤离方案。

①整个过程由本单位和周边相关企业负责领导联合指挥、协调；通过管委会、街道、村以及建设单位各级联动。
②每个村庄设立应急指挥小组，组长为村长，副组长为村书记，成员主要为村干部，主要职责是接到通知后，迅速广播通知村民，组织村民集合进行撤离，将村庄分片，每个干部负责一个片区，确保迅速安全集合和撤离群众。同时还可在各村设置村级协管员负责紧急疏散通知。
③每个村安装广播喇叭，根据村庄面积和人口确定喇叭数量，每个喇叭覆盖50m×50m的范围，在每个村委会办公楼和村庄较高建筑物顶层布设警报器，并定时进行试鸣。
④村民在指定地点集合，按顺序上车；每个村指定2个地点，分别为村委会、小卖部。
⑤车辆按顺序由每个村集合点依次开向紧急避难所，路线主要是沿着淄江路、辛化路向安全地点转移。
发生严重危险化学品事故时，由总指挥决定报告当地公安部门。待公安部门负责人到达并与应急救援指挥部取得联系，了解情况后，由公安部门负责周边单位人员撤离和疏散。
凡发生火灾爆炸及泄漏污染事故的现场均被设定为危险区。
根据《国家突发环境事件应急预案》及地方相应机制，隔离范围由监测数据和专家研判后决定，一般泄漏隔离半径50-500米，重大事件可扩至数公里。

事故现场用隔离带隔离，并派专人看管。
6.3.5紧急安全疏散
发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时，制造部、设备科、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。
6.3.6应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主任部门报告应急行动的进展情况。
6.3.7应急控制与管理措施
事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥部或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：
①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；
②受伤及中毒人员的抢救；
③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；
④火灾控制及周围设备的保护；
⑤生产或停产安排。
A、公司生产值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B、各个岗位接到有毒挥发性液体泄漏和有毒气体报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到集结点集合，听候指挥中心安排。

C、现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D、医院在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品、住院病房等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医院，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E、所有在有毒挥发性液体泄漏现场和有毒气体中停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G、公司在组织员工进行自救的同时，及时向淄博市生态环境局和上级主任部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由市政府决定是否启动淄博市环境污染事故预案。

6.3.8控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.9事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠公司现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

6.4.2应急监测流程[image: image25.png]R s h
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图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3企业应急监测方案
监测点位、时间及监测仪器见表6.4‑1。

表6.4‑1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案
	环境要素
	测点名称
	监测方位
	监测项目
	监测设备
	监测频次
	监测终止条件
	备注

	环境空气
	事故点为中心，当时风向的下风向
	每隔100m布设一个监控点，共布设3个
	发生火灾、爆炸、泄漏事故时监测挥发性有机物、HCL、氮氧化物、甲苯、CO等
	便携式气体检测仪/ FID氢火焰监测仪
	每10min监测一次，随事故控制减弱
	全部监测点位特征污染物连续3次监测结果降至规定限制内，无次生衍生灾害可能
	委托第三方监测单位进行监测

	
	事故点为中心，当时风向的上风向
	两侧各布设一个监控点，共布设两个
	
	
	
	
	

	地表水
	上游清洁段，事故点及下游
	pH、SS、COD、氨氮等
	便携式水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	
	

	土壤地下水
	1个对照点，3个控制点
	PH、石油烃、甲苯、苯胺类
	三合一土壤检测仪，水质分析仪
	每1小时监测一次，随事故控制减弱
	
	


突发环境事件发生时，公司可自行监测非甲烷总烃，其他需监测的因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东九盛检测科技有限公司、山东春城检测有限公司监测机构签订协议。（协议见附图）
6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

6.4.5应急监测终止条件

    事件现场得到控制后，污染源的泄漏或释放已降到规定限值内、无次生衍生灾害可能，应急监测终止。
6.4.6应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
6.5信息报告与发布
6.5.1信息报告与处置
（1）公司发生公司级以上突发环境事件后，应急总指挥立即向区人民政府报告，同时向上级主任部门报告，并立即组织进行现场调查。
（2）突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是从发现事件起立即上报；续报是在查清基本情况后随时上报；处理结果是指报告在事件处理完毕后立即上报。
a） 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、已经造成或可能造成的人员伤亡情况及初步估计的直接经济损失、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事故发生单位名称、联系人、联系电话等。 
b） 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。 
c） 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 
（3）信息发布原则：企业协助政府部门，采用公告、电视、广播等形式对外统一发布突发环境事件信息。
6.5.2信息报告程序
信息报告程序如下：
岗位级事件：发现人→周围人员→班组长；
车间级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组；
公司级事件：发现人→周围人员→车间主任→应急领导小组→周边保护目标→环保主任部门→当地政府。
（1）发生火灾、化学品泄漏、爆炸、中毒窒息事故造成环境污染事件。事发岗位人员应立即电话汇报值班班长或值班领导，值班班长或值班领导收到事故信息后立即向应急救援指挥部汇报。总经理于事发后立即向区政府及生态环境局等相关部门和上一级专业主任部门报告事故情况。
（2）若发生一般性化学品泄漏造成环境事故，由岗位人员报告厂相关领导，再由厂长向相关公司领导报告。
（3）公司应急救援指挥部负责了解事态发展。总经理根据事故的情况决定应急响应规模和级别。若发生突发环境事故，总经理（指挥长）宣布启动应急预案，由应急指挥中心（生产调度室）负责通知指挥部成员，及时做好应急准备。 

    报告内容：报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。
调整与解除：确定事件级别，实时掌控事态发展，及时调整预警级别，事件危机解除后30分钟内发布解除预警信息。
6.5.3单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向淄博市生态环境局临淄分局报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应在2小时内将正式书面事故报告上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

6.5.4环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
6.5.5向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
7、后期处置

7.1善后处置与恢复重建

7.1.1善后处置措施

1、信息发布

各部门及时将事故的进展情况报告，突发环境事件应急救援领导小组负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，负责通过新闻媒体或其他途径宣布应急结束。所有发布的信息应遵循实事求是、及时准确的原则。
2、后期处置

应急救援工作结束后，由本公司或上级部门负责事故的善后处置工作，包括人员救治、补偿，征用物资补偿，污染物收集，现场清理与处理，尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序。
3、资料保存

将事故处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理、保存，以备后用。
4、灾后安置和赔偿
对于受灾人员由公司办公室统一进行安置，对于受伤人员除应得的工伤社会保险外，公司还将按照受害者的受伤程度给予受害者和死亡者家属一次性赔偿。对重伤者和死亡者家属按以下原则进行赔偿：
（1）过错责任赔偿原则。根据受害者和公司在事故中的责任大小进行赔偿。

（2）伤害程度原则。根据受害者在事故中受到伤害的程度进行赔偿。

（3）一次性给付赔偿原则。按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并以此性给付。

（4）多重赔偿同时实施原则。事故受害者除根据《工伤保险条例》得到工伤补偿外，公司还将向受到事故伤害的受害者或家属赔付赔偿金。

事故处理组由安全部长任队长，人员由安全部、生产管理部及生产车间相关人员组成，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，负责制定洗消后的二次污染的防治方案。通讯联络组组长王鹏超负责采用电话联系的方式与外部沟通。
表7.1‑1 善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	消防水、泄漏污水
	泄漏物料尽量回收利用，无回收利用价值的经封堵处理进入事故应急池，调节至排放标准后排入齐城污水处理厂深度处理。
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。
2. 建立健全相应处置台账，以备核查。
3.依据“四个不放过”原则，查明事故原因和责任人，落实整改措施。

	受污染土壤、破旧设备
	对受污染土壤进行置换，灾后产生的固体废物暂存在防腐、防渗、密闭储存区
	

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


7.1.2恢复重建

事故得到控制后要尽可能的对事故现场进行保护，避免非工作人员破坏事故现场，影响正常生产恢复，以利于事故原因的调查和事故责任的落实。要做好以下二点：
1）在事故地点或事故原因未完全确定以前，事故现场不能破坏或废除，也不准对无关人员开放，以保证获得正确的第一手资料，便于对事故原因的调查分析；

2）凡与事故有关的物体、痕迹和现场状况都不得破坏、移动或清洗。为抢救受伤人员需要移动现场某些物体时，必须对事故现场按原状做好标记。发生重大伤亡事故的现场，须经事故调查组同意，才能予以清理。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。
7.1.3事故现场净化
1、现场净化的方式、方法

（1）车间主任安排人员对事故区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

（2）清理过程中注意衍生事故隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

（3）各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事故的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

（4）各疏散通道确保畅通无阻。

（5）作业前，工段主任及安环科负责人要对员工进行安全作业宣讲。

2、现场清理组织

清理措施由应急救援“指挥领导小组”研究批准后，由事故工段主任领导负责组织本工段人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场净化，安环科监督落实。
7.2应急终止

终止条件：
当符合下列所有条件后，应急终止。
1．事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2．污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

3．事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4．事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5．采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

终止程序：
1．经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

2．事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。

现场取证：
恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。
总结上报：
应急结束后，按照要求上报事件情况，并向事件调查组移交相关材料，做好事件工作总结报告。对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学的做出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、测定提供经验和完善的依据。
7.3调查与评估

（1）事故发生后，应根据事故的级别及时成立事故调查小组，对事故发生的原因进行调查和分析。安环部负责收集有关资料并存档。
（2）事故调查小组应积极配合上级事故调查组开展事故调查工作，任何组织或个人不得阻挠。
（3）事故调查清楚后，事故调查小组应及时写出事故调查报告报事故应急领导小组。
（4）根据事故调查报告，事故应急领导小组，应及时按照事故“四不放过的原则”进行处理。
（5）突发环境事件应急救援结束后，应急救援领导小组分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审及抢救过程应急能力评估，并就有关内容进行补充和完善。
（6）经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚。
8、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
8.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
8.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
8.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
8.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

8.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安环部，科内配置专职安全员、环保员。

8.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

8.6.1应急物资维护管理制度
一、管理制度
1、应急救援物资是对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。

2、相关单位对应急救援物资负有储存和保管的责任，对救援物资应定人、定点、定期管理。

3、相关单位应该管理人员应明确应急救援库房的钥匙，不得随意的挪动，保证突发事件时应急救援材料库房可以按时打开。
4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资，定期进行清洁工作;如发现严重问题时，应及时上报，并将检查、维护、清洁情况记录在案。

5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。

6、物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适当的存放库房、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发作业，安全整洁。
7、加强物资保管和保养工作，应做到“六无”保存，既无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

8、库房、厂院卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、无积水。

二、维护制度
1、相关单位对设备、防护器材每日进行检查，如果发现不正常，应在登记本登记并及时的处理。

2、电工定期对备用电气设备进行检查，发现问题及时处理，损坏的及时上报进行更换。

3、按时对所有的通讯设施进行检查，通话应该畅通，语音应清楚。

8.6.2应急值班人员守则
在应急指挥办公室领导下，应急值班人员应做到；
a.实行24小时应急值班；
b.负责接受应急报告并立即向应急指挥办公室领导报告；
c.接到企业和上级应急信息后，应立即向应急指挥办公室领导报告；
d.跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥办公室领导报告；
e.负责领导指令的下达；
f.做好过程记录和交接班记录；
g严格岗位责任制，遵守安全与保密制度 h.完成应急指挥办公室领导交办的其它工作。

8.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
9、监督管理
9.1培训与演练

9.1.1培训计划
本预案制订后实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习救援专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量。
9.1.2培训计划、方式和实施
应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训工作列入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。
培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用各企业内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。
9.1.3应急救援人员培训内容
应急人员的培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。
9.1.4制定演练计划
突发环境事件应急救援预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中表明演练对象，准备好所需要的器材、设施，对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急救援预案进行评审。
演练频次
演练分公司级、车间级、班组级，公司级演练每年组织不得少于一次，车间级演练每半年一次，班组级演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。
演练的方式、范围、内容
演练采取现场消防演习的方式，要求公司全体员工的领导参加，指挥部和各应急小组分工合作，消除事故隐患。
演练内容：
1）消防灭火演练； 
2）急救及人员救护演练；
3）报警及通信演练； 
4）环境监测与化验演练； 
5）厂区人员疏散和厂内交通管制演练； 
6）情况通报演练； 
7）各类应急设施的使用技能演练； 
8）模拟各类事故的快速反应演练等。
演练总结
要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急救援预案的充分性和有效性。演练结束各救援队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。发现事故应急求援预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改，写出书面总结。
结合环境污染事故的应急处理，环保部门应加强对环境事件专业技术人员的日常培训和管理，公司每年组织一次对应急救援人员的专项培训，并针对应急救援的方法和危险化学品的防护措施进行应急响应等专项培训。培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专业人才。
公司充分重视应急救援和演练，每年对应急救援队伍进行培训，明确分工和职责，掌握应急救援处理方法。制定应急预案的演练计划，定期组织应急预案演练，同时应建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关的交流与合作。通过演练，达到检验预案、锻炼队伍、教育员工和提高能力的目的，也促进公司应急预案与淄博市政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。
9.2奖励与责任追究

对在突发环境事件应急处理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，应当予以表彰、奖励；对在突发环境事件的预防、报告、调查、控制和应急处置过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者失职、渎职，以及其他违法违纪行为的人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
具体内容如下：
1）奖励

在突发事件应急救援工作中，有下列情形之一的，应依据有关规定给予奖励：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使企业和职工的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

2）责任追究

由安全生产部负责对环境事件的现场调查和取证工作，全面收集和保护有关突发环境事件发生的原因、危害及其损失等方面的证据和资料。对在突发环境事件中违反环保法律法规和规定的责任单位和个人，依法追究行政责任；构成刑事犯罪的，移交司法机关处理。
在环境污染事件应急救援过程中，有下列情形之一的，根据有关法律法规的规定，视其情节和危害后果，对有关责任人依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）不认真履行环保法律法规，而引起突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的：

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言、扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

10、附则

10.1术语和定义

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。
风险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的所在场所设施。
环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

环境保护目标：石油化工企业周边需要保护的环境敏感区。
危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境污染事件危险源：在石油化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。
环境污染事件与突发环境事件：
环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的时间。
分类：指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。
分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。
10.2环境应急预案的修订
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）第12条规定，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
4、重要应急资源发生重大变化的；
5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；
6、其他需要修订的情况。
10.3应急预案实施

本预案自发布之日起实施。
        第二部分 突发环境事件综合应急预案
一、大气污染应急专项预案
、环境风险源与环境风险评价

1.1大气环境风险源
根据综合预案分析，公司发生大气污染环境事件的主要诱因是碱喷淋塔、活性炭移动床等环保设施装置故障导致的挥发性有机物、甲苯、氮氧化物等大气污染物超标排放，生产装置和贮罐的管道阀门泄漏后挥发有毒有害气体对外环境造成影响，甲苯、邻氯硝基苯、盐酸泄露后挥发有毒有害气体对外环境造成影响，火灾、爆炸发生后的次生、衍生有毒有害气体对外环境造成影响。主要风险物质为挥发性有机物、甲苯、氮氧化物、次生或衍生大气污染物，企业生产过程中涉及的原料、中间产物及产品：甲苯、盐酸、邻氯硝基苯、邻氯苯胺、3.3二氯联苯胺盐酸盐、污水处理以及挥发性有机物、氯化氢等大气污染物。

造成大气环境污染的环境风险源有：生产还原加氢装置、成品压滤装置、原料储罐储存区、污水输送管道等。

1.2影响范围及危害后果分析
泄漏挥发：生产装置和贮罐的管道阀门中含有大量可挥发的气体，一旦发生泄露，挥发的有害气体会对大气环境造成影响。本项目使用的甲苯、盐酸、液碱、邻氯硝基苯在储罐中储存，一旦发生泄露，挥发的有毒刺激性气体会对大气环境造成影响。
火灾次生、衍生污染物：生产装置在超压火灾爆炸事故时，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》《石油化工企业设计防火规范》等标准，污染物浓度相对较高，根据1.9米/秒风速评估，在3公里范围内，对周边环境敏感区有影响，2公里范围内有较大影响，卫生防护距离临界点有重大影响。

2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案为公司突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为公司综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：
指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.3.2全体应急组织
如最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责
除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部
事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组
在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组
负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
（1）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废库、污水处理等由车间主任、操作工、每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（2）仪器监控

危废库、污水处理、罐区、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.2预警行动
4.2.1预警分级
按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。
4.2.2预警发布程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施
在预警状态下，各应急专业组要做好大气污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
具体措施如下：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束
应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应

出现事件分级班组级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用班组在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与。
（2）二级响应

出现事件分级中车间级事件，如因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动二级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与。
（3）一级响应

出现事件分级中公司级事件，如储罐区发生泄露，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。利用本公司在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，运行现场处置方案。
当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，立即拨打环境应急电话7968026、110、120，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。
预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生大气污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当公司应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
6.2应急处置措施
6.2.1现场应急处置原则

安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作；

隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；

监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建构筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线；

医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；
现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大；

防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相应的监测工作；

洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染；
危害信息宣传：宣传危险化学品的危害信息和应急预防措施。

6.2.2甲苯泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入小水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收，也可用不燃性分散剂支撑的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。
废弃物处置方法：专用收集器内回收或运至危废暂存间。

⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水无效。
6.2.3邻氯硝基苯泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，迅速隔离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴防尘面罩（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法：收集回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。

灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.4盐酸泄漏应急措施
盐酸的泄漏，容易发生人员中毒、伤亡和严重环境污染事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。要成功地控制盐酸的泄漏，必须事先进行计划。并目对盐酸的化学性质和反应特性有充分的了解。泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。
1、泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具

（2）应急处理时严禁单独行动。要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护

（3）应从上风、上坡处接近现场。严禁盲目进入。
2、泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制溢出或泄漏来消除盐酸的进一步扩散。这可通过以下方法：

（1）通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

（2）容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止盐酸的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度，泄漏的尺寸。泄漏点处实际的或潜在的压力及盐酸的特性。
3、泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：盐酸泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，因此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时。要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低盐酸的蒸发。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向盐酸蒸汽云喷射霉状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于大型盐酸泄漏，可选择用潜水泵将泄漏出的盐酸抽入容器内或槽车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。将收集的盐酸运至废物外理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。
6.2.5液碱泄漏应急措施
阀门或管道泄漏：
若是阀门或管道发生泄漏，要迅速开启储罐出液管上两个出液阀，开启输酸泵和通向备用罐的阀门，及时进行倒罐。在倒罐的同时，进行堵漏，尽量减少酸液泄漏量，在倒罐完毕之后，为安全起见，将发生泄漏的阀门或管道重新进行更换。
储罐泄漏：
少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收货运至废物处理所处置。

⑵防护措施
呼吸系统防护：建议佩戴导管式防毒面罩。紧急事态抢救或撤离时。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：用水、沙土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

灭火剂：雾状水、砂土。

6.2.6 3.3二氯联苯胺泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：接触其粉尘时，建议佩戴防尘面罩(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。
身体防护：穿胶布防毒服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：应用大量清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

6.2.7氢气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。请用清洁、干燥的敷料包扎。就医。

眼睛接触：一般不会通过该途径接触。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

6.2.8氮气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。
6.2.9 2,3-二氯-1,4-萘醌（DCNQ）泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.10 活性炭泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。
⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中含量较高时，建议佩戴防尘口罩。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防护工作服。
手防护：戴乳胶手套。

其它：今可能减少直接接触，现场不要进食，工作结束沐浴更衣。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.11十二烷基苯磺酸钠（SDBS）泄漏应急措施

应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

6.2.12 3,3’-二氯联苯胺盐酸盐

应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿透气型防毒服。
手防护：戴乳胶手套。

其它：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.13危险化学品火灾爆炸时的应急处置
a） 在发生危险化学品火灾爆炸事件时，应遵循“先控制，后消灭”的原则；
b）扑救初期火灾：关闭火灾部位的上下游阀门，切断物料来源，用现有消防器材扑灭初期火灾和控制火源；
c）保护周围设施：为防止火灾危及相邻设施，采取冷却、隔离等保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资；
d）火灾扑救：针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当外围火点已彻底扑灭、火种等危险源已全部控制、堵漏准备就绪并有把握在短时间内完成、消防力量已准备就绪时，可实施灭火；
e）确定撤退信号和撤退方法：当火灾失控危及应急救援人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；
f）火灾扑灭后，应派人监护现场，防止复燃。
6.2.14危险废物（废活性碳）泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。
⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中含量较高时，建议佩戴防尘口罩。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防护工作服。
手防护：戴乳胶手套。

其它：今可能减少直接接触，现场不要进食，工作结束沐浴更衣。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.15环保设施故障引起污染物超标排放应急处置措施
（1）大气污染物造成超标时，迅速启动报警系统。

（2）对废气进行收集处理。

（3）立即洒水降尘

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

1、应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（1）设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；
（2）应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服、空气呼吸器等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；
（3）执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。
（4）严禁无安全防护进入事故现场。
（5）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。
（6）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。
（7）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援销售部报告人员清点情况。
2、监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
3、受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
（1）迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
（2）迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
（3）迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
（4）根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
（5）根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其它应急资源。
（6）根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
（7）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
（8）在事发地安全边界以外，设立距离事故地点较近的村委会、农田等空旷区域为紧急避难场所；
（9）事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
（10）及时将受伤群众转至就进医院救治。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确“的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。
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图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测点位、时间及监测仪器见表6.4‑1。

表6.4‑1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案
	监测因子
	监测仪器
	监测时间
	监测点位
	执行标准
	备注

	非甲烷总烃
	便携式检测仪
	事故发生后每间隔15min 采样分析一次。
	1、安全距离范围内，事故发生点最近点；
2、下风向不同距离敏感点（如300m、500m、1000m、2000m、5000m 等）设置监测点；
3、上风向某对照位置。
	厂界恶臭污染物浓度 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；粉尘执行《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）标准要求，挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018
	委托第三方监测单位进行监测

	甲苯
	/
	
	
	
	

	氮氧化物
	/
	
	
	
	

	氯化氢
	/
	
	
	
	

	颗粒物
	/
	
	
	
	


突发环境事件发生时，公司可自行监测挥发性有机物，其他需监测的因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东春城检测有限公司、山东九盛检测科技有限公司等监测机构签订协议，联系方式见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	淄博元齐生物科技有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障
在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
二、水体环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

1.1水环境风险源
根据综合预案分析，公司发生水体污染环境事件的主要诱因是盐酸、液碱、邻氯硝基苯、甲苯等液体原料储罐发生泄漏，输送管道以及预处理装置处发生泄漏，泄漏物未得到有效控制进入雨水系统或未硬化路面等外环境造成影响。火灾、爆炸发生后的消防废水对外环境造成影响。主要风险物质为储存物料、设备冲洗水，以及原料盐酸、液碱、邻氯硝基苯、甲苯等液体原料。环境风险源为污水处理区域及输送管道，盐酸、液碱、邻氯硝基苯和甲苯储罐。
1.2扩散途径及危害后果

泄漏：发生大型泄漏事故后，泄漏物质未得到有效控制，溢流到雨水排放系统中，另外处理完泄漏物质后要对地面进行冲洗，产生大量高浓度洗消废水，如不采取措施加以收集，这些有害物料以及洗消废水便会沿地面流淌至雨水管道，最终汇入江河湖泊，造成地下水、地表水的严重污染。依据环保法规，受到污染的消防水也应该从未受污染的水中分流出来。因此洗消污水的收集与处理是必要的。
火灾次生、衍生污染物：发生大型火灾事故后，污染物浓度相对较高，大量高浓度消防水废水，会在短时间内进入水体，对周边水体环境敏感区有影响，国内此类事故屡见不鲜，任何火灾爆炸事故都会伴随者严峻的水体污染防控难题，稍有不慎就会造成严重的水体污染。
依靠自身消防能力，泄漏物质和洗消废水可以全部进入本单位事故应急池。本公司储存区地面全部硬化处理，不会对外界及地下水造成污染。
2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本预案为公司突发环境事件专项应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急指挥部。人员组成如下：
指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1水环境风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废库、污水处理等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

污水处理、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.1.2水环境污染事故三级预防措施
1、地表水风险防范措施

三级防控措施：
一级防控措施：罐区设置围堰，确保泄漏物料不会溢出围堰，并对装置区、罐区、仓库等地面进行重点防渗。
二级防控措施：厂区设置240立方米、500立方米事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管道排入事故应急池，经厂内污水处理站处理后排入齐城污水处理厂。

三级防控措施：厂区雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。
2、地下水风险防范措施

源头控制措施
企业选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的污废水进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，减少由于管道泄漏而造成的地下水污染。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本公司应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
6.2应急处置措施
6.2.1应急处置原则
按照国家、行业标准、规范制定的危险化学品事件应急行动方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求。
1、应急处置总原则

1）控制事故废水或危险化学品溢流出事故区域。

根据重大环境风险源和水体环境保护目标的识别，制定防范水体污染三级防控措施：
第一道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在围堰内；
第二道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等引导入应急池内，不出厂区；
第三道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在防洪沟拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵，不外排入地表河流、农田及未硬化路面。
各生产装置发生事故时：
a）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，或者先控制在装置区、储存区之内；

b）将污染物质尽可能引入厂区事故应急池内临时储存；

c）事故污水流入装置区、道路雨排水系统进入排洪沟时，立即在相应的排洪沟启动拦截设施或用沙袋封堵，进行隔断、封堵，同时采取回收等可能采取的措施，将污染物质运输到污水处理场中，杜绝污染物质流入下游河流；

d）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

2）分区划分

根据公司行政区划和生产装置、罐区排水系统特点及排洪沟、河流的具体情况，将厂区划分为有生产装置区域、原料及产品储运区域。
3）封堵分流

各装置根据预设的封堵地点对污水进行封堵。当有生产装置区域、原料及产品储运区域发生事故，有可能或已造成泄漏的物料或含污染物的消防水进入排洪沟时，立即做好排洪沟污染应急处置预案启动准备，立即启动本厂应急预案，尽快消灭污染源并进行拦截。
车间尽快对各雨排入口进行封堵，避免污水进入雨排系统，将污水导入车间生产污水池经污水线并运输至污水处理厂处理。车间负责用备用潜水泵将进入雨排污水导入污水系统，初步处理后，排入污水处理厂处理。
6.2.2总体施救措施
当发生水体环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.2.3拦截措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在罐区围堰；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池内；
第三道拦截：将废水污染物拦截在厂区范围内，用砂土、应急沙袋等堵漏措施，并保证关闭雨水收集池向外输送雨水的泵。
6.2.4水体环境污染事件处置措施
1.装置区发生事故时
a）泄漏物料或消防污水直接进入污水系统，送至污水场事故池。
b）若污水溢出装置区进入车间雨排系统，则将车间界区的雨排出口阀门关闭，打开至污水线阀门。
c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，经过厂内污水处理站处理后再送齐鲁石化供排水厂处理。
2.储罐危险化学品泄漏事故处理
a）关闭泄漏储罐所在围堰的阀门，泄漏物料在围堰内暂存，大量泄漏时，利用转输泵将泄露物料和冲洗废水转移入备用容器中，一同再转入应急池暂存，应急池加盖处理，防止物料挥发。

b）若污水溢出装置区围堰进入雨排系统，则将装置界区的雨排出口切死，通过导排沟引流至应急池。

c）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，经过厂内污水处理站处理后再送齐鲁石化供排水厂处理。
3.污水处理站事故应急措施

a）废水处理站工作人员立即向部门负责人报告，部门负责人了解现场情况后，上报应急指挥部总指挥，总指挥接报后，宣布进入应急状态。
b）关闭废水处理站外排阀门，将各车间生产废水导入事故池暂存。
c）立即组织技术人员对废水处理站故障设备进行检查，确定故障原因，估计设备故障修复时间，若无法在短时间内修复（1天内），应下令厂区各生产线有计划的停产。
d）根据事故原因，及时检修发生事故的构筑物或设备：
若停电引起废水处理系统无法运转，由公司机电中心立即启动备用电源；

发生管道破裂时使用胶皮包裹管道，胶皮层数不小于2层，用铁丝缠绕，胶皮两端铁丝缠绕不小于3层；若不能修补，该段管道应进行更换；
若废水处理站设备设施发生故障，由废水处理站技术支持单位立即组织抢修。
e）待废水处理站检修运行正常后，再将事故池中的非正常排放废水分别泵送至废水处理站处理。

f）若有大量超标废水外排时，打回重新处理。
g）环境应急监测组协同第三方检测机构立即开展外排废水水质监测，确定外排水质及已经超标外排的废水对区域水环境的影响范围和影响程度。
h）出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。
i）当事故状态解除后，由应急指挥部总指挥宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。
j）事故调查组组织对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。
4、次生灾害防范
对事故污染现场及受污染的水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。
要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。
5、保护目标及敏感区域关注区

环境风险敏感的重点关注区包括：
1、排洪沟；

2、周边村庄；

3、水体保护目标。

6.2.5甲苯泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入小水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收，也可用不燃性分散剂支撑的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。
废弃物处置方法：转移至槽车或专用收集器内回收或运至废物处理场处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用肥皂水或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：喷水冷却容器。可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水无效。
6.2.6邻氯硝基苯泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
储罐泄漏，迅速隔离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴防尘面罩（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法：收集回收或运至废物处理场所处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：消防人员佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。

灭火剂：泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.7盐酸泄漏应急措施
盐酸的泄漏，容易发生人员中毒、伤亡和严重环境污染事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。要成功地控制盐酸的泄漏，必须事先进行计划。并目对盐酸的化学性质和反应特性有充分的了解。泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。
1、泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具

（2）应急处理时严禁单独行动。要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护

（3）应从上风、上坡处接近现场。严禁盲目进入。
2、泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制溢出或泄漏来消除盐酸的进一步扩散。这可通过以下方法：

（1）通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

（2）容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止盐酸的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度，泄漏的尺寸。泄漏点处实际的或潜在的压力及盐酸的特性。
3、泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：盐酸泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，因此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时。要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低盐酸的蒸发。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向盐酸蒸汽云喷射霉状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于大型盐酸泄漏，可选择用潜水泵将泄漏出的盐酸抽入容器内或槽车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。将收集的盐酸运至废物外理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。
6.2.8液碱泄漏应急措施
阀门或管道泄漏：
若是阀门或管道发生泄漏，要迅速开启储罐出液管上两个出液阀，开启输酸泵和通向备用罐的阀门，及时进行倒罐。在倒罐的同时，进行堵漏，尽量减少酸液泄漏量，在倒罐完毕之后，为安全起见，将发生泄漏的阀门或管道重新进行更换。
储罐泄漏：
少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收货运至废物处理所处置。

⑵防护措施
呼吸系统防护：建议佩戴导管式防毒面罩。紧急事态抢救或撤离时。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

⑶急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法：用水、沙土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

灭火剂：雾状水、砂土。

6.2.9 3.3二氯联苯胺泄漏应急措施
1、应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场处置。
⑵防护措施
呼吸系统防护：接触其粉尘时，建议佩戴防尘面罩(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。
身体防护：穿胶布防毒服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施
皮肤接触：应用大量清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

6.2.10氮气泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
迅速撤离迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
⑵防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。

其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
⑶急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。
6.2.11 2,3-二氯-1,4-萘醌（DCNQ）泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.12 活性炭泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。
⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中含量较高时，建议佩戴防尘口罩。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防护工作服。
手防护：戴乳胶手套。

其它：今可能减少直接接触，现场不要进食，工作结束沐浴更衣。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.13十二烷基苯磺酸钠（SDBS）泄漏应急措施

应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

6.2.14 3,3’-二氯联苯胺盐酸盐泄漏应急措施
应急处理处置措施

⑴泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

⑵防护措施

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿透气型防毒服。
手防护：戴乳胶手套。

其它：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
⑶急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
6.2.15消防水污染防治措施
在液体物料发生泄漏并爆炸的情况下，将会产生大量的消防废水，由于与物料均有接触，废水中含有大量有害物质，不能直接排放。在该种情况下，此时开启引水渠，经管道泵将含物料的事故废水全部转移到事故水池中。经厂内污水处理达到齐鲁石化供排水厂进水水质要求后，排入齐鲁石化供排水厂深度处理，避免对污水处理厂带来冲击影响。
6.2.16衍生污染物的处理及次生污染的治理

1、衍生污染物

如消防废水，发生火灾事故时，消防人员因火灾救援会喷洒大量的水，火扑灭后由于消防废水中含有大量对环境有害的物质，所以不可以随意排放。厂区设立专门的事故水池进行收集处理，防止次生污染物的产生。

消防污水具有以下几个特点：

①污水量变化大。由于消防污水只是在消防时产生，因而其水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时．消防实际用水量较小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量较大，产生的消防污水也就多；当火灾特别严重时，企业内消防设施不能满足消防要求，需要动用企业外部消防设施．此时产生的消防污水最多。

②污水中污染物组分复杂。不同的化工装置、不同的工艺流程、火灾发生时不同的泄漏点位置，消防污水中污染物的组分都会不同。物料泄漏量不同，消防污水中污染物的浓度也会有很大差异。

预防及处理措施：设立事故水池，消防污水收集到事故池，事故结束后处理。

2、次生污染

次生污染是指：进入环境中的污染物，在物理、化学或生物作用下生成新的污染物，对环境产生再次污染。本公司主要次生污染为消防废水的污染。

（1）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时、容器内会有大量的液体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染物为火灾消防液、消防土以及燃烧废气。

（2）发生泄漏后，需要用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗。其可能产生的伴生/次生污染物为废弃的活性炭或其他惰性材料等废物或冲洗废水等。

（3）发生泄漏后，由于存储区、装置区地面防渗措施不到位，污染区域地下水或随初期雨水流入附近地表水体，造成地表水污染。

（4）仓库或生产装置区发生火灾、爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。

预防及治理措施：要先设置事故水池，暂时将废水收集于事故水池中，等装置故障修复后再进行处理。对于堵漏过程中使用过的沙袋中的沙子；围堵、收容废液时用过的土壤；受泄漏物污染的土壤；吸附废液所用过的泡沫、活性炭等物质，要统一收集送有关单位处理。对于洗消过程中所使用过的器材、衣物、手套等受污染物品要集中收集，统一洗消，防止对环境造成次生污染。

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
环境应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。我公司委托第三方检测机构负责公司应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

6.4.2应急监测流程[image: image27.png]REMBEY
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图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
监测方法、时间及监测仪器见表6.4‑2。

表6.4‑1  地表水污染物应急监测方案
	监测因子
	分析方法
	监测时间
	监测点位
	备注

	COD
	便携式水质检测仪
	事故后间隔
30min 一次
	事故水池
	排水水质满足齐鲁石化供排水厂水质标准要求

	PH
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	


突发环境事件发生时，监测因子全部委托第三方进行监测，由环境应急检测组组长与第三方监测机构合力进行监测。公司与山东春城检测有限公司、山东九盛检测科技有限公司等监测机构签订协议，联系方式见下表。

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	淄博元齐生物科技有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	18560336587
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
三、危险废物环境污染专项应急预案
环境风险源与环境风险评价

1.1危险废物产生情况
本公司固体废物主要有废机油、废活性炭、蒸馏残渣、沾染物料的包装物、抹布手套等。
企业危险废物产生情况见表1.1‑1。

	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	去向

	废机油
	HW08
	900-217-08
	1.0
	委托有资质单位处置

	废活性炭
	HW06
	900-405-06
	600
	委托有资质单位处置

	蒸馏残渣
	HW11
	 900-013-11
	1361
	委托有资质单位处置

	沾染物料的包装物、抹布手套等
	HW49
	900-041-49
	18
	委托有资质单位处置

	废催化剂
	HW50
	261-161-50
	1.2
	委托有资质单位处置


1.2影响范围及危害后果

1.2.1危险固废的储存

公司产生的危险废物如发生泄漏产生的有毒物质和液体将使地下水体、土壤等生态环境遭受严重危害。因此，项目对危险废物的收集、分类、贮存、运输等环节均应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，同时依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），要求建设单位针对本工程应采取的固废防治措施，采取相应的防范措施，如对产生的危险废物，实行登记制度，杜绝随意丢弃；根据危险废物的不同特性，设计不同类型符合国家标准的专门容器收集贮存，容器满足不易破损、变形、老化，能有效的防止渗漏、扩散等要求；盛装危险废物的容器必须贴有标签和有关注明；设危险废物储存间，危险废物储存间的设计按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行。

（1）危险废物的收集和贮存

①危险废物的贮存和运输应严格按照国家对危险废物处理的有关规定及山东省危险废物管理中心的有关规定执行。

产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所。

公司须按照与危废单位固体废物综合处置有限公司签订的危险废物综合处置协议，定期将危险废物送至危废单位固体废物综合处置有限公司处进行处置；危险废物在危废暂存场所内不能存储1年以上。

②对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

③危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

（2）危险废物的转移及运输

①危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

②建设单位可与危废处置中心共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

a对地表水的影响分析

建设项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，建设项目固体废物对周围地表水体无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了一些的防渗漏措施，对于危险固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采用专门的容器进行收集贮存，对于生活垃圾及时外运，减少在厂的堆放时间，因此，建设项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区水环境。

 b对环境空气的影响分析

建设项目固体废物以罐或槽存放，不要露天堆置，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，建设项目固体废物对环境空气质量影响较小。
c对地下水的影响分析

建设项目对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存，对地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：

（1）建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；
（2）基础防渗层可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

（3）尽量采用专用的密闭的罐储存危险废物，并确保罐体不会发生渗漏。

通过采取以上措施减轻固体废物堆放对地下水的影响。

1.3 预防和应急措施

（1）预防措施

①严格按照危废储存要求进行储存，及时交由有资质的单位处置；

②环保人员按时巡回检查，发现问题及时处理。

（2）应急措施

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，以及政府发布的三级预警(蓝、黄、橙)，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动三级应急预案，并根据具体情况作出相应调整。

②相关单位及人员采取防范措施。
2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：

指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1危险废物风险源监控措施
建立危废管理制度，落实监控措施。
建立危险废物出入库台账。
在收集区、贮存区设监控系统。
4.1.2危险废物管理措施
（1）源头控制措施：充分利用原辅材料，进行清洁生产，尽量减少各类废物的产生。

（2）收集贮存环节：危废库做好防渗防腐处理，建筑面积满足暂存需求，且远离办公区和周围环境敏感点。
（3）终端处理措施：生活垃圾由环卫部门处置；废机油、废活性炭、蒸馏残渣、沾染物料的包装物等属于危险废物，委托有资质单位处置。
（4）按照有关法律、法规的要求，本公司对固体废弃物全过程管理报当地环保行政主管部门等批准。
（5）及时处置，避免产生二次污染。
（6）参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）中有关固废处置的规定，危险废物不得向地面水域及海洋倾倒。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。班组级预警由班组长负责发布；车间级预警由公司车间主任发布；公司级由公司负责人上报环境保护部门及临淄区人民政府决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。

6.2应急处置措施
6.2.1防渗层破裂，液态危险废物泄漏应急措施
1、报警与赶赴现场
当发现危险废物储存区防渗层破裂，或地下水监测结果超标，现场人员应立刻上报应急指挥部，应急指挥部接到报警后立即通知各应急小组，做好应急准备工作，立即前往泄漏现场，应急保障组做好应急设施或装备的供给准备。应急指挥部根据泄漏程度，若已污染到厂外，应急指挥领导小组总指挥立即发布一级预案，及时向上一级应急救援指挥机构报告并请求支援，副总指挥负责现场具体应急抢险工作的协调。
2、现场应急处理
现场处置组及时查找泄漏点，对泄漏点进行修复。若地下水监测发现某一项因子明显超标，应根据该因子对应的特征危险废物储存区域进行查找泄漏点并进行修补。若防渗层发生大面积破损，应及时转移危险废物，对防渗层进行及时修复，并对土壤、地表水、地下水进行监测，将监测结果及时上报应急指挥部。一旦监测结果表明土壤受到污染，可以针对土壤污染物的种类，种植有较强吸收力的植物，降低有害物质的含量；或将受污染的土壤移到别处填埋处理或就地进行修复。一旦地下水受到污染，如果污染物已经泄漏但尚未到达地下水，可以用压力注射水泥浆的方法做成一碗型密封层，然后抽吸其中的泄漏物进行处理；如果情况比较严重，应该先将该地区土壤移开到其他区域，以避免继续泄漏，然后将污染的地下水抽上来处理；如果污染物已经达到地下水，就必须设计地下水抽吸网络来抽取地下水进行处理，并外请或者依托当地政府部门专家库内的专家进行技术支持。
3、现场监测
综合协调组负责现场调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析；环境保护组做好厂区水体的实时监测工作，并协助当地第三方检测机构开展区域大气、地表水、地下水、土壤的应急监测工作，确定污染程度、影响范围，形成周围人员疏散建议，监测人员应做好相应的个人防护，并将监测结果及时上报应急指挥部。

4、信息报告
事故过程中综合协调组及时将事故现场处置情况上报应急指挥部，应急指挥部及时向上级主管部门进行汇报。

5、善后处理
应急结束后，现场处置组做好事故现场及有毒有害物质扩散区域内的清洗、消毒工作。应急指挥部根据事故现场污染及损害情况，确定是否开展受污染区域恢复工作。做好受伤害人员的安慰及补助工作。

后期持续加强对堆场防渗、防漏设施的管理和检查，加大地下水水质监测频次，确保本次应急措施到位，地下水水质稳定达标排放。
6.2.2容器损坏废机油类泄漏应急措施
少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用吸油毡进行吸附、收集。
6.2.3危废暂存间火灾的扑救应急处置措施
a）迅速查清着火部位，开启消防设施，进行冷却或隔离；

b）发生火灾后，应迅速组织人员利用现有的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移风险物质；

c）火势有扩大趋势时，应立即报警，专业消防人员到达火场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍情况。

6.2.4发生洪涝灾害危险废物随雨水溢流处置措施
危废暂存间的危险废物应及时清运，危废暂存间采取防雨、防渗措施，以防止危险废物外泄引起二次污染。

6.2.5 运输过程中发生泄漏或火灾事故

（1）防患于未然，在车辆未出发时就要对运输车辆及容器等进行全面的检测，防止车辆带着隐患上路；

（2）运输车辆要常备灭火器等消防设施及防护服等应急设施；

（3）事故发生后，事故发生单位陪同人员或车主等有关人员应迅速组织抢险救援工作，利用灭火器扑灭初起火灾，在自身防护到位及有堵漏可能的情况下尽量进行容器堵漏，控制泄露速度，同时要对事故现场的无关人员和车辆及时进行疏散和疏导，实行严格的现场保护，并及时向有关部门报告；有关部门接报在第一时间进行现场处置时，也应切实做好现场保护工作。

6.2.6次生灾害防范

对事故及污染现场大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。

现场恢复

1、对危险物质的泄漏场所进行彻底清消（设备装置、地面、管道、墙面等）；

2、对处理过程中使用过的应急设施进行更新和维护。

6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

四、土壤地下水环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

1.1土壤地下水环境风险源
公司最易发生土壤地下水环境污染事故的单元是生产区、罐区、存储区、污水处理站、固废（危废）暂存间等，是防范事故的重点区域。人为操作失误、防护不力、管理措施不到位和工作场所的设备设施存在隐患是造成事故发生的主要缘由。

1.1.1原料储罐
各罐区均设置了围堰，储罐预警系统主要检测罐体的泄漏，检查侧重于罐体的下表面、进料口、出料口、法兰、基槽和围堰等部位的泄漏情况。
罐区地面均做了防腐防渗措施，围堰内设有导流沟，集水井，有截流切换阀和水泵，泄漏时通过切换阀水泵至事故应急池；通过以上措施，降低储罐泄漏对土壤污染的可能性。
1.1.2卸车
若卸车平台防渗和溢流收集设施效果不佳，容易造成土壤及地下水污染。散装液体装卸需要有清晰的灌注和抽出说明，并且需要设计专门设施和措施以防止过度灌注。

易燃易爆物质卸车时，如空气进入槽车，与槽内蒸汽形成爆炸性混合物，达到爆炸极限，如槽车接地不好产生静电火花有发生火灾爆炸的可能；车辆碰撞管道设备造成设备损坏，物料泄漏遇明火有发生火灾爆炸的可能。
若进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门、法兰和排放口泄漏，且溢流收集装置和防渗设施效果不佳，易造成土壤及地下水污染。

1.1.3管道运输
输送物料的管道，如果管架间距大，会造成管道下坠，严重时会造成管道折断，管道排空阀泄漏，管道设计不合理，如无防膨胀措施、管道与电缆共同、平行敷设、管道防静电措施不当或无防静电措施等都有造成火灾爆炸的危险。

定期检查一般能识别地上管道泄漏，否则管道若发生泄漏极易造成土壤及地下水污染。地下管线需要有防腐、防渗或阴极检测等设计才能预防泄漏。无保护系统的地下管线都极易产生土壤及地下水污染，尤其对于管道阀门、法兰等位置，液体泄漏直接进入土壤及地下水导致污染。

公司运输管道密闭性均完好，各个管道的阀门、法兰完好，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，管道及其配套仪表均选用合格产品，布置检测报警设施、隔热层和防静电跨接及接地等防护措施及泄压和止逆措施，设备管道有防腐保护，且配有专业人员对装置的管道阀门、法兰等接口处定期或不定期的巡回检查，并定期保养、维修，并有紧急事故处置的防控管理措施。
1.1.4输送泵
泵存放位置没有做任何防渗处理时，可能造成土壤及地下水污染。此外，因为泵经常连接到大的存储设备或加工厂，泵的故障，及阀门操作不当都可导致大量液体的泄漏从而造成土壤及地下水污染。

泵所处区域地面均有硬化防渗措施，地面完整，无破损裂缝情况，设有围堰防护，高危区域设置溢流收集措施，布置预防事故的检测报警设施，并配有专业人员定期检查、保养和维护，有紧急事故处置方案。因此，目前厂区内各类泵在运行过程中对土壤和地下水环境造成污染的可能性很小。
1.1.5水坑或渗坑
工业生产活动中如果存在无防渗设施的水坑或渗坑，极易产生土壤及地下水污染。开放式的液体储存装置也容易造成撒落或渗漏导致土壤及地下水污染，需定期开展巡检检查。

厂区设有污水收集池、污水处理池、事故应急池、循环水池、雨水收集池等，水池内部均做有防腐防渗措施，有围栏、围堰或遮盖物等安全防护措施，无撒落、溢流、泄漏现象，内部路面均进行了水泥硬化，无裂纹和破损，同时由专业人员定期组织检查维护，并有应急事故处置管理。
1.1.6散装和包装材料的存储与运输
1、固态物质的存储与运输

当包装受损时，包装的固态危废被释放并且长时间未采取措施，极易导致土壤地下水污染。使用特殊包装时，需通过设计防渗下垫面、监测和维护管理措施来防止泄漏，否则容易造成土壤地下水污染。

该厂区内涉及散装固态危废存储和运输的是废活性炭、固态蒸馏残渣等一般固体废物。固体废物贮存在危废暂存间内，采用汽车运输，存储地面均做有完整的硬化防渗防腐措施，能做到防风防雨水防渗漏防流失，且运输过程中有防护措施，无撒落现象，并配有专业人员定期检查、管理和维护。
2、液体的存储与运输（废液等）

使用密闭容器对液体危废进行储存、转运时，极易造成土壤污染。场内若有废弃液体容器堆放或容器清洗前后废液的排放时，极易造成土壤地下水污染。

厂区内涉及液体存储均在密封的储罐内，储罐按照行业要求设计，符合使用要求，这些存储区设置了检测报警设施、防腐防渗等设备安全防护设施、泄压和止逆等紧急处理设施。液体存储区地面均有完整的水泥硬化防渗措施，储罐区围堰设有导流沟，有截流阀和切换阀，泄漏时通过切换阀可排至事故应急池。厂区内液体产品和原材料由管道和槽车运输，液态危险废物收集后暂存在危废仓库内，委托有资质的危险废物处理公司运出进行处置，运输过程中有防护措施，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，且配有专业人员定期管理、监督、检查和维护，有环境风险防控和应急管理措施制度。
1.1.7生产活动
生产过程风险防范措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于生产过程的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对生产设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备。
厂区内生产装置为密闭的处理装置，生产装置工艺控制要求严格，当班人员定期巡检，发现跑冒滴漏等问题及时修复。实现了密闭化、管道化，防止有毒物质、腐蚀物质泄漏外逸。对生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，安装自动报警装置、事故通风设施、生产装置设置连锁和紧急停车系统，并独立于控制系统。生产装置区地面均硬化防渗，部分装置区设有防雨设施，生产场所设置了泄漏液体缓冲池，配备了泄漏堵漏工具、收集等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作明显的标识，未发现“跑、冒、滴、漏”的情形，同时有专业人员定期对各类设备设施及其运行情况进行检查、监督、管理、维修和保养，并有风险防控和紧急事故应急管理措施，目前对土壤环境污染的可能性较小。
1.1.8其它活动
1、污水处理与排放

污水设备破坏、收集池及收集管道堵塞、收集管道破裂等，即污水未经处理直接排放，造成未经处理的生产废水外排，都可能造成土壤污染。

厂区内已经按照清污分流的原则，铺设了污水管网和雨水管网，生产废水、生活污水与初期雨水均设立了废水收集系统，实现了雨污分流。
公司产生的废水经厂区污水处理站处理后外排园区污水处理厂深度处理。厂区设两个雨水排口，一个污水排放口，同时对车间废水收集池、污水管线、初期雨水收集池及排口等均按规范要求设置了标志牌，雨水和污水接管口分别设置了截流阀，排放口切断装置均设有自动控制系统，且已纳入全厂自动化控制系统，实现厂区控制室内的集中控制。防渗及其他防护措施齐全，现场无“跑、冒、滴、漏”现象，配有专业人员定期检查维护与监管，并有紧急事故处置管理方案，目前对土壤环境污染风险可能性比较小。
2、紧急收集装置

紧急收集装置在紧急情况下使用。紧急收集装置需要防腐蚀和防渗漏，否则在收集装置充满时容易造成溢流导致土壤及地下水污染。

厂区设有事故应急池、初期雨水池，配置完善的管道系统，管道完好无破裂，设有防渗、防腐和检测报警设施，未出现“跑、冒、滴、漏”的情况，指定专业人员定期监管、检查、防护和保养，并有紧急事故管理方案。目前对土壤及地下水环境污染风险可能性很小。
1.2扩散途径及危害后果

土壤地下水污染物转移途径和危害形式见表1.2‑1
表1.2‑1 事故污染物转移途径及危害形式
	事故类别
	事故位置
	事故危害类型
	土壤地下水污染物转移途径
	土壤地下水危害形式

	
	
	
	排水系统
	土壤
	

	火灾

爆炸
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	消防水
	消防水尾水
	渗透、吸收
	土壤：化学污染、结构性破环等；地下水：水质污染、水层串层污染等

	
	
	风险物质逸散
	消防水尾水
	渗透、吸收
	

	泄漏
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	液态毒物、易溶于水的固态毒物
	/
	渗透、吸收
	


2、应急处置基本原则
1、救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，要救环境优先于救财物。
2、先期处置、防止危害扩大
在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。
3、快速响应、科学应对
积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。
4、应急工作与岗位职责相结合
建立环境风险岗位责任制度，将应急任务细化落实到具体工作岗位，公司领导、部门负责人和员工各负其责，尽量减少生产过程中的突发事件发生。
5、预防为主、减少危害
坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。
6、统一领导、分级负责
在应急总指挥部的统一领导下，实行分级响应、快速启动、各专业分别负责，各部门协调配合联动的应急工作责任制。
7、企业自救、属地管理
突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。
8、整合资源、联动处置
完善科学决策程序，健全高效监测预报体系，建立快速应急反应机制。构建及时发动、组织救援的人、财、物和信息的保障机制，相互协助，迅速开展自救以及各种社会救援合作机制，迅速控制和处置各类事故，尽快恢复正常的生产生活秩序。
3、组织机构及职责

3.1本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
3.2应急组织体系
3.2.1最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：

指挥长：当值班长
组员：现场值班人员、检修班组成员
3.2.2全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
3.3应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
4、预防与预警

4.1风险源监控
4.1.1危险废物风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、生产装置、危废库、污水处理装置等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

污水处理装置、厂界四角等设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

4.1.2土壤地下水污染事故三级预防措施
针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在罐区围堰内。具体措施为：罐区防渗并设置围堰、危险废物暂存库、车间均采取防渗措施。

二级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在厂区。具体措施为：厂区建设事故应急池，将泄漏的液态危险废物通过管线用泵打入事故池。

三级防控措施：园区设置公共事故应急池、连通管网、初期雨水集中处理，实施雨水排口自动截断，确保园区內风险有效拦截。
4.2预警行动
4.2.1预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃、有毒气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：班组级预警，是指各班组预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向班组长汇报，根据事故情况、事态发展，班组长负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。班组长应立即将事故情况上报车间主任。
二级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。
一级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。

4.2.2预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
4.2.3预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。

4.2.4预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
5、信息报告程序
5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组总指挥在发生公司级及公司级以上事故后立即向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内通过电话联系的方式向周边友邻单位及周边村庄通报事故情况。信息报告的内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。
事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。友邻单位应做好紧急防范措施。
6、应急处置
6.1应急响应
6.1.1分级响应
表6.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	班组级事故
	三级预案响应
	此类事故可由班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故上报车间负责人，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则上报应急指挥部并请求指挥部提升事故响应级别

	车间级事故
	二级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	一级预案响应
	此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制在厂区范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别


6.1.2响应程序
（1）当发生土壤污染事故时，发现人应立即向当值班长汇报，班长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当公司应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告之安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 6.1‑1 应急工作流程图

6.1.3应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。

6.2应急处置措施
6.2.1总体施救措施
当发生土壤地下水环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
6.3抢险、救援及控制措施
6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专人与公司保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
7、应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
7.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。公司值班联系电话：0533-7199909。
7.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
7.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
7.4技术保障

（1）对生产装置、工艺资料分类归档保管，建立专家组并保持联络。

（2）公司技术部负责对应急处置提供技术支持和技术保障，根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订。

（3）加强公司技术支持工作基础建设，增加技术投入和培训，吸收外部先进经验，随时为处置可能发生的装置事故提供技术支持和保障。

7.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、现场处置组、应急保障组、医疗救护组、警戒保卫组、环境应急监测组等，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；
2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设置专职安全环保管理机构—安环部，科内配置专职安全员，此外，各车间配有专兼职安全环保员。

7.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

7.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
第三部分 现场应急处置方案
事故特征
罐区（甲苯、邻氯硝基苯、氢氧化钠溶液、盐酸）卸车平台可能发生泄漏事件，危废暂存间（废活性碳、蒸馏残渣），产品（3.3-二氯联苯胺盐酸盐、邻氯苯胺）装车可能发生泄漏事件时，造成物料流失，人员伤亡，控制不当容易造成对外界环境及周边保护目标的环境破坏。其中物料泄露产生的污水和有害气体及消防废水都会对大气和水体产生污染。其中泄露事件发生前的征兆多为污染物超标排放、有明显化工异味、冒烟、着火等现象。
氢氧化钠溶液属于碱性腐蚀品，发生泄漏若不及时收容，物料沿明沟外流，会造成周围水环境污染。

邻氯硝基苯、甲苯具有毒性，泄漏量较大时会对下风向人员或居民造成毒害影响。

盐酸具有强腐蚀性，泄漏后形成酸雾、遇水放热，挥发性会致呼吸道刺激。

3.3-二氯联苯胺盐酸盐具有毒性、可燃，受热释放有毒气体，泄漏易污染土壤地下水。邻氯苯胺具有毒性、可燃，受热分解产生有毒气体，泄漏易污染土壤地下水。

废活性碳具有易燃性、毒性，贮存、运输过程中可能引发火灾爆炸，泄漏导致土壤地下水污染。

蒸馏残渣具有易燃性、毒性、含苯系物易燃易爆泄漏导致土壤地下水污染，挥发性组分污染空气环境。
发生事故的原因是因为生产过程中存在着一定温度、压力，管道输送、运输与贮存，当生产系统发生机电方面的意外事故或工人误操作时，就会发生泄漏的事故，从而引发火灾爆炸事故，使环境受到非正常的突发性污染。 

1、可能发生的环境污染事故类型和危害程度 

1)公司储存的物质具有低毒性和易燃易爆特性，如果储罐或容器内物料大量泄漏，可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

2)物料装卸过程操作人员在开关物料阀门时，如果阀门外漏、设备密封不良、管件破裂等，造成物料泄漏，物料加入量过大或从容器内溢出，对人员有中毒的危险及可能导致火灾爆炸事故；操作人员在操作电气设备时，电气设备漏电、线路短路、接触不良等，引发火灾事故。 

3）物料泄漏、火灾爆炸事故可能造成对大气及水体环境污染，造成周边环境污染。 

4）火灾事故中消防废水如果控制不好，造成环境水体污染可能性较大。 

2、环境污染事故可能带来的不良影响 

事故发生可对周边的大气、水体、土壤等环境造成污染，严重者可造成地下水污染及周边人员中毒事故。

2.1应急组织与职责
2.1.1应急组织
应急小组成员安排：
组长：销售部部长，联系人姓名：薛晓霞，联系电话：18615123199。

副组长：车间主任，联系人姓名：王凯，联系电话：18560883088。

成员：当班班长，操作工等；其他相关人员以及本公司相关的人员。
2.1.2指挥组织的主要职责
（1）现场处置组织机构直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；
（2）组长负责落实现场处置方案；
（3）在应急处置过程中，组长或副组长负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；
（4）组长组织本公司现场处置方案的演练和总结；
（5）班长为现场处置方案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向车间主任报告；
（6）班组人员应按照现场处置方案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；
（7）班组人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置方案的制定，不断学习现场处置方案和演练。
3、应急处置
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3.1事件应急处置程序
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    （1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、压力、温度、流量等工艺参数异常报警、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向当班班长报告，当班班长立即安排不少于2名的外操佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。
（2）外操检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝、储罐液位及阀门等部位，确认物料泄漏、或着火点立即用对讲机向当班班长报告，当班班长立即向生产调度或生产部报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。
（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。
（4）由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市生态环境局临淄分局、应

急管理局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。
3.2现场应急处置措施
3.2.1装置区发生泄漏事故现场处置方案
1) 工艺处理：由制造部调度长负责指挥切断阀门、紧急停车，或改变工艺流程、局部停车、打循环、降负荷运行等。 

2) 封堵泄漏源：由检维修设备人员采用使用胶垫和管箍或铁丝封堵泄漏处；安环科科长刁成波带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体或者引流到安全地点，避免或减少物料外流。

3) 应急救援组及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。

4) 副总指挥带领组员启动应急程序，回收污水至事故池；如果污水量可能超出事故池的能力，并由通讯联络组组长联系协作单位派出罐车和潜水泵增援。

5) 抢修抢险组安排吸附车回收泄漏物料。

6) 对于泄漏量较大，无法将物料或污染污水堵截到事故池时，抢修抢险组根据现场总指挥安排，由安环科科长刁成波抢险组按照封堵示意图，采取筑沙袋或土墙进行封堵污染水流；如果第一道拦截坝失效，立即组织筑建第二道土坝或者第三道土坝进行拦截，污染污水决不能进入外界的农田等保护目标。

7）现场监测人员按照监测方案确定的监测因子，对污染污水、事故池收集污水、厂外的污水、受保护敏感目标范围内的农田等水体进行监测。

8）事故得到控制，已产生的污水要尽快收集并妥善处置，并经现场监测，确认水体恢复正常后报告总指挥。

3.2.2火灾、爆炸现场处置方案
1) 工艺处理：由生产部经理负责，立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

2）火灾控制：生产部副经理负责指挥员工迅速转移火灾周围的易燃物质，并使用干粉灭火器灭火。对于蔓延面积大的火灾，迅速上报请求消防队支援。
3）安全专员带领员工用沙土或其他合适材料堵截消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
4）消防人员穿好防护服，佩戴防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。
5）委托第三方监测机构监测水体中氨氮、COD等有害物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
6）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
7）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：
①消防污水在被送入污水处理厂前须进行检测。
②事故池须有一定的调节容积。
③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。
④事故池需做好防身防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。
3.2.3环保设施故障现场处置方案
1）工艺处理：在线监测系统显示污染物超标排放，由生产部经理负责，立即停止加料。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查烟气处理系统故障无法处理废气，尽可能将未处理的烟气引入排气筒高空排放，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间。

2）污染物严重超标时，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。也可以在现场喷射水蒸气。 
3）委托第三方监测机构监测挥发性有机物、氮氧化物、甲苯、氯化氢等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
4) 警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
5）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.4储存设施现场处置方案

1）工艺处理：危险废物发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。进入现场检查泄漏源与泄漏部位，防止进人下水道、排洪沟等限制性空间，必要时用砂土进行堵截。

2）警戒保卫组立即疏散现场无关人员，并进行妥善安置。

3）应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.5发生火灾、爆炸事故产生的有毒有害衍生物导致大气污染事故

1）工艺处理：由制造部调度长负责，迅速查明着火点，指挥关闭相关阀门、紧急停车。立即停止加料，采取措施迅速降温降压，防止局部急剧升温升压，引起爆炸。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。

2）消防人员采取有效防护措施后进入现场抢救中毒人员。

3）对于较大规模火灾，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于易燃易爆气体，可以在现场喷射水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 

4) 委托环境监测站监测空气中氯化氢、氯气等上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

5）现场警戒组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

6）医疗保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

3.2.6发生火灾、爆炸、泄漏事故导致消防废水污染水体环境时

1) 工艺处理：由制造部调度长负责指挥切断阀门、紧急停车。通讯联络组立即联系消防队灭火。

2）经理带领员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体和消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水和泄露物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。

3）消防人员穿好防护服，佩戴空气呼吸器和防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

5) 委托环境监测站监测水体中COD、pH、石油类等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

6）现场保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。

7）物资供应组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点：

①消防污水在被送入齐鲁石化供排水厂前须进行检测。

②事故池须有一定的调节容积。

③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。

④事故池需做好防渗防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。

4、注意事项
4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项
（1）注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具。
（2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。
（3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
（4）空气呼吸器
①打开气瓶阀，旋转至2圈，检查气瓶有充足的供气量，气压小于28Mpa禁止使用。
②检查面罩密封性，用手掌捂住面罩接口处，通过深呼吸检查面罩密封是否良好。
③佩戴面具，将气瓶阀向下，背上气瓶，通过拉肩的自由端调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
④扣紧腰带，将腰带插头一端插入座内，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向两侧拉紧，收紧腰带。
⑤佩戴面罩先放松面罩下方的2根颈带和上方的2根头带，然后将面罩帖合在佩戴者脸上，戴好面罩，调节面罩位置，收紧下端的2根颈带，再收紧上方的2根头带，直到舒适为止。
⑥连接供气阀，先将供气阀的接口与面罩接口啮合，然后顺时针旋转90度，当听到咔哒声即安装完毕。
⑦佩戴完毕后，深呼吸几次，激活供气阀，当呼吸舒畅后，方可进入作业区域。
4.2使用抢险救援器材方面的注意事项
（1）应急处置人员如果配戴全封闭性呼吸器材，应首先检查救援器材是否完好并在备用状态，如佩戴正压空气呼吸器前，打开气阀后应首先检查压力是否在正常使用范围内。
（2）应急处置过程中使用的设备及器材应为防爆型。
（3）使用灭火器时防止人员受伤。灭火设施应确保完好。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项
事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
采取应急救援时，要从上风处进入现场，并切断事故源，方可有效展开救援。如果是夜间还要有充足的安全照明设施。
对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施。
4.4现场自救和互救注意事项
（1）先救容易救的人，先重后轻，伤员经现场处理后，多数需要及时转送到医院进一步处理。
（2）尽快使伤员脱离现场，做好初步急救处理，立即去除致伤的因素，如燃烧或被热液浸渍的衣服等。
（3）对于危重伤员原则上转入就近医院进行治疗抢救，待伤情好转后再继续转送。
4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
现场处置主要依靠公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量来完成，因此只有公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量具备现场应急处置能力，其他无关人员原则上不得参与事故救援。
现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，佩戴安全防护用品，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
现场应急救援指挥组根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。
4.6应急救援结束后的注意事项
应急救援结束后，应尽快组织事故调查，并对事故现场进行处置，并派专人留守，防止二次火灾、爆炸和中毒事故的发生。
5、现场处置方案简明应急处置卡
5.1生产装置区泄漏事件现场应急处置卡
甲苯泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	甲苯泄漏
	甲苯无色透明液体，有类似苯的芳香气味。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急外理人员佩戴空气呼吸器、自吸过滤式防毒面具，穿防毒服。
2、尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
3、高浓度泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解。泄漏处要妥善处理，修复、检查后投用。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


盐酸泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	盐酸泄漏
	盐酸泄漏导致中毒、窒息、化学品灼伤；危险程度：造成人员伤害、财产损失、设备损坏。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、必须配备必要的个人防护器具。
2、尽可能切断泄漏源。
3、筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
4、对于大型盐酸泄漏，可选择用潜水泵将泄漏出的盐酸抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。将收集的盐酸运至废物外理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入收集至事故水池待进一步处理。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


液碱泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	液碱泄漏
	一种无色透明液体，与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，具有强腐蚀性。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急外理人员佩戴导管式防毒面具，穿防酸碱服。

2、切断泄漏源，通过泵进行倒罐，同时将地面泄漏物料回收。
3、用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


邻氯硝基苯泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	邻氯硝基苯泄漏
	黄色结晶。本品可燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。遇明火能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、消除所有点火源，泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰，使用防爆的通讯工具。
2、建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服
3、用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。

4、收集回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


3,3’-二氯联苯胺泄漏事件应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	3,3’-二氯联苯胺泄漏
	棕褐色针状结晶，易氧化。微溶于水，溶于醇、醚、稀酸。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。
2、隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。
3、避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。收集回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


氢气泄漏事件应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	氢气泄漏
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。
3、如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


氮气泄漏事件应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	氮气泄漏
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
2、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。
3、漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


2,3-二氯-1,4-萘醌（DCNQ）泄漏现场应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	2,3-二氯-1,4-萘醌泄漏
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。有毒，对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

2、隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。
3、避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。收集回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


活性碳泄漏现场应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	活性碳泄漏
	自燃物品。粉尘接触明火有轻微的爆炸性，在空气中缓慢发热自燃。遇明火有引起燃烧的危险，粉尘遇明火有轻度爆炸的危险。基本无毒，但有时原料中夹杂的无机物对皮肤、粘膜及呼吸道有刺激性，症状有结膜炎、角膜再生不良、湿疹和支气管炎等。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。
2、隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。

	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


十二烷基苯磺酸钠（SDBS）泄漏现场应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	十二烷基苯磺酸钠泄漏
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。可燃，具刺激性。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。
2、隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。

	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


3,3’-二氯联苯胺盐酸盐泄漏现场应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	3,3’-二氯联苯胺盐酸盐泄漏
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。

2、隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。
3、避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


邻氯苯胺现场应急处置卡

	风险事件
	风险描述

	邻氯苯胺泄漏
	遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。能经无损皮肤吸收。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

2、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
3、用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


卸车区物料泄漏现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	装卸车
	泄漏的物料泄漏漫流、渗透后可能污染水体、土壤环境

	应急小组
总指挥：调度
副总指挥：车间主任
成员：班长、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或值班长，车间主任或值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查容器破损原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1.佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿全套化学防化服。
2.迅速查清容器破损部位，根据实际情况，进行有效地堵塞和修补裂口。

①卸料泵法兰泄漏立即关闭槽（罐）车的紧急切断阀门，然后再关闭槽（罐）车手动阀门，再停止输送泵的运行。

②卸料软管及软管外的快速接口外泄漏，应立即关闭槽（罐）车的紧急切断阀门，然后再关闭槽（罐）车手动阀门，再关闭进料的输送泵阀。
③槽（罐）车罐体发生泄漏，应立即关闭槽（罐）车进出口阀门。木塞进行堵漏，尽量将事故槽（罐）车中的物料导入储罐或桶中。
3. 无法进行堵漏时，利用沙土围堵，防止泄漏物扩散。
4. 用沙土等不燃材料覆盖泄漏液体，防止挥发并吸附泄漏物或将泄漏物料通过引流槽引至收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


危废暂存间危险废物泄漏现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	液态危险废物容器破损导致危险废物泄漏
	泄漏的废物泄漏漫流或渗透后可能污染水体、土壤环境

	应急小组
总指挥：车间主任
副总指挥：班长
成员：技术员、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或值班长，车间主任或值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	车间主任、值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查容器破损原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	迅速查清容器破损部位、泄漏量。将危险废物通过引流槽引至收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其它出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


火灾爆炸事件现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	火灾、爆炸
	产生大量的有害气体，不仅对火场的人员有毒害作用，还会进入大气造成大气污染，对土壤以及周围的河流造成污染。

	应急小组
总指挥：车间主任
副总指挥：班长
成员：操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告车间主任或班长，车间主任或班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	处置措施
	1.迅速关闭火灾部位上下游阀门，切断物料。
2.迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒，正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。
3.切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，逐步扑灭火势。
4.关闭外通阀门，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
5. 火灾扑灭后，派人监护现场，消灭余火。
6. 危险火势更大或有爆炸征兆时，迅速撤离。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	环境应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


污水处理设施故障导致超排现场应急处置卡
	事件类型
	污水排放超标

	危险程度
	因高浓废水处理装置设备发生故障、意外断电、暴雨等导致污水超标排放

	发生区域
	高浓废水处理装置区

	发生岗位
	高浓废水处理装置巡检岗位

	事件征兆
	排放口浓度值超标

	发生季节
	一年四季都可能发生。

	影响范围
	导致齐鲁石化供排水厂水务车间污水超标，甚至引起生产装置局部停车。

	可能引发的次生、衍生事故
	造成下游水环境污染。

	应急小组

总指挥：车间主任
副总指挥：当班班长
成  员：操作工、维修工
	应急小组职责：

1、总指挥：向上一级负责人汇报事故有关情况，协调相关单位调用应急物资，根据事态发展趋势下达事故扩大、终止等指令。

2、副总指挥：协助总指挥开展现场应急工作，在总指挥不在现场时，行使总指挥职责；传达总指挥的指令，参与应急方案措施制定，及时向总指挥反馈现场应急处置情况。

3、班长：参与事故的应急救援，及时向总指挥或副总指挥汇报现场处置应急情况，参与制定应急处置方案及措施并负责落实，负责观察事态变化，出现异常情况及时引导人员沿上（侧）风方向撤离到安全地带。组织开展工艺应急。

4、内操：按照工艺要求及时落实工艺应急操作；与工艺相关岗位人员电话联系、协调。

5、外操：落实现场的具体工艺应急操作。

6、维修工：对现场设备进行抢险维修。

	应急处置

	步  骤
	处  置
	负责人

	发现异常
	联系在线运维公司（江苏绿叶环保科技有限公司）
	第一发现人

	现场确认、报告
	环保专员携带防毒面具，与现场操作工汇合，判断事件等级，向车间主任报告。
	当班班长、操作工

	应急程序启动
	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。
	车间主任（或夜间值班人员）

	警戒
	将污水站周边划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	处理措施
	设备发生故障，应立即使用备用设施；无备用设施的，车间主任组织设备维修工，根据污水处理设施的实际运行情况，做好设备维修及更换配件工作。
	车间主任

	
	当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，把事故应急池等作为储存池；当储存量达到90%时，通知停止用水；紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。
	车间主任

	
	由于暴雨造成水量过大的异常情况时，首先将废水放入备用储罐，延长污水处理时间，完全处理达标后再排放。
	当班班长

	
	当处理污水过程使用化学药品发生泄漏时，用沙土、干燥石灰混合，然后收集运至废物处理场所处置；也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。
	当班班长

	
	一旦发现水质超标等不可预见的突发事件时，立即向公司领导报告，等待指示后再进行处理。
	车间主任

	现场恢复
	突发事件处理后按照要求组织员工进行现场清理，污水处理设施按照操作规程恢复运行，生产车间按照操作规程回复工艺生产。
	车间主任

	注意事项
	1）严禁违反或超规程操作；

2）加强污水设施巡检，发现异常情况要及时处理；

3）必须按规定穿戴好防护用品用具，加强自身防护，保障安全操作；


环保设施装置事件现场应急处置卡
	事件类型
	环保设施装置事故

	危险程度
	造成污染物超标

	发生区域
	环保设施装置

	事件征兆
	环保设施装置检测超标

	应急小组
总指挥：调度长
副总指挥：车间主任
成员：班长、操作工、维修工
	应急小组职责：
1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。
2、负责对员工的日常专业教育、培训。
3、负责疏散引导和安全防护救护工作。
4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	应急程序启动
	联系在线运维公司（淄博曙光信息技术有限公司），组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍），通知班组现场操作工至事故现场集合，穿戴好防护用品，听从车间主任（或夜间值班人员）指挥，准备抢险作业。
	车间主任（或夜间值班人员）

	警戒
	将环保设施装置周边划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	当班员工

	处理措施
	设备发生故障，生产装置紧急停车，环保科组织设备维修工，根据废气处理设施的实际运行情况，做好设备维修及更换配件工作。
	车间主任

	
	当环保设施装置因电力突然中断或配电室异常、设备管件更换或其他原因，造成暂时不能正常运行时，应暂时停止生产装置运行。
	车间主任

	
	一旦由于恶劣天气引发不可预见的突发事件时，立即向公司领导报告，等待指示后再进行处理。
	车间主任

	现场恢复
	环保设施按照操作规程恢复运行，生产车间按照操作规程回复工艺生产。
	车间主任

	注意事项
	1）严禁违反或超规程操作；

2）加强设施巡检，发现异常情况要及时处理；

3）必须按规定穿戴好防护用品用具，加强自身防护，保障安全操作；


附件1：附表
附表 1企业应急物资配置明细表

	物资名称
	单位
	数量
	存放地点
	管理人
	电话

	空气呼吸器
	套
	2
	中控室
	崔成武
	18615123158

	长管呼吸器
	具
	1
	中控室
	崔成武
	18615123158

	防毒口罩
	个
	10
	中控室
	崔成武
	18615123158

	胶手套
	付
	2
	中控室
	崔成武
	18615123158

	消防栓
	个
	33
	厂区
	崔成武
	18615123158

	消防泵
	台
	3
	循环水池处
	崔成武
	18615123158

	干粉灭火器
	台
	112
	车间
	崔成武
	18615123158

	推车式干粉灭火器
	台
	26
	车间
	崔成武
	18615123158

	二氧化碳灭火器
	台
	10
	配电室
	崔成武
	18615123158

	消防沙
	立方
	2
	罐区
	崔成武
	18615123158

	洗眼器、淋洗器
	套
	22
	车间、罐区
	崔成武
	18615123158

	可燃气体报警仪
	只
	32
	车间
	崔成武
	18615123158

	事故水池
	个
	2
	厂区
	崔成武
	18615123158

	应急灯
	个
	4
	车间、办公室
	崔成武
	18615123158

	沙袋
	条
	200
	车间
	崔成武
	18615123158

	吸油毡
	m2
	5
	车间
	崔成武
	18615123158

	塑料布
	m2
	10
	车间
	崔成武
	18615123158

	粘合剂
	盒
	2盒
	车间
	崔成武
	18615123158

	堵漏胶泥
	块
	20
	车间
	崔成武
	18615123158

	堵漏工具
	套
	1
	车间
	崔成武
	18615123158

	消防掀
	把
	10
	车间
	崔成武
	18615123158


附表 2 现有报警系统建设情况一览表
	物资名称
	规格型号
	数量
	存放位置
	责任人
	联系电话

	可燃气体报警器


	QD6310
	33
	转位、还原、分离
	王洪全
	15169276836

	
	KX6331
	1
	转位高位槽
	杨化村
	13176557816

	
	KX6330
	25
	还原、分离、加氢
	崔永兴
	13864477183

	便携式可燃气体探测器
	XP-3160
	1
	/
	丁健
	13806483586

	氧气浓度计
	XP-3180
	1
	/
	王庆
	18615123110


附表 3 现有环保监测仪器一览表
	序号
	设备名称
	台套数
	检测物质
	责任人
	联系电话

	1
	便携式检测仪
	1
	挥发性有机物
	崔成武
	18615123158


附表 4 企业风险物质理化特性及其防护措施览表

附表4- 1液碱理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名
	液碱，氢氧化钠溶液
	英文名
	Caustic solution

	CAS号
	1310-73-2
	危险性类别
	皮肤腐蚀/刺激,类别1A

严重眼损伤/眼刺激,类别1

	危险货物编号
	82001
	UN编号
	1824

	包装标志
	腐蚀品
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害

	侵入途径
	食入

	健康危害
	急性健康影响：皮肤接触：本品跟皮肤接触可造成严重疼痛和烧伤并能发生咖啡样着色。被腐蚀的部分可柔软、呈胶状并坏死；可发生深部组织破坏。烧伤不立即引起疼痛；疼痛的发作可迟发数分钟或数小时。应该小心避免污染手套和靴。食入：食入可致口腔、咽喉和胃极度灼伤，引起疼痛、恶心、呕吐、喉部水肿，并发窒息和胃肠道穿孔。食入碱性腐蚀性物质能引起口腔周围烧伤、粘膜溃疡和肿胀、唾液分泌大大增加和说话与吞咽困难。食管和胃都可有烧痛感，然后发生呕吐和腹泻。会厌肿胀能引起呼吸窘迫、休克。可立即或延迟很长时间（数周至数年）后发生食管、胃狭窄。严重暴露可造成食管或胃穿孔，引起胸腔或腹腔感染，伴胸痛、腹部强直和发烧。以上都能引起死亡。眼睛接触：本品可对眼睛产生严重的刺激引起明显的炎症反应。反复长期接触可导致结膜炎。吸入：吸入腐蚀性碱可刺激呼吸道。症状包括咳嗽、胸闷、胸痛和粘膜损害。严重时可发生肺水肿（可延迟数小时到数日）。也可出现低血压、脉搏快而弱和肺部湿罗音。过量接触的症状包括烧灼感、咳嗽、喘息、鼻炎、气短、头痛、恶心和呕吐。慢性健康影响：反复或长期接触腐蚀物可导致牙齿腐蚀、口腔炎症和溃疡，极少数发生下颌坏死。支气管刺激症状，伴有咳嗽并经常发作的支气管肺炎。也可发生胃肠功能紊乱。长期接触可引起皮炎或结膜炎。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进心肺复苏术。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，具有强腐蚀性。

	灭火方法
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	泄漏应急处理

	应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴正压式自给式呼吸器，穿防碱服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。

	操作处置注意事项

	生产过程密闭化。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿橡胶耐酸碱服，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃可燃物。避免产生烟雾。避免与酸类、有机过氧化物接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、有机过氧化物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	防护措施

	接触极限
	无资料

	工程控制
	密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿橡胶耐酸碱服。

	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其它
	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	理化性质

	外观与性状
	无色透明液体

	熔点（℃）
	无资料
	沸点（℃）
	无资料

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	爆炸上限%（V/V）
	无意义
	爆炸下限%（V/V）
	无意义

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	临界温度（℃）
	无意义

	临界压力（MPa）
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	相对密度（空气=1）
	无资料
	相对密度（水=1）
	1.34

	溶解性
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

	主要用途
	用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	可能产生有害的毒性烟雾。
	禁忌物
	强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	避免接触的条件
	潮湿空气。

	毒理学资料

	LD50：无资料；LC50：（鱼，mg/L/96hr）43。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。

	包装方法

	内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶、金属桶（罐），外普通木箱；内螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、镀锡薄钢板（罐），外满底板花格箱、纤维板箱、胶合板箱；内镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶、金属软管，外瓦楞纸箱。

	运输注意事项

	铁路运输时，限制使用钢制企业自备罐车装运。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。


附表4-2 盐酸理化性质及其防护措施一览表
	品名
	盐酸
	别名
	氢氯酸；氯化氢
	英文名
	Hydrochloric acid；

Hydrogen chloride

	理化性质
	分子式
	HCl
	分子量
	36.46
	熔点
	-114.8℃

	
	沸点
	108.6（20%）
	相对密度
	（水=1）：1.2

（空气=1）：1.26
	蒸汽压
	30.66kPa（21℃）

	
	外观形状
	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味

	
	溶解性
	与水混溶，工业级盐酸伪31%-36%的氯化氢溶液

	稳定性和危险性
	对大多数金属有强腐蚀性，与活泼金属粉末发生反应放出氢气；与氰化物能产生剧毒的氰化氢气体；浓盐酸在空气重发烟，触及氨蒸汽生成白色烟雾

	环境标准
	中国车间空气最高容许浓度7.5mg/m3
氯化氢气体最高允许排放浓度150mg/m3
废气无组织排放监控氯化氢气体浓度限值0.25mg/m3
生活饮用水水质卫生规范 pH值为6.5~8.5

地表水环境质量标准 pH值为6~9

渔业水质标准 pH值（淡水）：6.5~8.5； pH值（海水）：7.0~8.5

农田灌溉水质标准 pH值为5.5~8.5

污水综合排放标准 pH值为6~9

	毒理学资料
	急性毒性（氯化氢）：

兔经口半数致死剂量（LD50）：900mg/kg

大鼠吸入半数致死浓度（LC50）：3124×10-6 mg/m3，1h

对眼、呼吸道粘膜及皮肤有刺激作用

短期接触可以出现咽痛、咳嗽、窒息感。严重者可发生喉痉挛或肺水肿；与皮肤接触能引起腐蚀性灼伤；对牙齿有酸蚀

水生生物毒性：282×10-6 mg/L，96h（蚊鱼）

	应急措施
	急救措施
	吸入烟雾应立即脱离现场，安置休息并保暖；皮肤接触后应脱去污染的衣服，用水迅速冲洗；误服后漱口，不要催吐，并给予医疗护理

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急处理人员带正压自给式呼吸器，穿防酸碱工作服

小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，也可用水冲洗后排入废水处理系统

大量泄漏：应构筑围堤或挖坑手机，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所安全处置

	
	消防方法
	用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰中和。也可用大量水扑救。消防人员应穿戴氧气防毒面具及全省防护服

	主要用途
	化工基础原料


附表4-3 甲苯理化性质及其防护措施一览表

	标识

	中文名 
	甲苯
	英文名
	methylbenzene

	CAS号
	108-88-3
	危险性类别
	易燃液体,类别2

皮肤腐蚀/刺激,类别2

生殖毒性,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）

特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*

吸入危害,类别1

危害水生环境-急性危害,类别2

危害水生环境-长期危害,类别3

	危险货物编号
	32052
	UN编号
	1294

	包装标志
	易燃液体；有毒品
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	燃爆危险
	本品易燃，具刺激性。

	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	环境危害

	对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：636mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮)；LC50：49g/m³(小鼠吸入，4小时)，30g/m³(小鼠吸入，2小时)。

	刺激性
	家兔经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。

	接触限值
	中国PC-TWA(mg/m³)：50[皮]，PC-STEL(mg/m³)：100[皮]；美国（ACGIH）TLV-TWA：50ppm[皮]。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭，加强通风。

	监测方法
	气相色谱法

	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

	分子式
	C7H8
	分子量
	92.15

	熔点（℃）
	-94.9
	沸点（℃）
	110.6

	闪点（℃）
	4（CC）；16（OC）
	引燃温度（℃）
	480

	相对密度（水＝1）
	0.87
	相对密度（空气＝1）
	3.14

	燃烧热（kJ/mol）
	3910.3
	辛醇/水分配系数
	2.73

	爆炸上限（%，V/V）
	7.1
	爆炸下限（%，V/V）
	1.1

	临界压力（MPa）
	4.11
	临界温度（℃）
	318.6

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	3.8（25℃）

	溶解性
	不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

	主要用途 
	用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	操作注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项

	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。



附表4-4邻氯硝基苯理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	2-氯苯胺；2-氯硝基苯
	英文名
	o-chloroaniline

	CAS号
	95-51-2
	危险性类别
	急性毒性-经皮,类别3

严重眼损伤/眼刺激,类别2B

生殖细胞致突变性,类别2

生殖毒性,类别2

危害水生环境-急性危害,类别1

危害水生环境-长期危害,类别1

	危险货物编号
	61766
	UN编号
	2019

	包装标志
	有毒品
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	能经无损皮肤吸收。不易引起高铁血红蛋白血症，但对肾、肝有损害。

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。

	燃爆危险
	本品可燃，有毒。

	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	环境危害

	对环境有危害。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：256mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	琥珀色液体，有氨臭。

	分子式
	C6H6ClN
	分子量
	127.57

	熔点（℃）
	-1.94
	沸点（℃）
	209

	闪点（℃）
	97
	引燃温度（℃）
	500

	相对密度（水＝1）
	1.21
	相对密度（空气＝1）
	4.4

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	1.9

	爆炸上限（%，V/V）
	8.8
	爆炸下限（%，V/V）
	1.5

	临界压力（MPa）
	4.59
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	0.13（46.3℃）

	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	主要用途 
	用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	液态：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。固态：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	操作注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项

	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


附表4-5氢气理化性质及其防护措施一览表

	标识

	中文名
	氢
	英文名
	hydrogen

	CAS号
	133-74-0
	危险性类别
	易燃气体,类别1；加压气体

	危险货物编号
	21001
	UN编号
	1049

	包装标志
	易燃气体
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

	急救措施

	皮肤接触
	如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。请用清洁、干燥的敷料包扎。就医。

	眼睛接触
	一般不会通过该途径接触。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	食入
	不会通过该途径接触。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	防护措施

	接触极限
	/

	监测方法
	/

	工程控制
	密闭系统，通风，防爆电器与照明。

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质

	外观与性状
	无色无臭气体。

	分子式
	H2
	相对分子量
	2.02

	熔点（℃）
	-259.2
	沸点（℃）
	-252.8

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	500～571

	爆炸上限%（V/V）
	75
	爆炸下限%（V/V）
	4.1

	燃烧热（kJ/mol）
	241.0
	临界温度（℃）
	-240

	临界压力（MPa）
	1.30
	辛醇/水分配系数
	-0.45

	相对密度（空气=1）
	0.07
	相对密度（水=1）
	0.07（-252℃）

	溶解性
	不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

	主要用途
	用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	水。
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	避免接触的条件
	/

	毒理学资料

	LD50：无资料；LC50：无资料。

	废弃处置方法

	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	包装方法

	钢质气瓶。

	运输注意事项

	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


附表4-6甲苯理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	甲苯
	英文名
	methylbenzene

	CAS号
	108-88-3
	危险性类别
	易燃液体,类别2

皮肤腐蚀/刺激,类别2

生殖毒性,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）

特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*

吸入危害,类别1

危害水生环境-急性危害,类别2

危害水生环境-长期危害,类别3

	危险货物编号
	32052
	UN编号
	1294

	包装标志
	易燃液体；有毒品
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	燃爆危险
	本品易燃，具刺激性。

	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	环境危害

	对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：636mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮)；LC50：49g/m³(小鼠吸入，4小时)，30g/m³(小鼠吸入，2小时)。

	刺激性
	家兔经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。

	接触限值
	中国PC-TWA(mg/m³)：50[皮]，PC-STEL(mg/m³)：100[皮]；美国（ACGIH）TLV-TWA：50ppm[皮]。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭，加强通风。

	监测方法
	气相色谱法

	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色透明液体，有类似苯的芳香气味。

	分子式
	C7H8
	分子量
	92.15

	熔点（℃）
	-94.9
	沸点（℃）
	110.6

	闪点（℃）
	4（CC）；16（OC）
	引燃温度（℃）
	480

	相对密度（水＝1）
	0.87
	相对密度（空气＝1）
	3.14

	燃烧热（kJ/mol）
	3910.3
	辛醇/水分配系数
	2.73

	爆炸上限（%，V/V）
	7.1
	爆炸下限（%，V/V）
	1.1

	临界压力（MPa）
	4.11
	临界温度（℃）
	318.6

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	3.8（25℃）

	溶解性
	不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

	主要用途 
	用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	操作注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项

	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


附表4-7氮气理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	氮
	英文名
	nitrogen

	CAS号
	7727-37-9
	危险性类别
	加压气体

	危险货物编号
	22005
	UN编号
	1066

	包装标志
	不燃气体
	包装类别
	Ⅲ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。

	皮肤接触
	无资料。

	眼睛接触
	无资料。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行心肺复苏术和胸外心脏按压术。就医。

	食入
	无资料。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品不燃。

	灭火方法
	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	有害燃烧/分解产物
	氮气。

	环境危害

	无资料。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	密闭操作。提供良好的自然通风条件。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿一般作业工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色无臭气体。

	分子式
	N2
	分子量
	28.01

	熔点（℃）
	-209.8
	沸点（℃）
	-195.6

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	相对密度（水＝1）
	0.81(-196℃)
	相对密度（空气＝1）
	0.97

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无意义
	爆炸下限（%，V/V）
	无意义

	临界压力（MPa）
	3.40
	临界温度（℃）
	-147

	pH值
	无意义

	溶解性
	微溶于水、乙醇。

	主要用途 
	用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	无资料。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	包装方法

	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	操作注意事项

	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输注意事项

	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


附表4-8 2,3-二氯-1,4-萘醌理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	二氯萘醌；2,3-二氯-1,4-萘醌
	英文名
	dichlone

	CAS号
	117-80-6
	UN编号
	2761

	危险货物编号
	61876
	包装类别
	Ⅱ类

	包装标志
	有毒品
	
	

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	本品有毒。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。大剂量时，对中枢神经系统有抑制作用。受热分解放出有毒的氯气烟雾。

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	燃爆危险
	本品可燃，有毒，具刺激性。

	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	环境危害

	对环境有危害。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：160 mg/kg(大鼠经口)；440 mg/kg(小鼠经口)；500 mg/kg(兔经皮)；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	黄色针状结晶，无气味。

	分子式
	C10H4Cl2O2
	分子量
	227.05

	熔点（℃）
	193～195
	沸点（℃）
	275(0.27kPa)

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	无资料
	相对密度（空气＝1）
	7.8

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无资料
	爆炸下限（%，V/V）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	不溶于水，微溶于乙醇、乙醚、苯。

	主要用途 
	用作农用杀菌剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱；塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋（内或外套以塑料袋）外瓦楞纸箱。

	操作注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	运输注意事项

	铁路运输时包装所用的麻袋、塑料编织袋、复合塑料编织袋的强度应符合国家标准要求。铁路运输时，可以使用钙塑瓦楞箱作外包装。但须包装试验合格，并经铁路局批准。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


附表4-9 3,3-二氯联苯胺理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	3,3’-二氯联苯胺
	英文名
	3,3’-dichlorobenzidine

	CAS号
	91-94-1
	危险性类别
	——

	危险货物编号
	无资料
	UN编号
	无资料

	包装标志
	无资料
	包装类别
	Ⅰ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	对动物有强致癌作用,对人为可疑致癌物。接触本品可引起皮炎。

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	燃爆危险
	本品可燃。

	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。

	环境危害

	对环境有危害。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：4740 mg/kg(大鼠经口)N01；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护
	穿胶布防毒衣。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	棕褐色针状结晶，易氧化。

	分子式
	C12H10Cl2N2
	分子量
	253.14

	熔点（℃）
	132～133
	沸点（℃）
	无资料

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	无资料
	相对密度（空气＝1）
	8.73

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无资料
	爆炸下限（%，V/V）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于水，溶于醇、醚、稀酸。

	主要用途 
	用作偶氮染料中间体和颜料苯胺黄的重要原料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。燃烧过程中要喷入蒸汽或甲烷，以免生成氯气。焚烧炉排出的氮氧化物通过催化氧化装置或高温装置除去。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	无资料。

	操作注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	运输注意事项

	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火种、热源。


附表4-10 活性炭理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名
	活性碳
	英文名
	activated carbon

	CAS号
	64365-11-3
	UN编号
	——

	危险货物编号
	42521
	包装类别
	Ⅲ类

	包装标志
	自燃物品
	
	

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	基本无毒，但有时原料中夹杂的无机物对皮肤、粘膜及呼吸道有刺激性，症状有结膜炎、角膜再生不良、湿疹和支气管炎等。

	皮肤接触
	立即脱去被污染衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	误服者用水漱口。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	自燃物品。粉尘接触明火有轻微的爆炸性，在空气中缓慢发热自燃。

	燃爆危险
	易燃，遇明火有引起燃烧的危险，粉尘遇明火有轻度爆炸的危险。

	灭火方法
	灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、砂土。火场周围可用的灭火介质。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害

	无资料。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	密闭操作，局部排风。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	空气中含量较高时，建议佩戴防尘口罩。

	眼睛防护
	戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防护服。

	手防护
	戴乳胶手套。

	其它
	尽可能减少直接接触，现场不要进食，工作结束沐浴更衣。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	黑色粉末或颗粒状的无定形碳。

	分子式
	C
	分子量
	12.01

	熔点（℃）
	3652
	沸点（℃）
	4000～4200

	闪点（℃）
	无资料
	引燃温度（℃）
	400

	相对密度（水＝1）
	1.9～2.1
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无资料
	爆炸下限（%，V/V）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义

	溶解性
	不溶于水和任何溶剂。

	主要用途 
	废水处理及工业过滤吸附。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	建议焚烧法处置，焚烧炉排出的氮氧化合物通过洗涤器除去。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。

	包装方法

	内衬复膜塑料编织袋包装。

	操作注意事项

	密闭操作，带防尘口罩及安全防护眼镜，远离火源。

	储存注意事项

	储存于阴凉干燥处，尽可能防火的建筑内。防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。存放要远离污染源，严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，不可与氧化剂混放。贮放处禁止明火，火花和吸烟。

	运输注意事项

	活性碳在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少炭粒破碎，影响使用。活性碳在储存或运输时，避免受潮，禁止明火。


附表4-11 十二烷基苯磺酸钠理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	十二烷基苯磺酸钠
	英文名
	sodium dodecyl-benzenesulfonate

	CAS号
	25155-30-0
	危险性类别
	——

	危险货物编号
	无资料
	UN编号
	无资料

	包装标志
	无资料
	包装类别
	Z01

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	本品基本无毒。其浓溶液对皮肤有一定刺激作用。目前，未见职业中毒报道。

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。

	燃爆危险
	本品可燃，具刺激性。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。

	环境危害

	无资料。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：1240 mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭，加强通风。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	白色至淡黄色薄片、无臭、小颗粒或粉末状。

	分子式
	C18H29NaO3S
	分子量
	348.47

	熔点（℃）
	无资料
	沸点（℃）
	无资料

	闪点（℃）
	110
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	无资料
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无资料
	爆炸下限（%，V/V）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	易溶于水。

	主要用途 
	用作洗涤剂, 阴离子表面活性剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	无资料。

	操作注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	运输注意事项

	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


附表4-12  3,3’-二氯联苯胺盐酸盐理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	3,3’-二氯联苯胺盐酸盐；盐酸二氯联苯胺；盐酸-3,3'-二氯联苯胺
	英文名
	3,3’-dichlorobenzidine dihydrochloride

	CAS号
	612-83-9
	危险性类别
	致癌性,类别2

皮肤致敏物,类别1

危害水生环境-急性危害,类别1

危害水生环境-长期危害,类别1

	危险货物编号
	61808
	UN编号
	无资料

	包装标志
	有毒品
	包装类别
	Ⅲ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	吸入、摄入或经皮吸收后对身体有害。本品受热分解出有毒的氯和氮氧化物。

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	燃爆危险
	本品可燃。

	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。

	环境危害

	对环境有危害，对水体可造成污染。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：3820 mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭化。保证良好的自燃通风。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿透气型防毒服。

	手防护
	戴乳胶手套。

	其它
	工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	针状结晶。

	分子式
	C12H10CI2N2·2HCI
	分子量
	326.05

	熔点（℃）
	无资料
	沸点（℃）
	无资料

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	无资料
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	无资料
	爆炸下限（%，V/V）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于水，易溶于乙醇。

	主要用途 
	用作染料中间体。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	操作注意事项

	生产过程密闭化。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	运输注意事项

	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


附表4-13  邻氯苯胺理化性质及其防护措施一览表
	标识

	中文名 
	2-氯苯胺；邻氯苯胺
	英文名
	o-chloroaniline

	CAS号
	95-51-2
	危险性类别
	急性毒性-经皮,类别3

严重眼损伤/眼刺激,类别2B

生殖细胞致突变性,类别2
生殖毒性,类别2

危害水生环境-急性危害,类别1

危害水生环境-长期危害,类别1

	危险货物编号
	61766
	UN编号
	2019

	包装标志
	有毒品
	包装类别
	Ⅱ类

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	能经无损皮肤吸收。不易引起高铁血红蛋白血症，但对肾、肝有损害。

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。

	燃爆危险
	本品可燃，有毒。

	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	环境危害

	对环境有危害。

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：256mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料。

	接触限值
	无资料。

	工程控制与防护措施

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	监测方法
	无资料。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	琥珀色液体，有氨臭。

	分子式
	C6H6ClN
	分子量
	127.57

	熔点（℃）
	-1.94
	沸点（℃）
	209

	闪点（℃）
	97
	引燃温度（℃）
	500

	相对密度（水＝1）
	1.21
	相对密度（空气＝1）
	4.4

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	辛醇/水分配系数
	1.9

	爆炸上限（%，V/V）
	8.8
	爆炸下限（%，V/V）
	1.5

	临界压力（MPa）
	4.59
	临界温度（℃）
	无资料

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	0.13（46.3℃）

	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	主要用途 
	用作染料中间体、溶剂、防霉剂及试剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂。

	避免接触的条件
	无资料。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	包装方法

	液态：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。固态：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	操作注意事项

	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项

	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


附件2：附图
附件2.1地理位置图与周边环境
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附件2.2厂区平面图
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附件2.3公司应急物资布置图
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附件2.4应急撤离路线图

[image: image32.png]QAE' R B E R AR RA R

il (ohtk A RSCOMSFARIHE) | (4 RICHE B A5 RIF B
CRER < A REMBRERDTRTAIENE) | (EREIHEERS
EEHE) B RREDEEFTEFRE) SEREGNERIR, REFBE
THEPIS. B0, ZEEE LB ARENF AR —E, SN TSRS

1 FHERREDRESEAAHERFRARDIRET NI 0L LENET
FLAUE:

2 ZHAGRREWARAR, BREVSEFTERS. BREEORS . T
DURGIBBIER . ORISR REM AN 5 KRR, —MESENLE
RN D,

& BHESHT

1. PERRAREIALGTEN SERE . WRHSORNLETHER.

2. FHRI 10 ATHERRZHKE, ZHMUGEREER, AR_MBAE 0
=0, BEREEALETE.

g fBRAT. HRBARI

HE | B | 0 | 2R | A

REER | T |BE _
o | G | e | AR | AR

IR o w00 [ 0 | - fAE | -
900-013-11

1 RAEETH, FHAALMZHEARES U .

2. ZHRKGERGERGRA, FER LENRATH LM _HERE KK

3, B HEAR NHE. B0 SRSTIRESIFHHFETTEFR.
FE4 BREDIESR. ER, BB, X

1 BAARGE, BR, ZHERER, ARKE. TAERZAENERER
T FRRBREDORETI, AT, SRS 00 R F 7.

20 HEER: AHERAFTERUTE BRI RIDEDER.

3. AR URE T R YT R K T 2 .

4 P ZBER (RS ERAMRBRAREAL KNER, RSLRE

o 2T, #sE

A o

[ 2 =




附件2.5 雨污管线图
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附件3：附件

附件3.1危废处置合同
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附件3.2污水处理协议
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附件3.3应急监测协议
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附件3.4应急互救协议
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附件3.5环评批复



邻硝基氯化苯
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