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河南海源精细化工有限公司
“年产 1000 吨 3-氯丙炔扩建项目”
（环境影响报告书简本）
1  项目由来
河南海源精细化工有限公司（以下简称“海源化工”）成立于 2015 年，位于濮阳市台前县产业集聚区化工园区。该公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
现有厂区内目前有二期项目：“年生产 1200 吨丙炔醇并联产 2400 吨丁炔二醇项目” （现有工程Ⅰ期），“河南海源精细化工有限公司丙炔醇系列产品扩建项目”（现有工程Ⅱ期），现有工程占地为三类工业用地。现有Ⅰ期工程采用湿法制乙炔后，用 Reppe 法以甲醛和乙炔为原料生产丙炔醇及丁炔二醇，产能为 1200t/a 丙炔醇，副产55%丁炔二醇溶液 4379t/a（丁炔二醇折纯 2400t/a）。现有Ⅱ期工程产能为 6522t/a 乙炔、1800t/a 丙炔醇、3600t/a 丁炔二醇（液、折纯）、1000t/a 氯丙炔、3000t/a 固体丁炔二醇和 200t/a 催化剂。在建工程为“上下游系列产品扩建项目”。
现有Ⅰ期工程环境影响报告书于 2015 年 7 月取得了濮阳市生态环境局的批复，批复文号：濮环审（2015）41 号文。现有Ⅰ期工程于 2016 年 5 月建设完成，2017 年 9 月通过了濮阳市生态环境局台前分局竣工环保验收，验收文号：台环验[2017]01 号。现有Ⅱ期工程环境影响报告书于2021 年 10 月取得了濮阳市生态环境局的批复，批复文号：濮环审（2021）25 号文。2023 年 10 月通过自主验收。在建工程正在建设中。
为丰富产品种类，适应新的市场竞争，经过充分的市场调研，企业决定投资 2000万元，利用现有车间及相关公辅工程建设年产 1000 吨 3-氯丙炔扩建项目。主要建设内容为：对现有工程 3-氯丙炔装置进行改建，将原来的反应釜生产工艺改为反应器连续生产工艺。同时新增年产 1000 吨 3-氯丙炔装置 1 套，采用反应器连续生产工艺。该项目不新建厂房，不新增用地。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策，并已经在濮阳市台前县先进制造业开发区管委会备案，项目代码 2604-410927-04-05- 142475 ，项目符合产业政策要求。
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2  本次项目基本情况
（1）工程建设的主要内容，具体见表 2- 1。
表 2-1                      项目主要建设内容

	序号
	项目名称
	建设内容

	1
	工程名称
	年产 1000 吨 3-氯丙炔扩建项目

	2
	建设单位
	河南海源精细化工有限公司

	3
	建设地点
	濮阳市台前县先进制造业开发区化工园区恒润路南侧、中兴大道东侧

	4
	建设性质
	改扩建

	5
	总投资
	2000 万元

	6
	占地情况
	利用现有厂房进行建设，不新增用地

	7
	产品
	年产 1000 吨 3-氯丙炔

	8
	主要原料
	氯化亚砜、丙炔醇

	9
	建设内容
	对现有 3-氯丙炔装置进行升级改造，同时新建年产 1000 吨 3-氯丙炔装置 1 套

	10
	工作制度
	项目年运行 330 天，每天 24 小时，三班制

	11
	职工人数
	现有工程 195 人，本次项目不增加劳动定员

	12
	主体工程
	新建年产 1000 吨 3-氯丙炔装置 1 套

	
13
	
公用工程
	供水
	依托现有市政供水

	
	
	供电
	依托现有市政供电

	
	
	供热
	依托现有市政供热

	












14
	











环保工程
	








废气
	改建：
工艺废气：四级 HCl 水吸收+三级SO2 碱吸收（已升级改造完成）
	

进入现有水喷淋+活性炭吸附+3 级水喷淋
	




合并经
15m 排气筒
（DA005 ) 排放。

	
	
	
	新建：
工艺废气：三级 HCl 水吸收+三级SO2 碱吸收（新建）。
	
	

	
	
	
	罐区废气
	依托现有 3 级水喷淋
	

	
	
	
	产品包装废气
	依托现有 3 级水喷淋
	

	
	
	
	污水处理站废气
	依托现有碱喷淋+生物除臭
	

	
	
	
	危废间废气
	依托现有活性炭吸附预处理
	

	
	
	
	食堂油烟
	依托现有油烟机+8m 高排气筒排
放。

	
	
	废水
	依托现有Ⅱ期污水处理站处理，处理规模为 1000m3/d，处理工艺为：“调酸池+微电解+一级芬顿+絮凝沉淀+高效厌氧+接触氧化+二级芬顿”。

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声、消声等。

	
	
	固废
	依托厂区现有污泥暂存间 1 座，30m2

	
	
	
	依托厂区现有一般固废间 1 座，100m2
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	依托厂区现有危废间 1 座，150m2


（2）项目生产规模，具体见表 2-2。
表 2-2                     工程生产规模一览表表

	序号
	产品名称
	规模（t/a）
	类型
	包装

	1
	3-氯丙烷
	1000
	液体
	桶装

	2
	31%盐酸
	1894.2339
	液体
	罐装

	3
	40%亚硫酸氢钠
	3700
	液体
	罐装

	4
	25%亚硫酸钠
	400
	液体
	罐装


3  生产工艺及污染物产排
（1）备料
来自现有辅料罐区氯化亚砜储罐的氯化亚砜经现有氯化亚砜缓冲罐（V1431）缓冲后，经输送泵 P1451A/B 进入微通道反应器 R1451 中。
来自现有一期罐区丙炔醇储罐的丙炔醇经现有丙炔醇缓冲罐（V1432）缓冲后，
通过丙炔醇输送泵 P1452A/B 进入静态混合器 M1451，来自现有辅料罐区 DMF 储罐的DMF 经现有 DMF 缓冲罐（V1433）缓冲，通过 DMF 输送泵 P1453A/B 进入静态混合器 M1451 与丙炔醇混合。
（2）反应工序
混合后的丙炔醇和 DMF 再进入微通道反应器 R1451 中与氯化亚砜在 40~45℃下进行初步反应，然后进入管式反应器 R1452 管程，在 40~45℃下进行熟化。
反应方程式为：
[image: ]

丙炔醇       氯化亚砜        氯丙炔     二氧化硫  氯化氢
（3）气液分离
反应物（含氯丙炔、二氧化硫、氯化氢、氯化亚砜、DMF 等）经列管换热器降温至 5℃后，进入气液分相罐 V1452 分离。二氧化硫和氯化氢等气相物料经冷凝器
E1453A/B/C 冷凝回收液体物料后，去氯化氢吸收系统，副产 31%盐酸作为副产品外售，
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冷凝物料返回气液分相罐。液相物料（氯丙炔、DMF、氯化亚砜）经气液缓冲罐 V1451后，利用位高差进入水洗罐 R1452 中。
（4）氯化亚砜水解
水洗罐 R1452 中加入除盐水将过量的氯化亚砜进行水解，生成的二氧化硫及氯化氢气体经水洗罐冷凝器 E1453 冷凝回收液体物料后，进入氯化氢吸收系统，副产 31%盐酸作为副产品外售。
剩余物料经采出泵 P1455A/B 送入水洗液相分离罐 V1453 中，水相（含有盐酸和微量 DMF）送至氯化氢降膜吸收中作为吸收液，有机相（氯丙炔和少量盐酸）进入碱洗罐 R1453 中。
[image: ]


（5）碱洗中和
碱洗罐 R1453 夹套通冷却水降温，搅拌下用 10%氢氧化钠溶液中和，气相（主要为挥发的微量氯丙炔）经碱洗罐尾气冷却器 E1455 冷凝后排至 VOCs 系统。
中和液经碱洗罐采出泵 P1456A/B 采至碱洗液相分离罐 V1454 中，水相送至污水系统，有机相（氯丙炔）利用位高差进入氯丙炔缓冲罐（V1437 现有），再经氯丙炔输送泵 P1436A/B  送入混合器（M154）。
NaoH +Hcl ——m   H2O  +   Nacl


（6）氯丙炔水洗
混合器（M154）中氯丙炔加入除盐水充分混合后，进入现有氯丙炔分相罐（V1445）静置分层，水相排至污水系统。有机相（氯丙炔）经现有氯丙炔中转罐（V1409A/B）后，经氯丙炔输送泵至现有氯丙炔成品缓冲罐（V1439A/B）。
（7）灌装
成品缓冲罐内氯丙炔，经泵送入灌装间氯丙炔成品罐 V1651A/B/C/D，经自动灌装机灌装成桶装、入库外售。
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（8）尾气处理工序
1）氯化氢吸收系统
气液分相罐 V1452 气相物料、水洗罐 R1452 的气相物料经过水洗罐尾气冷却器 1454A/B/C 后均进入氯化氢降膜吸收器 V1459 采用除盐水进行吸收。随后尾气依次进入氯化氢吸收一塔 T1460 、氯化氢吸收二塔 T1461  处理，进一步吸收氯化氢气体尾气。最后通过氯化氢降膜吸收器塔底泵将 30%的盐酸采至辅料罐区盐酸储罐 V2108 内暂存，作为副产品装槽车外售。
尾气中剩余的二氧化硫气体进入二氧化硫吸收系统。
2）二氧化硫吸收系统
包括二氧化硫一级填料吸收塔 T1462 、二氧化硫喷淋吸收塔 T1463 、二氧化硫二级填料吸收塔 T1464 。采用20%液碱吸收，当二氧化硫一级填料吸收塔的吸收液 PH值降至 4-5 时，由塔釜采出含量 40%亚硫酸氢钠水溶液送至戊类罐区亚硫酸氢钠储罐V2404  内储存，作为副产品装槽车外售。过量的二氧化硫尾气经三级吸收后，合格尾气放空；或根据生产需求调整，生产亚硫酸钠时二氧化硫一级填料吸收塔的吸收液 PH值降至 7-8 时由末级吸收塔塔釜采出含量 20%亚硫酸钠水溶液送至戊类罐区亚硫酸钠储罐 V2107 内，作为副产品装槽车外售。
工艺流程及产污环节见图 3.1- 1 。项目产污环节分析见表 3.1- 1。
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[image: ]
图 3.1- 1    项目生产工艺流程及产污环节示意图
表 3.1- 1                            项目产污环节一览表

	项目
	污染源
	污染因子
	排放方式
	治理措施

	
	产污环节
	编号
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	项目
	污染源
	污染因子
	排放方式
	治理措施

	
	产污环节
	编号
	
	
	

	





废气
	投料废气
	G5- 1
	丙炔醇、DMF 、氯化亚砜
	连续
	



去尾气吸收工序

	
	分相废气
	G5-2
	SO2、HCl、VOCs（以非甲烷
总烃计）
	连续
	

	
	水解废气
	G5-3
	SO2、HCl、VOCs（以非甲烷
总烃计）
	连续
	

	
	碱洗废气
	G5-4
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	连续
	

	
	水洗废气
	G5-5
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	连续
	

	
	灌装废气
	G5-6
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	连续
	依托现有 3 级水喷
淋
	合并经 15m排气筒
（DA005）排放。

	
	
吸收尾气
	
G5-7
	SO2、HCl、VOCs（以非甲烷
总烃计）
	
连续
	依托现有水喷淋+
活性炭吸附+3 级水
喷淋
	

	废水
	水洗废水
	W5- 1
	COD 、BOD5 、SS 、氯化物、
硫化物
	连续
	入现有污水处理站处理

	噪声
	机械噪声
	/
	LAeq
	连续
	隔声，减震，距离衰减


3.1  工程污染物产排情况
（1）废气
本次项目产生的废气主要为灌装废气、吸收尾气、公辅工程废气等，均依托现有废气处理设施处理后经现有排气筒 DA005 排放。
经以上措施处理后项目废气可达标排放，措施可行，对周边大气环境影响较小。
（2）废水
本次项目产生的废水包括工艺废水、公辅工程废水，依托现有污水处理站处理。现有污水处理站处理规模 1000m3/d。本次项目需处理废水最大量为 53.27m3/d，污水处理站余量可满足本项目废水处理需要。
处理后厂区总排口废水水质可满足《 化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016）、台前县产业集聚区污水处理厂收纳指标。对周边水环境影响较小。
（3）固废
项目产生的固废主要为废活性炭、物化污泥等。
现有工程已建设一座全封闭式危废暂存间 1 座，面积 150m2 ，一般固废间 1 座，面积 100m2 。主要用于储存现有项目生产过程及公辅工程产生的固废，本次项目新增
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固废与现有固废性质相似，不发生反应，依托现有危废间、固废间暂存。
危废暂存后定期交有资质单位处置，一般固废暂存后由厂家回收或定期外运处置，措施可行。
（4）噪声：项目高噪声设备主要为物料泵、吸收塔等，企业拟通过减振、隔音等措施降噪。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。对周边声环境影响较小。
3.2  项目污染物产排情况

项目污染物产排情况见表 3.2- 1。
表 3.2- 1                                项目污染产排一览表

	因 素
	污染源
	治理措施
	处理效果

	废 气
	改建：
工艺废气： 四级 HCl 水吸收+三级 SO2 碱吸收（已升级改造完成）
	



进入现有水喷淋+活性炭吸附+3 级水喷淋
	








合并经 15m排气筒（DA005）排放。
	



满足《大气污染物综合排放标
准》（GB16297- 1996）相关限
值要求；氨气、硫化氢、臭气
浓度执行《恶臭污染物排放标
准》(GB14554-93)中相关限值
要求；食堂油烟执行《餐饮业
油烟污染物排放标准》
（DB41/1604-2018）表 1 小型；
非甲烷总烃同时满足厂区内非
甲烷总烃执行《挥发性有机物
无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）、豫环攻坚
办[2017] 162 号。

	
	新建：
工艺废气：三级 HCl 水吸收+三级 SO2 碱吸收（新建）。
	
	
	

	
	罐区废气
	依托现有 3 级水喷淋
	
	

	
	产品包装废气
	依托现有 3 级水喷淋
	
	

	
	污水处理站废气
	依托现有碱喷淋+生物除臭
	
	

	
	
危废间废气
	依托现有活性炭吸附预处理后引入污水站废气处理系统
	
	

	
	
食堂油烟
	依托现有油烟机
+8m 高排气筒排
放。
	

	废 水
	依托现有污水处理站处理。现有污水处理站处理规模
1000m3/d 。本次项目需处理废水最大量为 53.27m3/d ，污水
处理站余量可满足本项目废水处理需要。
	满足《化工行业水污染物间接
排放标准》（DB41/1135-2016）、
台前县产业集聚区污水处理厂
收纳指标。

	噪 声
	基础减振、厂房隔声、消声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类

	固 废
	依托厂区现有 150m2 危废暂存间，100m2 一般固废暂存间。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工
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	业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

	风 险 防 范
	增加可燃、有毒气体检测报警装置
	

环境风险可控

	
	依托现有事故废水池及收集管网
	

	
	自给式正压呼吸器，橡胶耐酸防护服、手套、防护眼镜、消防器材等
	

	
	完善事故应急预案
	

	地 下 水
	
分区防渗、定期监测
	
避免对地下水造成影响


4  项目建设与相关规划符合性
（1）产业政策相符性
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》项目不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类，该项目已在濮阳市台前县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码： 2604-410927-04-05- 142475。
（2）相关规划相符性
本项目位于濮阳市台前县先进制造业开发区，项目符合濮阳市“三线一单 ”，与园区规划及规划环评不冲突。
项目评价范围内无自然野生动植物，不涉及文物古迹、 自然遗迹和风景名胜区等环境敏感区，不在饮用水源保护区划范围内。
5  建设项目周围环境现状
5.1  地理位置
台前县位于河南省东北隅，黄河、金堤河汇流的三角地带，为濮阳市所辖。地理座标为东经 115°39,50＂- 116°05,28＂，北纬 35°50,-36°06,42＂之间。台前县北依金堤河与山东省阳谷县接壤，南与梁山、郓城县隔黄河相望，东眺泰山余脉东平县群峰，西毗范县，壤连华北千里平原。台前县东距山东省济南市 175km ，西南距濮阳市 97km，南至郓城县城 45km ，北至阳谷县城 17km 。项目所在地孙口乡位于黄河北岸，是台前县的南大门。东与打渔陈乡为邻，南与山东梁山县赵固堆乡隔黄河相望，西与马楼后方乡交界，北与县城相连。全乡域总面积 35km2。
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项目厂址位于台前县先进制造业开发区，具体位置见下图。
[image: ]
图 5.1-1    项目地理位置图
5.2  厂址周围环境
本项目位于濮阳市台前县先进制造业开发区，东侧为河南天邦石油化工有限公司，西侧为河南海源精细化工有限公司在建工程，较近敏感点为厂址西侧 750m 姜庙村，南侧 320m 毛河村，西北 1230m 张庄村，东北 590m 处西白岭村。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和文物保护单位等其它环境敏感区。
5.3  地形地貌
台前县地处华北断陷盆地东南边缘的鲁西隆起带上，属于渤海凹陷地块。在新生界地层覆盖之下，地壳断裂结构复杂。对台前有较大影响的断裂主要有巨野断裂、曹县断裂、兰（考）聊（城）断裂，断裂的发育，使岩层、矿层的连续性遭到破坏，形成地下岩浆上升的通道，因此属于地震易发生地带。
台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，地形呈犀角状伸入山东腹地，属于
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黄河下游第四纪冲积平原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。全县海拔最高 48.8m，最低 39.3m ，自然坡降为 1/1000，地势呈西高东低，北高南低，中间岗突的地貌特征，临黄大堤、金堤河堤贯穿全境，与金堤河一起将全县分割为黄河滩区、背河洼地和黄泛平原三大部分，而滩区又分成了沙岗区和平坡区两部分。台前县产业集聚区所在区域地形平坦，属于黄河滩区。
本区为黄河下游冲积平原，地形较平坦。海拔 48.5～63.0m 西南高，东北低，坡降为 0.34‰ 。根据成因类型和形态，本区地貌可分为四种类型，分述如下：
①黄河滩区位于本区南缘，现代黄河大堤以内，宽约 6.5～8.0km ，高于堤外平地4～5m ，为本区自流灌溉创造了条件。地形微有起伏，表面冲沟发育。岩性为粉土、粉砂、粘土、粉质粘土。遇到大洪水时可被淹没。
②黄河泛流平地分布于金堤与黄河大堤之间地区，岩性为粉土、粉质粘上。
③黄河故道高地分布于金堤河以北，岩性为褐黄色粉细砂、泥质粉砂。
④决口扇形地分布于马楼乡、清水河乡、打渔陈乡、孙口乡、林场等地，呈扇形，
岩性为粉细砂、粉土。
5.4  气候特征
台前县属温带大陆性季风气候，夏季受西太平洋副热带高压控制，水汽充沛，冷热气团交替，多锋面雨和气旋雨，雨量多且集中；冬季和春季受西伯利亚冷高压控制，雨雪稀少，风多干冷，空气干燥，蒸发量大。年平均气温 13.7℃ , 最高 42.6℃ , 最低－19.9℃ ,无霜期 210 天，光照充足，全年日照时数达 2500～2600 小时。流域多年平均降雨量 606毫米，降雨年际变化较大，年内分配不均。冬春缺雨雪，汛期多暴雨，春旱夏涝，旱涝交替频繁出现。汛期 6 月～9 月，受夏季东南风影响，雨量较多，降雨量约 400 毫米，占年降雨量的70％左右。流域多年平均蒸发量为 1109 毫米，干旱持续时间较长，蒸发量年际变化不大，年内变化大，最大月蒸发量多出现在 5～6 月份。
5.5  河流水系
流经台前的最大河流为黄河。黄河干流沿台前南部县界由西南至东北绵延 69 公
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里，境内宽度 150 米～600 米，流经清水河、马楼、孙口、打渔陈、夹河、吴坝等 6个乡镇，为台前县引黄灌溉提供了主要水源。黄河一级支流金堤河自西向东横穿台前县北部，在张庄穿临黄堤入黄河，境内长度 46 公里，年平均流量为 5.26 立方米/秒，年平均径流量为 1.66 亿立方米。
当地农业灌溉依靠黄河引水，以致区域内沟渠众多，形成了由引水干渠、支渠以及排水沟组成的灌溉水网体系。境内共有主要干渠 5 条，总长度 51.65 公里；支渠 28条，总长度 125.87 公里；骨干排水沟 11 条，总长度 52.04 公里。其河流水系状况如图3.1- 1 所示。
梁庙沟是金堤河右岸的重要支流，是台前县境内汇集地面降水、城镇工业与生活排水以及农田退水的主要河流。梁庙沟位于台前县的中西部，起源于侯庙镇苗口东村东，流经侯庙、后坊、孙口、城关、打渔陈等 5 个乡镇，在梁庙村东入金堤河。梁庙沟河道全长 17.2 公里，上游宽度约 4- 10 米，下游宽度 25-40 米，流域面积 134 平方公里，沿途有刘口沟、王坊沟、武口沟、白岭沟、影塘沟五条主要支沟汇入。
满庄干渠、黄金分干渠、王集干渠、幸福干渠和影唐干渠是台前县从黄河引水用于农田灌溉的五条干渠。其中，满庄干渠通过甘草引黄闸引水，流向自南向北，途经清水河乡，在朱沙沃村东被引入各灌溉支渠。黄金分干渠是满庄干渠的分支，流向自东南向西北，流经朱沙沃村、西岳楼等村，在北金庄村分流至各灌溉支渠。王集干渠通过棘针园引黄闸引水，流向自南向北，在聂庄村西 500 米处经后方沟提排站进入金堤河。幸福干渠是黄河大堤与黄河主河道之间的一条引水干渠，通过幸福引黄闸引水，整体流向自南向北，为黄河大堤内农田提供灌溉用水。影唐干渠起于孙口镇的影唐引黄闸，流向自西南向东北，为途经的孙口镇西部、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇农田提供灌溉用水。
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图 5.5- 1            台前县河流水系概况图
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5.6  土壤
台前县的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类，9 个亚类，15 个土属，62 个土种。潮土为主要土壤类型，全县土地总面积的 97.2% ，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。
5.7  植被状况
台前县所处地区为暖温带落叶阔叶林区，该区域人类文明发展早，流域内农业开发历史悠久，长期以来，由于受到人类生产生活的影响，流域内的天然植被早已被破坏。区域内植被主要以农作物为主，小麦、玉米和大豆是当地的主要农作物。野外植被组成以中原地区常见的园林绿化、园地种植以及田间杂草和水生植物为主，毛白杨、柳树、刺槐、榆树等乔木分布在滩区和背河洼地区，芦苇（Phragmites australis）、香蒲（Typha orientalis）以及一些常见杂草等分布在靠近大堤的潮湿地带和背水洼地上，狗尾草（Setaria viridis）、狗牙根（Cynodon dactylon）、苦荬菜（Ixeris polycephala）、藜（Chenopodium album）、牛筋草（Eleusine indica）、马唐（Digitaria sanguinalis）、车前（Plantago asiatica）、萹蓄（Polygonum aviculare）、蒙古蒿（Artemisia mongolica）、葎草（Humulus scandens）、苍耳（Xanthium sibiricum）、小蓬草（Conyza canadensis）等旱生杂草分布在田间地头、道路边坡上。全县森林覆盖率 29% 。记录的国家重点保护植物有种，其中国家一级保护植物 1 种，为银杏（Ginkgo biloba）； 国家二级保护植物3 种，分别是：乌苏里狐尾藻（Myriophyllum ussuriense）、野菱（Trapa incise）、野大豆（Glycine soja）。
6  建设项目环境影响评价范围
项目各要素评价范围详见表 6- 1。

表 6-1                       项目各环境要素评价范围

	环境要素
	评价等级
	评  价  范  围

	环境空气
	一级
	项目厂址边界外 2.5km 的矩形区域。
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	地表水
	三级 B
	集聚区污水处理厂入梁庙沟排放口上游 500m 至下游 10km 的河段。

	
地下水
	
一级
	东南侧以黄河为界，西南侧以大寺郎村-陈庙-后赵村一线为界，北西侧以玉皇岭村-张庄一线为界，北东侧以东白岭村-刘桥村一线为界，评价区面积为22.56km2

	声环境
	三级
	厂区边界外 200m。

	土壤
	一级
	厂区边界外 1000m。

	
环境风险
	
一级
	大气环境： 以项目厂界外延 5km 矩形区域；
地表水环境：同地表水环境影响评价范围一致；
地下水环境：同地下水环境影响评价范围一致。


7  建设项目环境影响预测
7.1 环境空气影响预测结论
（1）本次工程完成后各敏感点污染物浓度能够满足标准要求，无超标现象。
（2）工程所设排气筒高度和内径均合理。
从污染气象条件分析和污染物的浓度预测结果来看，本工程在该厂址建设是可行的。
7.2 地表水环境影响分析
本次项目废水经处理后可满足 《 化工行业水污染物间接排放标准 》 （DB41/1135-2016）、台前县产业集聚区污水处理厂收纳指标，对周边环境影响较小。
7.3 地下水环境影响简要分析
对照导则要求，本次地下水评价等级为一级。根据环境地质条件分析，拟建厂区地表防渗隔污性能为中等，本项目厂址不在区域地下水饮用水源保护区范围，本项目废水水质简单、水量小，满足标准后排入台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理后再排入地表水体。工程厂区通过各种防渗措施可防止工程事故废水下渗污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。企业在加强管理和落实评价提出的各种防护措施的基础上，工程完成后不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。
7.4 噪声影响预测
本评价根据厂区建设布局情况及工程采用的隔声降噪措施，以现状监测为背景，选择运营过程中主要高噪声源对厂界影响进行预测，各厂界噪声预测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值的要求。

16


7.5 固废对环境影响分析
工程固废能够做到综合利用或安全处置，不会造成二次污染。
7.6  风险预测结果
在最不利事故状态下，项目建设会对周围环境产生一定程度的影响，建议企业生产过程中应严格落实消防安全方面的各项管理规定。同时制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案，在此基础上可将事故风险降到最低限度。
8  环境影响评价结论
河南海源精细化工有限公司“年产 1000 吨 3-氯丙炔扩建项目”符合国家产业政策和当地土地利用规划；在认真落实评价提出的各项污染物防治、事故风险防范措施后工程废水综合利用不外排、废气可以实现达标排放，其他各种污染物能够合理处置，事故风险可以接受；工程建设不会改变区域环境功能级别；污染物总量能够满足区域总量控制要求；工程建设能够为当地带来较好的社会效益、经济效益和环境效益。从环保角度分析，工程建设及厂址的选择是可行的。
9  联系方式
（1）建设单位：河南海源精细化工有限公司
联系人：王作璞   电话：18939371393                电子信箱：haiyuananhuan@163.com。
通信地址：濮阳市台前县先进制造业开发区
邮政编码：475003
（2）环评单位：河南省化工研究所有限责任公司
联系人：李工    电话（传真）：0371-67712661         电子邮箱：309332478@qq.com
通信地址：郑州市建设东路 37 号                        邮政编码：450002
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