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LCO LiHV drone battery
产品应用 Product application
穿越机、航拍机、电动冲浪板等等。
产品特点 Product features
★高功率，平台电压高；
	高  压  无  人  机  电  池

	容量（mAh）
Capacity(mAh)
	组合方式
Series/Parallel

	平台电压（v）
Discharge Platform Voltage(V)
	厚度*宽度*高度(mm)
Thickness*Width*Height(mm)
	重量（g）
Weight(g)
	持续/瞬时放电倍率
Discharge Voltage

	4200
	6S1P
	23.1
	38*50*155
	500
	30C/80C

	
	8S1P
	30.8
	50*50*155
	650
	30C/80C

	7200
	6S1P
	23.1
	60*50*155
	805
	50C/60C

	
	8S1P
	30.8
	78*50*155
	1060
	50C/60C

	7800
	6S1P
	22.8
	38*72*198
	990
	50C/80C

	
	8S1P
	30.4
	51*72*198
	1300
	50C/80C

	8000
	6S1P
	23.1
	45*72*154
	900
	30C/50C

	
	8S1P
	30.8
	60*72*154
	1190
	30C/50C

	9000
	6S1P
	22.8
	72*46*143
	950
	30C/40C

	
	8S1P
	30.4
	95*46*143
	1250
	30C/40C

	10000
	6S1P
	23.1
	50*72*154
	1030
	30C/40C

	
	8S1P
	30.8
	65*72*154
	1355
	30C/40C

	12000
	6S1P
	23.1
	68*72*154
	1380
	30C/40C

	
	8S1P
	30.8
	90*72*154
	1822
	30C/40C

	16000
	6S1P
	23.1
	58*72*199
	1640
	30C/40C

	
	8S1P
	30.8
	78*72*199
	2160
	30C/40C

	20000
	6S1P
	23.1
	56*92*207
	2045
	15C/25C

	
	8S1P
	30.8
	75*92*207
	2699
	15C/25C

	22000
	6S1P
	23.1
	62*94*207
	2310
	15C/25C

	
	8S1P
	30.8
	83*94*207
	3055
	15C/25C

	24000
	6S2P
	23.1
	134*72*158
	2200
	30C/40C

	
	8S2P
	30.8
	178*72*158
	3000
	30C/40C

	32000
	6S2P
	23.1
	128*72*200
	3750
	30C/40C

	
	8S2P
	30.8
	170*72*200
	4950
	30C/40C


★高能量密度250-320Wh/Kg;
★使用温度范围-40℃～60℃；
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