植保无人机电池 
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产品应用 Product application
植保机。

产品特点 Product features
★低温自热，耐高温，支持2C-5C快充，充放电保护；
★防打火，健康自查，储存历史信息，异常记录功能;
★适配所有通信协议，防水、防尘、防腐蚀功能；



	植 保 无 人 机 电  池

	容量（mAh）
Capacity(mAh)
	组合方式
Series/Parallel

	平台电压（v）
Discharge Platform Voltage(V)
	厚度*宽度*高度(mm)
Thickness*Width*Height(mm)
	重量（g）
Weight(g)
	持续/瞬时放电倍率
Discharge Voltage

	16000
	12S1P
	45.6
	225*165*90
	4542
	10C/25C

	22000
	14S1P
	53.2
	265*250*100
	6308
	10C/25C

	22000
	14S1P
	53.2
	223*165*110
	6345
	10C/25C

	28000
	14S1P
	53.2
	288*190*123
	8800
	10C/25C

	30000
	18S1P
	68.4
	330*240*170
	13600
	10C/25C
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